Illllllllllllllllllllllll

2023008973

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | .......​...........​................................................​......​.........​.......​.......​...... |
| IČO:  DIČ:  Zápis v OR: | 00346292  CZ00346292  Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen ***„kupující )***

|  |  |
| --- | --- |
| a  Jméno: | **PER4MANCE s.r.o.** |
| Sídlo: | Fišova 399/3, 602 00 Brno |
| Jednající: | Ing. Petr Maleňák, jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba: | .......​.....​........... |
| IČO: | 60749024 |
| DIČ: | CZ60749024 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně, spis. zn. C19044 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | 7217750277/0100 |

(dále jen ***„prodávající )***


1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím v podobě:
2. 1 ks **serveru pro kamery,**
3. 1 ks **serveru pro management radiostanic,**
4. 1 ks **virtualizačního serveru,**
5. 1 ks **serveru backup.**

Podrobná specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

1. Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejich součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí tohoto závazku prodávajícího je také dodání technické dokumentace příslušného zboží a návodu k jeho obsluze, a dokladů prokazujících shodu, to vše v českém jazyce, a v tištěné i elektronické podobě.
2. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **22. 12. 2023** a to v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího v Brně, Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno.
3. Závazek prodávajícího ke splnění jeho závazku k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po faktickém předání a převzetí zboží prostého všech vad, po jeho instalaci a konfiguraci v místě plnění včetně všech firmware na poslední aktuální a stabilní verze a součinnosti při zařazení do stávajícího prostředí - na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.
4. Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy celkovou kupní cenu ve výši:

**983 800,-** Kč bez DPH, tj. **1 190 398,-** Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

1. Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura **bude doručena elektronicky na email: .................................​...​..................................... a musí** obsahovat mimo jiné toto číslo veřejné zakázky: **P23V00003475.** Přílohou faktury bude kopie písemného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
2. V případě dodání zboží podle čl. 1 písm. a) a c) této smlouvy je pak s převodem tohoto zboží spojena záruka za jakost v trvání **84 měsíců** ode dne splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží. V případě dodání zboží podle čl. 1 písm. b) a d) této smlouvy je pak s převodem tohoto zboží spojena záruka za jakost v trvání **60 měsíců** ode dne splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží. V rámci těchto záruk se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od doručení příslušné reklamace kupujícího. Vzhledem k povaze zboží podle čl. 1 této smlouvy lze dodržet lhůtu podle tohoto článku této smlouvy i zapůjčením stejného zboží na dobu potřebnou k odstranění vady.
3. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
4. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.
5. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než dva týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.
6. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o více než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
7. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.
8. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 19 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
9. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 16.
12. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
13. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

V Brně dne

***\í*** Brně dne 10/11/2023

........​........  
​.................

..............​...............​..... ​.......​.............

............​.................

..............​...........

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka ***Kupující***

Ing. Petr Maleňák Jednatel společnosti

***Prodávající***

Příloha č. 1 Technická specifikace

1. **Konfigurace serveru pro kamery s SFD modulem + FO kabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNOŽSTVÍ DÍLŮ | SKU | POPIS PRODUKTU |
|  |  |  |
| 1 | 210-BBRU | PowerEdge R350 Server |
| 1 | 461-AAIG | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| 1 | 321-BGVP | 3.5"" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives |
| 1 | 338-CCKN | Intel Xeon E-2388G 3.2GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (95W), 3200 MT/s |
| 1 | 412-AAPV | Heatsink for 95W or above CPU |
| 1 | 370-AAIP | Performance Optimized |
| 1 | 370-AGNY | 3200MT/S UDIMM |
| 2 | 370-AGQU | 16GB UDIMM, 3200MT/S, ECC |
| 1 | 780-BCDQ | RAID 10 |
| 1 | 405-AAZB | PERC H755 SAS Front |
| 1 | 750-ACFR | Front PERC Mechanical Parts, front load |
| 4 | 400-BOZZ | 22TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
| 1 | 384-BBBH | Power Saving BIOS Settings |
| 1 | 800-BBDM | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition |
| 1 | 385-BBQV | IDRAC9, Enterprise 15G |
| 1 | 528-COYT | Secured Component Verification |
| 1 | 450-AKMP | Duál, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 330-BBWS | Riser Config 0,1 x8,1 x16 slots |
| 1 | 750-ADOY | Standard Fan |
| 1 | 329-BHNW | PowerEdge R350 Motherboard with Broadcom 5720 Duál Port 1Gb On-Board LOM V3, Ti |
| 1 | 542-BBBP | On-Board LOM |
| 1 | 540-BBVI | Broadcom 57412 Duál Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Low Profile |
| 1 | 379-BCRF | IDRAC.Legacy Password |
| 1 | 379-BCQV | IDRAC Group Manager, Enabled |
| -1 | 325-BCHH | Standard Bezel |
| 1 | 350-BCGP | Dell EMC Luggage Tag R350 |
| 1 | 403-BCMG | BOSS-S2 controller card + with 2 M.2 240GB (RAID 1) |
| 1 | 470-AFBW | BOSS Cables and Bracket for R350 |
| 2 | 407-BCBE | Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm |
| 1 | 634-BYJY | Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language |
| 1 | 528-CSCP | Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image,.Multi Lang, (Downgrade not included) |
| 1 | 634-BYLJ | Windows Server 2022 Standard, 16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included) |
| 1 | 770-BCWN | ReadyRails Slidlng Rails Without Cable Management Arm |
| 1 | 429-ABLW | No Intemal Optical Drive |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |
| 1 | 340-CXXB | PowerEdge R350 Shipping EMEA2  (Engllsh/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340-CWUL | PowerEdge R350 Shipping Materiál for 3.5” Chassis |
| 1 | 389-ECFF | PowerEdge R350 CE and CCC Marking |
| 1 | 800-11671 | Enterprise Order - EMEA. |
| 1 | 709-BBHY | Next Business Day 12MONTHS |
| 1 | 865-BBKQ | ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 12 měsíců |
| 1 | 865-BBKR | ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 72 měsíců |
| 1 | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) |
| 1 | 708-10082 | Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email |
| 1 | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (Ship Dáte, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) |
| 1 | 293-10025 | Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress) |
| 1 | 383-10111 | CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Ind. RACK, ENTERPRISE -W14 |
| 1 | 383-10131 | CUSTOM DELIVERY, SPECIFIC TRUCK REQUIRED, ENTERPRISE -W94 |

1. **Konfigurace pro server pro management radiostanic**

MNOŽSTVÍ  
DÍLŮ

SKU

POPIS PRODUKTU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 210-BBRU | PowerEdge R350 Server |
| 1 | 461-AAIG | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| 1 | 321-BGVR | 2.5"" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives, Adapter PERC |
| 1 | 338-CCKM | Intel Xeon E-2378 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (65W), 3200 MT/s |
| 1 | 412-AAPW | Heatsink for 80W or less CPU |
| 1 | 370-AAIP | Performance Optimized |
| 1 | 370-AGNY | 3200MT/S UDIMM |
| 2 | 370-AGQU | 16GB UDIMM, 3200MT/S, ECC |
| 1 | 780-BCDN | RAID 1 |
| 1 | 405-ABDK | PERC H355 Adapter |
| 2 | 400-AVFE | 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug |
| 1 | 384-BBBH | Power Saving BIOS Settings |
| 1 | 800-BBDM | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition |
| 1 | 385-BBQV | ÍDRAC9, Enterprise 15G |
| 1 | 528-COYT | Secured Component Verification |
| 1 | 450-AKMP | Duál, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 330-BBWS | Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 slots |
| 1 | 329-BGKI | PowerEdge R350 Motherboard with Broadcom 5720 Duál Port 1 Gb On-Board LOM |
| 1 | 542-BBBP | On-Board LOM |
| 1 | 379-BCRF | iDRAC.Legacy Password |
| 1 | 379-BCQV | iDRAC Group Manager, Enabled |
| 1 | 325-BCHH | Standard Bezel |
| 1 | 350-BCGP | Dell EMC Luggage Tag R350 |
| 1 | 470-AFBU | BOSS Blank |
| 1 | 634-BYJY | Windows Server 2022 Standard,16CORE.FI,No Med,No CAL, Multi Language |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 528-CSCP | Windows Server 2022 Standard,16CORE.DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included) |
| 1 | 634-BYLJ | Windows Server 2022 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included) |
| 1 | 770-BCWN | ReadyRails Sliding Raiis Without Cable Management Arm |
| 1 | 429-AAIQ | No Intemal Opticai Drive |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |
| 1 | 340-CXXB | PowerEdge R350 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab) |
| 1 | 340-CWUJ | PowerEdge R350 Shipping Materiál for 2.5" Chassis |
| 1 | 389-ECFF | PowerEdge R350 CE and CCC Marking |
| 1 | 800-11671 | Enterprise Order- EMEA. |
| 1 | 709-BBHY | Next Business Day 12MONTHS |
| 1 | 865-BBKQ | ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 12 měsíců |
| 1 | 865-BBKR | ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců |
| 1 | 683-11870 | No Installatlon Service Selected (Contact Saies Rep for more details) |
| 1 | 383-10111 | CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Inci. RACK, ENTERPRISE -W14 |
| 1 | 383-10131 | CUSTOM DELIVERY, SPECIFIC TRUCK REQUIRED, ENTERPRISE -W94 |

1. **Konfigurace serveru pro virtualizační server**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNOŽSTVÍ DÍLŮ | SKU | POPIS PRODUKTU |
| 1 | 210-BFUO | PowerEdge R6615 Server |
| 1 | 379-BDTF | 2.5 Chassis |
| 1 | 379-BDSW | SAS/SATA/NVMe Capabie Backplane |
| 1 | 379-BDTE | No Rear Storage |
| 1 | 461-AA1G | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| 1 | 321-BKGF | 2.5" Chassis with 8 Universal Drive Slots (SAS/SATA/NVME), Front PERC 11 |
| 1 | 338-CGWZ | AMD EPYC 9354P 3.25GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR5-4800 |
| 1 | 412-BBGB | High Performance Heatsink |
| 1 | 370-AHLL | Performance Optimized |
| 1 | 370-AHCL | 4800MT/S RDIMMs |
| 8 | 370-AGZR | 64GB RDIMM, 4800MT/S Duál Rank |
| 1 | 780-BCDN | RAID 1 |
| 1 | 405-AAZB | PERC H755 SAS Front |
| 1 | 750-ADSN | Bracketforfloating load on fPerc |
| 2 | 400-AXTV | 480GB SSD ŠATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| 1 | 384-BBBH | Power Saving BIOS Settings |
| 1 | 800-BBDM | UEFl BIOS Boot Mode with GPT Partition |
| 1 | 384-BDHS | 4 Věry High Performance Fan for 1 CPU |
| 1 | 450-AMJZ | Duál, Hot-PIug, Power Supply, Redundant (1+1), 700WMM HLAC (ONLY FOR 200- 240Vac) Titanium |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 330-BCBS | Rlser Config 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP |
| 1 | 329-BJSB | PowerEdge R6615 Motherboard V2 |
| 1 | 540-BCRX | Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE,SFP28, OCP NIC 3.0 |
| 1 | 540-BDKD | Broadcom 5720 Duál Port 1GbE Optional LOM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 325-BETL | LCD Bezel forx8 /x10 Chassis, R6615 |
| 1 | 403-BCID | BOSS Blank |
| 4 | 407-BCGJ | SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports |
| 1 | 634-BYJS | Windows Server 2022 Datacenter,16CORE,FI,No MED.UnLTD VMs.NO CALs, Multi Language |
| 1 | 528-CSCT | Windows Server 2022 Datacenter,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included) |
| 1 | 634-BYJQ | Windows Server 2019 / 2022 Datacenter Edition.Add License,16CORE,NO MEDIA/KEY |
| 1 | 528-CTIC | ÍDRAC9, Enterprise 16G |
| 1 | 528-COYT | Secured Component Verification |
| 1 | 350-BBXM | No Quick Syne |
| 1 | 379-BCSG | iDRAC.Legacy Password |
| 1 | 379-BCQY | iDRAC Group Manager, Disabled |
| 1 | 770-BDMT | Cable Management Arm |
| 1 | 770-BECD | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm or Strain Relief Bar |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |
| 1 | 340-DDJF | PowerEdge R6615 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab) |
| 1 | 340-DCYE | Shipping Materiál for backplane chassis |
| 1 | 470-AFOM | PowerEdge R6615 CE and CCC Marking |
| 1 | 379-BDSR | No GPU Enablement |
| 1 | 865-BBMY | ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 měsíců |
| 1 | 865-BBMZ | ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců |
| 1 | 709-BBIL | Next Business Day 36MONTHS |
| 1 | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) |
| 1 | 708-10082 | Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email  Order Configuration Shipbox Label (Ship Dáte, Model, Processor Speed, HDD Slze, RAM) |
| 1 | 293-10049 |
| 1 | 293-10025 | Asset Tag - ProSupport (Website, bareode, Onboard MacAddress) |
| 1 | 383-10111 | CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Inci. RACK, ENTERPRISE -W14 |

1. **Konfigurace serveru - pro zálohování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MNOŽSTVÍ DÍLŮ | SKU | POPIS PRODUKTU | |
|  |  |  | |
| 1 | 210-BBRU | PowerEdge R350 Server | |
| 1 | 461-AAIG | Trusted Platform Module 2.0 V3 | |
| 1 | 321-BGVQ | 3.5'"' Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives, Adapter PERC |  |
| 1 | 338-CCKQ | Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s |  |
| 1 | 412-AAPW | Heatsink for 80W or less CPU | |
| 1 | 370-AAIP | Performance Optimized | |
| 1 | 370-AGNY | 3200MT/S UDIMM | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | 370-AGQU | 16GB UDIMM, 3200MT/S, ECC |
| 1 | 780-BCDL | RAID0 |
| 1 | 405-ABBT | PERC H755 Adapter |
| 2 | 400-AXSE | 960GB SSD ŠATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD |
| 1 | 384-BBBH | Power Saving BIOS Settings |
| 1 | 800-BBDM | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition |
| 1 | 385-BBQV | IDRAC9, Enterprise 15G |
| 1 | 528-COYT | Secured Component Verification |
| 1 | 450-AKMP | Duál, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 330-BBWS | Riser Conflg 0,1 x8,1 x16 slots |
| 1 | 750-ADOY | Standard Fan |
| 1 | 329-BGK1 | PowerEdge R350 Motherboard with Broadcom 5720 Duál Port 1 Gb On-Board LOM |
| 1 | 542-BBBP | On-Board LOM |
| 1 | 540-BBVt | Broadcom 57412 Duál Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Low Profile |
| 1 | 379-BCRF | IDRAC.Legacy Password |
| 1 | 379-BCQV | IDRAC Group Manager, Enabled |
| 1 | 325-BCHH | Standard Bezel |
| 1 | 350-BCGP | Dell EMC Luggage Tag R350 |
| 1 | 470-AFBU | BOSS Blank |
| 2 | 407-BCBE | Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm |
| 1 | 634-BYJY | Windows Server 2022 Standard,16CORE.FI,No Med,No CAL, Multi Language |
| 1 | 528-CSCP | Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not ínciuded) |
| 1 | 634-BYLJ | Windows Server 2022 Standard, 16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included) |
| 1 | 528-CSCQ | Windows Server 2022 Standart,No Media,WS2019 Std Downgrade DF Media, Multi Language |
| 1 | 634-BYLQ | Windows Server 2022 Standart.No Media, WS2019 Std Downgrade w/DVD Media,Multi Lang |
| 1 | 770-BCWN | ReadyRails Sliding Raiis Without Cable Management Arm |
| 1 | 429-ABLW | No Interna! Opticai Drive |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |
| 1 | 340-CXXB | PowerEdge R350 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab) |
| 1 | 340-CWUL | PowerEdge R350 Shipping Materiál for3.5" Chassis |
| 1 | 389-ECFF | PowerEdge R350 CE and CCC Marking |
| 1 | 800-11671 | Enterprise Order- EMEA. |
| 1 | 709-BBHY | Next Business Day 12MONTHS |
| 1 | 865-BBKQ | ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 12 měsíců |
| 1 | 865-BBKR | ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců |
| 1 | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep far more details) |
| 1 | 383-10111 | CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Inci. RACK, ENTERPRISE -W14 |
| 1 | 383-10131 | CUSTOM DELIVERY, SPECIFIC TRUCK REQUIRED, ENTERPRISE -W94 |

Součástí dodávky u všech serverů je instalace a konfigurace na místě včetně aktualizací všech firmware na poslední aktuální a stabilní verze a součinnost při zařazení do stávajícího prostředí.