

NABÍDKA INSTALACE Zařízení PRO přenos požárního poplachu NA VýSTUP EPS DLE NOVÉHO SIAŘ HZS ČR:

## Technické řešení

 Z důvodu schválení nového SIAŘ HZS ČR částka 40/2018 platného od 1. 9. 2018, kde se mimo jiné mění podmínky u nově instalovaných i stávajících zařízení ZDP a to tak, že musí být přenos informací zabezpečen dvěma nezávislými kanály a je tedy nutno naplnit tyto podmínky a provést výměnu stávajícího vysílacího zařízení ZDP do 31. 08. 2021.

Stávající vysílací zařízení ZDP TSM 454W EPS tyto podmínky nesplňuje.

# Výrobce NAM system a.s. garantuje technické parametry dle nového SIAŘ HZS ČR u tohoto nového typu dvoukanálového vysílače a to - Reggae eps GR5Tbz 485.

## Realizace

1. **PŘEDBĚŽNÁ finanční kalkulace**

 **pro objekt napojení:** **Zámek Valtice**

 **systém EPS: ESSER IQ8**

**A. Instalační náklady**



Poznámky k technickému řešení: OBJEDNATEL ZAJISTÍ NA SVÉ NÁKLADY SOUČINOST TECHNIKA EPS.

Termín plnění

 Vlastní technologie je instalována na základě objednávky.

## Záruční a servisní podmínky

 Záruční servis na technologii a montáž zařízení dálkového přenosu je garantován společností PATROL group po dobu 24 měsíců. Vlastní záruční i mimozáruční opravy budou zajišťovány do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu připojení objektu do systému RPCO provádí PATROL periodické revize a kontroly provozuschopnosti ZPPP v souladu s Vyhl. MV ČR 246/2001, revize elektrického zařízení ZPPP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 a norem souvisejících.