|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ, Kounicova 65a, 601 87 Brno*** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Specifikace služby | | | **Mytí žaluzií, základní servis** | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **jižní fasáda jižního křídla** | | **jižní fasáda sev. křídla** |  |
| pol. | podlaží | **počet žaluzi typu A** | **počet žaluzií typu B** | **počet žaluzií typu A** |  |
| 1 | 1.NP | 29 |  | 3 |  |
| 2 | 2.NP | 20 | 9 | 20 |  |
| 3 | 3.NP | 10 | 19 | 20 |  |
| 4 | 4.NP | 29 |  | 20 |  |
| 5 | 5.NP | 29 |  | 20 |  |
| 6 | 6.NP | 29 |  | 20 |  |
| 7 | 7.NP | 29 |  | 20 |  |
| 8 | 8.NP | 29 |  | 20 |  |
|  | **celkem** | **204** | **28** | **143** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | žaluzie typu A | žaluzie typu B |  |  |
|  | šířka | 1 400 mm | 1 400 |  |  |
|  | výška | 1 800 mm | 2 900 |  |  |
|  | plocha | 2,52 m2 | 4,06 m2 |  |  |
|  | šířka lamel | 65 mm | 65 mm |  |  |
|  | počet lamel cca | 32 | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | CENY |  |  |  |  |
|  |  | počet /ks/ | plocha /m2/ | jedn. cena /Kč/m2/ | cena celkem bez DPH /Kč/ |
|  | žaluzie A | 347,00 | 874,44 |  | 93565,00 |
|  | žaluzie B | 28,00 | 113,68 |  | 0,00 |
|  | cena celkem |  |  |  | 12163,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Základní servis obsahuje: | |  |  |  |
|  | * vyrovnání, upevnění, opravu konzol držících vodící lanka | | | | |
|  | * upevnění vodících lanek, upevnění závěsných žebříčků vč. dodání spojek | | | | |
|  | * upevnění nosných tex. pásků 5 mm, | | | | |
|  | * upevnění spojek tyčí pohonu, seřízení | | | | |
|  | * základní servis neobsahuje opravy pohonů, motorů a elektroinstalace | | | | |
|  | cena servisu celkem |  |  |  | 16000,00 |
|  |  | | | | |
|  | cena celkem |  |  |  | 121728,00 |
|  |  | | | | |
| Všechny žaluzie jsou umístěny vně budovy v meziprostoru prosklené fasády domu a jsou z tohoto prostoru přístupné. | | | | | |
| **Prostor je omezený max šířka 530 mm, podlaha ocelový rošt.** | | | |  |  |
| **Před zpracováním nabídky doporučujeme prohlídku místa plnění.** | | | |  |  |



