|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo č. A021513380D0061** | |
| **Zhotovitel:**  **SPEDOS ADS a.s.**  Hranická 771, Krásno nad Bečvou  75701 Valašské Meziříčí  ČR  IČO: 27795357  DIČ: CZ27795357  Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3195 u Krajského soudu v Ostravě.  Zástupce ve věci smlouvy:      na základě plné moci  Zástupce ve věci stavby:  Banka: KB  Číslo účtu: | **Objednatel:**  **Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov**  U Léčebny 500 - Janov  33843 Mirošov  IČO: 00669784  DIČ: CZ00669784  Zástupce ve věci smlouvy: prim.,      ředitel  Zástupce ve věci stavby: |
| Datum vystavení dokladu: 15.11.2021 |

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) **smlouvu o dílo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět smlouvy: | Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, | |
|  |  |
| Místo zhotovení a předání díla: | U léčebny 500, 33843 Mirošov |  |
| Datum plnění: | 31.1.2022 |  |
| Dohoda o ceně: | Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši |  |
|  | Cena díla (bez DPH):  DPH bude účtováno dle platných předpisů. | 516 064.00 Kč |
|  | DPH 21%: | 108 374.00 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Cena s DPH: 624 438.00 Kč | |
| Platební podmínky: | | Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a zašle ji objednateli pokud již nedošlo k fakturaci dle ustanovení článku III. Obchodních podmínek. | |
| Závěrečná ustanovení: | | Tato smlouva je uzavírána na základě VŘ, které proběhlo na adrese sídla objednatele dne 12.11.2021 mezi 10:00 a 11:00 hod.  Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Účinnost nastává dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.  Vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS ADS a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS ADS a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími.  Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. | |
| Valašské Meziříčí 15.11.2021 Zhotovitel: | | Objednatel: | |

# Telefon: 571 759 211 Fax: 571 759 222 E-mail: obchod@spedos.cz web: www.spedos.cz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:**  **SPEDOS ADS a.s.**  Hranická 771, Krásno nad Bečvou  75701 Valašské Meziříčí | | **Příloha č.1 - specifikace díla** Strana: 1  smlouvy č. A021513380D0061 | |
| **Objednatel: Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov** | |
| **Pozice 1 - vnější** | | | | **1 ks** | |
| **Typ** | | Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí | | | |
| **Průchozí šířka** | | 1500 mm | | | |
| **Průchozí výška** | | 2100 mm | | | |
| **Šířka konstrukce** | | 2350 mm | | | |
| **Výška konstrukce** | | 2807 mm | | | |
| **Barva** | | 9016 - bílá; Matná | | | |
| **Provedení dveří** | | Dvoukřídlové | | | |
| **Pohon** | | Pohon AD SP808PAL: 3100 mm; Kryt pohonu: 3100 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno | | | |
| **Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů** | | Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku:  1 ks | | | |
| **Doplňky** | | Spínač klíčový na omítku | | | |
| **Křídla** | | Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé | | | |
| **Stěna** | | Stěna bez nadsvětlíku z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé | | | |
| **Nadsvětlík** | | Nadsvětlík z rámových profilů; Dvě dělící příčky; Izolační dvojsklo | | | |
| **Celková cena včetně montáže a dopravy:** | | | | **105 314.00 Kč bez DPH** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:**  **SPEDOS ADS a.s.**  Hranická 771, Krásno nad Bečvou  75701 Valašské Meziříčí | | **Příloha č.1 - specifikace díla** Strana: 2 | |  |
| smlouvy č. A021513380D0061 | |  |
| **Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov** | |
| **Pozice 2 - zádveří** | | | | **1 ks** | |
| **Typ** | | Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí | | | |
| **Průchozí šířka** | | 1500 mm | | | |
| **Průchozí výška** | | 2100 mm | | | |
| **Šířka konstrukce** | | 3288 mm | | | |
| **Výška konstrukce** | | 3000 mm | | | |
| **Barva** | | 9016 - bílá; Matná | | | |
| **Provedení dveří** | | Dvoukřídlové | | | |
| **Pohon** | | Pohon AD SP808PAL: 3100 mm; Kryt pohonu: 3100 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno | | | |
| **Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů** | | Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku:  1 ks | | | |
| **Doplňky** | | Bezdotykový spínač: 2 ks | | | |
| **Křídla** | | Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo; Polep pro šeroslepé | | | |
| **Stěna** | | Stěna bez nadsvětlíku z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Jednoduché bezpečnostní sklo; Polep pro šeroslepé | | | |
| **Nadsvětlík** | | Nadsvětlík z rámových profilů; Dvě dělící příčky; Jednoduché sklo | | | |
| **Celková cena včetně montáže a dopravy:** | | | | **105 145.00 Kč bez DPH** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:**  **SPEDOS ADS a.s.**  Hranická 771, Krásno nad Bečvou  75701 Valašské Meziříčí | | **Příloha č.1 - specifikace díla** Strana: 3 | |  |
| smlouvy č. A021513380D0061 | |  |
| **Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov** | |
| **Pozice 3 - vstup pravý RTG** | | | | **1 ks** | |
| **Typ** | | Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí | | | |
| **Průchozí šířka** | | 1300 mm | | | |
| **Průchozí výška** | | 2100 mm | | | |
| **Šířka konstrukce** | | 2994 mm | | | |
| **Výška konstrukce** | | 2900 mm | | | |
| **Barva** | | 9016 - bílá; Matná | | | |
| **Provedení dveří** | | Dvoukřídlové | | | |
| **Pohon** | | Pohon AD SP808PAL: 2700 mm; Kryt pohonu: 2700 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku externě; Tlačítko otevření externě; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno | | | |
| **Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů** | | Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku:  1 ks | | | |
| **Doplňky** | | Spínač klíčový na omítku | | | |
| **Křídla** | | Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné | | | |
| **Stěna** | | Stěna bez nadsvětlíku z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné | | | |
| **Nadsvětlík** | | Nadsvětlík z rámových profilů; Dvě dělící příčky; Jednoduché sklo | | | |
| **Celková cena včetně montáže a dopravy:** | | | | **100 810.00 Kč bez DPH** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:**  **SPEDOS ADS a.s.**  Hranická 771, Krásno nad Bečvou  75701 Valašské Meziříčí | | **Příloha č.1 - specifikace díla** Strana: 4 smlouvy č. A021513380D0061 | |
| **Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov** | |
| **Pozice 4 - vstup levý vedení** | | | | **1 ks** | |
| **Typ** | | Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí | | | |
| **Průchozí šířka** | | 1100 mm | | | |
| **Průchozí výška** | | 2100 mm | | | |
| **Šířka konstrukce** | | 2319 mm | | | |
| **Výška konstrukce** | | 2883 mm | | | |
| **Barva** | | 9016 - bílá; Matná | | | |
| **Provedení dveří** | | Dvoukřídlové | | | |
| **Pohon** | | Pohon AD SP808PAL: 2300 mm; Kryt pohonu: 2300 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno | | | |
| **Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů** | | Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku:  1 ks | | | |
| **Doplňky** | | Spínač klíčový na omítku | | | |
| **Křídla** | | Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné | | | |
| **Stěna** | | Stěna bez nadsvětlíku z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné | | | |
| **Nadsvětlík** | | Nadsvětlík z rámových profilů; Dvě dělící příčky; Jednoduché sklo | | | |
| **Celková cena včetně montáže a dopravy:** | | | | **99 785.00 Kč bez DPH** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:**  **SPEDOS ADS a.s.**  Hranická 771, Krásno nad Bečvou  75701 Valašské Meziříčí | | **Příloha č.1 - specifikace díla** Strana: 5 smlouvy č. A021513380D0061 | |
| **Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov** | |
| **Pozice 5 - vstup levý 2.NP** | | | | **1 ks** | |
| **Typ** | | Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí | | | |
| **Průchozí šířka** | | 1250 mm | | | |
| **Průchozí výška** | | 2100 mm | | | |
| **Šířka konstrukce** | | 2340 mm | | | |
| **Výška konstrukce** | | 3450 mm | | | |
| **Barva** | | 9016 - bílá; Matná | | | |
| **Provedení dveří** | | Dvoukřídlové | | | |
| **Pohon** | | Pohon AD SP808PAL: 2600 mm; Kryt pohonu: 2600 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku externě; Tlačítko otevření externě; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno | | | |
| **Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů** | | Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku:  1 ks | | | |
| **Doplňky** | | Spínač klíčový na omítku | | | |
| **Křídla** | | Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné | | | |
| **Stěna** | | Stěna bez nadsvětlíku z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné | | | |
| **Nadsvětlík** | | Nadsvětlík z rámových profilů; Dvě dělící příčky; Jednoduché sklo | | | |
| **Celková cena včetně montáže a dopravy:** | | | | **105 010.00 Kč bez DPH** | |

**OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS ADS a.s.**

**Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: A021513380D0061**



1. Předmět plnění

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS ADS a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.

1. Termín plnění

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, pokud byla sjednána, dále se termín plnění posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení se stavební

připraveností dle Prílohy č. 3

1. Platební podmínky
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se stavební připraveností dle Přílohy č. 3 ke smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k provedení díla dle této smlouvy, je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla se soupisem provedených prací, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně přebírá bez výhrad či s výhradami.Zhotovitel předá objednateli dodací list a dle tohoto dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystaven. Takto bude postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IV. Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla podobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací podle Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem.
2. Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou nejpozději 7 dnů předem.
3. Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody,el. zařízení ), která jsou v provozu, ani skryté.
4. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
5. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. 8. Dílo bude splněno protokolárním předáním.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla.
9. Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny následující podmínky:

* možnost napojení na el. síť 230/400 V
* zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché, bezprašné a uzamykatelné sklady) - zabezpečené proti krádeži
* objednatel se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení konstrukce a jednorázovou výpomoc při manipulací s materiálem
* příjezd na staveniště
* příjezd a přístup na montážní pracoviště
* sociální zařízení (umývárna, WC, šatna)

1. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele sezásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu či objekt.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním staveniště.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevezme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo bylo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel nezúčastní ani nového termínu předání a převzetí díla a dílo nepřevezme, vyrozumí zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo dílo nepřevezme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započíst své vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.
4. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla – věci.
5. Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu České republiky.
6. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu
7. Servis

* Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě
* Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude zhotovitel na provedeném díle zajišťovat servis.

1. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

* V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění podle čl. II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
* V případě prodlení objednatele s dodržením splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
* V případě nedodržení stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.

# Závěrečná ustanovení

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma smluvními stranami podepsány.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že vláda České republiky vyhlásí zákaz vycházení, v případě nedostatku zaměstnanců či karanténě zaměstnanců zhotovitele, v případě nedostupnosti či nemožnosti zajištění materiálu nutného ke splnění zakázky, posunuje se termín předání díla o tolik dnů, kolik dnů bude trvat tato překážka na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat objednatele.

V.........................................................dne................................

Zhotovitel: Objednatel:

