**Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/23/6000/090**

Předmětem plnění je běžná údržba komunikace v ulici U Silnice na Praze 6.

Akce je ve společné koordinaci s následnou opravou komunikace U Silnice jakožto objízdnou trasou při výstavbě rekonstrukce tramvajové trati (RTT) Dědina. V rámci akce proběhne dobourání odfrézovaných vrstev, dodání a rektifikace povrchových znaků a pokládka nových asfaltových vrstev.

Dojde k realizaci dopravního značení, které bude kopírovat stávající stav.

***Předpoklad zahájení stavebních prací: listopad 2023***

Rozsah akce: oprava povrchů v rozsahu cca 550 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Spojovací postřik

- Pokládka ACL 16 v tl. 50mm

- Spojovací postřik

- Pokládka ACO 11 v tl. 40mm

Požadovaná životnost opravy: min. 10 let