|  |
| --- |
| **Cenová nabídka - energetické úspory, výměna osvětlení ZUŠ Karviná** |
| p.č. |  materiál - název | m.j. | množství | j.cena | celkem |
| 1 | LED panel přisazený - 120 x 30cm - 40W - neutrální bílá | ks | 38,00 | 1580,00 | 60040,00 |
| 2 | rám pro LED panel 120x30cm bílý | ks | 38,00 | 450,00 | 17100,00 |
| 3 | napájecí zdroj  | ks | 38,00 | 290,00 | 11020,00 |
| 4 | LED panel vestavný - 120 x 30cm - 40W - neutrální bílá | ks | 18,00 | 1320,00 | 23760,00 |
| 5 | uchycovací klips do SDK pro LED panel | ks | 108,00 | 110,00 | 11880,00 |
| 6 | LED panel vestavný - 60 x 60cm - 50W - 4500Lm - neutrální bílá | ks | 3,00 | 780,00 | 2340,00 |
| 7 | uchycovací klips do SDK pro LED panel | ks | 12,00 | 110,00 | 1320,00 |
| 8 | napájecí zdroj  | ks | 3,00 | 290,00 | 870,00 |
| 9 | nouzové osvětlení  | ks | 10,00 | 1240,00 | 12400,00 |
| 10 | LED svítidlo chodby 27x14,5 mm | ks | 44,00 | 880,00 | 38720,00 |
| 11 | LED svítidlo do SDK vestavné 12,5W | ks | 5,00 | 440,00 | 2200,00 |
| 12 | vodič CYKY 3Cx1,5 | m | 800,00 | 18,00 | 14400,00 |
| 13 | vodič CYKY 5Cx1,5 | m | 300,00 | 26,00 | 7800,00 |
| 14 | pohybové čidlo 360 st | ks | 10,00 | 660,00 | 6600,00 |
| 15 | jistič chránič B10/2/0,03 | ks | 10,00 | 550,00 | 5500,00 |
| 16 | lišta vkládací 20x40 | m | 160,00 | 39,00 | 6 240,00 |
| 17 | revize | soub. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 18 | elektromontáže (demontáž + montáž) | hod. | 240,00 | 400,00 | 96000,00 |
| 19 | úklid | soub. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 20 | doprava | soub. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 21 | celkem bez DPH 21% |   |   |   | **327690,00** |
| 22 | celkem s DPH 21% |   |   |   | **396504,90** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavby Zdražila s.r.o.** |  |  |  |  |
|  | **Závada 252** |  |  |  |  |
|  | **Petrovice u Karviné** |  |  |  |  |
|  | **IČ: 29457581** |  |  |  |  |
|  | **DIĆ: CZ 29457581** |  |  |  |  |