|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | 2778 | Malířské a natěračské práce na rok 2024 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | 001 | Malířské a natěračské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 001 | Malířské a natěračské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **3 222,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **3 898,62** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  | **1,86** |
| 1 | 783-001 | Krycí jednonásobný omyvatelný akrylátový nátěr omítek (jednobarevný) | m2 | 1,00000 | 82,00 | 82,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 783-002 | Krycí dvojnásobný omyvatelný akrylátový nátěr omítek (jednobarevný) | m2 | 1,00000 | 157,00 | 157,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 189,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 783-003 | Krycí dvojnásobný omyvatelný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek, (jednobarevný) | m2 | 1,00000 | 205,00 | 205,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 248,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 783-004 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 1,00000 | 22,00 | 22,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 783-005 | Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru | m2 | 1,00000 | 57,00 | 57,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 783-006 | Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm | m2 | 1,00000 | 140,00 | 140,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 783-007 | Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2 | m2 | 1,00000 | 166,00 | 166,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 200,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 783-008 | Odstranění nátěrů z omítek obroušením | m2 | 1,00000 | 29,00 | 29,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 783-009 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 1,00000 | 111,00 | 111,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 134,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 783-010 | Údržba – nátěr truhlářských konstrukcí (dveře, zárubně a okna) 2x + 1x tmelení | m2 | 1,00000 | 294,00 | 294,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 783-011 | Údržba – nátěr kovových konstrukcí (zárubně, mříže a topná tělesa) 2x | m2 | 1,00000 | 248,00 | 248,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 783-012 | Odstranění starých nátěrů opálením (z truhlářských a zámečnických prvků) | m2 | 1,00000 | 217,00 | 217,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 262,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 783-013 | Odstranění starých nátěrů oškrábáním (z truhlářských a zámečnických prvků) | m2 | 1,00000 | 145,00 | 145,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 783-014 | Nátěr polyuretan-akrylový email 1x\_odolné poškrábání a úderům, do exteriéru i interiéru | m2 | 1,00000 | 152,00 | 152,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 183,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,37 | 0,37 |
| 15 | 783-015 | Nátěr syntetický 1x lakování | m2 | 1,00000 | 137,00 | 137,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 165,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,26 | 0,26 |
| 16 | 783-016 | Nátěr syntetický 2x lakování | m2 | 1,00000 | 274,00 | 274,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 331,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,34 | 0,34 |
| 17 | 783-017 | Nátěr lazurovací 1x lakování | m2 | 1,00000 | 122,00 | 122,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 147,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,21 | 0,21 |
| 18 | 783-018 | Nátěr lazurovací 2x lakování | m2 | 1,00000 | 262,00 | 262,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,30 | 0,30 |
| 19 | 783-019 | Nátěr lazurovací 3x lakování | m2 | 1,00000 | 402,00 | 402,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,38 | 0,38 |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  | **924,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **1 118,04** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  | **0,12** |
| 20 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,  | m2 | 1,00000 | 7,00 | 7,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 21/ II | Indiv | 0,01 | 0,01 |
| 21 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,  | m2 | 1,00000 | 21,00 | 21,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 21/ II | Indiv | 0,02 | 0,02 |
| 22 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 1,00000 | 12,00 | 12,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 21/ II | Indiv | 0,02 | 0,02 |
| 23 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 1,00000 | 16,00 | 16,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 21/ II | Indiv | 0,03 | 0,03 |
| 24 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 1,00000 | 8,00 | 8,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 21/ II | Indiv | 0,01 | 0,01 |
| 25 | 784-001 | Oškrabání malby v mísnostech | m2 | 1,00000 | 39,00 | 39,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 784-002 | Oškrabání malby na schodišti | m2 | 1,00000 | 42,00 | 42,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 784-003 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem | m | 1,00000 | 25,00 | 25,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 784-004 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou | m2 | 1,00000 | 245,00 | 245,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 296,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 784-005 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu | m2 | 1,00000 | 25,00 | 25,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 784-006 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu | m2 | 1,00000 | 31,00 | 31,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 37,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 784-007 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 784-008 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1,00000 | 34,00 | 34,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 784-009 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 1,00000 | 30,00 | 30,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 784-010 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1,00000 | 34,00 | 34,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 784-011 | Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 1,00000 | 8,00 | 8,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 784-012 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1,00000 | 56,00 | 56,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 784-013 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1,00000 | 60,00 | 60,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 784-014 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 1,00000 | 60,00 | 60,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 784-015 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1,00000 | 68,00 | 68,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 784-016 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 1,00000 | 12,00 | 12,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Kalkul | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 784-017 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém | m2 | 1,00000 | 16,00 | 16,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 784-018 | Penetrace podkladu protiplísňová 1x | m2 | 1,00000 | 43,00 | 43,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 21,00 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Vlastní | Indiv | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **4 146,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnoty dopočítané vzorcem ve sloupcích musí být zkontrolované uchazečem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Většina prací bude prováděna ve stížených podmínkách při zachování provozu na dotčených oddělení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Veškeré položky požadovaných prací musí zahrnovat ekologickou likvidaci odpadu vzniklého pří prováděných pracích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Skutečné množství prací se bude odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |