

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

 **O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-585

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465 65711513

Jilemnice
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Martin Bartoš

Benešov u Semil

Benešov u Semil

Česká republika

**Evidenční číslo:**
**Zástupce dodavatele:**
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 15.12.2023

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 15.12.2023

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** SEMILY

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Oprava fasády západní strana- oškrábání a penetrace - oprava trhlin

Nemocnice Semily „Fasáda západ"

Oškrab, omytí 356m2

Penetrační nátěr „můstek"

Oprava trhlin

Stěrka + perlinka rohy, olep oken, klempířských prvků
Probarvená penetrace Caporoll pod omítkou

Omítka 1,5 mm Caparoll, Nátěr Caparoll

Klempířské práce římsy, montáž a demontáž svodů (měď)
Oprava říms + ozdob

Přesun hmot

Lešení 400PM

Doprava režie

Celkem

Objednávka celkem 677 926,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:** **E-mail:**  |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)