**Technická specifikace pro dodávku obraceče a shrnovače píce k malotraktoru**

**Nákup 1 ks obraceče a shrnovače píce je realizován v rámci projektu Zvýšení kvality biotopů pro předměty ochrany NP, EVL a PO Šumava v oblasti Knížecí Pláně – I. etapa v letech 2023 – 2028, reg. číslo CZ.05.01.06/01/22\_029/0000864, který je financován Evropskou unií.**

Název/typ/označení obraceče a shrnovače píce k malotraktoru: Obraceč a shrnovač píce, **OSP1850**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované parametry pro dodávku** **obraceče a shrnovače píce k malotraktoru** | **Upřesnění specifikace pro dodávku obraceče a shrnovače píce k malotraktoru** | **ANO/NE, př. Nabízené lepší parametry účastníkem** |
| Agregace na malotraktor Vega 57 HTD- Comfort |  | Ano |
| Použití stroje kombinace obraceče a shrnovače píce. Řádkování pomocí clony. |  | Ano |
| Pracovní záběr | Minimálně 1900 mm | 1980 mm |
| Hrabicový pás |  | Ano |
| Počet hrabic (celkem) | Minimálně 13 | 13 |
| Hnací hřídelTáhlo třetího bodu | 1 ks kloubová (součást dodávky)1 ks táhlo třetího bodu | Ano |
| Náhradní hrabice | Součást dodávky sada náhradních hrabic. Dle počtu kusů na pásu) | Ano |
| Dodávka nového žacího stroje – zadavatel bude prvomajitelem |  | Ano |

Místo dodání: Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada - kde dojde k předvedení a zaškolení obsluhy

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry prostředku odpovídají skutečnosti.