RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 039/2024 - VY

1. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| Kupující: | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. organizace** |
| Se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Zastoupená: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |
| E-mail: | ksusv@ksusv.cz |

Telefon:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Prodávající : | **TBG VYSOČINA s.r.o.** |
| Se sídlem: | Žďárského 200, 674 01 Kožichovice |

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 25160

|  |  |
| --- | --- |
| Zastoupená: | Zdeňkem Hambálkem - výkonným ředitelem |

Bankovní spojení : Číslo účtu :

|  |  |
| --- | --- |
| IČO : | 25325931 |
| DIČ : | CZ25325931 |

Výše uvedené strany se dohodly na tomto znění rámcové kupní smlouvy:

1. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se prodávající zavazuje prodávat kupujícímu po dobu trvání závazku založeného touto smlouvou čerstvý beton, cementovou maltu a ostatní produkty dle nabídky jednotlivých provozoven prodávajícího (dále jen „**výrobky**“) pro veškeré jeho stavby, a to v kvalitě odpovídající platným normám a ostatním technickým podmínkám. Požadované výrobky a jejich množství určí kupující vždy písemnou nebo telefonickou objednávkou způsobem a ve lhůtách stanovených v čl. V. této smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit za výrobky kupní cenu, a to na základě daňových dokladů vystavených prodávajícím v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy.

1. Cena a platební podmínky
2. Podkladem pro stanovení ceny je aktuální ceník výrobků prodávajícího, platný v den objednávky vždy pro příslušnou provozovnu, ze které budou dodávky realizovány. Kupní cena výrobku se

stanoví jako ceníková cena snížená o **25%**.

Uvedené snížení ceníkové ceny se nevztahuje na dopravu, zvláštní služby a příplatky, písek a kamenivo. Uvedené snížení ceníkové ceny se rovněž nevztahuje na značkové produkty Anhyment®, Poriment® , Cemflow® , Slimflow®, Steelcrete®, Permacrete® atd.

1. Pokud na samostatnou stavební akci bude požadováno množství vyšší než 200 m**3** výrobku, zavazuje se prodávající na podnět kupujícího vypracovat samostatnou cenovou nabídku.
2. Ceny za nasazení mobilních čerpadel a s tím souvisejících služeb budou účtovány v plném rozsahu dle platného ceníku.
3. Splatnost daňových dokladů se stanovuje na **30 dnů** ode dne jejich vystavení. Daňové doklady budou prodávajícím vystavovány průběžně po uskutečnění jednotlivých plnění. Daňové doklady (faktury) budou obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů, jakož i soupis předmětných dodacích listů.

Kupující souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, faktury budou kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě na adresu: **ksusv@ksusv.cz.**V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena první pracovní den následující po dni jejího odeslání.

1. Článek III. se uplatní pro zboží odevzdávané ze všech provozoven prodávajícího.
2. Obě smluvní strany se dohodly na závazkovém limitu ve výši 200.000,- Kč bez DPH.
3. Doba plnění a místo plnění
4. Prodávající je povinen provádět jednotlivá plnění v době dle akceptovaných objednávek kupujícího.
5. Místem plnění je expediční místo či jiné místo (stavba). Je-li místem plnění jiné než expediční místo, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu do místa plnění, a to ve výši dle ceníku platného v den objednávky pro příslušnou provozovnu - expediční místo.
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.2024 nebo do vyčerpání závazkového limitu dle Čl. III odst. 6 smlouvy dle toho, co nastane dříve.
7. Spolupůsobení kupujícího
8. Kupující oznámí na dispečink prodávajícího jméno oprávněného pracovníka za koordinaci a převzetí dodávek:

- vedoucí provozu

Třebíč

Dispečink

Moravské Budějovice

- vedoucí provozu

Dispečink

1. Oprávněný pracovník kupujícího uplatní své požadavky (objednávky výrobků) na dispečink prodávajícího. Objednávka musí obsahovat především druh výrobků, množství, kvalitu, místo plnění a intervaly a požadovaný termín plnění. Objednávka je závazná okamžikem, kdy je akceptována prodávajícím. Objednávka musí být učiněna min. 24 hod. před požadovaným termínem plnění při množství do 100 m**3**, a min. 72 hod. při množství nad 100 m**3**. Objednací lhůta pro zajištění mobilního čerpadla činí minimálně 72 hod. V případě pozdní objednávky není prodávající povinen plnit v požadovaném termínu; kupujícímu v takovémto případě nevznikají žádná práva z neuskutečněného, opožděného či časově nepřesného plnění; kupující se pro takovýto případ vzdává práva na náhradu škody.
2. Kupující, jeho pracovník nebo jím pověřená osoba jsou při převzetí plnění povinni potvrdit převzetí, čas a dobu vykládky v dodacím listu při přejímce v místě plnění. Kupujícímu zůstává kopie potvrzeného dodacího listu.
3. Kupující je povinen zajistit, aby v místě a v době plnění byla přítomna osoba oprávněná za něj výrobky převzít. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající a přejímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující, byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou.
4. Kupující, resp. osoba jím pověřená k převzetí plnění je povinna výrobky při převzetí prohlédnout. Je povinna bez odkladu uplatnit veškeré námitky proti dodávanému množství a vizuálně kontrolovatelným vlastnostem čerstvých výrobků, např. jeho konzistenci, homogenitě, maximální velikosti použitého zrna kameniva. Nevznesl-li kupující k dodávce výhrady a potvrdil-li bez výhrad dodací list, má se plnění za bezvadné.
5. Kupující zajistí bezpečný příjezd na místo plnění pro všechna vozidla prodávajícího a zajistí úklid přilehlých komunikací při možném znečištění způsobeném vozidly prodávajícího, vlivem nezpevněných staveništních komunikací, případně vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
6. Povinnosti prodávajícího
7. Prodávající se zavazuje dodat výrobky ve shodě s objednávkou kupujícího a s příslušnými technickými specifikacemi výrobků (ČSN, STO, TKP, atp). Prodávající uvádí na trh výrobky ve shodě s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky a na stanovené výrobky má platné certifikáty a vydané prohlášení o shodě.
8. Jakost dodávaných výrobků bude prodávající dokladovat protokoly dle příslušných technických specifikací zasílaných na vyžádání kupujícího.
9. Prodávající zajistí pro dodávky dostatečnou přepravní kapacitu po dohodě s kupujícím.

Kupujícímu nevznikají práva z vad výrobků v těchto případech:

• Pokud čas mezi namícháním výrobku a jeho uložením překročí normovanou hodnotu pro zpracování a pokud k překročení času došlo z důvodů, za které neodpovídá prodávající (např. prodloužením doby vykládky).

• Při zásahu kupujícího do složení výrobku, zejména přidáním vody, nebo dojde-li ke smísení výrobků od různých dodavatelů.

• V případě zpracování a ošetřování výrobku v rozporu s příslušnými technickými specifikacemi.

• Při zhoršení jakosti výrobku, ke kterému dojde při přepravě realizované vozidly kupujícího (či zajištěnými kupujícím).

Pro práva z vad výrobků v plném rozsahu platí ustanovení všeobecných obchodních a platebních podmínek.

1. Prodávající zajistí u svých pracovníků, jakož i u dalších osob, které se na staveništi prodávajícího a s vědomím kupujícího z jakýchkoliv důvodů zdržují, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
3. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
4. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
5. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
6. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce
7. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Prodávající nesplní povinnost uvedenou v odst. 5. a 6. této smlouvy.
8. Závěrečná ustanovení
9. Prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu dodávky zboží, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu Dodávky se tedy bude Prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Prodávající zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dodávka prováděna Prodávajícím či jeho poddodavatelem. Prodávající je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Kupujícího, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dodávku v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je Prodávající, na vyžádání Kupujícího, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dodávku realizuje. Prodávající bere na vědomí, že tato prohlášení je Kupující oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Prodávajícího, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dodávku, přičemž Prodávající je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
10. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
11. pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
12. Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně v písemné podobě. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava). Kupující tímto prohlašuje, že se seznámil s textem VOPP a VOPP čerpání a doprava, který považuje za srozumitelný a žádné z jejich ustanovení neshledává překvapivým ani neobvyklým.
14. Prodávající se neocitá v prodlení se splněním smluvní povinnosti v případě, že prodávající nesplní svou povinnost dodat zboží z jakýchkoli důvodů souvisejících s šířením nemoci COVID-19 a opatřeními proti šíření této nemoci, a to včetně opatření preventivních ze strany prodávajícího či opatření třetích stran, včetně případů uzavření provozovny prodávajícího způsobeného onemocněním jeho zaměstnanců či jejich umístěním do karantény či uzavření či omezení provozu v důsledku jakéhokoli výpadku ze strany dodavatelů nebo i preventivním uzavřením provozovny prodávajícího z jeho rozhodnutí z důvodu souvisejícím s onemocněním. V případě, že takováto překážka bude trvat více než 14 dnů, může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat.
15. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž oba účastníci dohody obdrží její elektronický originál.
16. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
17. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
18. službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
20. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy

- Registru smluv.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní a platební podmínky prodávajícího

Příloha č. 2: VOPP čerpání a doprava

Příloha č. 3. Ceník TBG VYSOČINA s.r.o., platný v době uzavření smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO smlouvy K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis V Kožichovicích dne: viz podpis

*Za prodávajícího:
Zdeněk Hambálek*

*Výkonný ředitel
TBG VYSOČINA s.r.o.*

*Za kupujícího:
Ing. Radovan Necid
 Ředitel
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková
 organizace*

Všeobecné obchodní a platební podmínky

6./

6.1./

1. / Úvodní ustanovení
	1. / Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
	2. / Předmětem smluvního vztahu je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a povinnost kupujícího toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
	3. / Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP.
	4. / Kde se v těchto VOPP hovoří o betonárně, má se tím na mysli příslušné expediční místo prodávajícího.
2. / Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je založen rámcovou kupní smlouvou či kupní smlouvou, která vzniká:

* 1. / Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
	2. / Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího.
	3. / Převzetím objednávky a odevzdáním objednaného zboží.
	4. / Odesláním návrhu kupní smlouvy prodávajícím a prvním požadavkem na dodávku zboží.
1. / Předmět plnění
	1. / Předmětem plnění je zejména zboží specifikované ve smlouvě, kterým je především čerstvý beton (transportbeton), cementové malty nebo jiné směsi obsahující pojivo (cement, anhydrit apod.), vyráběné v souladu s platnými ČSN či jinými platnými tech­nickými předpisy (stavebně technické osvědčení apod.). Odkaz na konkrétní technický předpis bude vždy specifikován v kupní smlouvě nebo v ceníku (ceníkem se v těchto VOPP myslí vždy ceník příslušného expedičního místa) či nabídkovém listu.
	2. / Kupující je vždy odpovědný za konečnou specifikaci zboží a za to, že zboží je/bude vhodné k účelu zamýšlenému kupujícím. S ohledem na skutečnost, že výrobci zboží / prodávajícímu nejsou známy veškeré potřebné informace o způsobu použití jeho zboží ve stavbě, jsou případné konzultace a z nich vyplývající názory a vyjádření prodávajícího vždy jen orientační a nezávazné. Konečnou volbu zboží a jeho specifikaci musí vždy provést kupující s ohledem na konkrétní konstrukci, která má být z dodaného zboží zhotovena, její funkci ve stavbě a s ohledem na zvolený způsob jejího zhotovení a příslušné prostředí. Prodávající/výrobce zboží tedy neodpovídá za vhodnost zboží k použití za účelem zamýšleným kupujícím.
	3. / Předmětem plnění může být rovněž přeprava, případně zajištění přepravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, včetně případné služby čerpání zboží, nebo jeho zajištění v místě plnění.
	4. / Prodávající je připraven poskytnout kupujícímu i další služby spojené s dodávkami zboží.
	5. / Seznam a přehled zboží a služeb poskytovaných prodávajícím je uveden v platných cenících či nabídkových listech prodávajícího.
	6. / Předmětem plnění se ve smlouvě a těchto VOPP rozumí zboží a/nebo související služby, jak jsou specifikovány v kupní smlouvě. Jednotlivá konkrétní požadovaná plnění jsou dále označována též jako „dodávka“.
	7. / V případě, že v průběhu trvání závazkového vztahu založeného kupní smlouvou dojde k dodávkám v množství stanoveném kup­ní smlouvou a kupující má zájem zboží a služby za sjednaných podmínek od prodávajícího dále kupovat, mění se kupní smlouva automaticky na rámcovou smlouvu o koupi zboží, jejíž podmínky (s výjimkou množství), včetně stanovení ceny, platebních podmínek, těchto VOPP apod., se po dobu platnosti této smlouvy, resp. rámcové smlouvy, použijí na další dodávky. Smluvní strany však výslovně stanoví, že v takovémto případě je prodávající oprávněn odmítnout jednotlivé požadované dodávky.
2. Uplatnění požadavku na dodávku kupujícím
	1. / Kupující je oprávněn uplatňovat požadavky (objednávky) na konkrétní dodávky dle příslušné kupní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu založeného příslušnou smlouvou.
	2. / Kupující je povinen při objednávání jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství zboží, mís­to (konkrétní objekt na místě plnění) a čas plnění, případný požadavek na zajištění přepravy a údaj o tom, zda kupující požaduje poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání betonu, služby laboratoře apod.).
	3. / Kupující je povinen prodávajícímu označit osoby, které jsou za něj oprávněny předmět plnění v místě plnění přebírat. Kupující je povinen zajistit, aby některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto převzala. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající zboží a osoba přejímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující jsou osobami k tomu oprávněnými a zmocněnými.
	4. / Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího požadavek na provedení konkrétní dodávky minimálně dva pracovní dny před poža­dovaným dnem plnění. Dobu plnění určuje prodávající s přihlédnutím k požadavkům kupujícího a s ohledem na výrobní kapacity prodávajícího.
	5. / Požadavky na dodávky mohou být uplatněny písemně, e-mailem i telefonicky. Tyto požadavky kupující upřesňuje prostřednic­tvím k tomu oprávněných osob přímo na betonárně prodávajícího, a to buď u vedoucího provozu, nebo u dispečera (míchače).
	6. / Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě uplatnění požadavku na čerpání betonu je čas přistavení čerpa­dla pouze přibližný. Skutečný čas nájezdu čerpadla určuje prodávající. Tento čas kupujícímu oznámí.
3. Provádění dodávek
	1. / Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky (objednávkami) kupujícího potvr­zenými prodávajícím.
	2. / V případě, že provozovna prodávajícího, na kterou se smlouva vztahuje, nebude schopna dodat množství zboží požadované kupujícím, je prodávající oprávněn dodat zboží z jiné provozovny prodávajícího, a to za podmínek stanovených smlouvou.
	3. / Místem plnění je:

- expediční místo, pokud není výslovně ujednáno jiné místo (ust. odst. 5.2 VOPP tím není dotčeno);

- jiné místo - stavba, které je výslovně stanoveno ve smlouvě.

* 1. / Je-li místem plnění jiné místo, než je expediční místo, platí, že:

- prodávající zajišťuje přepravu z expedičního místa a kupující je povinen uhradit mu za tuto přepravu cenu dle aktuálně platného ceníku pro dané expediční místo;

- požaduje-li kupující provedení přejímacích zkoušek, musí být toto uvedeno ve smlouvě včetně určení osoby, která je bude provádět. Pro posouzení jakosti jsou rozhodující vlastnosti zboží zjištěné v místě plnění.

* 1. / Plánované dodávky, tj. dodávky na základě požadavků kupujícího uplatněných v souladu s odst. 4.2., 4.4. a 4.5. VOPP, mají vždy zásadně přednost před dodávkami neplánovanými. Neplánované dodávky budou uskutečněny podle volné kapacity prodávajícího.
	2. / Dodávky mimo stanovenou obvyklou pracovní dobu prodávajícího, resp. jeho příslušného expedičního místa, je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě. V takovémto případě se kupní cena zvyšuje o příplatky dle aktuálně platného ceníku prodávajícího.
	3. / Ke každé jednotlivé dodávce prodávající vystaví dodací list, nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží, např. výkaz (dále jen „dodací list“), který obsahuje minimálně označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství dodávaného zboží a případně sou­visejících služeb, datum uskutečnění dodávky, čas plnění (resp. je-li místem plnění jiné místo, než je expediční místo, čas příjezdu autodomíchávače nebo jiného přepravního prostředku na místo plnění a čas jeho odjezdu z místa plnění) a další údaje o zboží dle platné technické normy či jiného předpisu, v souladu s nímž se zboží dodává (viz. odst. 3.1 VOPP). Jakékoli doplnění dodacího listu může kupující činit pouze, je-li tak ve smlouvě či těchto VOPP stanoveno. K jiným doplněním či úpravám se nepřihlíží.
	4. / Prodávající je povinen předat kupujícímu minimálně jeden výtisk potvrzeného dodacího listu.
	5. / Kupující je povinen v místě plnění dodávku převzít a převzetí potvrdit podpisem oprávněné osoby (viz. odst. 4.3. VOPP) na dodacím listě. Potvrzením dodacího listu, nebude-li obsahovat výhrady kupujícího, se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se smlouvou. Odmítne-li kupující bezdůvodně podepsat dodací list, či není-li přítomna osoba oprávněná dodávku přijmout, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdání dodávky. V tomto případě se použije přiměřeně ustanovení čl.
1. Totéž platí, je-li kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí dodávky a odmítne-li tak bezdůvodně učinit.
	1. / Odmítne-li kupující převzít zboží v místě plnění z důvodů, že zboží má vady, je povinen na dodací list uvést konkrétní vlastnost/ ti, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou a způsob, jakým je zjistil. V případě odmítnutí převzetí zboží z důvodu vadných technických vlastností (hodnota konzistence, obsah vzduchu apod.) je kupující povinen uvést na dodací list hodnoty vlastností lišících se od deklarovaných a způsob, jakým byly zjištěny.
	2. / Prodávající splní svou povinnost plnit odevzdáním zboží a poskytnutím souvisejících dohodnutých služeb v místě plnění. Dokla­dem o splnění je potvrzený dodací list. Odevzdáním zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí škody na zboží.
	3. / Kupující souhlasí s tím, že dodací list může být (namísto v listinném vyhotovení) vyhotoven pouze elektronicky (jako dokument PDF) a bude mu v tomto případě prodávajícím bezodkladně odeslán e-mailem, popř. SMS zprávou s odkazem na dodací list. Kupující se zavazuje poskytnout k tomu prodávajícímu nutnou součinnost. Dodací list v listinné podobě pak může být kupujícímu na jeho žádost vydán na příslušné betonárně.
	4. / Prodávající se neocitá v prodlení se splněním smluvní povinnosti v případě, že prodávající nesplní svou povinnost dodat zboží z jakýchkoli důvodů souvisejících s šířením nemoci COVID-19 či jiné podobné nemoci a opatřeními proti šíření této nemoci, a to včetně opatření preventivních ze strany prodávajícího či opatření třetích států, včetně případů uzavření provozovny prodávající­ho způsobeného onemocněním jeho zaměstnanců či jejich umístěním do karantény či uzavření či omezení provozu v důsledku jakéhokoli výpadku ze strany dodavatelů nebo i preventivním uzavřením provozovny prodávajícího z jeho rozhodnutí z důvodu souvisejícím s onemocněním. V případě, že takováto překážka bude pro dílčí dodávku trvat více než 5 dnů, může kterákoliv smluvní strana odstoupit od dílčí dodávky (resp. smlouvy o dílčí dodávce). O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat.

Zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky

Kupující je oprávněn zrušit potvrzený požadavek na dodávku nejpozději:

- u zboží typu značkových produktů (zejm. lité směsi - pěny a potěry jako ANHYMENT, PORIMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW), nejpozději do 15:00 pracovního dne předcházejícího dni odevzdání zboží;

- u ostatního zboží do okamžiku zahájení jeho výroby.

1. / Zruší-li kupující požadavek na dodávku zboží později, než je stanoveno v předcházejícím odstavci a odmítne-li dodávku převzít, stejně jako odmítne-li kupující dodávku převzít bez jiného oprávněného důvodu, je povinen uhradit prodávajícímu:

- smluvní pokutu ve výši ceny nepřevzaté dodávky, tj. ve výši rovnající se součtu kupní ceny nepřevzatého zboží a služeb, včetně ceny za přepravu zboží do místa plnění;

- veškeré náklady vynaložené na likvidaci zboží a na přepravu do místa likvidace;

- mělo-li být součástí zrušené dodávky i čerpání, veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (tj. čerpání bylo zrušeno méně než 24 hod. před termínem realizace, přičemž zrušení termínu není možné provést o sobotách, nedělích nebo ve svátek; např. objednávka na pondělí musí být zrušena v pátek běžného pracovního týdne) a veškeré náklady spojené se zbytečným výjezdem čerpadla;

- veškeré další vzniklé náklady.

1. / Další podmínky a skutečnosti související s plněním
	1. / Je-li místem plnění expediční místo, zavazuje se kupující, že:

- bude v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího;

* se seznámí s dopravním a provozním řádem betonárny - expedičního místa a postupem pro dopravu zboží a bude se jimi řídit;
* veškeré povinnosti stanovené v tomto článku splní též všichni zaměstnanci kupujícího, jakož i veškeré ostatní osoby, které k plnění této smlouvy využije, tedy i dopravci a řidiči;
* vybaví řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k převzetí zboží a zajistí, že řidič tuto plnou moc před­loží při převzetí zboží; nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.
	1. / Přepravník zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze

zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot). V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat kupujícímu zboží. V takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora. V případě, že kupující bude trvat na přepravě zboží znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na dodacím listě. Kupují­címu v takovém případě nevznikají práva z vad zboží, vzniklých v důsledku plnění dodávky do znečištěného nebo neprázdného dopravníku a prodávající ani není povinen hradit žádnou újmu, která by v důsledku takovéhoto postupu vznikla.

* 1. / Řidiči prodávajícího či řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni prodávajícího jakkoliv a k čemukoliv zavazovat.
	2. / Kupující je povinen zajistit stavební povolení a veškerá potřebná povolení související s vykládkou zboží na staveništi či jiným

plněním dle smlouvy, tj. zejména povolení příslušného silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání komunikace, souhlasu vlastníka dotčené komunikace apod., pokud to bude vzhledem k okolnostem na staveništi zapotřebí či pokud lze potřebu takového povolení vzhledem ke všem okolnostem důvodně předpokládat. Kupující se zavazuje k náhradě veškeré škody a veš­kerých nákladů, které případně prodávajícímu vzniknou v souvislosti s tím, že potřebné povolení nebude včas a řádně vydáno, přičemž takovou škodou se rozumí i pokuty, které by byly prodávajícímu případně uloženy správním orgánem za zvláštní užívání komunikace v souvislosti s vykládkou či jiným plněním dle smlouvy bez příslušného povolení.

* 1. / Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednáno jiné než expediční místo prodávajícího, zavazuje se kupující splnit a zajistit, že budou

splněny veškeré podmínky pro plynulou přepravu zboží, jeho vykládku a uložení. Za tímto účelem bude především zajištěno následující:

* průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu;
* bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečná nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa plnění dodávky;
* bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění a stabilizaci dopravních prostředků a čerpadel v místě plnění dodávky;
* místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky zboží;
* potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby; dojde-li k ja­kémukoli znečištění budov, komunikací, pozemků, vodních ploch a vodotečí v důsledku porušení této povinnosti, je kupující povinen zajistit jejich očištění na svůj náklad;
* potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků;
* pro odevzdání a vykládku zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví; v případě neplnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví ze strany kupujícího může prodávající odmítnout zboží odevzdat; v tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora;
* povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních.
	1. / Kupující je povinen v místě plnění:
* zajistit přítomnost osoby s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, která je pověřena převzetím dodávky, zajištěním staveništ- ní přepravy zboží, jeho ukládáním a ošetřováním;
* převzít dodávku do 15-ti minut (příp. do doby stanovené ve smlouvě) od příjezdu dopravního prostředku do místa plnění; v případě překročení této doby je kupující povinen uhradit prodávajícímu příplatek ve výši stanovené v ceníku prodávajícího.

V případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v tomto odstavci může prodávající též odmítnout zboží odevzdat; v tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.

* 1. / Kupující ověří, zda jsou údaje na dodacím listu v souladu s potvrzeným požadavkem na dodávku a skutečným stavem dodávky

a zkontroluje ihned při převzetí vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (množství, konzistenci, homogenitu, max. velikost pou­žitého zrna kameniva atd.). Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že dodávka byla řádně splněna co do shora uvedených vlastností.

* 1. / Bezpečnost osob
1. prodávající identifikoval nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciální vozidla) a stanovil ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření);
2. prodávající předal kupujícímu písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních před uzavřením smlouvy, tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách [www.transportbeton.cz](http://www.transportbeton.cz) a na požádání i v tištěné formě na kterékoliv betonárně prodávajícího. Kupující prohlašuje, že se s těmito riziky seznámil;
3. s riziky a ochrannými opatřeními je povinen kupující prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, prostřednictvím kterých bude plnit svá práva a povinnosti z této smlouvy, či které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedena před zahájením práce speciálního vozidla v místě plnění;
4. pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je kupující povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.
5. kupující se v souvislosti se smluvním vztahem zavazuje řádně plnit podmínky BOZP prodávajícího zveřejněné na webu https:// [www.heidelbergcement.cz/cs/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi-pri-praci-ve-skupine-heidelbergcement-cr](http://www.heidelbergcement.cz/cs/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi-pri-praci-ve-skupine-heidelbergcement-cr).
6. / Jakost, shoda, záruky, práva z vad
	1. / Jakost zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací.
	2. / Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech v

souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a platnými nařízeními vlády, nebo prohlášení o vlastnostech dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

* 1. / V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodávajícím dle přesného zadání kupujícího a podle jeho receptury (“beton

předepsaného složení“), odpovídá prodávající pouze za nadávkování složek betonu dle pokynů kupujícího v tolerancích dle normy, nikoliv za výsledné vlastnosti betonu předepsaného složení.

* 1. / Prodávající zajišťuje kontrolu shody a jakosti zboží na betonárně v souladu s ustanoveními příslušných technických specifikací

a kontrolního a zkušebního plánu („KZP“) příslušného expedičního místa, je-li stanoven. Kontrolu na stavbě si zajišťuje kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být prokazatelně odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu s platnými ustanoveními příslušných ČSN nebo jiných platných technických předpisů.

* 1. / Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li kupní smlouva nebo tyto

VOPP jinak.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakákoli úprava dodávaného zboží, není-li toto nutnou součástí prodávajícím stanoveného zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, tedy především přidání jakýchkoli přísad, pigmentů, vláken, drátků,

Všeobecné obchodní a platební podmínky

vody či jiného materiálu do autodomíchávače, je zásahem majícím vliv na konečné vlastnosti zboží. Kupující je při dodání zboží oprávněn nařídit tuto úpravu a prodávající (resp. jím zajištěný řidič) tomuto požadavku vyhoví. V takovém případě se má zboží za dodané umožněním kupujícímu s ním disponovat, tedy dáním tohoto pokynu kupujícím; v tomto okamžiku přechází též na kupující nebezpečí škody za zboží. Kupující však bere na vědomí, že v důsledku této úpravy již zboží není v souladu se sjednanou specifikací a s příslušnou normou a kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, ledaže kupující prokáže, že vady byly způsobeny výlučně porušením povinnosti prodávajícího při výrobě zboží. Tato úprava a požadavek kupujícího na její provedení musí být zaznamenána na dodacím listu. Nestanoví-li kupující výslovně a písemně jinak, má se za to, že osoba oprávněna k převzetí zboží, jakož i stavbyvedoucí či mistr na stavbě, je rovněž osobou oprávněnou nařídit jménem kupujícího úpravu zboží dle tohoto ustanovení. Potvrzením dodacího listu s údajem o úpravě zboží dle tohoto článku kupující zároveň potvrzuje, že k úpravě došlo na jeho příkaz. Toto ustanovení se použije i pro případ přidání jakýchkoli věcí (např. drátků), určených či předaných kupujícím k míchání s dodávaným zbožím, do autodomíchávače před načerpáním vlastního zboží. V tomto případě nemusí být tato skutečnost vyznačena na dodacím listě.

Práva z vadného plnění kupujícímu, kromě dalších případů stanovených kupní smlouvou, těmito VOPP nebo zákonem, nevzni­kají také tehdy, jestliže:

- kupující nezajistí v místě odevzdání zboží včasné převzetí zboží, v důsledku čehož dojde k jeho znehodnocení, dále pak bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (v souladu s příslušnými platnými technickými normami;

- kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování;

- třetí osoba jakkoli zasáhne do zboží vyrobeného prodávajícím např. přidáním vody, přísad, příměsí, vláken nebo jakéhokoliv materiálu, který změní složení a tím i vlastnosti vyrobeného zboží.

Prodávající neposkytuje záruku za jakost, pokud to není výslovně písemně ujednáno v kupní smlouvě. Je-li záruka za jakost poskytnuta, pak práva vyplývající z takovéto záruky kupujícímu nevznikají v případech uvedených v předcházejícím ustanovení a dále pak v případech následujících:

- zboží bylo vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury;

- kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton, malty apod.) v rozporu s podmínkami pro jeho užití;

- prodávající nezajišťuje přepravu zboží na místo jeho bezprostředního uložení;

- dojde v místě uložení ke smísení dodávek zboží od různých dodavatelů nebo různé kvality nebo různého složení;

- kupující nezajistí správné uložení a ošetřování zboží po dobu nezbytně nutnou v souladu s požadavky platných technických předpisů;

- kupující nedodrží podmínky pro poskytnutí záruky sjednané ve smlouvě.

* 1. / Zprávy o výsledcích kontrol shody prováděných prodávajícím jsou uloženy v expedičními místě prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího provozu. Prodávající na základě vyžádání kupujícího předá výsledky kontroly shody kupujícímu, ne však dříve, než dojde k úhradě za poskytnutá plnění (tj. především kupní ceny a ceny za poskytnuté služby) v plné výši. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od příslušných specifikací a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat ve smlouvě.
	2. / Vady zboží je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v kaž­dém zápisu o vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady včetně rozsahu, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně rekla­mace vad.
	3. / Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané jsou směsi obsahující cement nebo pojivo na bázi síranu vápe­natého, jejichž součástí je portlandský slínek. Z tohoto důvodu jsou klasifikovány, ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., v čers­tvém stavu jako dráždivé látky. V souladu s platnou legislativou byly na výrobky vydány bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Prodávající není povinen nahradit kupujícímu újmy vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.
	4. / Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán expedičního místa, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno.
	5. / Vady v množství dodaného zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději v den dodávky.

8.11/ Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že beton či jiné dodané zboží se během procesu tuhnutí a tvrdnutí přirozeně smršťuje a ke smršťování dochází dlouhodobě v důsledku vysýchání zboží a tvorbě krystalických novotvarů. V konstrukci, která je zhoto­vena z betonu či jiného zboží, se tedy mohou vyskytnout trhliny.

1. / Ceny a platební podmínky
	1. / Veškeré ceny jsou sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, sjednávají smluv­ní strany cenu za příslušné plnění (dále jen „kupní cena“), uvedenou v aktuálním ceníku prodávajícího, platném v den uzavření kupní smlouvy (v případě rámcových smluv v den uzavření vlastní kupní smlouvy, uzavřené na základě smlouvy rámcové). Ke kupní ceně prodávající vždy účtuje DPH.

Kupní cena zboží podle této Smlouvy se automaticky zvyšuje přímo úměrně podle změny (posuzováno od 1.1.2022) indexu cen skupiny CG 235 „Cement, vápno a sádra“ podle Klasifikace produkce CZ-CPA 2015 (dále též jen „index“), jak je tento index oznamován Českým statistickým úřadem.

K navýšení dochází automaticky čtvrtletně, počínaje prvním dnem následujícího čtvrtletí, a to podle poslední vyhlášené hodnoty indexu, pro zboží odebrané v následujícím čtvrtletí.

* 1. / Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta sleva z ceny uvedené v ceníku, vypočte se výsledná cena z ceníkové ceny platné v den uzavření kupní smlouvy (v případě rámcových smluv v den uzavření vlastní kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy rámcové), za slevu se považuje též rozdíl mezi ceníkovou cenou a pevně stanovenou cenou uvedenou v kupní smlouvě. Sjedna­ná sleva platí pouze v případě, že kupující dodrží veškeré platební podmínky. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv částky, vzniká prodávajícímu právo doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny.
	2. / Dodávky zboží hrazené jinak než platbou při převzetí zboží je prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.
	3. / Peněžitá částka je zaplacena, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či jiné úplaty je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení úroků z prodlení ve sjednané výši 18 % p.a. z dlužné částky. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy v plné výši.
	4. / V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nespl­něním smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.
	5. / Prodlení se zaplacením kupní ceny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn:

- v době prodlení kupujícího a do konce kalendářního měsíce následujícího po ukončení prodlení požadovat u všech dalších dodávek na základě všech smluv mezi kupujícím a prodávajícím platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží, a v případě, že kupující na toto nepřistoupí, odmítnout plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím;

- požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu (viz. odst. 9.2. VOPP);

- odmítnout jakákoli další plnění do doby splnění dluhu (resp. do doby zjištění prodávajícího, že dluh byl splněn), a to ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím;

- vypovědět smluvní vztah založený kupní smlouvou, jakož i všechny další právní vztahy založené smlouvami mezi kupujícím a prodávajícím, s účinky ke dni, v němž je výpověď doručena kupujícímu s tím, že výpověď je platná v případě, že bude odeslána v době prodlení kupujícího.

* 1. / Pokud kupující převezme dodávku a neuplatní-li práva z vadného plnění či ze záruky, byla-li poskytnuta, nebo neuplatní-li tato práva řádně a/nebo včas, anebo nebudou-li tyto nároky uznány prodávajícím jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky (to jest za dodávky zboží, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení a další provedené služby) v termínu splatnosti zaplatit v plné výši.
	2. / Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví prodávající s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu. Faktura bude vystavena a zaslána v preferované elektronické podobě nebo tištěné podobě
	3. / Pro stanovení množství dodaného zboží a služeb, které bude fakturováno, je rozhodující množství uvedené na dodacím listu. Obsahuje-li vystavená faktura chybu, je kupující oprávněn žádat prodávajícího o opravu faktury nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení faktury. Požádá-li kupující o opravu faktury po uplynutí této lhůty, nemá to vliv na splatnost dle původní faktury (datum splatnosti na opravené faktuře bude totožné s datem splatnosti uvedeným na faktuře původní).
	4. / V kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit, jímž se rozumí objem zboží a služeb, které je kupující oprávněn převzít, vyjádřený celko­vou výší jejich ceny bez ohledu na to, zda již byla fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho vyčerpání (tj. v případě, kdy cena odebraného a požadovaného zboží a služeb bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převýšila sjednaný kredit) není prodávající povinen poskytovat kupujícímu další plnění, a to až do okamžiku, kdy kupující uhradí cenu tak, že celková částka nezaplacené ceny za převzaté zboží a služby klesne pod sjednanou výši kreditu uvedenou v kupní smlouvě.
	5. / Vstoupí-li kupující do likvidace nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně prodávajícího informovat. Prodávající je oprávněn v tomto případě smlouvu vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi ku­pujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží anebo požadovat poskytnutí zajištění dluhů kupujícího, které má vůči prodávajícímu v souvislosti s dodávkami zboží. V případě, že kupující na toto nepřistoupí, má prodávající právo odmítnout plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.
	6. / Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním pohledávky prodávajícího na zaplacení dlužné kupní ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro prodávajícího vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích řízení, nákladů na právní zastoupení apod. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat místo nákladů uvedených v předcházející větě pouze náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši stanovené právními předpisy.
	7. / Kupující není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího. Kupující nesmí bez předcho­zího písemného souhlasu prodávajícího postupovat své pohledávky za prodávajícím, vyplývající ze smlouvy nebo s ní souvisejí­cí, třetím stranám.
	8. / Při úhradě kupní ceny za zboží a v souvislosti s úhradou kupní ceny se nepoužije ustanovení §1949-1951 („kvitance“) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož ani ustanovení § 1952 („dlužní úpis“) a § 1995 odst. 2 („prominutí dluhu“) občanského zákoníku.
	9. / Dosáhne-li kupující limitu pro platby v hotovosti stanoveného zákonem 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci vý­nosů z trestné činnosti a financování terorismu a není-li provedena identifikace a kontrola kupujícího (klienta) dle tohoto zákona či neposkytne-li kupující prodávajícímu při identifikaci či kontrole dostatečnou součinnost, je prodávající oprávněn dodání zboží odmítnout.
1. / Reklamační řízení a náhrada škody
	1. / Vady zřejmé při převzetí zboží, tedy veškeré vady, které lze při odevzdání a převzetí zboží zjistit, především tedy vady spočívající v množství odevzdaného zboží a rozdílu mezi vlastnostmi (specifikací) zboží, jak byly sjednány a jak je uvedeno na dodacím listě, je kupující povinen oznámit („reklamovat“) ihned při převzetí zboží, a to písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu.

V záznamu se vždy uvede místo a čas uložení zboží, jehož se reklamace týká („reklamované zboží“), a čitelně napsané jméno a podpis osoby, která za kupujícího uplatňuje reklamaci. V případě, že kupující zjistí (v návaznosti na provedené přejímací zkoušky) jiné zřejmé vady dodávky (konzistence, složení zboží, velikost použitého zrna kameniva apod.), je povinen zboží reklamovat, jak je uvedeno v předcházející větě, jakož i jej odmítnout. Neučiní-li tak kupující a zabuduje-li zboží bez vědomí a souhlasu prodávajícího, nevznikají kupujícímu práva z vad; zároveň, za účelem vyloučení veškerých pochybností, kupující prohlašuje, že se takovýmto postupem vzdává veškerých svých případných práv z vad a práv na náhradu škody, která by vznikla nebo mohla vzniknout dodáním a zabudováním takovéhoto zboží.

Toto ustanovení se použije přiměřeně i na oznámení ostatních vad.

* 1. / V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného zboží a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci vztahující se k jakosti zboží musí být přizván technolog prodávajícího.
	2. / Pro rozhodování o jakosti zboží jsou rozhodující výsledky kontroly a zkoušek jakosti zboží provedené prodávajícím na betonárně dle odst. 8.4 VOPP. Při přetrvávajících pochybnostech ze strany kupujícího je možné po dohodě s prodávajícím objednat i dodatečné zkoušky vlastností předmětného zboží Prvním krokem ověření vlastností předmětného zboží je předložení průkazní zkoušky. Dále je možné provést za přítomnosti k tomu oprávněných osob za kupujícího a prodávajícího kontrolní nedestruktivní zkoušky v souladu se stanovenými postupy včetně interpretace dle platných norem.
	3. / Pro řešení sporných otázek jakosti zboží je pro smluvní strany závazné stanovisko příslušné akreditované zkušebny, na které se obě strany předem dohodnou. V případě, že reklamace bude na základě výsledků akreditované zkušebny uznána za neopráv­něnou, nese náklady na práce této zkušebny kupující. Důkazy o odlišných vlastnostech zboží pořízené kupujícím nezávisle na dohodě s prodávajícím mají pouze informativní charakter a prodávající není povinen se jimi řídit.
	4. / Kupující má právo na náhradu škody způsobené vadami zboží pouze v případě, že příslušné vady prodávajícímu řádně a včas oznámil a umožnil mu prohlídku těchto vad a případné odebrání vzorků.
1. / Informace pro spotřebitele
	1. / Je-li kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)).
	2. / Je-li kupujícím spotřebitel, použije se pro reklamační řízení reklamační řád, který má před těmito VOPP přednost.
	3. / Je-li kupujícím spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOPP, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele, a která právní předpisy výslovně zakazují.
2. / Rozhodčí doložka
	1. / Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého z této smlouvy je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí.
3. / Závěrečná ustanovení
	1. / Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti, a to v plné výši.
	2. / V rámci smluvního vztahu jsou prodávajícím zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly pro­dávajícímu sděleny ze strany kupujícího. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách prodávajícího <http://www.transportbeton.cz> (<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html>).
	3. / Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě.
	4. / Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
	5. / Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto VOPP a ceník prodávajícího, platný v den vzniku kupní smlouvy.
	6. / V případě, že spolu s dodávkou zboží budou kupujícímu poskytovány i služby spočívající v dopravě a/nebo čerpání zboží, řídí se práva a povinnosti stran související s poskytováním těchto služeb kromě těchto VOPP také všeobecnými a platebními podmín­kami dodavatelů těchto služeb. Budou-li služby čerpání a/nebo dopravy betonových směsí zajišťovat společnosti Českomorav­ský beton, a.s., Středisko doprava nebo Středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. anebo TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., řídí se poskytované služby VOPP čerpání a doprava, které v takovém případě tvoří přílohu a nedílnou součást kupní smlouvy.
	7. / V případě jakéhokoliv rozporu mezi VOPP a VOPP čerpání a doprava mají přednost a uplatní se ustanovení obsažená ve VOPP.
	8. / Jestliže je kupující povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a kupní smlouva nenaplňuje žádnou ze zákonných výjimek z povinnosti uveřejnění, zavazuje se kupující, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. V tako­vém případě kupní smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nebylo-li sjednáno nabytí účinnosti pozdější; k odchylným ujednáním se v takovém případě nepřihlíží.
	9. / O uveřejnění smlouvy v registru smluv je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
	10. / Kupující se zavazuje, že ve smlouvě zasílané k uveřejnění v registru smluv vhodným způsobem znečitelní údaje, které jsou z uveřejnění vyloučeny. Kupující je povinen znečitelnit zejména podpisy jednajících osob a ve smlouvě uvedené osobní údaje, ledaže jde o údaje veřejně dostupné (např. z obchodního či jiného veřejného rejstříku).

Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových směsí a maltových směsí\* (dále jen VOPP čerpání a doprava)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje:

Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.

Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností

až 50 t a výškou 4 m.

V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.

Při betonáři pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody

a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.

Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.

V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.

Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.

Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.

Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému

i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).

Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

1. **VŠEOBECNÉ INFORMACE**
2. Tyto VOPP čerpání a doprava upravují smluvní vztah mezi společností a zákazníkem, jehož předmě­tem je přeprava betonu a malt a (nebo) jejich čerpání prováděné čerpadly betonových směsí a malto­vých směsí (dále jen „služby“).
3. Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem je založen smlouvou, uzavřenou buď v písemné formě či akceptací návrhu smlouvy zaslaného společností ze strany zákazníka (přičemž akceptace může být učiněna i konkludentně, prvním požadavkem - objednávkou na provedení služby) či vzniklé na základě objednávky zákazníka a její akceptací společností. Smlouva může být uzavřena rovněž na základě rámcové smlouvy; v tomto případě vzniká vlastní smlouva o poskytování služby na základě objednáv­ky zákazníka.
4. **OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB**
5. Společnost se zavazuje poskytnout zákazníkovi služby objednané v souladu se smlouvou a těmito VOPP čerpání a doprava.
6. Zákazník je povinen objednat služby v pracovní dny, a to nejpozději 2 pracovní dny před požadova­ným termínem, není-li dohodnuto jinak. Objednávka může být učiněna písemně, faxem, e-mailem či telefonicky.
7. Objednávka čerpání musí obsahovat minimálně požadovanou dobu poskytování služby, druh čerpa­dla, předpokládaný objem přečerpávané betonové směsi a (není-li sjednáno ve smlouvě) místo plnění.
8. Objednávka přepravy musí obsahovat minimálně předmět a velikost zásilky (množství betonové smě­si k přepravě), místo odeslání, místo určení, termín přepravy, příjemce zásilky a v případě, že není sjednáno ve smlouvě, též výši přepravného.
9. Společnost má právo objednávku neakceptovat, což bezodkladně sdělí zákazníkovi.
10. Zákazník je oprávněn objednávku zrušit pouze v pracovní dny, a to nejpozději 24 hodin před požado­vaným termínem přistavení. Zruší-li zákazník objednávku později, je povinen uhradit společnosti částku stanovenou ceníkem.
11. **DODACÍ PODMÍNKY**
12. Společnost se zavazuje uskutečnit objednanou službu ve sjednaném čase, místě a rozsahu.
13. Je-li dohodnuto, že zákazník využije služeb čerpadla, které bude přejíždět z jiné zakázky, může se skutečný nájezd čerpadla na následnou zakázku lišit od objednávky, a to z důvodu dokončení zakáz­ky předcházející. O reálném nájezdu čerpadla bude zákazník informován. Bude-li čerpadlo na násled­nou zakázku přistaveno dříve, než bylo dohodnuto v objednávce, bude čas přistavení čerpadla účto­ván nejdříve 0,5h před příjezdem první dodávky čerpaného zboží, popř. před dohodnutým termínem přistavení podle objednávky, nastal-li dříve.
14. Před čerpáním objednaného betonu je nutné čerpadlo zprovoznit tzv. „najížděcí směsí“ (cementová směs nebo chemikálie). Zákazník je povinen najížděcí směs uložit nebo zlikvidovat v souladu s právní­mi předpisy. Tuto směs nesmí zákazník ukládat do realizované konstrukce ani jinak smísit s dodáva­ným betonem, neboť by tím došlo ke znehodnocení zboží, které by tak přestalo splňovat vlastnosti sjednané smlouvou, normové požadavky na kvalitu, případně i požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Pokud zákazník bude trvat na uložení „najížděcí směsi“ do konstrukce (či smísení s dodávaným betonem), sepíše o tomto obsluha čerpadla záznam do poznám­ky čerpacího lístku. Zákazník tímto bere na vědomí, že pokyn uložení „najížděcí směsi“ do konstrukce či smísení s dodávaným betonem je nevhodný pokyn, jehož splněním jsou vyloučena práva z vad zboží; stejně tak zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody způsobené uložením najížděcí směsi do konstrukce/smísení s dodávaným zbožím - betonem; náhrady takto vzniklé škody se zákazník výslovně vzdává.
15. Společnost informuje tímto zákazníka, že v čerpadle po ukončení čerpání zůstane v potrubí a násypce cca 0,5m3 čerpané směsi (v závislosti na délce výložníku ramene), kterou nelze čerpadlem dopravit do konstrukce, tj. na místo uložení. Zákazník musí při objednávce množství směsi pro čerpání s tímto počítat.
16. Společnost je oprávněna objednanou službu neprovést v případě, že po jejím řádném objednání dojde k takovým změnám, které učiní objednanou službu neuskutečnitelnou či uskutečnitelnou pouze s vý­razně vyššími náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je společnost oprávněna od provedení objednané služby odstoupit, a to i e-mailem či telefonicky. V takovémto případě nevzniká zákazníkovi právo na úhradu jakékoli újmy. Uzavřením smlouvy se zákazník vzdává práva na úhradu takovéto újmy.
17. Společnost, není-li zároveň dodavatelem (prodávajícím) betonu či maltové směsi, k nimž se vztahují poskytované služby, neodpovídá za vady tohoto betonu a maltových směsí ani na tyto betony a mal­tové směsi neposkytuje žádné záruky.
18. **POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA**
19. Zákazník je povinen zajistit veškeré potřebné podmínky pro poskytování služby. Zákazník především zajistí, že zásilka v případě přepravy bude převzata do 15-ti minut (příp. do doby stanovené ve smlou­vě) od příjezdu dopravního prostředku do místa určení, či v případě čerpání zajistí, že s poskytováním služby bude moci být započato ihned po příjezdu čerpadla; v případě překročení této doby je zákazník povinen uhradit společnosti příplatek ve výši stanovené v ceníku společnosti, není-li ve smlouvě sta­noveno něco jiného.
20. Zákazník je povinen zajistit stavební povolení a veškerá potřebná povolení související s vykládkou zboží na staveništi či jiným plněním dle smlouvy, tj. zejména povolení příslušného silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání komunikace, souhlasu vlastníka dotčené komunikace apod., pokud to bude vzhledem k okolnostem na staveništi zapotřebí či pokud lze potřebu takového povolení vzhle­dem ke všem okolnostem důvodně předpokládat. Zákazník je dále povinen zajistit zejména bezpečný příjezd, ustavení a odjezd čerpadla, tzn. dostatečně únosné podloží pro těžké nákladní automobily, dosažitelnost místa betonování z místa ustavení stroje. Ke všem těmto místům musí být zajištěn volný a bezpečný příjezd autodomíchávačů, a to ve směru k násypce (zadní část čerpadla). Místo je zákaz­ník povinen zvolit vhodně i v souvislosti s elektrickým vedením. Je-li nějaké v bezprostředním okolí pracovního prostoru čerpadla, musí být po dobu práce čerpadla bez proudu. Zákazník se zavazuje k náhradě veškeré škody a veškerých nákladů, které případně společnosti vzniknou v souvislosti s tím, že potřebné povolení nebude včas a řádně vydáno, přičemž takovou škodou se rozumí i pokuty, které by byly společnosti případně uloženy správním orgánem za zvláštní užívání komunikace v souvislosti s vykládkou či jiným plněním dle smlouvy bez příslušného povolení či souhlasu. Zákazník je povinen uhradit společnosti jakoukoli (i nemateriální) újmu, která společnosti vznikne v souvislosti s porušením povinností zákazníka dle tohoto ustanovení, tedy především nebude-li zajištěn dostatečný prostor pro práci čerpadla, dostatečně únosné podloží, lešení, bednění a jiné stavební konstrukce.
21. Zákazník je dále povinen zajistit veškeré potřebné podmínky pro bezproblémové rozvinutí a složení stroje i pro jeho provoz. Je povinen bezplatně zabezpečit přípojky vody nutné pro provoz a vyčištění čerpadla, v zimním období poskytnout bezplatně teplou vodu. Zákazník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření k zamezení vzniku škod na stavbách, jejich částech, dopravních prostředcích, ka­nalizaci, cestách, zahradách atp., zejména k zamezení jejich znečištění čerpaným betonem. Zákazník je povinen uhradit společnosti i třetím osobám jakoukoli újmu (i nemateriální), vzniklou v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti stanovené v tomto ustanovení.
22. V případě požadavku zákazníka na čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic je zákazník povinen zabezpečit na své náklady dostatek pracovníků pro veškerou manipulaci a čištění tohoto potrubí a hadic na staveništi tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
23. Zákazník je povinen zajistit vhodný prostor pro čištění potrubí a čerpadla včetně prostoru pro uložení „najížděcí směsi“ a zbylého množství betonu, případně dohodnout jeho likvidaci s příslušnou betonár- kou (dodavatelem), a to vše na vlastní náklady. Dále je povinen očistit silnici, chodníky, kanalizaci a jiné předměty, které byly provozem čerpadla znečištěny.
24. S výjimkou případů, kdy je společnost zároveň i dodavatelem (prodávajícím) betonu a maltové směsi, k níž se služba vztahuje, se zákazník zavazuje, že beton či maltové směsi, k nimž se služba vztahuje, jsou čerpadlem zpracovatelné a svoji konzistencí nezpůsobí nadměrné opotřebení nebo poškození stroje - čerpadla. V opačném případě je zákazník povinen uhradit společnosti vzniklou újmu. Má-li strojník čerpadla o tomto důvodnou pochybnost, je zároveň oprávněn poskytnutí služby odmítnout. V takovémto případě nevzniká zákazníkovi právo na úhradu jakékoli újmy. Uzavřením smlouvy se zá­kazník vzdává práva na úhradu takovéto újmy.
25. V případě porušení jakékoli povinnosti zákazníka nevzniká společnosti povinnost hradit zákazníkovi jakoukoli újmu, která při poskytování služby a v souvislosti s porušením povinnosti zákazníka, zákaz­níkovi vznikla. Zákazník se podpisem smlouvy práva na úhradu újmy v těchto případech vzdává.
26. **CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE**
27. Pokud není dohodnuto jinak, zavazuje se zákazník uhradit společnosti za poskytnuté služby cenu, která je stanovena v ceníku platném ke dni uzavření smlouvy. Je-li smlouva uzavírána písemně, je ceník přílohou smlouvy. Ceníky jsou k dispozici na [www.transportbeton.cz](http://www.transportbeton.cz)
28. V případě služeb čerpání začíná poskytování služby (čas práce) okamžikem příjezdu čerpadla na sta­veniště, resp. okamžikem opuštění veřejné komunikace a končí okamžikem odjezdu ze stanoviště, resp. nájezdem na veřejnou komunikaci.
29. Dojde-li v období od uzavření smlouvy do jejího plnění z důvodů nikoli na straně společnosti k nárůstu nákladů na přepravu (zásilky, či čerpadla na místo plnění) či jinému nárůstu nákladů na poskytování služeb o více než 10 %, je zákazník na výzvu společnosti povinen přistoupit k jednání o změně ceny. Nedojde-li k dohodě, je společnost oprávněna zvýšit cenu jednostranně, a to o zvýšené náklady. Zvýšení ceny je společnost povinna zákazníkovi předem oznámit.
30. Cena za poskytnutou službu je splatná do 14 dnů po vystavení faktury, pokud není ve smlouvě uvede­no jinak. V případě prodlení zákazníka se zaplacením faktury je zákazník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Obsahuje-li vystavená faktura chybu, je zákazník oprávněn žádat společnost o opravu faktury nejpozději do 5 dnů ode dne vystave­ní faktury. Požádá-li zákazník o opravu faktury po uplynutí této lhůty, nemá to vliv na splatnost dle původní faktury (datum splatnosti na opravené faktuře bude totožné s datem splatnosti uvedeným na faktuře původní).
31. Společnost je oprávněna požadovat zaplacení zálohy; v takovém případě bude výše a splatnost zálo­hy sjednána ve smlouvě. Pokud zákazník sjednanou zálohu neuhradí včas, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.
32. Vstoupí-li zákazník do likvidace nebo bude-li ohledně zákazníka zahájeno insolvenční řízení, je zákaz­ník povinen na žádost společnosti hradit požadované služby předem nebo je hradit v hotovosti při jejich poskytnutí; odmítne-li zákazník toto akceptovat, je společnost oprávněna objednanou službu neposkytnout, stejně jako je oprávněna smlouvu vypovědět, a to s účinností doručením výpovědi zá­kazníkovi.
33. Prodlení se zaplacením ceny se považuje za podstatné porušení smlouvy. Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny, je společnost oprávněna neposkytovat služby ze všech smluv uzavřených mezi zákaz­níkem a společností, a to až do doby úplného vyrovnání ceny. Společnost je rovněž oprávněna poža­dovat, a to i pro dobu do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení prodlení, jako podmín­ku pro další poskytování služeb a jiných plnění ze všech smluv mezi zákazníkem a společností, poskytnutí platby předem či platby v hotovosti při poskytnutí plnění. Společnost je dále oprávněna požadovat doplacení ceny o poskytnutou slevu s tím, že za slevu se považuje též rozdíl mezi ceníko­vou cenou a pevně stanovenou cenou uvedenou ve smlouvě. Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny, je společnost oprávněna smlouvu, jakož i ostatní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností, vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi; výpověď je platná, byla-li odeslána v době prodlení.
34. Zákazník není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky proti pohledávkám společnosti na úhradu ceny. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu ve lhůtě splatnosti i v případě reklamace či uplatnění nároku na náhradu vzniklé újmy.
35. Zákazník je povinen uhradit společnosti veškeré náklady spojené s vymá- háním/uplatněním pohledávky na zaplacení dlužné ceny za služby a s tím souvisejících nároků (např. nákladů na zaslání upomínky, náklady třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávku pro společ­nost vymáhat, náklady soudních/rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení apod.).
36. Zákazník souhlasí s tím, že potvrzení o provedeném čerpání (čerpací list) může být namísto listinného vyhotovení vyhotoveno pouze elektronicky (jako dokument PDF) a bude mu v tomto případě společností bezodkladně odesláno e-mailem, popř. SMS zprávou s odkazem na čerpací list. Zákaz­ník se zavazuje poskytnout k tomu společnosti nutnou součinnost. Čerpa­cí list v listinné podobě pak může být zákazníkovi na jeho žádost vydán na příslušné betonárně.
37. **BEZPEČNOST OSOB**
38. Společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prosto­rách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a ji­ných směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření).
39. Společnost předala zákazníkovi písemné informace o rizicích a ochran­ných opatřeních před uzavřením smlouvy; tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách <http://www.transportbeton>. cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html a na požádání i v tištěné formě na kterékoliv betonárně společnosti.
40. S riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně sezná­mit své zaměstnance a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeno před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby.
41. Pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník povi­nen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpeč­nému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, je společ­nost oprávněna odmítnout poskytnutí služby.
42. **DOZOR**

Pracovníci společnosti mají právo kdykoli po uzavření smlouvy vstoupit na staveniště za účelem kontroly dodržení ustanovení smlouvy a těchto VOPP čerpání a doprava.

1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění služeb společnosti je staveniště dohodnuté ve smlouvě či stanovené v objednávce.

1. **INFORMACE SPOTŘEBITELŮM**

Je-li zákazníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitel­ského sporu ze smlouvy v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelské­ho sporu je Česká obchodní inspekce ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)).

Je-li zákazníkem spotřebitel, použije se pro reklamační řízení reklamační řád, který má před těmito VOPP čerpání a doprava přednost.

Je-li zákazníkem spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOPP čerpání a do­prava, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele, a která právní předpisy výslovně zakazují.

1. **ROZHODČÍ DOLOŽKA**

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého ze smlouvy zakládající vztah mezi zákazníkem a společností, k němuž se váží tyto VOPP čerpání a doprava, je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhod­čího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České re­publiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účast­níci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí.

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
2. Za újmu se v těchto VOPP čerpání a doprava považuje veškerá újma, včetně nemajetkové.
3. Za újmu vzniklou společnosti se považují rovněž pokuty, uložené společnosti v souvislosti s poruše­ním jakékoli povinnosti zákazníka. Stejně tak se za újmu společnosti považuje povinnost společnosti hradit vzniklou újmu třetí osobě, vzniklou v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti zákazníka.
4. Odmítne-li společnost v souladu se smlouvou či těmito VOPP čerpání a doprava poskytnutí služby v důsledku nesplnění jakékoli povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit společnosti za příslušné porušení povinnosti, která vedla k odmítnutí poskytnutí služby, smluvní pokutu ve výši ceny služby, jež nebyla poskytnuta, minimálně však ve výši 5000Kč. Tím není dotčeno právo společnosti žádat náhra­du vzniklé újmy v plné výši.
5. Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení uči­něno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
6. Jestliže je zákazník povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva nenaplňuje žádnou ze zákonných výjimek z povinnosti uveřejnění, zavazuje se zákaz­ník, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv, a to bez zbytečného odkla­du, nejpozději však do 30 dní ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě smlouva nabývá účinnos­ti dnem uveřejnění v registru smluv, nebylo-li sjednáno nabytí účinnosti pozdější; k odchylným ujednáním se v takovém případě nepřihlíží.
7. O uveřejnění smlouvy v registru smluv je zákazník povinen společnost bez zbytečného odkladu infor­movat.
8. Zákazník se zavazuje, že ve smlouvě zasílané k uveřejnění v registru smluv vhodným způsobem zne- čitelní údaje, které jsou z uveřejnění vyloučeny. Zákazník je povinen znečitelnit zejména podpisy jed­najících osob a ve smlouvě uvedené osobní údaje, ledaže jde o údaje veřejně dostupné (např. z ob­chodního či jiného veřejného rejstříku).
9. V rámci smluvního vztahu jsou společností zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly společnosti sděleny ze strany zákazníka. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách společnosti [www.transportbeton.cz](http://www.transportbeton.cz) ([http://www.transport- beton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html](http://www.transport-beton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html)).
10. Společnost se neocitá v prodlení se splněním smluvní povinnosti v případě, že společnost nesplní svou povinnost dodat zboží z jakýchkoli důvodů souvisejících s šířením nemoci COVID-19 či jiné po­dobné nemoci a opatřeními proti šíření této nemoci, a to včetně opatření preventivních ze strany společnosti či opatření třetích států, včetně případů uzavření provozovny společnosti způsobeného onemocněním jejích zaměstnanců či jejich umístěním do karantény či uzavření či omezení provozu v důsledku jakéhokoli výpadku ze strany dodavatelů nebo i preventivním uzavřením provozovny společ­nosti z jejího rozhodnutí z důvodu souvisejícím s onemocněním. V případě, že takováto překážka bude pro dílčí dodávku trvat více než 5 dnů, může kterákoliv smluvní strana odstoupit od dílčí dodávky (resp. smlouvy o dílčí dodávce). O této překážce je společnost povinna zákazníka informovat.

*\*Těmito VOPP čerpání a doprava se řídí práva a povinnosti stran vzniklé a související s poskytnutím služeb společnostmi Českomoravský beton, a.s., Středisko doprava
a Středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. a TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (výše označované též jen jako společnosti či jednotlivě jako společnost).*

**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.**

Dispečink čerpadel

**M** 602 586 711

Jihlavská 51, 642 00 Brno



transportbeton.cz

V

Sustain

wav

TBG VYSOČINA

Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON

Platnost od 1. 2. 2023

ceník 2023

Provoz Třebíč Provoz Moravské Budějovice

TRANSPORTBETON

& ZNAČkOVé PROdUkTy

Základní informace

**TBG VYSOČINA s.r.o. Výkonný ředitel**

Žďárského 200, 674 01 Kožichovice

IČ: 25325931, DIČ: CZ25325931

**Provoz Třebíč Provoz Moravské Budějovice Obchodník pro lité směsi**

Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Dopravní 1124, 676 02 Moravské Budějovice ANHYMENT®, PORIMENT®,

CEMFLOW**®, SLIMFLOW®**

**Dispečink, objednávky**

**Dispečink, objednávky**

**Smluvní technolog provozů**

**Obchodník pro beton**

**Vedoucí provozu**

**Obchodník pro beton**

**Vedoucí provozu**

**Členství**

SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR

**Certifikace**

Certifikačnf orgán

**QUALIFORM**

odbor certifikace



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



Karlovy Vary

Cheb

Česká Lípa

Zatec Louny

Jablonec

■ n.N.

**Vrchlabí**

**■ Trutnov**

**Mariánské Lázně**

Planá

Slaný

Čáslav

Sedlčany

**Nymburk**

**Hradec Králové**

**Krnov**

Klatovy

Milevsko

**Ždírec nad Doubravou**

**Bruntál Opava Ostrava-Přívoz Ostrava-Vítkovice**

**B Paskov**

**Studénka**

**Sušice**

TRANSPORTBETON

**Chotoviny**

**Humpolec**

**Tábor**

**Pacov**

**Pelhřimov**

**Soběslav**

**Jihlava**

**Žďár nad Sázavou**

**Bystrice nad Pernštejnem , Nový Jičín ?<Ra5h a Grygov ■ '**

**Velké Meziříčí Blansko Pros,ěJov " Velká Bíteš Vyškov**

**Strakonice**

**Vodňany**

**České**

**Budějovice**

**Jindřichův Hradec**

**Třeboň**

Moravské Budějovice

Olbramovice Vlkoš

Mistřín

**Třebíč ■**

**Hradiště**

**□ Uherský Brod**

**Znojmo**

**Podivín**

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

**Ostrožská Nová Ves**

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ecocrete®** | **cena****Kč/m3** | **stupeň** | **Dmax (max. velikost zrna)1)** | **max. obsah chloridů** | **nárůst** | **stáří vzorku ve dnech pro stanovení 3) ck, cube** |
| pevnostní třída | **stupeň vlivu prostředí** | **bez DPH** | **s DPH** | konzistence | **pevnosti2)** |
| **C -/5** |  | **2 195** | 2 656 | C1 | 16,22 | - | P | 28 |
|  | **2 310** | 2 795 | S2,S3 | 16,22 | - | P | 28 |
| **C -/7,5** |  | **2 215** | 2 680 | C1 | 16,22 | - | P | 28 |
|  | **2 430** | 2 940 | S2,S3 | 16,22 | - | P | 28 |
| **C 8/10** | X0 | **2 510** | 3 037 | C1 | 16,22 | - | P | 28 |
| X0 | **2 560** | 3 098 | S2,S3 | 16,22 | - | P | 28 |
| **C 12/15** | X0 | **2 680** | 3 243 | C1 | 16,22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| X0 | **2 730** | 3 303 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| **C 16/20** | X0 | **2 800** | 3 388 | C1 | 16,22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| X0 | **2 900** | 3 509 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | P | 28 A |
| X0,XC1 | **2 985** | 3 612 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| X0,XC1-2 | **3 150** | 3 812 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **C 20/25** | X0 | **3 020** | 3 654 | C1 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| X0 | **3 110** | 3 763 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 A |
| X0,XC1 | **3 150** | 3 812 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| X0,XC1-2 | **3 190** | 3 860 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| X0,XC1-3 | **3 225** | 3 902 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **C 25/30** | X0 | **3 100** | 3 751 | C1 | 16,22 | Cl 0,2 | S | 28 |
| X0 | **3 280** | 3 969 | S2,S3 | 16,22 | Cl 0,2 | S | 28 A |
| X0,XC1-2 | **3 320** | 4 017 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S | 28 |
| X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1 | **3 410** | 4 126 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 | **3 560** | 4 308 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3 | **3 750** | 4 538 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3 | **4 060** | 4 913 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| **C 30/37** | X0 | **3 645** | 4 410 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 A |
| X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1 | **3 705** | 4 483 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 | **3 790** | 4 586 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3 | **3 910** | 4 731 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4 | **4 165** | 5 040 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 | **3 850** | 4 658 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| **C 35/45** | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 | **4 030** | 4 876 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 | **4 130** | 4 997 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3 | **4 240** | 5 130 | S3,S4 | 16,22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |
| X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4 | **4 350** | 5 264 | S3,S4 | 16.22 | Cl 0,2 | S nebo R | 28 |

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.



Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **název/ pevnostní třída** | **cena****Kč/m3** | **stupeň konzistence** | Dmaxmax **(max. velikost zrna)1)** |
| **bez DPH** | **s DPH** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1,

ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **označení** | označení dle původních již neplatných norem | **cena****Kč/m3** | **pevnostní třída** | **stupeň vlivu prostředí** | **stupeň konzistence** | **Dmax (max. velikost zrna)1)** max | **max. obsah chloridů** | **nárůst pevnosti2)** |
| **bez DPH** | **s****DPH** |
|  |  | S II | **2 110** | 2 553 | C1,5/2,0 | - | - | 22 | - | - |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy | směsi stmelené | S I | **2 140** | 2 589 | C3/4 | - | - | 22 | - | - |
| dle ČSN EN 14227-1 | cementemCBGM | KSC II | **2 170** | 2 626 | C5/6 | - | - | 22 | - | - |
|  |  | KSC I | **2 240** | 2 710 | O co o | - | - | 22 | - | - |
| vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton MCB | - | **2 775** | 3 358 | - | - | - | 22 |  |  |
| prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1 | směs pro ŠCM | - | **2 525** | 3 055 | - | - | - | 4 | - | - |

**Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8 Cementobetonové kryty dle norem ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1 budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **eZ easycrete**LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON | **cena****Kč/m**3 | **stupeň****konzistence**4) | **D**max **(max. velikost zrna)**1) | **max. obsah chloridů** | **nárůst pevnosti**2) | **stáří vzorku ve dnech pro** stan**ove**ní fck, cube3) |
| **označení** | **pevnostní třída** | **stupeň vlivu prostředí** | **bez****DPH** | **s****DPH** |
| EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony |
| **EASYCRETE F** | **C 20/25** | X0, XC1-2 | **3 350** | 4 054 | F5 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | **C 25/30** | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1 | **3 480** | 4 211 | F5 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | **C 30/37** | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1 | **3 760** | 4 550 | F5 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony |
| **EASYCRETE SF** | **C 25/30** | X0, XC1-3, XD1, XF1 | **3 530** | 4 271 | F6 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **EASYCRETE SF** | **C 30/37** | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | **3 850** | 4 658 | F6 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **EASYCRETE SF** | **C 35/45** | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | **4 090** | 4 949 | F6 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony |
| **EASYCRETE SV** | **C 30/37** | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | **3 760** | 4 550 | SF2 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **EASYCRETE SV** | **C 35/45** | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | **3 990** | 4 828 | SF2 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H PERMACRETE** zVODONEPROPUSTNÝ BETON ‘ | **O****k2015 *J/*** | **cena****Kč/m**3 | **stupeň****konzistence** | **D**max **(max. velikost zrna)**1) | **max. obsah chloridů** | **nárůst pevnosti**2) | **stáří vzorku ve dnech pro** stanovení fck, cube3) |
| **označení** | **pevnostní třída** | **stupeň vlivu prostředí** | **bez****DPH** | **s****DPH** |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce |
| **PERMACRETE** | **C 30/37** | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 | **3 900** | 4 719 | S4 | 16/22 | Cl0,2 | P | 28 |
| **PERMACRETE** | **C 35/45** | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 | **4 090** | 4 949 | S4 | 16/22 | Cl0,2 | P | 28 |
| **PERMACRETE\*****(CEM III/B 32,5N-SV/LH)** | **C 30/37** | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 | **4 190** | 5 070 | S4 | 16/22 | Cl0,2 | P | 28 |
| **PERMACRETE\*****(CEM III/B 32,5N-SV/LH)** | **C 35/45** | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 | **4 300** | 5 203 | S4 | 16/22 | Cl0,2 | P | 28 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

\* Dle provozních kapacit betonárny po dohodě s obchodním oddělením

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **!T FLOORCRETE**BETON DO PODLAH | **cena****Kč/m3** | **stupeň konzistence** | **D**max **(max. velikost zrna)1)** | **max. obsah chloridů** | **nárůst pevnosti2)** | **stáří vzorku ve dnech pro stanovení f**ck, cube**3)** | **max. v/c** | **obsah ocelových vláken v k kg/m3** |
| **označení** | **pevnostní třída** | **stupeň vlivu prostředí** | **bez DPH** | **s****DPH** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT - dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1:

V případě požadavku betonu do pilot kontaktujte prosím obchodní oddělení TBG VYSOČINA s.r.o.

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HANHYMENT**LITÝ S AM ON 1 VELAČN 1 POTĚR | O%2020 Z7 | **cena****Kč/m3** | **pevnost****v tahu za ohybu****(N/mm2)** | **přibližná objemová hmotnost****(kg/m3)** |
| **název** |  | **druh směsi** | **bez DPH** | **s DPH** |
| **ANHYMENT AE 20** |  | Anhydritový litý potěr | **5 590** | 6 764 | > 4 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 25** |  | Anhydritový litý potěr | **5 850** | 7 078 | > 5 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 30** |  | Anhydritový litý potěr | **5 990** | 7 248 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THSLIMFLOW.****LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR** |  | **cena****Kč/m3** | **pevnost v tahu za ohybu**2 | **přibližná objemová hmotnost****(kg/m3)** |
| **název** | **druh směsi** | **bez DPH** | **s DPH** | **(N/mm )** |
| SLIMFLOW | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | **cena na vyžádání** | > 7 | 2 100 |

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **i" CEMFLOW****LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR** | O)X^2017 J/ | **cena****Kč/m3** | **pevnost****v tahu za ohybu****(N/mm2)** | **přibližná objemová hmotnost****(kg/m3)** |
| **název** | **druh směsi** | **bez DPH** | **s DPH** |
| **CEMFLOW CF 20** | Cementový litý potěr | **5 990** | 7 248 | > 4 | 2 100 |
| **CEMFLOW CF 25** | Cementový litý potěr | **6 190** | 7 490 | > 5 | 2 100 |
| **CEMFLOW CF 30\*** | Cementový litý potěr | **6 290** | 7 611 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:

\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný

na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí. Ceny platí při odběru > 5 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

**litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy** Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jl. **PORIMENT**CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA | **cena****Kč/m3** | **pevnost****v tlaku,****28 dnů, suchý stav****(N/mm2)** | **objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m3)** |
| **název** | **druh směsi** | **bez DPH** | **s DPH** |
| **PORIMENT P 400** | Cementová litá pěna s polystyrenem | **2 950** | 3 570 | 0,4 | 400 |
| **PORIMENT W 600** | Cementová litá pěna tenkovrstvá | **3 050** | 3 690 | 1,2 | 600 |
| **PORIMENT PS 500** | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | **3 160** | 3 824 | 0,5 | 500 |
| **PORIMENT WS 700** | Cementová litá pěna - spád | **3 390** | 4 102 | 2 | 700 |

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

**Kamenivo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **frakce** | **druh** | **cena Kč/t** | **cena Kč/m3** |
| **bez DPH** | **s DPH** | **bez DPH** | **s DPH** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Rejstřík

1. Dmax - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2. R - rychlý; S - střední; P - pomalý; VP - velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).

|  | jednotky |
| --- | --- |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm |

1. fck, cube - minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021

F5 F6 SF1 SF2 SF3

560-620 > 630 - - -

- - 550-650 660-750 760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabul­ka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jed­notlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 190,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 300,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m3 i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).

Při výrobě značkových produktů (Anhyment, Cemflow atd.) bude kupujícímu připočteno vždy 15 minut vykládky navíc (145,- Kč/mix) z důvodu časové náročnosti míchání. **Doprava betonu dle zón**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **zóna** | **vzdálenost staveniště** | **dopravné za m3 za cestu na staveniště a zpět na betonárnu** |
| **od betonárny** | **cena****Kč bez DPH/m3** | **cena****Kč s DPH/m3** |
| 1 | do 4 km | **170** | 206 |
| 2 | nad 4 do 7 km | **225** | 272 |
| 3 | nad 7 do 10 km | **295** | 357 |
| 4 | nad 10 do 13 km | **350** | 424 |
| 5 | nad 13 do 16 km | **410** | 496 |
| 6 | nad 16 do 20 km | **490** | 593 |
| 7 | nad 20 do 25 km | **575** | 696 |
| 8 | nad 25 do 30 km | **660** | 799 |
|  | za každých 5 km navíc | **60** | 73 |

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

Zvláštní služby a příplatky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **kód** | **název** | **cena bez DPH** | **cena s DPH** |
| 1 | likvidace zbytkového betonu | **1 000** | 1 210 | Kč/m3 |
| 2 | práce po 18 hod | **80** | 97 | Kč/m3 |
| 3 | práce v So, Ne, Svátek | **130** | 157 | Kč/m3 |
| 4 | zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy) | **150** | 182 | Kč/m3 |
| 5 | Dmax = 8 mm | **100** | 121 | Kč/m3 |
| 6 | Dmax = 16 mm | **50** | 61 | Kč/m3 |
| 7 | čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm | **80** | 97 | Kč/m3 |
| 8 | pohledový beton\* | **500** | 605 | Kč/m3 |
| 9 | pozdní zrušení betonáže\*\* | **2 500** | 3 025 | Kč/m3 |
| 10 | mytí cizího čerpadla na betonárně\*\*\*\* | **1 400** | 1 694 | jednorázově |

\* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím

\*\* dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky, dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží

\*\*\* dle provozních kapacit betonárny, po dohodě s obchodním oddělením

\*\*\*\* mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:



cena za čerpání

přistavení čerpadla
na stavbu

pobyt čerpadla
na stavbě

přečerpané ostatní služby, pokud jsou

množství požadovány nebo realizovány

Mobilní čerpadla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **typ čerpadla** | přistavení čerpadla na stavbu\* | pobyt čerpadla na stavbě | přečerpané množství |
| cena bez DPHKč | cena s DPHKč | cena bez DPH Kč/15 min. | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPHKč/m3 | cena s DPHKč/m3 |
| **Pístové (P 715, P 718)\*\***stacionární čerpadlo | **1 500** | 1 815 | **410** | 496 | **50** | 61 |
| **M24 PUMPOMIX\*\*\*** autodomíchávač s čerpadlem (stanoviště Velké Meziříčí) | **1 000**+ 55 Kč/km | 1 210+ 67 Kč/km | **575** | 696 | **30** | 36 |
| **M24 PUMPOMIX\*\*\*** autodomíchávač s čerpadlem | **1 590**+ doprava betonu dle zóny | 1 924+ doprava betonu dle zóny | **575** | 696 | **30** | 36 |
| **M28, M32** | **1 590**+ 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | **625** | 756 | **30** | 36 |
| **M31**halové čerpadlo | **1 590**+ 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | **650** | 787 | **30** | 36 |
| **M36** | **1 590**+ 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | **690** | 835 | **30** | 36 |
| **M40** | **1 590**+ 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | **750** | 908 | **40** | 48 |
| **M42** | **1 590**+ 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | **770** | 932 | **40** | 48 |
| **M46** | **1 590**+ 60 Kč/km | 1 924 + 73 Kč/km | **850** | 1 029 | **50** | 61 |
| **M56, M58**(stanoviště Praha) | **dle domluvy** | dle domluvy | **1 200** | 1 452 | **60** | 73 |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

\*\* Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídavnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem.

Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (Dmax = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. Přídavné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/m/den s DPH). Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.

\*\*\* Ceny platí pro akce do 15 m3. Pro akce nad 15 m3 bude účtována položka „pobyt čerpadla na stavbě“ jako u M28. Při použití M24 PUMPOMIX pouze jako čerpadlo bez převozu betonu, bude účtován jeho výkon jako M28. Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,5 m3.

Čerpadla podlahových směsí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **typ čerpadla** | přistavení čerpadla na stavbu | pobyt čerpadla na stavbě | přečerpané množství |
| cena bez DPHKč | cena s DPHKč | cena bez DPHKč/15 min. | cena s DPHKč/15 min. | cena bez DPHKč/m3 | cena s DPHKč/m3 |
| **Estrich Boy\***(ANHYMENT®,SLIMFLOW®) | **1 500** | 1 815 | **330** | 399 | **50** | 61 |
| **Pístové\***(CEMFLOW®) | **1 500** | 1 815 | **410** | 496 | **50** | 61 |
| **Aeronicer\*** (PORIMENT®) (stanoviště Brno) | **1 500** | 1 815 | **460** | 557 | **50** | 61 |

\* Přídavné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/km s DPH).

Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

Ostatní služby a příplatky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| název | popis | cena bez DPHKč | cena s DPHKč |
| **Přídavné ocelové potrubí** | za 1 bm a den | **110** | 133 |
| **Přídavné gumové hadice** | za 1 bm a den | **140** | 169 |
| **Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)** | za 1 bm a den | **35** | 42 |
| **Použití najížděcího prostředku** | jednorázově | **320** | 387 |
| **Použití plastového zpomalovacího kolena** | jednorázově | **350** | 424 |
| **Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)** | za 1 m3 | **35** | 42 |
| **Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)** | za 15 min. | **70** | 85 |
| **Příplatek za práci v neděli a o svátcích** | za 15 min. | **100** | 121 |
| **Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)** | za 15 min. | **400** | 484 |
| **Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně** | jednorázově | **1 290** | 1 561 |
| **Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)** |  | **2 000 + 55 Kč/km** | 2 420 + 67 Kč/km |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na [**http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**](http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ čerpadla | **M24****PUMI** | **M31**halové | **M32** | **M36** | **M40** | **M42** | **M46** | **M56** | **M58** |
| Rozměry pro ustavení stroje (m) | A \* k6,9 m**rtři** | **JL T rW** | . T-r\* k7,7m**rth** | . T **rSi** | . T8,2m**rS-i** | J 0,0 m**rŮi** | . T**rS3—i** | . T**rSi** | . T\_Síjm |
| Šířka vpředu (m) | 4,0 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 8,9 |
| Šířka vzadu (m) | 2,5 | 6,3 | 5,2 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 8,9 | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m) | 9,6 | 10,1 | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m) | 24,0 | 31,0 | 32 | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 56 | 58,0 |
| Vzdálenost (m) | 20,0 | 26,6 | 28 | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m) | 12,4 | 20,4 | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m) | 17,0 | 24,3 | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

Kontakt

**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.\* Objednávky a dispečink čerpadel**

\* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

Jihlavská 51, 642 00 Brno

IČ:26240378, DIČ: CZ26240378



**„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“**

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede: n jméno kupujícího a osoby, která objednává, n místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,

n požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,

n způsob ukládání směsi: m**3**/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,

n určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

TBG VYSOČINA

Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON