# SVĚTLA ČECHOMOR

* Požadujeme potvrzení a odsouhlasení světelného setupu s jedním z našich osvětlovačů.
* Nejpozději 2 týdny před akcí zaslání přesného patchlistu(typy, módy, kanály, universy).
* Náš vlastní pult bude umístěn vedle zvukaře – možné propojení DMX, artnet, sACM BACK TRUSS a EXTRAS jsou nepostradatelnou součástí naší světelné show. V závislosti na velikosti a charakteru místa konání se připraví buď Floor setup nebo Mid truss – ideálně obojí.

# PRO SAMOSTATNÝ KONCERT ČECHOMORU DODRŽET ROZMÍSTĚNÍ DLE LIGHTPLOTU!

**Požadavky na světla minimálně takto :**

# Back truss:

6x SPOT/HYBRID – ROBE Pointe, MARTIN RUSH MH7, CHAUVET R1 Hybrid - ekvivalent 6x LEDWASH – ROBE Spiider/ 800, MARTIN MAC Aura, CHAUVET Rogue R2 - ekvivalent

SPOT/HYBRIDY jsou rovnoměrně rozmístěné po trussu, ve vzniklých mezerách jsou LEDWASHE

# Mid truss:

4x SPOT/HYBRID – ROBE Pointe, MARTIN RUSH MH7, CHAUVET R1 Hybrid - ekvivalent 4x LEDWASH – ROBE Spiider/800, MARTIN MAC Aura, CHAUVET Rogue R2 – ekvivalent

SPOT/HYBRIDY překrývají LEDWASHE na back trussu a LEDWASHE překvrývají SPOT/HYBRIDY

# Floor: Světla budou na casech, alespoň ve výšce prakťáku – ideálně vyšší

4x SPOT/HYBRID – ROBE Pointe, MARTIN RUSH MH7, CHAUVET R1 Hybrid - ekvivalent 4x LEDWASH – ROBE Spiider/800, MARTIN MAC Aura, CHAUVET Rogue R2 - ekvivalent

SPOT/HYBRIDY překrývají LEDWASHE na back trussu a LEDWASHE překvrývají SPOT/HYBRIDY

# Front truss:

4x Blinder – ideálně žárovkový blinder a stačí i dvojkové verze, ale v počtu 4 ks

6x LEDWASH – ROBE Spiider/800, MARTIN MAC Aura, CHAUVET Rogue R2 - ekvivalent Lze také použít konvenční světla s focusem typu ARRI, PAR, FHR s možností nastavení Rigger, nastavovací tyč - dle instrukcí našeho osvětlovače

# Extras:

2 x HAZER – Look Unique - ekvivalent s VĚTRÁKEM vlevo a vpravo na zadní hraně podia NE KOUŘOSTROJ!!!

2x Blinder/LEDWASH/LED STROBO COLOUR na flooru před úrovní bicích – dle lightplotu

2 x FOLLOW SPOT s dimerem/možností ovládání přes DMX a operátorem na vyvýšeném místě.

Očekáváme, že budou použita světla vyhovující našim standardům kvality a výkonu. Osvětlovači:

xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čechomor lightplot

05.10.2023 14:19

ChamSys MagicVis

Autor: Josef Vlasák



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -7m |  |  |  | -6m |  |  |  | -5m |  |  |  | -4m |  |  |  | -3m |  |  |  | -2m |  |  |  | -1m |  |  |  | 0m |
|  | S LW S LW S LW LW S LW S LW SH F S LW S LW LW S LW S F HS LW S LW LW S LW Sstrobe strobeBHLW LW LW LW LW LWB B B B |  |
|  |  |
| -4m | -4m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -3m | -3m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -2m | -2m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -1m | -1m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 0m | 0m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1m | 1m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2m | 2m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 3m | 3m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4m | 4m |
|  |  | -7m |  |  |  | -6m |  |  |  | -5m |  |  |  | -4m |  |  |  | -3m |  |  |  | -2m |  |  |  | -1m |  |  |  | 0m |

LEGENDA

Front Wash - 6x

LW

Spot / hybrid - 14x

S

Blinder - 4x

Hazer - 2x

LED strobo color/blinder/LED wash - 2x

2x follow spot

strobe

Back Wash - 14x Fan - 2x

LW

F