

Vyšší odborná škola lesnická

a Střední lesnická škola Bedřicha

Schwarzenberga

Váš dopis čj.:

Ze dne / doručeno dne: 21. 12. 2023/ 21. 12. 2023

PhDr. Michal Grus – ředitel

Naše čj.:

Vyřizuje:

Spisový znak:

NPU-331/112600/2023

Ing. Thimová / 724 965 363

823

Lesnická 55

397 01 Písek

České Budějovice

02. 01. 2024

**Věc: Vyjádření o kulturní hodnotě objektů v areálu Vyšší odborné školy lesnické a Střední**

**lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku ( botanický park - arboretum je KP r.č. ÚSKP 102939 )**

**Konzultační písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti ředitele**

**školy PhDr. Michala Gruse ze dne 21.12.2023**

**Předmět žádosti:**

Úpravy za účelem snížení energetické náročnosti školní budovy v následujícím rozsahu:

-

Výměna stávajících oken za okna dřevěná s izolačním trojsklem ve stejném členění. Doplnění

předokenního stínění žaluziemi – vložení boxu pro žaluzii do nadpraží oken. Instalace rekuperace vzduchu pro učebny ve všech podlažích.

Zateplení krovu nadkrokevní tepelnou izolací s doplněním tepelné izolace stříkanou PUR pěnou mezi krokve z vnitřního prostoru objektu a výměna stávající plechové krytiny opět za plechovou v imitaci tašek v tmavě hnědé barvě.

-

-

**Přílohy žádosti:**

-

-

Žádost o vydání vyjádření

Projektová dokumentace: „Snížení energetické náročnosti objektů v areálu VOŠL SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek“, zpracovaná f. Build-Pro, S. Vlach DiS. v 08/2023 ( č. zak. SV23\_08/14 )

**Současný stav poznání dotčených kulturně-historických hodnot:**

Areál lesnické školy v současné době zahrnuje několik školních a provozních budov a botanický park

- arboretum z roku 1913, který je od roku 2008 nemovitou kulturní památkou evidovanou pod

r.č.ÚSKP 102939.

Školní dvoupatrová budova postavená v roce 1912 je architektonicky hodnotná stavba s moderními prvky a s historizujícími fasádami v kombinaci s umírněnou vídeňskou secesí. Budova se řadí mezi kvalitní objekty rané moderny s přísnou koncepcí fasády. Dvoupatrová obdélná budova

s předstupujícím rizalitem na východní straně je zastřešena sedlovou střechou. Vstupní průčelí budovy do Lesnické ulice má přísnou koncepci fasády, která je tvořena okny v šambránách, římsami a středovým vstupem v supraportě, vše doplněno ozdobnými ornamentálními a rostlinnými prvky.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice

T +420 387 312 140 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333

1/2

Budova byla projektována s jasným účelem využití, kterému slouží do dnešních dnů a je dochována

v původní hmotě, včetně kvalitně řešených fasád.

V případě areálu VOŠL a SLŠ se jedná o hodnotný příklad architektury veřejných budov, postavených na počátku 20. století. Areál školních a provozních budov včetně arboreta tvoří významný celek v urbanisticko - architektonickém fondu města, resp. v příměstském předměstí sv. Václava.

**Vyhodnocení žádosti:**

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že **dotčený objekt má nesporné historické i architektonické hodnoty a úpravy pro snížení energetické náročnosti budovy jsou navrženy tak, aby tyto hodnoty byly v maximální míře zachovány.**

**Odůvodnění:**

Úpravy týkající se vnějšího vzhledu budovy byly během zpracování PD konzultovány s NPÚ

a zkorigovány tak, aby byl respektován charakteristický vnější obraz stavby. Fasády s plastickými a dekorativními prvky zůstanou zachovány beze změn, tzn. i bez zateplení. Okenní výplně budou

vyměněny z dřevěná okna s trojskly z čirého skla při zachování členění výplní. Okna budou doplněna

o žaluzie instalované do předokenních boxů bez zásahu do fasády – viz detail. Zůstane zachována i stávající krovová konstrukce, která bude zateplena nadkrokevní tepelnou izolací a doplněna

stříkanou PUR pěnou mezi krokvemi z vnitřní strany objektu tak, aby zůstala v původním provedení profilovaná korunní římsa plynule přecházející na štíty vikýřů – viz. foto. Akceptovatelná je

i navržená výměna stávající plechové krytiny za opět plechovou krytinu ( imitace taškové krytiny ) v tmavě hnědé event. i ve stávající červenohnědé barevnosti.

Ing. Daniel Šnejd

ředitel

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice

T +420 387 312 140 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333

2/2