PODLAHY SCHODY DVEŘE ČISTÍCÍ ZÓNY

Zákazník: 1.ZŠ Háje třída 7A

Kalkulace na montáž podlah – IQ GRANIT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Cena** **za** **MJ** | **MJ** | **Množství** | **Celkem** |
| Podlahová krytina iQ Granit, š. 2 m – 25 bm | 633 | m2 | 80 | 50 640 |
| Příplatek za řez | 775 | ks | 1 | 775 |
| Demontáž staré podlahové krytiny PVC 1 vrstva | 35 | m2 | 79 | 2 765 |
| Demontáž DTD | 50 | m2 | 79 | 3 950 |
| DTD desky 20 mm | 260 | m2 | 86,9 | 22 594 |
| XPS 2mm |  | m2 | 150 | 0 |
| Montáž DTD desek | 105 | m2 | 79 | 8 295 |
| Přebroušení OSB desek |  | m2 | 79 | 0 |
| Stěrka anhydritová s vláknem (5 mm) |  | m2 | 79 | 0 |
| Stěkování |  | m2 | 79 | 0 |
| Penetrace PU |  | m2 | 79 | 0 |
| Penetrování |  | m2 | 79 | 0 |
| Přebroušení stěrky |  | m2 | 79 | 0 |
| PU pěna | 140 | ks | 10 | 1 400 |
| Montáž podlahové krytiny | 100 | m2 | 79 | 7 900 |
| Svařovací šnůra | 13 | bm | 40 | 520 |
| Svařování | 50 | bm | 36 | 1 800 |
| Lepidlo na podlahovou krytinu | 30 | m2 | 79 | 2 370 |
| Soklová lišta PVC 3x3 cm | 20 | bm | 40,0 | 800 |
| Lištování | 40 | bm | 36 | 1 440 |
| Lepidlo na lišty | 14 | bm | 36 | 504 |
| Přechodová lišta Al 30 mm – 2,4 m | 92 | bm | 1,8 | 166 |
| Likvidace původní krytiny (PVC a DTD) | 800 | ks | 1 | 800 |
| Pomocný materiál | 500 | ks | 1 | 500 |
| Doprava, manipulace | 1500 | ks | 1 | 1 500 |
| **Celkem** **bez** **DPH** |  |  |  | **108** **719** |
| DPH |  | 21% |  | 22 831 |
| **Celkem** **s** **DPH** |  |  |  | **131** **550** |