

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna střešní krytiny na budově školní jídelny VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Písek, Lesnická 55

19.10.2023

Zadavatel:

VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

IČ:

DIČ:

26070464

CZ26070464

Projektant:

Ing. Jaromír Havlíček - PROJKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ČAJAN s.r.o.

IČ:

DIČ:

01726153

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 784 666,60**

Základ daně 2 784 666,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 584 780,00

0,00

DPH základní

snížená

**v**

I cena s DPH

**CZK**

**3** **369 446,60**

**Projektant**

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 6



Strana 2 z 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna střešní krytiny na budově školní jídelny VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek**

Místo:

Písek, Lesnická 55

Datum:

19. 10. 2023

Ing. Jaromir Havlíček

- PROJKA s.r.o.

ČAJAN s.r.o.

Zadavatel:

VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

Projektant:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**2 784 666,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

190 373,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 800,00

997 - Přesun sutě

33 573,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 562 292,70

712 - Povlakové krytiny

79 931,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 689,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

70 139,70

762 - Konstrukce tesařské

136 912,00

763 - Konstrukce suché výstavby

38 156,60

764 - Konstrukce klempířské

1856999,60

765 - Krytina skládaná

114 960,00

766 - Konstrukce truhlářské

245 917,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 097,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 488,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

23 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 500,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**Výměna střešní krytiny na budově školní jídelny VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek**

Místo:

Písek, Lesnická 55

Datum:

19. 10. 2023

Ing. Jaromír Havlíček

- PROJKA s.r.o.

CAJAN s.r.o.

Zadavatel:

VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

Projektant:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 784 666,60**

HSV

Práce a dodávky HSV

190 373,90

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 800,00

D

997

Přesun sutě

33 573,90

D

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

2 562 292,70

PSV

D

712

79 931,90

D

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 689,60

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

70 139,70

D

Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8

mm šikmá střecha

12a ,ooo\

m

18 K

741421831

7 3,00

9 344,00

Strana 3 z 6

15

K

721239114

Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ

kus

4,000

620,00

2 480,00

*16*

*M*

*56231109*

*vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125*

*kus*

*4,000*

*1 800,00*

7 *200,00*

17

K

998721103

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,011

872,00

9,60

12

**K**

712861703

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše

m2

106 ,800

428,00

45 710,40

*13*

*M*

*28342411*

*fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení ti 1,5mm (účinná tloušťka)*

m2

*124,475*

*271,00*

*33 732,70*

14

K

998712103

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,344

**1** 421,00

488,80

6

**K**

997013114

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace

t

13,591

369,00

5 015,10

7

K

997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

t

13,591

264,00

3 588,00

8

**K**

9970 13509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

67,955

25,00

1 698,90

9

K

997013645

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t

6,349

2 980,00

18 920,00

10

K

997013811

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t

2,652

1 540,00

4084,10

11

K

997013812

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02

t

0,216

1 240,00

267,80

1

**K**

94121 1112

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 1O do 25 m

m2

727,000

73,00

53 071,00

2

K

941211211

Přípl atek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použiti

m2

21 810,000

2,00

43 620,00

3

**K**

941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2

727,000

67,00

48 709,00

4

**K**

952 901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

38,000

134,00

5 092,00

5

**K**

952902121

Čištěni budov zametení drsných podlah

m2

38,000

166,00

6 308,00

**762**

Konstrukce tesařské

136 912,00

D

763

Konstrukce suché výstavby

38 156,60

D

Konstrukce klempířské

D

764

1856999,60

Strana 4 z 6

43

K

764001891

Demontáž úžlabí do suti

m

26,000

41,00

1 066,00

44

K

764002801

Demontáž závětrné lišty do suti

m

52,000

42,00

2 184,00

45

K

764002841

Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti

m

103,000

46,00

4 738,00

46

K

764002871

Demontáž lemování zdi do suti

m

14,000

41,00

574,00

47

K

764004801

Demontáž podokapního žlabu do suti

m

60,000

43,00

2 580,00

48

**K**

764004861

Demontáž svodu do suti

m

61,000

90,00

5 490,00

49

**K**

76519 10 23

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2

620,000

96,00

59 520,00

50

**K**

765191091

Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30'

m2

620,000

13,00

8 060,00

*51*

*M*

*28355301*

*difúzně uzavfená dělící vrstva pod ALU krytinu, kovovou falcovanou krytinu , samolepicí spoje*

m2

*744,000*

*170,00*

*126 480,00*

52

**K**

765191041

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm

kus

3,000

850,00

2 550,00

53

**K**

765191043

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2

kus

3,000

720,00

2 160,00

54

**K**

765191045

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy přes 1 m2

kus

19,000

910,00

17 290,00

39

K

763162811

Demontáž desek jednoduché opláštění SOK podk roví

m2

19,320

161,00

3110,50

40

K

763182314

Ostění oken z desek v SOK konstrukc i hl přes 0,2 do 0,5 m

m

64,400

220,00

14 168,00

41

K

763182411

SOK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m

m

64,400

305,00

19 642,00

42

K

998763303

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24m

**t**

0,654

1 890,00

1 236,10

33

**K**

762083121

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třida ohrožení 1 a 2

m3

4,365

2 100,00

9 166,50

34

**K**

762341 811

Demontáž bednění střech z prken - odhad 50 %

m2

310,000

47,00

14 570,00

35

K

762341933

Vyřezání části bedněni střech z prken ti do 32 mm pi jednotlivě přes 4 m2

m

57,000

93,00

5 301,00

36

**K**

762343912

Zabednění otvorů ve střeše prkny ti do 32 mm pi jednotlivě přes 1 do 4 m2 - odhad 50 %

m2

310,000

295,00

91 450,00

37

K

7623613 13

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových ti 25 mm

m2

8,680

587,00

5 095,20

38

**K**

998762103

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m

t

6,174

1 835,00

11 329,30

Pč Typ **Kód** Popis **MJ** Množstv í J.cena [CZK] Cena celkem (CZKJ

19

**K**

741421841

Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem

kus

8,000

66,00

528,00

20

**K**

741421843

Demon táž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby

kus

19,000

95,00

1 805,00

21

**K**

741421853

Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní

kus

112,000

37,00

**4 144,00**

22

**K**

741420001

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

m

128,000

268,00

34 304,00

23

***M***

35441077

*drát D 8mm AIMgSi*

*kg*

*18,816*

*180,00*

3 *386,90*

*24*

***M***

35441560

*podpěra vedení FeZn na plechové stfechy 110mm*

*kus*

*112,000*

***42,00***

*4 704,00*

25

**K**

741420020

Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem

**kus**

8,000

132,00

1 056,00

*26*

***M***

*35441905*

*svorka připojovací k pf/pojení okapových žlabů*

*kus*

*4,000*

*20,00*

*80,00*

27

***M***

35441895

*svorka pfipojovací k připojení kovových částí*

*kus*

*4,000*

*32,00*

*128,00*

28

**K**

741420021

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

kus

19,000

190,00

3 610,00

*29*

***M***

35441885

*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*

*kus*

*12,000*

*16,00*

*192,00*

*30*

***M***

*35431027*

*svorka uzemněn{ FeZn křfžová diagonální*

*kus*

*7,000*

*35,00*

*245,00*

31

**K**

741820101

Revize hromosvodného vedení

soubor

1,000

**6 500,00**

6 500,00

32

**K**

998741103

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,048

**2** 350,00

112,80

D 765

Krytina skládaná

114 960,00

Strana 5 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55

**K**

765191051

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy

m

57,000

95,00

5415,00

56

**K**

765191053

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nevětrané střechy

m

18,000

90,00

1 620,00

57

**K**

765191061

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy

m

26,000

85,00

2 210,00

58

K

765191071

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu

m

60,000

45,00

2 700,00

59

**K**

7641 21453

Krytina **z** hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4do 10 ks/m2 přes 30 do 60° (prořez 30 %)

m2

620,000

1 865,00

1 156 300,00

*60*

*M*

*55351087*

*taška odvětrávací hliníková s barevným povrchem pro skládané krytiny*

*kus*

*26,000*

*850,00*

22 *100,00*

*61*

*M*

*55351088*

*taška prostupová hliníková s barevným povrchem pro falcované tašky*

*kus*

*3,000*

*1 250,00*

*3 750,00*

*62*

*M*

*55351089*

*nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D 100mm*

*kus*

*3,000*

*650,00*

*1 950,00*

63

**K**

7642 21408

Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů

m

56,000

484,00

27 104,00

64

**K**

764221417

Oplechování nevětraného hřebene **z** Al plechu z hřebenáčů

m

18,000

384,00

6 912,00

65

**K**

764221467

Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm

m

26,000

705,00

18 330,00

66

**K**

764221476

Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině

m

26,000

85,00

2 210,00

67

**K**

764222404

Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm

m

52,000

567,00

29 484,00

68

**K**

764222433

Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm

m

103,000

517,00

53 251,00

*69*

*M*

*55351086*

*pás podkladní pro falcované šablony* a *šindele Al* s

*barevným povrchem*

*m*

*104,400*

*48,00*

5 *011,20*

70

**K**

765123122

Univerzální ochranná a větrávací mř ížka okapové hrany

m

103,000

134,00

13 802,00

71

**K**

764223452

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu

kus

3,000

2 600,00

7 800,00

72

**K**

764223458

Sněhový hák krytiny **z** Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony

kus

1 600,000

28,00

44 800,00

73

**K**

764321417

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 670 mm

m

14,000

577,00

8 078,00

74

**K**

76 4021521

Krycí lišta lemu ke zdi z Al plechu včetně tmelení rš 100mm

m

14,000

381,00

5 334,00

75

**K**

764224403

Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

m

89,000

425,00

37 825,00

76

**K**

764224407

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m

14,000

575,00

8 050,00

77

**K**

76432542 1

Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm

kus

1,000

552,00

552,00

78

**K**

764528423

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm

m

32,000

1 223,00

39 136,00

79

**K**

764521404

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m

60,000

629,00

37 740,00

80

K

764521424

Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm

kus

2,000

489,00

978,00

81

K

764521444

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby **z** Al plechu 330/100 mm

kus

8,000

372,00

2 976,00

82

K

764528422

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm

m

30,000

1 020,00

30 600,00

83

**K**

76 4528423

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm

m

32,000

1 223,00

39 136,00

84

K

767851104

Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky

m

0,800

1 375,00

1 100,00

*85*

*M*

*55351097*

*plošina stoupací pro falcované i skládané Al stfechy 250x800mm*

*kus*

*1,000*

*700,00*

*700,00*

*86*

*M*

*55351099*

*držák stoupací plošiny 12°-55° pro skládané hliníkové krytiny*

*kus*

*2,000*

*438,00*

*876,00*

87

K

998764103

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířsk é v objektech v přes 12 do 24 m

t

2,798

2 315,00

6 477,40

1.000

070001000

114 K

766

245 917,70

Konstrukce truhlářské

D

o

6 097,00

783

Dokončovací práce - nátěry

784

3 488,60

Dokončovací práce - malby a tapety

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

D

VRN3

23 500,00

D

Zařízení staveniště

113 **K**

030001000

Zařízení staveniště

soubor!

1,000

23 500,00

23 500,00

VRN7

8 500,00

D

Provozní vlivy

soubor

Provozní vlivy

8 500,00

8 500,00

Strana 6 z 6

109

K

78417 1101

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

m2

38,000

35,00

1 330,00

*110*

*M*

*58124842*

*fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 7µ 4x5m*

*m2*

*39,900*

*14,00*

*558,60*

111

K

784181101

Základn í akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2

20,000

35,00

700,00

112

K

784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2

20,000

45,00

900,00

106

K

783101203

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru

m2

18,200

20,00

364,00

107

K

783101401

Ometení podkladu truhlářských konstrukc í před provedením nátěru

m2

18,200

10,00

182,00

108

K

783118211

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením

m2

18,200

305,00

5 551,00

94

K

766674811

Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do **45°**

kus

19,000

67,00

1 273,00

95

K

766671001

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm

kus

8,000

257,00

**2** 056 ,00

*96*

M

*61124562*

*okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1Wlm2K Al oplechování*

*kus*

*8,000*

5 *547,00*

***44*** *376,00*

97

M

*61124260*

*lemování střešních oken 55x78cm*

*kus*

*8,000*

*2 789,00*

*22 312,00*

*98*

M

*61124560*

*oplechování okna 55x78cm*

*kus*

*8,000*

*1* 920,00

*15 360,00*

*99*

*M*

*61124185*

*zateplovacf sada stlešních oken manžeta* ***z***

*hydroizolační fólie 55x78cm*

*sada*

*8,000*

*1 289,00*

*10 312,00*

100

K

766671004

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvnýchs okenním rámem a lemovánim , s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru *78* x 118 cm

kus

11,000

298,00

3 278,00

*101*

*M*

*61160061*

*okno střešní dlevěné bílé PU povrch kyvné , izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1Wlm2K*

*kus*

*11,000*

7 *015,00*

77 *165,00*

*102*

*M*

*61124163*

*lemování střešních oken 78x118cm*

*kus*

*11,000*

*2 961,00*

*32 571,00*

*103*

*M*

*61124463*

*oplechování okna 78x118cm*

*kus*

*11,000*

*1 999,00*

*21 989,00*

*104*

M

*61124189*

*zateplovacf sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x118cm*

*sada*

*11,000*

*1 299,00*

*14 289,00*

105

K

998766103

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech *v*

přes 12 do 24 m

t

0,720

1 301,00

936,70

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88

K

765151801

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti

m2

620,000

125,00

77 500,00

89

K

765151805

Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti

m

74,000

66,00

4 884,00

90

K

765151811

Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°

m2

620,000

35,00

21 700,00

91

K

765151815

Příplatek **k** cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°

m

74,000

11,00

814,00

92

K

765192811

Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy

kus

3,000

254,00

762,00

93

K

712631801

Odstraněni povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho **AIP** nebo **NAIP**

m2

620,000

15,00

9 300,00