Milan

Směšný

PAMÁTEK

OBNOVA

kód název položky mj. cena mj. cena celkem

1. Přípravné práce 1 kpl - 34. 600 ,-

- Fixace a konsolidace barevné vrstvy motivu

( nástřiky organo-křemičitého prostředku / styren-akrylátové disperze )

- Fotodokumentace a překresba základních kontur pro krizové zachycení

- Přelepení ( vyztužení barevné vrstvy, pro snímání )

- Zaměření do mřížky

2. Transfer motivu 1 kpl - 43. 500 ,-

- Příprava přenášecího rámu

- Snímání fragmentů motivu dle zaměření mřížky

- Převezení do ateliéru restaurátora

3. Přenesení motivu na podklad 1 kpl - 23. 400 ,-

- Příprava mobilního rámu a nanesení maltového nosného jádra

- Přenesení fragmentů na jádro

- Sejmutí přelepů

4. Očištění fragmentů malby 1 kpl - 11. 200 ,-

- mechanické čištění dle vzorkování

( předpokládá se čištění mokrou cestou tampony, detergenty, marseillským mýdlem a wishab

houbou )

5. Malířská retuš a fixace 1 kpl - 37. 500 ,-

- Barevná retuš ztracených a poškozených částí vápennými barvami a zafixování vaječnou

emulzí ( pro konzervaci a rozjasnění barevnosti )

6. Osazení malby na určené místo 1 kpl - 8. 000 ,-

- Vzhledem k charakteru poškození bude dílo zasazeno do stahovacího rámu, a posléze bude

osazeno na určené místo vč. rámu. V tomto ohledu přichází v úvahu prostor nynější hasičské

zbrojnice. Dílo bude částečně zapuštěno do plochy omítky na určeném místě a bodově přikotveno.

Na závěr bude dále také provedena základní retuš a zednické zapravení. Malba bude přímo

zakomponována do stavební konstrukce objektu ( v omítkových vrstvách ) a bude částečně

vystupovat z plochy stěny šířkou stahovacího rámu.

7. Přenesení nápisu 1 kpl - 9. 800 ,-

- Nápis s letopočtem a na motivu zdobné stuhy bude přenesen překresbou a rekonstruován

Cena celkem : 168. 000 ,-

DPH ( 21 % ) : 35. 280 ,-

Cena celkem s DPH : 203. 280 ,-

..................................................................................................

Vypracoval Milan Směšný dne 8. 1. 2024

( jednatel firmy - Milan Směšný Obnova památek s.r.o. )