|  |
| --- |
| **Nabídka** |
| ze dne: 26.01.2024 |
|  | EQL |
| Objednal: |
|  | **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (I**Žďárská 61059231 Nové Město na MoravěČeská republikatel: tel2:emailKontakt: |
| Termín dodání: 22.03.2024 Doprava: Dodávátezákazník CZ+SK |

|  |
| --- |
| **11 000687** |
|  | Vaše objednávka: |
| Dodavatel: |  |
| **RQL s.r.o.** | tel: |
| U Jelena 109/7 |  |
| 73601 Havířov | fax: |
| **[WWW.RQL.CZ](http://WWW.RQL.CZ)** |  |
| email | mob: ■+ |
| IČO: 25860020 | mob: ■+ |
| DIČ CZ25860020 |  |
| Příjemce: |
| **ČO: MBB42)(i0íí£e Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (l(** |
| Žďárská 610 |  |
| 59231 Nové Město na Moravě |
| Česká republika |  |
| telí: | tel2: |
| email |  |
| Kontakt: |  |
| šlem | Vystavil: |

Nabízíme Vám následující zboží:

Kód:

Množství DPH% cena/mj pc s DPH/mj

celkem

celkem s DPH

G 11 01 GOLEM TRANS H - transportní lehátko

1,00 21

CZK

Dvoudílná pracovní plocha 630 x 1 965 mm, zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou 0° až +70°. Pojezdová kola O 150 mm s dvěma centrálními brzdami, vodicí kolečka pro rovný směr. Plocha v celé délce průsvitná pro rentgen, zásuvka pro umístění kazety. Stan-dardní výbava: upevněná matrace, protinárazový profil, sklopné zábrany proti pádu pacienta, madla pro obsluhu v čelech, snímatelný infuzní stojan, držák na kyslíkovou láhev, odkládací košík. Nosnost 150 kg.Výška nastavitelná hydraulicky 630 - 910 mm, ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka.

Vnější rozměry(průjezdový profil) 760 x 2070 mm.

* Upevněná matrace
* Koženka 2C šedá

G1101 GOLEM TRANS H - transportní lehátko 1,00 21 CZK

Dvoudílná pracovní plocha 630 x 1 965 mm, zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou 0° až +70°. Pojezdová kola O 150 mm s dvěma centrálními brzdami, vodicí kolečka pro rovný směr. Plocha v celé délce průsvitná pro rentgen, zásuvka pro umístění kazety. Stan-dardní výbava: upevněná matrace, protinárazový profil, sklopné zábrany proti pádu pacienta, madla pro obsluhu v čelech, snímatelný infuzní stojan, držák na kyslíkovou láhev, odkládací košík. Nosnost 150 kg.Výška nastavitelná hydraulicky 630 - 910 mm, ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka.

Vnější rozměry(průjezdový profil) 760 x 2070 mm.

* Upevněná matrace
* Koženka 2C šedá

X002 Doprava, montáž, instalace

**103 000,00 124 630,00 CZK**

**Celkem ve měně:**

**DPH:**

**21 630,00 CZK**

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci