**Nabídka: NA240027**

**Datum: 5.2.2024**

Tel.: 241 470 361

E-mail: [info@dartin.cz](mailto:info@dartin.cz)

Http:// [www.dartin.cz](http://www.dartin.cz)

IČ 40763781 • DIČ CZ40763781

**Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

Dělnická 1132/24

736 01 Havířov

**ATOM MEDICAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pol.** | **popis** | **obj. č.** | **ks** | **cena** | **cena celkem** |
|  | **Nabídka na novorozenecké vyhřívané lůžko Atom Sunflower** | | | |  |
| 1 | **ATOM Sunflower** novorozenecké vyhřívané lůžko splňuje nejvyšší kritéria moderních termoregulačních přístrojů. Kompletně vybavené lůžko se dodává s nehlučně sklopnými bočními panely, snadno ovladatelnými jednou rukou. | 61567 | 1 | 187 564,00 | 187 564,00 |
|  | Unikátní konstrukce navíc umožňuje přístup k pacientovi ze všech čtyř stran, což z lůžka *Sunflower* činí ideální volbu pro novorozence vyžadujícího týmový přístup. |  |  |  |  |
|  | Elektronická regulace teploty v prostoru matrace zajišťuje optimální termální prostředí pro novorozence přičemž teplotní stabilitu kontroluje automatický alarmový systém. |  |  |  |  |
|  | Bohatá škála příslušenství umožňuje konfigurovat lůžko *Sunflower* podle individuálních požadavků. |  |  |  |  |
|  | Hlavní specifikace:   * speciální teplo vodivá antidekubitní pasivně vyhřívaná matrace 50 x 70 cm * odklopné boční panely s tlumícím systémem zabezpečující nehlučné automatické sklopení * unikátní výklopný výkonný zářič s dlouhovlnným infračerveným vyhřivacím tělesem o výkonu 500W * ovládací panel s integrovanými centrálními alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot * APGAR časomíra a KPR časovač * předehřívací režim bez alarmů * manuální řízení vyhřívání, nastavení v krocích po 5 % * servořízení vyhřívání s kožní teplotní sondou * integrované vyšetřovací světlo * plynulé nastavování sklonu matrace (Trendelenburg/anti-Trendelenburg) až do 13° * integrovaná zásuvka pro RTG kazetu * pojízdný podvozek s úložným prostorem, dvojitými kolečky a brzdou * opční resuscitační výbava (T-resuscitátor, směšovač |  |  |  |  |

**Nabídka: NA240027**

**Datum: 5.2.2024**

Tel.: 241 470 361

E-mail: [info@dartin.cz](mailto:info@dartin.cz)

Http:// [www.dartin.cz](http://www.dartin.cz)

IČ 40763781 • DIČ CZ40763781

**Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

Dělnická 1132/24

736 01 Havířov

**ATOM MEDICAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pol.** | **popis** | **obj. č.** | **ks** | **cena** | **cena celkem** |
|  | kyslík/vzduch, průtokoměr a odsávačka) |  |  |  |  |
|  | **Opční příslušenství** |  |  |  |  |
| 2 | ***Resuscitační modul BQ70*** zahrnuje nejen T-resuscitátor, směšovač kyslík / vzduch, 2x průtokoměr, ale navíc i odsávačku. Vše v jednom kompaktním bloku.  T-resuscitátor je jednoduchý, snadno ovladatelný přístroj pro kontrolovanou, protektivní resuscitaci novorozenců s přesným manometrem tlaku (-20-100cmH20) v dýchacích cestách, (předem) nastavitelným PEEPem a špičkovým inspiračním tlakem pro maximální bezpečnost. Ti a frekvence jsou ovládány manuálně pomocí T-kusu.  Směšovač kyslík/vzduch pro přesnou regulaci a dávkování směsi se zvolenou koncentrací FiO2 od 0,21 do 1,0.  Směšovač má přehledné nastavení koncentrace a je osazen i druhým průtokoměrem 0-15 l/min.  Odsávačka 0-150 kPa s plynulým nastavením podtlaku a možností zapnutí a vypnutí odsávání při zachování nastavené hodnoty sání. Umožňuje resuscitaci maskou i nasální resuscitaci pomocí nostrilek a masek Infant Flow pro podávání nCPAP kyslíková a vzduchová tlaková hadice s konektory | BQ70 | 1 | 92 996,00 | 92 996,00 |
| 3 | Horizontální držák na kolejnicové sloupy pro středové upevnění modulu BQ70 | 14301SFBQ | 1 | 2 708,00 | 2 708,00 |
|  | **Volitelné příslušenství** |  |  |  |  |
| 4 | Stojan na infuzi s držákem na kolejnicový sloup, výškově nastavitelný | 115-003933- 00 | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 5 | Police na příslušenství s držákem na kolejnicový sloup, plynule výškově nastavitelná | 115-006304- 00 | 2 | 4 350,00 | 8 700,00 |
| 6 | Inspire rPAP aplikátor s okruhem, bal/20 ks | IHC700/20 | 1 | 22 450,00 | 22 450,00 |
| 7 | Inspire Infant Flow nCPAP nostrilky, vel. M, bal/10 ks | IHC606/10 | 1 | 1 692,00 | 1 692,00 |
| 8 | Inspire Infant Flow nCPAP nostrilky, vel. L, bal/10 ks | IHC607/10 | 1 | 1 692,00 | 1 692,00 |
| 9 | Pacientský okruh pro T-resuscitátor s PEEP, jednorázový, bal./5 ks | RD-02 | 1 | 1 585,00 | 1 585,00 |
| 10 | Připojovací konektor jednorázový k pacientským okruhům | 1661000 | 1 | 830,00 | 830,00 |

difference

MEsassai

**Nabídka: NA240027**

**Datum: 5.2.2024**

Tel.: 241 470 361

E-mail: [info@dartin.cz](mailto:info@dartin.cz)

Http:// [www.dartin.cz](http://www.dartin.cz)

IČ 40763781 ■ DIČ CZ40763781

**Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

Dělnická 1132/24

736 01 Havířov

**ATOM MEDICAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pol.** | **popis** | **obj. č.** | **ks** | **cena** | **cena celkem** |
|  | pro T-resuscitátor s PEEP, bal./25 ks |  |  |  |  |
| 11 | Testovací plíce pro přednastavení hodnot PEEP a PIP | RD-01 | 1 | 745,00 | 745,00 |
| 12 | Ochranný bakteriální filtr pro odsávačky | BSU999 | 5 | 140,00 | 700,00 |
| 13 | Držák nádobky odsávačky | SH24 | 1 | 981,00 | 981,00 |
|  | **Běžné náhradní díly a BTK** |  |  |  |  |
| 14 | BTK Sunflower po dobu záruky | BTK ASF 1 | 2 | zdarma | zdarma |
| 15 | BTK BQ70 po dobu záruky | BTK BQ70 1 | 2 | zdarma | zdarma |
|  | Celkový součet: | |  |  | 327 343,00 |
|  | *Recyklační poplatek - zpětný odběr EEZ a OEEZ* | *SNC* | *1* | *96* | *96,00* |
|  | Celková cena bez DPH:  DPH 21 %: | |  |  | 327 439,00  68 762,19 |
|  | Celková cena v Kč včetně DPH: | |  |  | 396 201,19 |

Zboží dopraveno vyplaceně Havířov. Ceny jsou uvedeny **bez DPH** *(dle platných daňových zákonů)*

Dodací lhůta: 12-14 týdnů

Platba: podle uzavřené KS, do max. 30 dnů

Ceny platné do: 29.2.2024

Záruční lhůta: 2 roky

Instalace, periodické prohlídky a servis: ***DARTIN spol. s r.o., Horoměřice***

Recyklační poplatek: v ceně je zahrnut recyklační poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení je řešený kolektivním systémem

ASEKOL a.s., 0asek <https://www.asekol.cz>

*BTK nejsou součástí standardních cen, pokud nejsou výslovně uvedeny v nabídce.*