Číslo objednávky:

OBJEDNÁVKA

11/2024/AK

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **ZHOTOVITEL** |
| **Nemocnice Nové Město na Moravě,** příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001  DIČ: CZ00842001  Telefon: XXXX  Fax: XXXX  e-mail: [XXXX](mailto:andrea.kramarova@nnm.cz) | **KB Stavební s.r.o.**  se sídlem Jamborova 800  592 31 Nové Město na Moravě  IČO: 292 08 181  e-mail: [XXXX](mailto:klimes@kbstavebni.cz) |

1 .Specifikace předmětu objednávky:

Na základě cenové nabídky (příloha č.1 - nabídkový položkový rozpočet) ze dne 26.2.2024 u Vás objednáváme dodávku stavby „Změna užívání lůžkového pokoje na ambulanci s čekárnou pro potřeby paliativní péče“.

Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat za plného provozu pavilonu, ve společných prostorách se budou pohybovat návštěvníci a zaměstnanci nemocnice. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz a s pohybem osob tak počítat.

Při předání dokončeného díla budou ze strany zhotovitele objednateli dodány certifikáty o použitých materiálech, revize elektro, doklady o likvidaci odpadu aj.

1. Cena:

Dle cenové nabídky zhotovitele 55.894,40 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Jakékoliv méněpráce či vícepráce budou řešeny operativně v průběhu stavby a je nutné jejich oboustranné odsouhlasení.

1. Termín a misto dodání:

Termíny dokončení stavebních prací do 12.4.2024, nebude-li oboustranně dohodnuto jinak.

Místo realizace: oddělení onkologie, pavilon 7 (ODN1,1.NP), Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 523 31 Nové Město na Moravě.

1. Záruční doba, odpovědnost za vady

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

1. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

- převodním příkazem, do 21 dnů po řádném a včasném předání zhotovitelem a převzetí díla objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Faktura bude odeslána na adresu: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, nebo elektronicky na e-mail:

[XXXX](mailto:andrea.kramarova@nnm.cz)

1. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

1. Ostatní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této objednávky.

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom originálu.

Potvrzuji přijetí objednávky: 27.2.2024

Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele

V Novém Městě na Moravě XXXX

Dne: 27.2.2024

C

Podpis objednatele: XXXX XXXX

XXXX

Podpis dodavatelé:

XXXX

Položkový rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | **N20240121** | **NEMOCNICE NMnM** |  |
| Objekt: | **SO02** | **Pavilon 7 ODN1** |  |
| Rozpočet: | **001** | **Stavební úpravy Pokoj** |  |
| Zhotovitel: | **KB Stavební s.r.o.** |  | IČO: **29208181** |
|  | **Jamborova 800** |  | DIČ: **CZ29208181** |
|  | **59231** | **Nové Město na Moravě** |  |
| Objednatel: | **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace** | | IČO: **00842001** |
|  | **Žďárská 610** |  | DIČ: **CZ00842001** |
|  | **59231** | **Nové Město na Moravě** |  |
| Vypracoval: | XXXX |  |  |
| Základ pro sníženou DPH: | | **12 %** | **0,00 CZK** |
| Základ pro základní DPH: | | **21 %** | **55 894,40 CZK** |
| Zaokrouhlení: |  |  | **0,00 CZK** |
| Cena celkem bez DPH: | |  | **55 894,40** czk |
|  | | | |

v NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ dne

26.02.2024

XXXX.

XXXX

ZaZa objednatele

Za zhotovitele

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | **N20240121** | **NEMOCNICE NMnM** | List č. 2 |
| Rozpočet: | **001** | **Stavební úpravy Pokoj** |  |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** | **Celkem** | **Hmotnost** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | XXXX | XXXX |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | XXXX | XXXX |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | XXXX | XXXX |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | XXXX | XXXX |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | XXXX | XXXX |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | XXXX | XXXX |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | XXXX | XXXX |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | XXXX | XXXX |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | XXXX | XXXX |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | XXXX | XXXX |
| 784 | Malby | PSV | XXXX | XXXX |
| M21 | Elektromontáže | MON | XXXX | XXXX |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON | XXXX | XXXX |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | XXXX | XXXX |
| VN | Vedlejší náklady | VN | XXXX | XXXX |
|  |  |  | **55 894,40** | **XXXX** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | **N20240121** | | **NEMOCNICE NMnM** | | | | List č. 3 | |
| Objekt: | | **SO02** | | **Pavilon 7 ODN1** | | | |  | |
| Rozpočet: | | **001** | | **Stavební úpravy Pokoj** | | | |  | |
| **Poř.** | **Číslo** | | **Název** | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | | **Cena** | |
| Díl: | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | |  |  |  | |  | |
| 1 | 342270042RAA | | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P3-550 | | m2 | 4,23650 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | 2,1\*(2,765+0,3) | |  | 6,43650 |  | |  | |
|  |  | | -1,1\*2 | |  | -2,20000 |  | |  | |
| 2 | 342948111R00 | | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | | m | 6,13000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | 2\*(2,765+0,3) | |  | 6,13000 |  | |  | |
| 3 | 342668111R00 | | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | | m | 2,10000 | XXXX | | XXXX | |
| 4 | 317121047RT2 | | Překlad nenosný pórobetonový překlad nenosný NEP 100-1250,124 x 24,9 x 10 cm | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: 3** | | | **Svislé a kompletní konstrukce** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | 6 | | Úpravy povrchu, podlahy | |  |  |  | |  | |
| 5 | 622475311R00 | | Omítka stěn lehčená, jádro Ytong vyztužené | | m2 | 8,48000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | 2\*4,24 | |  | 8,48000 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem za: 6** | | **Úpravy povrchu, podlahy** | | | | XXXX |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |
| 6 | 612403380RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdicí maltou | m | 19,50000 | XXXX | XXXX |
| 7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11,70000 | XXXX | XXXX |
|  | Výkaz výměr: | okna: 2,1\*3 |  | 6,30000 |  |  |
|  |  | 2\*1,8\*1,5 |  | 5,40000 |  |  |
| **Celkem za: 61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | XXXX |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  |
| 8 | 642944121RT6 | Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970x 100 mm | kus | 1,00000 | XXXX | XXXX |
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| **Celkem za: 64** | | **Výplně otvorů** |  |  |  | XXXX |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |
| 9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 29,79000 | XXXX | XXXX |
|  | Výkaz výměr: | místnost: 4,4\*8,6 |  | 37,84000 |  |  |
|  |  | odečet soc. zázemí: -2,3\*3,5 |  | -8,05000 |  |  |
| **Celkem za: 95** | | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** |  |  |  | XXXX |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| 10 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 2,52000 | XXXX | XXXX |
|  | Výkaz výměr: | 2,1\*2\*0,6 |  | 2,52000 |  |  |
| 11 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 19,50000 | XXXX | XXXX |
|  | Výkaz výměr: | pro elektroinstalace: stůl doktor: 2,5+4 |  | 6,50000 |  |  |
|  |  | stůl sestra: 0,5+3 |  | 3,50000 |  |  |
|  |  | pro data od zásuvky po podhled: 2,5 |  | 2,50000 |  |  |
|  |  | stůl doktor: 2,5 |  | 2,50000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | **N20240121** | | **NEMOCNICE NMnM** | | | | List č. 4 | |
| Objekt: | | **SO02** | | **Pavilon 7 ODN1** | | | |  | |
| Rozpočet: | | **001** | | **Stavební úpravy Pokoj** | | | |  | |
| **Poř. Číslo**  **Celkem za: 96** | | | **Název**  stůl sestra: 2,5 drobné: 2  **Bourání konstrukcí** | | **MJ** | **Množství**  2,50000  2,00000 | **Cena/MJ** | | **Cena**  XXXX | |
| Díl: | 762 | | Konstrukce tesařské | |  |  |  | |  | |
| 12 | 762211811R00 | | Demontáž madla dřevěného | | m | 5,00000 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: 762** | | | **Konstrukce tesařské** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | 766 | | Konstrukce truhlářské | |  |  |  | |  | |
| 13 | 766670021R00 | | Montáž kliky a štítku | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 14 | 54914585R | | Kliky se štítem mezip 804 Cr | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 15 | 61165005R | | Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídlé 1100 x 1970 mm | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 16 | 766661112R00 | | Montáž dveří do zárubně.otevíravých 1 kř.do 0,8 m | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 17 | 998766201R00 | | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | | % | 59,40000 | XXXX | | XXXX | |
| 18 | 998766292R00 | | Příplatek zvětš. přesun, truhlář, konstr. do 100 m | | % | 59,40000 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: 766** | | | **Konstrukce truhlářské** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | 767 | | Konstrukce zámečnické | |  |  |  | |  | |
| 19 | 767587211RX1 | | Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu | | m2 | 2,52000 | XXXX | | XXXX | |
| 20 | 767585115R00 | | Montáž doplňků podhledů - úprava kazet | | m | 4,20000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | 2\*2,1 | |  | 4,20000 |  | |  | |
| 21 | 998767201R00 | | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | | % | 10,92840 | XXXX | | XXXX | |
| 22 | 998767292R00 | | Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 100 m | | % | 10,92840 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: 767** | | | **Konstrukce zámečnické** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | 776 | | Podlahy povlakové | |  |  |  | |  | |
| 23 | 776510011RA0 | | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy vyřezání, malé plochy | | m2 | 0,21000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | 2,1\*0,1 | |  | 0,21000 |  | |  | |
|  |  | | včetně dolepení a svěřování v zárubni: | |  |  |  | |  | |
| **Celkem za: 776** | | | **Podlahy povlakové** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | 784 | | Malby | |  |  |  | |  | |
| 24 | 784450077RA0 | | Malba disperzní, penetrace 1 x, malba v barvě 2x | | m2 | 8,48000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | nové zdivo: 8,48 | |  | 8,48000 |  | |  | |
| 25 | 784950030RAA | | Oprava maleb z malířských směsí 2x malba | | m2 | 41,85200 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | místnost: (2\*4,4\*2,76)+(2\*8,6\*2,76) | |  | 71,76000 |  | |  | |
|  |  | | odečet soc. zázemí: -((2,3\*2,76)+(3,5\*2,76)) | |  | -16,00800 |  | |  | |
|  |  | | odečet výplně: -1,1\*2 | |  | -2,20000 |  | |  | |
|  |  | | -2\*1,5\*1,8 | |  | -5,40000 |  | |  | |
|  |  | | -2,1\*3 | |  | -6,30000 |  | |  | |
| **Celkem za: 784** | | | **Malby** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | M21 | | Elektromontáže | |  |  |  | |  | |
| 26 | 210800106RT1 | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky | | m | 12,00000 | XXXX | | XXXX | |

kabelu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | **N20240121** | | **NEMOCNICE NMnM** | | | | List č. 5 | |
| Objekt: | | **SO02** | | **Pavilon 7 ODN1** | | | |  | |
| Rozpočet: | | **001** | | **Stavební úpravy Pokoj** | | | |  | |
| **Poř.** | **Číslo**  Výkaz výměr: | | **Název**  pro elektroinstalace: stůl doktor: 2,5+4 stůl sestra: 0,5+3 drobné: 2 | | **MJ** | **Množství**  6.50000  3.50000  2,00000 | **Cena/MJ** | | **Cena** | |
| 27 | 210810006RT1 | | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu | | m | 15,00000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | nad podhledem: 5 | |  | 5,00000 |  | |  | |
|  |  | | 5+2,5 | |  | 7,50000 |  | |  | |
|  |  | | 2,5 | |  | 2,50000 |  | |  | |
| 28 | 34536715R | | Rámeček pětinásobný, vodorovný ABB Reflex Sl Bílý | | kus | 2,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 29 | 34551610R | | Zásuvka jednonásobná ABB Reflex Sl bilá | | kus | 8,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 30 | 210010301R00 | | Krabice přístrojová KP zapojení, kruhová | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 31 | 34571523R | | Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 | | kus | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: M21** | | | **Elektromontáže** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | M22 | | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | |  |  |  | |  | |
| 32 | 222280214R00 | | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách bez zapojení | | m | 25,00000 | XXXX | | XXXX | |
|  | Výkaz výměr: | | pro data od zásuvky po podhled: 2,5 | |  | 2,50000 |  | |  | |
|  |  | | stůl doktor: 2,5 | |  | 2,50000 |  | |  | |
|  |  | | stůl sestra: 2,5 | |  | 2,50000 |  | |  | |
|  |  | | v podhledech: 4+2,5+5 | |  | 11,50000 |  | |  | |
|  |  | | drobné: 6 | |  | 6,00000 |  | |  | |
| 33 | 210010002R00 | | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm pouze montáž | | m | 20,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 34 | 371202010R | | Zásuvka datová ABB | | kus | 2,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 35 | 34536510R | | Maska nosná pro RJ telekomunikační | | kus | 2,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 36 | 75JA2XOAO | | Zásuvka datová - montáž | | ks | 2,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 37 | 34571051R | | Trubka elektroinstalační ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm | | m | 20,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 38 | 371201301R | | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž | | m | 25,00000 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: M22** | | | **Montáž sdělovací a zabezp. techniky** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | |  |  |  | |  | |
| 39 | 979082111R00 | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | t | 0,27000 | XXXX | | XXXX | |
| 40 | 979082212R00 | | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m zvětšený přesun | | t | 0,27000 | XXXX | | XXXX | |
| 41 | 979086112R00 | | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | | t | 0,27000 | XXXX | | XXXX | |
| 42 | 979081111R00 | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | t | 0,27000 | XXXX | | XXXX | |
| 43 | 979081121R00 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | t | 0,27000 | XXXX | | XXXX | |
| **44** | 979990114T00 | | Poplatek za uložení suti - stavební odpad netříděný | | t | 0,27000 | XXXX | | XXXX | |
| **Celkem za: D96** | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | |  |  |  | | XXXX | |
| Díl: | VN | | Vedlejší náklady | |  |  |  | |  | |
| 45 | 004111000R | | Zaměření, jednání | | ks | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |
| 46 | 005121039T | | Vedlejší činnosti spojené s provedením díla /přesuny hmot, doprava/ | | Soubor | 1,00000 | XXXX | | XXXX | |

5% z celkové ceny díla

**Celkem za: VN**

**Vedlejší náklady**

**XXXX**