## OBJEDNÁVKA

## v hodnotě plnění nad 50 tis. Kč bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| *Dodavatel:* | **STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s.r.o.**  |
| *Sídlo:* | Bílá Třemešná 388, 544 72 |
| *IČ:* | 25252062 | *DIČ:* | CZ25252062 |
| *Odběratel:* | **Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace** |
| *Sídlo:* | Lískovecká 2089, Frýdek-Místek |
| *IČ:* | 00844691 | *DIČ:* | CZ00844691 |
| *Splatnost:* | 14 dní od doručení faktury | *e-mail pro zaslání faktury* | fakturace@sosfm.cz |
| *Specifikace zboží / služby* | 1. **Mobilní výukový stojan pro pneumatické a elektrické** **úlohy**

 **Požadovaný počet kusů:** 6 **Popis:** maximální rozměr Š x V x H: 1004 x813x500mm. Stojan bude vyroben z ocelového profilového rámu vyplněn perforovaným plechem. Součásti rámu bude odkládací polička. Stojan musí umožňovat upevnění pneumatických a elektrických komponentů včetně vzduchotlakých hadic a elektrických vodičů.  1. **Sada pneumatických komponentů pro sestavení 8 základních úloh**

 **Požadovaný počet sad:** 6**Obsah jedné sady:** **1.**Válec pneum. ISO dvojčinný průměr 12 mm, zdvih 100 mm, s patkami - 2x, **2.** Válec pneumatický ISO jednočinný průměr 12 mm, zdvih 50 mm, s patkami, **3.** Válec pneum. VDMA s brzdou průměr 32 mm, zdvih 50 mm, s patkami, **4.** Rozvaděč 3/2 NC s hřibovým tlačítkem, pružinou vracený G1/4“ - 3x, **5.** Rozvaděč 5/2 NC s hřibovým tlačítkem, pružinou vracený G1/4“ - 2x, **6.** Rozvaděč 5/2 oboustranně pneumaticky ovládaný G1/4“ - 2x, **7.** Rozvaděč 3/2 páčka aretovaná G1/4“, **8.** Rozvaděč 3/2 kladka/pružina G1/8“ NC - 2x, **9.** Ventil logický OR (součet) G1/8“, **10.** Dvouruční bezpečnostní ventil G1/8“ 0,2-0,8 MPa, třída 1, **11.** Rozvaděč 5/2 pneumaticky ovládaný, pružinou vracený, **12.** Ventil škrticí obousměrný „kostka“ G1/8“, **13.** Ventil jednosměrný zpětný řízený G1/8“ ,4/2, **14.** Ventil rychloodvzdušňovací G1/8“, **15.** Ventil škrticí jednosměrný nástrčný, na vstup, M5, 6/4, ovládaní ručně 2x,**16.** Nástrčné šroubení pro připojení hadic (namontováno na všech prvcích), **17.** Tlumiče hluku (namontováno na prvcích), **18.** L spojky - 10x, **19.** T spojky - 4x, **20.** PU hadice 6/4 - 5m, **21.** PU hadice 4/2 - 5m, **22.** Nůžky na hadice. |
| *Maximální cena vč. DPH* | **300 077,58 Kč** |
| *Termín dodání* | Jeden týden od objednání | *Místo dodání* | Revoluční 655, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |

Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednávka bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

|  |
| --- |
| ***Pověřená osoba*** |
| *Telefon:* | Xxx xxx xxx | *Datum* | *Podpis* | *Jméno a příjmení* |
| *E-mail:* | xxxxxx@xxxxx.xx | 27. 2. 2024 |  | Xxx.Xxxxxx Xxxxxx |
| ***Příkazce operace*** | ***Správce rozpočtu*** |
| *Datum* | *Podpis* | *Jméno a příjmení* | *Datum* | *Podpis* | *Jméno a příjmení* |
| *27. 2. 2024* |  | Ing. Jan Durčák | 27. 2. 2024 |  | Ing. Eva Čtvrtníčková |