*Příloha č. 4 – Specifikace potřebného vybavení*

**SPECIFIKACE MINIMÁLNÍHO POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ**

1. 1 akreditovaná laboratoř (s platným Osvědčením o akreditaci zkušební laboratoře nebo Autorizací k úřednímu měření v rozsahu: zkoušení stavebních materiálů a betonových konstrukcí, geodetická měření, měření deformací, měření technických vibrací a měření teplot); a
2. 1 vybavení pro odběr jádrových vývrtů z betonu pr. 50-150mm; a
3. 1 Schmidtův tvrdoměr pro měření pevnosti betonu; a
4. 1 vyhledávač polohy a průměru výztuže v betonu; a
5. 1 souprava pro odtrhové zkoušky betonu; a
6. 1 zařízení pro kontrolu nepřístupných dutin a otvorů (endoskop).