**Příloha č. 1 – Technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky – Šlapací schody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Název položky** | **Specifikace položky** | **Požadovaný počet kusů** | **Dodavatelem nabízené plnění**  (název výrobku, výrobce) | **Nabídková cena bez DPH za kus** | **Nabídková cena bez DPH celkem** |
| **1** | **Šlapací tréninkové schody** | Výkon motoru: 2,0 HP  Rychlost: v rozmezí 14–140 schodů za minutu / min. 10 stupňů nastavení  Počet schodů celkem: min.8  Počet aktivních schodů: min. 3  Sklon: min. 38 stupňů  Rozměr jednoho schodu: 55 x 24 x 18 cm\*  Maximální nosnost: min. 160 kg  vybaven transportními kolečky  *Tréninkový počítač:*  LED displej  Programy: min. 36 přednastavených + min. 1 uživatelský  Zobrazené hodnoty: např. čas, rychlost, počet pater, kroky, tepová frekvence  USB port pro nabíjení, Audio-In  Zabudované reproduktory pro poslech hudby  Tepová frekvence je snímána prostřednictvím senzorů na madlech  Rozměry stroje (d x š x v): 147 x 81 x 256 cm\*  Hmotnost: max. 175 kg | 2 | ST01 TRÉNINKOVÉ SCHODYHMS PREMIUM | 110000 | 220000 |

**\* Pozn.: Zadavatel bude u požadavků na konkrétní rozměr označený \* akceptovat toleranci rozměrů +- 10 %.**