**Objednávka materiálu / zboží / služby**

V korespondenci s námi uveďte:

**HUEGLI TECH EU s.r.o.**

Znojemská 5748/100

586 01 Jihlava

info@ht-extra.cz

IČ: 06829895

DIČ: CZ06829805

Datum: 29.. února. 2024

Vyřizuje: Ing. Ivo Zbořil

Kontakt: 725 816 611

Číslo účtu: 1754460227/0100

Bankovní spojení: KB Hodonín, a.s.

Datová schránka: ust62bj

**Na základě naší poptávky a Vaší cenové nabídky ze dne 19. února 2024 u Vás závazně objednávám:**

Profesionální samojízdný stroj – robotickou sekačku, která bude sloužit v období cca duben – listopad. Stroj bude používán v městském prostředí, takže je kladen důraz na bezpečnost (úlet kamínků od žacího ústrojí) a přiměřený rozptyl posečené hmoty (minimalizace znečištění přilehlých komunikací, prašnost...). Bude intenzivně využíván po celou „trávníkářskou“ sezonu, a to nepřetržitě pět dnů v týdnu. Travní plochy určené k sečení jsou v rovinatém terénu, avšak s četnými překážkami (městský mobiliář, solitérní dřeviny). Zadavatel rovněž nevylučuje nutnost sečení  
i vyššího porostu s nutností kvalitního žacího účinku.

Zadavatel dále požaduje komplexní přípravu pozemků, jeho „elektrické“ vytýčení  
a ohraničení, v neposlední řadě pak instalaci dobíjecí základny.

Veškeré základní technické podrobnosti a požadavky níže

**Dodací podmínky:**

maximálně do 30 dnů od závazné objednávky do sídla objednatele

**Cenové a platební podmínky:**

včetně dopravy do sídla objednatele. Cena bez příslušné DPH

**Celková cena:**

* celková cena za 1 ks robotické sekačky bez DPH 128.924,79 Kč

(cena včetně nabíjecí stanice)

* termín dodání sekačky od obdržení závazné objednávky 7 kalendářních dnů

**Splatnost daňového dokladu:**

minimálně 30 dní od předání předmětu této objednávky zadavateli

**Kontaktní osoba:**

ve věcech technických i provozních:

Ing. Ivo Zbořil - zboril@tespra-hodonin.cz, 725 816 611

**Požadované technické specifikace robotické sekačky:**

Počet: 1 kus

Popis: robotická sekačka s plně autonomním sekáním trávníků, nabíjením, startováním a parkováním, vzdálené ovládání bez potřeby místního internetu nebo WiFi sítě, s vlastním připojením k internetu

Služba připojení k internetu: - minimálně 5 let bez poplatku za využívání

Požadavky: - ochrana proti odcizení ve formě PIN kódu, zvukového alarmu a GPS sledování pomocí volně přístupné mobilní aplikace

- bezpečnostní senzor zvednutí a převrácení sekačky, který zajistí okamžité zastavení žacího zařízení

- ultrazvukový senzor pro detekci překážek

- možnost sečení na dvou instalačně oddělených plochách, kde každá plocha má vlastní nabíjecí stanici

- možnost sečení i za deště

- automatické přizpůsobení délky periody sečení dle rychlosti růstu trávníku

- autorizace k prodeji, montáži i plného servisu od výrobce nabízené značky

- minimálně pětiletá zkušenost s prodejem, montáží  
a servisem nabízeného stroje

Kapacita stroje: - sečená plocha minimálně 3300 m2

Délka sečení / provozu: - maximálně 18 hodin/den včetně nabíjení

Zadavatel je připraven osobně ukázat a okomentovat vybrané plochy, které budou v Hodoníně tímto způsobem sečeny.

Za společnost TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ing. Ivo Zbořil

jednatel společnosti