AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti xxxxxxx[www.aoual.cz](http://www.aoual.cz) info@aoual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

: Oddělení lékařské mikrobiologie

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Typ zařízení Základní servis Výrobní číslo přístroje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název■ — -em - -- v - - ae ‘ - - anuai - ar =his fAe reets | Množství | Cena / j. | Cena celkem |
| | Svíčka 9-CAPA-1 | 1 ks | 400 Kč | 400 Kč |
| 1 Svíčka PX 01-9 7/8“ | 1 ks | 240 Kč | 240 Kč |
| | Náhradní zářivka UV pro 240 1 (HA500) | 1 ks | 1 060 Kč | 1 060 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)\* | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za osmiměsíční servis celkem** | **3 386 Kč** |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - regenerace)\*’ | 2 ks | 875 Kč | 1 750 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - nový)” | 2 ks | 1 750 Kč | 3 500 Kč |
| ; Sanitace zás. nádrže, vč. sanit, roztoku (po 8 měs.) | 1 ks | [ 1 500 Kč | 1 500 Kč |

**: AQUAL 29 MB,** S K-MW 064, **2x DK** 618-07, UV Osmo Inox, ZN PP 100

: 8 měsíců (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: 0557-0329**

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)" mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 2 - 4 m3 regenerát, 3-5 m3 nová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ -====================================Název | i .= 5 , ; Množství | Cena / j | Cena celkem |
| RO modul 1812-75 - životnost 1-3 roky | 1 ks | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | ! 1ks | 700 Kč | 700 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** | **4 200 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za i rok | Cena za 1 servis |
| 1,5 | 3 386 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **výměny ionexu mix a RO modulu** | **5 079 Kč** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[www.aqual.cz](http://www.aqual.cz) info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

: Oddělení lékařské mikrobiologie

: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**: AQUAL zs XL,** s K-MW 064, DK 618-07

: 8 měsíců (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: 0559-0325**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ’ —Název | Množství | Cena / j. | Cena celkem 1 |
| Svíčka 9-CAPA-l | 1 ks | 400 Kč | 400 Kč |
| Svíčka PX 01-9 7/8“ | 1 ks | 240 Kč | 240 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)' | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| Za osmiměsíční servis celkem | **2 326 Kč** |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - regenerace)“ | 1 ks | 875 Kč | 875 Kč |
| [ Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - nový)“ | Iks j | 1 750 Kč | 3 500 Kč |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)\* mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 2 - 4 m3 regenerát, 3 - 5 m3 nová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | 7 / - Cena / j | Cena celkem |
| | RO modul 1812-50 - životnost 1-3 roky | 1 ks | 2 975 Kč | 2 975 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč. |
| **Za výměnu RO modulu celkem** |  |  | **3 675 Kč J** |

"2ls f v; . .i Tieeee
Cena za i servis

2 326 Kč

1,5

Odhadované roční náklady celkem bez **výměny ionexu mix a RO modulu**

**3 489 Kč**

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\*

**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%**

Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DiČ: CZ25538365

Vyřizuje: \_

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxwww.aqual.cz info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace Odpovědná osoba Telefon

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

:Lékárna

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**: AQUAL 29-2 XL, s K-MW 064, 2x DK 735-20, ZN PP zoo pro cirkulaci, vzduch.**

**mikrobiální filtr Sarcofluor, TS Calpeda 205, AP ZW Oli, UV-WF 2500, dig. čas. spínač DH7 poj. filtrace 213-1-20-PP-1 um**

: 4 měsíce (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: 0736-08292**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j. | Cena celkem ] |
| Svíčka 20-CAPA-l | 1 ks | 760 Kč | 760 Kč |
| Svíčka PX 01-20“ (předfiltrace) | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč. |
| | Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)\* | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **; Za čtyřměsíční servis celkem** |  |  | 2 826 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 735-20 lit. - regener.)" | 2 ks | 2 500 Kč | 5 000 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 735-20 lit. - nový)\*\* | 2 ks | 5 000 Kč | 10 000 Kč |
| Svíčka PX-01 -20“ - pojistná filtrace )" | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč |
| Mikrobiální filtr vzduchový 0,2 um SARTOFLUOR | MidiCaps. 1/4" | 1 ks. = | 8 845 Kč | 8 845 Kč |
| UV zářivka pro UV 2500 (HA508, T5L 40W) )" | 1 ks | 2 335 Kč | 2 335 Kč |
| Sanitace zás. nádrže, vč. sanit, roztoku (po 8 měs.) | I ks | 1 500 Kč | 1 500 Kč |

) snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)" mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 6 - 12 m3 regenerát, 9 - 15 m3 nová )“' výměna Ix za rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | US - | **—P** | । Množství | 4 | Cena / j | Cena celkem | |
| j RO modul 1812-75 - životnost 1-3 roky |  |  | 2 ks | 3 500 Kč | 7 000 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice |  |  | 2 ks | 700 Kč | I 400 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** | **8 400 Kč**  1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za i rok Cena za i serv | is | 1 |
| 3 2 826 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **výměny ionexu mix, RO modulů, ; pojistné filtrace, UV zářivky a sanitace zás. nádrže ;** |  | **8 478 Kč** |

\*VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

AOUAL

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxx

[www.aqual.cz](http://www.aqual.cz) info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

: Transfuzní stanice

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**: AQUAL 29 XL,** s K-MW 064, DK 618-07, ZN PP 100, AP-ZW 011

: 4 měsíce (minimálně lx ročně), jinak dle potřeby

**: 0746-0829**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j. | Cena celkem |
| Svíčka 9-CAPA-l | 1 ks | 400 Kč | 400 Kč |
| Svíčka PX 01-9 7/8“ | 1 ks | 240 Kč | 240 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)’ | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za osmiměsíční servis celkem** | **2 326 Kč** |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit, - regenerace)” | 1 ks | 875 Kč | 875 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - nový)” | 1 ks | 1 750 Kč | 1 750 Kč |
| Sanitace zás. nádrže, vč. sanit, roztoku (lx za rok) | 1 ks | 1 500 Kč | 1 500 Kč |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km. )" mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 2 - 4 m3 regenerát, 3 - 5 m3 nová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j | Cena celkem |
| RO modul 1812-75 - životnost 1-3 roky | 1 ks | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** | **4 200 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný’ počet servisů za i rok | Cena za i servis |
| 3 | 2 326 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **výměny ionexu mix, RO modulu a sanitace zásobní nádrže** | **6 978 Kč** |

\*VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.aqual.cz info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

Předúprava

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

: Centrální operační sály - traumatologie

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: AC-EC-40D, v.č.: AQ-EC-003

**: AQUAL 80 MR,** s K-MW 064, DK 844-30, ZN PP 200, poj filtrace 20", TS-C203 + PPC 22, exp. nádoba plasteel

: 6 měsíců (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: 1172-1880**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena / j. | ' Cena celkem |
| Svíčka JUMBO 20-PA-5 (předfiltrace před AC-EC) | 1 ks | 1 260 Kč | 1 260 Kč |
| Svíčka 20-CTO-10 | 1 ks | 1 080 Kč | 1 080 Kč |
| Svíčka PX 01-20“ | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)' | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za osmiměsíční servis celkem** | **5 106 KČ** |
| Vým. ionexu MIX v DK 844-30 lit. - regenerace)” | 1 ks | 3 750 Kč | 3 750 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 844-30 lit. - nový)" | 1 ks | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Svíčka PX-01-20“ - pojistná filtrace )\*” | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)“ mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 8-16 m3 regenerát, 12-20 m3 nová )\*“ výměna 1 x za rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství j | Cena/j | Cena celkem |
| RO modul 4021 - životnost 1-3 roky | 1 ks | 6 490 Kč | 6 490 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 1 ks | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** | **7 890 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za 1 rok | Cena za i servis |
| 1 2  | 5 106 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **vým. ionexu mix, poj. filtrace a RO mod.** | **10 212 Kč** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[www.aqu](http://www.aqu)al.cz info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

: Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |
| --- | --- |
| Typ zařízení | **: AQUAL 29 XL v MR,** s K-MW 064, DK 735-20, ZN PP 50, AP-ZW 011, TS C-203 + PPC22, exp. nádoba plasteel |

: 4 měsíce (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

**: 1174-1929**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena / j. | Cena celkem |
| Svíčka 9-CAPA-l | 1 ks | 400 Kč | 400 Kč |
| Svíčka PX 01-9 7/8“ | 1 ks | 240 Kč | 240 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)[[1]](#footnote-1) | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za čtyřměsíční servis celkem** | **2 236 Kč** |
| Vým. ionexu MIX v DK 735-20 lit. - regenerace)\*' | 1 ks | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 735-20 lit. - nový)\*’ | 1 ks | 5 000 Kč | 5 000 Kč |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)\*’ mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 6-12 m3 regenerát, 9 - 15 m3 nová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j | Cena celkem ' |
| RO modul 1812-75-životnost 1-3 roky | 1 ks | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** | **4 200 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za i rok | Cena za 1 servis |
|  |  |

Odhadované roční náklady celkem **bez výměny ionexu mix a RO modulu 6 978 Kč**

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[www.aqual.cz](http://www.aqual.cz) info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.. Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Uživatel

Místo instalace Odpovědná osoba Telefon

Email

Typ zařízeni

Základní servis Výrobní číslo přístroje

: Oční oddělení

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: aqual **29 XL,** s K-MW 064, DK 618-07. ZN KOSU 5, AP ZW011, TS Aquatec 8851 + tl. spínač 80 PSI + expanzní nádoba 16 I Plasteel

: 4 měsíce (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: 1197-1929**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název 1 | Množství i Cena/j. | Cena celkem |
| Svíčka 9-CAPA-l | 1 ks | 400 Kč | 400 Kč |
| Svíčka PX 01-9 7/8“ | 1 ks | 240 Kč | 240 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - regenerace | 1 ks | 875 Kč | 875 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| . Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)\* | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za čtyřměsíční servis celkem**( \*  | **3 201 Kč** |
| Výměna ionexu MIX v DK 618-7 lit. - nový)\*\* L | 1 ks | 1 750 Kč | 1 750Kčj |

)\* snižená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)\*\* mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 2-4 m3 regenerát, 3 - 5 m3 nová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství í | Cena/j | Cena celkem |
| RO modul 1812-75 - životnost 1-3 roky | 1 ks | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| | Výměna modulů, přeměření stanice | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** |  |  | **4 200 Kč;** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za 1 rok | Cena za i servis | —= i |
| 3 1 | 3 201 Kč |  |
| Odhadované roční náklady celkem **bez výměny RO modulu** | II | **9 603 Kč** |

\*VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\*

**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%**

Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

AQUAL

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx [www.aqual.cz](http://www.aqual.cz) info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

: Oddělení klinické biochemie

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**: AQUAL 200 MB +** předfiltrace JUMBO 20-PA-5 + zz AC-K-30 4 2x OK 844-30 4 ZN 300

: 4 měsíce (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

: 1389-24200 (AQUAL) + AQ-K-571 (změkčovací zařízení)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j. | Cena celkem | |
| Svíčka JUMBO 20-PA-5 | 1 ks | 1 260 Kč | 1 260 Kč |
| Svíčka 20-CTO-10 | 1 ks | 1 080 Kč | 1 080 Kč |
| Svíčka PX 01-20“ | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)\* | 58 km | 17 Kč | 986 KČ |
| **Za čtyřměsíční servis celkem** | **5 106 Kč** |
| Vým. ionexu MIX v DK 844-30 lit. - regenerace)\*’ | 2 ks | 3 750 Kč | 7 500 Kč |
| Výměna ionexu MIX v DK 844-30 lit. - nový)\*' | 2 ks | 7 500 Kč | 15 000 Kč 1 |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

)" mění se jen v případě vyčerpání náplně - životnost: cca 8-16 m3 regenerát, 12-20 m3 nová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j | Cena celkem |
| RO modul 3012-500 - životnost 1-3 roky | 3 ks | 4 535 Kč | 13 605 Kč |
| Tlakové pouzdro pro RO modul 3012 vč. přísl. | 3 ks | 1 075 Kč | 3 225 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 3 ks | 700 Kč | 2 100 Kč |
| **Za výměnu RO modulu celkem** | **18 930 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za 1 rok | Cena za i servis |
| 3 |  | 5 106 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **výměny ionexu mix a RO modulu** | **15 318 Kč** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

AQUAL

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[www.aqual.cz](http://www.aqual.cz) info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

|  |  |
| --- | --- |
| UživatelMísto instalaceOdpovědná osobaTelefonEmail | : Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín: Oddělení klinické biochemie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Typ zařízeniZákladní servis Výrobní číslo přístroje Evidenční číslo přístroje | **: ELGA Purelab Flex z**: 12 měsíců, jinak dle potřeby: FLB00011604**: E19-013** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena / j. | Cena celkem í |
| ELGA LC208 - Purification Pack - PURELAB flex )’\* (obvyklá provozní životnost 12 měsíců) | 1 ks | 9 410 Kč | 9 410 Kč |
| ELGA LC145 - Koncový filtr 0,2 um (obvyklá provozní životnost **90 dní)** | 4 ks | 7 855 Kč | 31 420 Kč |
| ELGA LC210 - UV lampa Flex (obvyklá provozní životnost 12-18 měsíců) | 1 ks | 14 535Kč | 14 535 Kč |
| ELGA SEÓRED312566 - O-kroužek BS115 k UV lampě | 1 ks | 95 Kč | 95 KČ |
| ELGA SEORED317625 - O-kroužek BS119 k U V lampě | 1 ks | 140 Kč | 140 Kč |
| Servisní práce u zákazníka - pravidelný servis | 1 ks | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)’ | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za roční servis celkem** |  |  | **58 186 Kč** |

)‘ snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné I70 km.

)“ mění se jen v případě vyčerpání náplně, výměna může být i výrazně častější, záleží na spotřebě ultračisté vody

**Údaj o provozní životnosti je pouze orientační, doba životnosti závisí na aplikaci a kvalitě vstupní sods. Ceny určuje společnost ELGA a jsou platné vždy jen pro aktuální kalendářní rok.**

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za 1 rok | Cena za i servis |
| • 1 | 58 186 Kč |  |
| Odhadované roční náklady celkem | | | **58 186 Ke** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.aqual.cz info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Kr ajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

T elefon

Email

Předúprava

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

: Porodnické odd., sterilizace

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: AC-K-50D, v.č.: AQ-K-410

**: HO stanice DKG 240 MB,** s K-MW 064 tl. sonda, TS Capleda 205-PPC

: 4 měsíce (minimálně 1 x ročně), jinak dle potřeby

**: K-075-10240 + AQ-K-410**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena / j. | Cena celkem |
| Svíčka JUMBO 20-PA-5 (předfilt. před AQ-K-410) | 1 ks | 1 260 Kč | 1 260 Kč |
| Svíčka JUMBO PX 01-20“ | 1 ks | 1 260 Kč | 1 260 Kč |
| Servisní práce u zákazníka MB | 1 ks | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)’ | 58 km | í 7 Kč | 986 Kč |
| **Za čtyřměsíční servis celkem** | **4 906 Kč** |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j ; | Cena celkem |
| RO modul 4021 - životnost 1-3 roky | 2 ks | 6 490 Kč | 12 980 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 1 ks | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
| **Za výměnu RO modulů celkem** | **14 380 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za i rok | Cena za 1 servis |
| 3 | 4 906 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **výměny RO modulu** | **14 718,-Kč** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\*

**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%**

Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

AOUAL

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[www.aqual.cz](http://www.aqual.cz) info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba Telefon

Email

: Interna - hemodialyzační jednotka

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Typ zařízení Základní servis Výrobní číslo přístroje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Množství Cena / j. | Cena celkem 1 |
| Svíčka JUMBO 20-PA-5 | 1 ks | 1 260 Kč | 1 260 Kč! |
| Svíčka JUMBO PX 01-20 | 1 ks | 1 260 Kč | 1 260 Kč! |
| : Manganistan draselný 100g | 1 bal. | 70 Kč | 70 Kč |
| | Servisní práce u zákazníka | 1 hod. | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)’ | 58 km | 17 Kč | 986 Kč | |
| **Za čtyřměsíční servis celkem** | **4 276 Kč;** |

**: Předúprava pre Fresenius (AC-MG-100 ; AC-D-80 ; AC-K-50D)**

: 4 měsíce (minimálně lx ročně), jinak dle potřeby

: K-190-20

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena / j. | Cena celkem | |
| | Uhlí aktivní granulované AquaSorb CR 25kg (451) | 80 ks | 95 Kč | 7 600 Kč |
| Filtrační písek 2-4 mm 11 | 15 ks | 28 Kě | 420 Kč |
| Režijní náklady | 1 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Ekologická likvidace filtrační náplně | 1 ks | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| Odpadní pytel 70x110 200u | 3 ks | 25 Kč | 75 Kč |
| Servisní práce u zákazníka (2 technici po 4 hod.) | 8 hod. | 700 Kč | 5 600 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)’ | 88 km | 17 Kč | 1496 Kč |
| **Za roční výměnu filtrační náplně celkem** | **17 691 Kč** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za i rok | . i —— | Cena za 1 servis | 2 e |
| 3 |  | 4 276 Kč | t |
| Roční výměna filtrační náplně |  |  | 17 691 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem |  |  | **30 519 Kč** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\*

**Při podpisu servisní smlouvy je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit ůměmě kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

AOUAL

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice

DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.aqual.cz, info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

Typ zařízení Základní servis Výrobní číslo přístroje

: Oční - operační

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxí

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**:REVOS JO**

: 4 měsíce (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: K-191-2050 + ZZ AZK2 (BEZ SERVISU)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena / j. | Cena celkem |
| Svíčka 10-PA-5 | 1 ks | 125 Kč | 125 Kč |
| Svíčka 10-CTO-10 | 1 ks | 415 Kč | 415 Kč |
| Svíčka PX 01-9 7/8“ | 1 ks | 240 Kč | 240 Kč |
| Ionex MIX + pouzdro 10", 0,751 - výměna | 1 ks | 210 Kč | 210 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 1 400 Kč | 1 400 KČ |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)\* | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za čtyřměsíční servis celkem** | **3 376 Kč** |

)’ snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | : Množství | Cena/j | Cena celkem |
| RO modul 1812-75 - životnost 1-3 roky | 4 ks | 3 500 Kč | 14 000 Kč |
| Výměna modulů, přeměření stanice | 4 ks | 700 Kč | 2 800 Kč |
| **Za výměnu RO modulů celkem** | **16 800 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za 1 rok | Cena za 1 servis |
| 3 | 3 376 Kč |
| Odhadované roční náklady celkem bez **výměny ionexu mix a RO modulu** | **10 128 Kč** |

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\* **Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%** Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

AQUAL s.r.o.

Česká 384

664 31 Česká, pošta Lelekovice DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

Miroslav ŠUSTR, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.aqual.cz info@aqual.cz

**POPIS A CENA SERVISU** pro rok 2024

: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uživatel

Místo instalace

Odpovědná osoba

Telefon

Email

Typ zařízení

Základní servis

Výrobní číslo přístroje

: Plicní oddělení — endoskopie

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**: Filtrace GORO**

: 6 měsíců (minimálně Ix ročně), jinak dle potřeby

**: K-218-21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Množství | Cena/j. | Cena celkem |
| Svíčka PX 05-20“ | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč |
| Svíčka PX01-20“ | 1 ks | 380 Kč | 380 Kč |
| Mikrobiální filtr 0,2 um -10" | 1 ks | 3 300 Kč | 3 300 Kč |
| Servisní práce u zákazníka | 1 ks | 700 Kč | 700 Kč |
| Smluvní náhrada za dopravu (snížená sazba)\* | 58 km | 17 Kč | 986 Kč |
| **Za půlroční servis celkem** | **5 746 Kč** |

)\* snížená sazba pouze při spojení min. 4 ks servisů v KNTB. Jinak je dopravné 88 km.

|  |  |
| --- | --- |
| Odhadovaný počet servisů za 1 rok | Cena za i servis |
|  | Ium |

Odhadované roční náklady celkem | **11492 Kč**

♦VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\*

**Při podpisu servisní smlouvy je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%**Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficiální název (alias)** | **Výrobní model** | **Inventární číslo** | **Výrobní/Sériové číslo (UDI-PI)** | **Název NS** | **Uvedení do provozu** |
| Úpravna vody | Aqual 29 | DHM083839 | 0557-0329 | OLM - laboratoř lékařské mikrobiologie | 06.11.2003 |
| Úpravna vody | Aqual 25 | OPM025648 | 0559-0325 | OLM - laboratoř lékařské mikrobiologie |  |
| Úpravna vody | Aqual 29 2XL | DHM090538 | 0736-08292 | Lékárna - KNTB-42p | 01.01.2008 |
| Úpravna vody | Aqual 29 XL | DHM090548 | 0746-0829 | HTO - transfuzní laboratoř | 01.01.2008 |
| Úpravna vody | AQUAL 80 MR | DHM093010 | 1172-1880 | COS - stanice III (TRAUM-ORT-NCH) | 18.12.2018 |
| Úpravna vody | Aqual 29 XL | DHM093394 | 1174-1929 | OÚČOCH - lokální operační sál | 22.01.2019 |
| Úpravna vody | Aqual 29 XL | DHM093716 | 1197-1929 | Oční - lokální operační sál - Vsetín | 21.10.2019 |
| Úpravna vody | Aqual 200 MB |  | 1389-24200 | OKBF - biochemická laboratoř | 28.01.2024 |
| Úpravna vody | PURELAB Flex 2 | DHM093437 | E19-013 | OKBF- biochemická laboratoř | 24.04.2019 |
| Úpravna vody | BKG 240 | DHM090225 | K-075-10240 | Oddělení centrální sterilizace | 08.12.2006 |
| Předúpravna vody | CMBE3-30 | DHM093968 | K-190-20 | Interna - hemodialyzační jednotka | 06.02.2020 |
| Úpravna vody | 50 | DHM090940 | K-191-2050 | Oční - lokální operační sál | 18.09.2009 |
| Úpravna vody | Goro | nemá | K-218-21 | Plicní - lůžka - 20p | 03.12.2009 |

1. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\*
**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 10%**Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů. [↑](#footnote-ref-1)