|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | | **Typ zařízení** | | **Sériové číslo** | **Kód servisní hierarchie** | | **Umístění** | | | | | **Inventární číslo** | | **Začátek smlouvy** | | **Platnost změn od** | | **Měsíc fakturace** | **Typ měřidla** | **Typ plnění** | | **Měsíc prohlídky** | **Interval** | | **Kontaktní osoba pro domlouvání termínů prohlídek s MT dispečinkem** | | **Telefon /  E-mail** | | | **Roční poplatek** |
| 1 | | XS104 Analytical Balance | | 1126330845 | Z4101000101 | | laboratoř, Květná 15, Brno - střed | | | | | I 85990m1 | | 1205 | | 0424 | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | xxxxxxxxxxxxxxxx | | xxxxxxxxxxx | | | 6 550 Kč |
| 2 | | XP6/M Mikrováha | | B226066994 | Z4101000102 | | I 86525 | | 1212 | | 0424 | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 11 080 Kč |
| 3 | | XSE205DU/M | | B345959639 | Z4101000101 | | I 86595 | | 0414 | | 0424 | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 6 550 Kč |
| 4 | | ML3002T/00 Balance | | B624603980 | Z4103000001 | | I 85990-1608 | | 0617 | | 0424 | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 4 600 Kč |
| 5 | | XSR204DR/M Analytická váha | | C304591256 | Z4103000300 | | I 87306 | | 0424 | |  | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 6 550 Kč |
| 6 | | ML3002T/M00 Přesná váha | | C333665459 | Z4103000001 | | I 87324 | | 0424 | |  | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 4 600 Kč |
| 7 | | ML3002T/M00 Přesná váha | | C333665460 | Z4103000001 | | I 87325 | | 0424 | |  | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 4 600 Kč |
| 8 | | V30S Compact Titrátor | | C336767629 | Z430101010100 | | I 87326 | | 0424 | |  | | 04 | P | BC | | 04 | 12M | | 10 760 Kč |
| **Začátek smlouvy** - doplňte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800"). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | **Celkem bez DPH** | | | 55 290 Kč |
| **Typ měřidla -** stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní). | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | **Množstevní sleva \* v %** | | | 15% |
| **Typ plnění -** zvolený Předmět plnění pro dané zařízení (CAL = Calibration Care, BC = Basic Care, CC = Comprehensive Care). | | | | | |  |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | **Množstevní sleva \* v Kč** | | | 8 294 Kč |
| **Měsíc** - dvojčíslí měsíce, ve kterém má být prováděna servisní prohlídka, kalibrace nebo příprava na úřední ověření, lze uvést i více měsíců. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **Celkem po slevě bez DPH** | | | **46 997 Kč** |
| **Interval -** interval provádění servisní prohlídky, kalibrace nebo úředního ověřování v měsících (12M = jeden rok, 6M = 6 měsíců,…), max. 24M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Odpovědná osoba** - zástupce objednatele, který má být kontaktován při sjednávání termínu provedení servisní prohlídky, kalibrace, přípravy na úřední ověření. | | | | | |  |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | **DPH 21%** | | | 21% |
| **Telefon / E-mail** - telefonní číslo a e-maillová adresa na Odpovědnou osobu. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | **Výše DPH v Kč** | | | 9 869 Kč |
| **Poplatek Kč** - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH. | | | | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | **Celkem po slevě s DPH** | | | **56 866 Kč** |
| \* Množstevní sleva platí pouze za předpokladu, že je pravidelná servisní prohlídka prováděna v jednom dni minimálně na čtyřech zařízeních. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **PŘÍLOHA 2 - ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **Servisní smlouva číslo: 251103PSA01** | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO VÁHY** | | | | | | | | | |  |  | **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO LABORATORNÍ PŘÍSTROJE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: | | | | | | | | | |  |  | Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Ustavení a kontrola umístění váhy. | | | | | | |  |  |  | => | | Ustavení a kontrola umístění přístroje. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Záloha konfigurace váhy, je-li to možné. | | | | | | |  |  |  | => | | Záloha konfigurace přístroje, je-li to možné. | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Funkční čištění váhy. | | | | | |  |  |  |  | => | | Funkční čištění přístroje. | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | |  |  |  | => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Seřízení váhy dle postupů výrobce. | | | | | | |  |  |  | => | | Seřízení přístroje dle postupů výrobce. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | |  |  |  | => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola nastavení výrobních parametrů. | | | | | | |  |  |  | => | | Kontrola nastavení výrobních parametrů. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti. | | | | | | | |  |  | => | | Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti. | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | |  | => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | | | | | |  |
| => | | Stanovená měřidla - příprava na úřední ověření. | | | | | | | |  |  | => | | Kalibrace dle postupů výrobce a vystavení kalibračního listu. | | | | | | | | | | | | |  |
| => | | Stanovená měřidla - vystavení metrologického listu váhy. | | | | | | | | |  | => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | | | | | |
| => | | Pracovní měřidla - kalibrace váhy. | | | | | | |  |  |  | => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Pracovní měřidla - vystavení akreditovaného kalibračního listu. | | | | | | | | |  | \* Vystavení MinWeigh za příplatek. | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO DYNAMICKÉ VÁHY** | | | | | | | | | | |  | **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO DETEKTORY KONTAMINACE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: | | | | | | | | | |  |  | Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje: | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Ustavení a kontrola umístění dynamické váhy. | | | | | | | |  |  | => | | Ustavení a kontrola umístění detektoru. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Záloha konfigurace dynamické váhy. | | | | | | |  |  |  | => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | |  |  |  | => | | Funkční čištění detektoru. | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Funkční čištění dynamické váhy. | | | | | | |  |  |  | => | | Kontrola a čištění dopravníkových systémů. | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Kontrola a čištění dopravníkových systémů. | | | | | | | |  |  | => | | Kontrola elektrických a mechanických součástí. | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Kontrola elektrických a mechanických součástí. | | | | | | | |  |  | => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | | | | | |  |
| => | | Statická zkouška váhy. | | | | | |  |  |  |  | => | | Seřízení detektoru dle postupů výrobce. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | |  | => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Seřízení dynamické váhy dle postupů výrobce. | | | | | | | |  |  | => | | Kontrola nastavení výrobních parametrů. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | |  |  |  | => | | Kalibrace a vystavení kalibračního listu. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola nastavení výrobních parametrů. | | | | | | |  |  |  | => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | | | | | |
| => | | Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti. | | | | | | | |  |  | => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Stanovená měřidla - příprava na úřední ověření. | | | | | | | |  |  | \* Kontrola detektoru se provádí maximálně se 2 druhy výrobků | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Stanovená měřidla - vystavení metrologického listu váhy. | | | | | | | | |  |  | | (rozměrově, rychlostí, materiálem). | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Pracovní měřidla - kalibrace váhy \*. | | | | | | |  |  |  |  | | Kontrola / kalibrace s větším počtem druhů výrobků na příplatek. | | | | | | | | | | | | |  |
| => | | Pracovní měřidla - vystavení kalibračního listu. | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| \* Kalibrace se provádí maximálně se 3 výrobky (nejmenším, největším a středním). | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | | Kalibrace s větším počtem výrobků na příplatek. | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO ZAŘÍZENÍ CARGOSCAN** | | | | | | | | | | | | **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO TISKÁRNY** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje: | | | | | | | | |  |  |  | Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Ustavení a kontrola umístění zařízení. | | | | | | |  |  |  | => | | Kontrola umístění tiskárny. | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Záloha konfigurace zařízení. | | | | | | |  |  |  | => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | |  |  |  | => | | Funkční čištění tiskárny. | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Funkční čištění zařízení. | | | | | |  |  |  |  | => | | Kontrola elektrických a mechanických součástí. | | | | | | | | | | |  | |  |
| => | | Kontrola elektrických a mechanických součástí. | | | | | | | |  |  | => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | | | | | |  |
| => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | |  | => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Seřízení zařízení dle postupů výrobce. | | | | | | |  |  |  | => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | | | | | |
| => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | |  |  |  | => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola nastavení výrobních parametrů. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti. | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kalibrace a vystavení kalibračního listu. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO RENTGENOVÉ DETEKTORY KONTAMINACE** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje: | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Ustavení a kontrola umístění detektoru. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola kabeláže a konektorů. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Měření záření – zda jsou hodnoty v požadovaných mezích (< 1 µS). | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Měření záření pozadí (při vypnutém detektoru). | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola fyzického stavu kontrolního měřiče záření (pokud ho zákazník má) – baterie, krytů, kalibrace. | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola a čištění dopravníkových systémů, kontrola ložisek dopravníku, kontrola opotřebení pásu dopravníku. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola chladicího systému – čistoty a průchodnosti přívodu a odvodu vzduchu. | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola vestavěných filtrů, vyčištění vstupu do chladícího systému. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola krycích záclon – zda jsou kompletní a nejsou nadměrně opotřebeny. | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola funkčnosti zámků. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola funkčnosti indikace spuštěného generátoru záření. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Prověření účinnosti bezpečnostního okruhu, včetně všech nouzových vypínačů, zámků a X-Ray blokovacího spínacího klíče. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola konfigurace dle postupů výrobce. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola schopnosti detekce a vystavení kalibračního listu.- viz kalibrační list. | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola funkčnosti vyřazovacího zařízení při detekci. | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Záloha dat. | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| \* Kontrola detektoru se provádí maximálně se 2 druhy výrobků  (rozměrově, rychlostí, materiálem). | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | | Kontrola / kalibrace s větším počtem druhů výrobků za příplatek. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO PROCESNÍ PŘÍSTROJE** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Funkční čištění přístroje. | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola kabelů a konektorů. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola senzoru. | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Seřízení přístroje dle postupů výrobce. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Přezkoušení základních funkcí. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola nastavení výrobních parametrů. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti. | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kalibrace dle postupů výrobce a vystavení kalibračního listu. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO DOZIMETRY** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola řádné funkce dozimetru. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola stavu baterií. | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Kontrola platnosti úředního ověření. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Zajištění následného úředního ověření. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Úhrada poplatků za úřední ověření. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Zapůjčení náhradního dozimetru po dobu provádění úředního ověření. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden). | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| => | | Vystavení servisní stvrzenky. | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |