Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/24/6000/013

**Specifikace Díla:**

Předmětem plnění je oprava chodníkových ploch. V rámci akce dojde k odstranění stávajících povrchů a jejich nahrazení betonovou dlažbou. V rámci akce bude řešeno i několik vjezdů. Jedná se o ulice: úsek 1 – Bečvářova východní chodník, úsek 2 - Dětská východní chodník, úsek 3 - U Kombinátu jižní chodník, úsek 4 - chodník kolmý na Dětskou ulici u čp. 2620 a 2601, úsek 5 - Dvouletky severní a jižní chodník, úsek 6 - Brigádníků jižní chodník u školy, úsek 7 - Brigádníků severní chodník, úsek 8 - U Kombinátu východní chodník,
úsek 9 - Dvouletky - Solidarity - Brigádníků.

Celková výměra oprav je cca 3200 m2.

Akci je nutno koordinovat se správci sítí (společnost CETIN).

Rozsah akce: oprava povrchu cca 1000 m x cca proměnná šířka mezi 2,5 - 3,2m

Chodníkové plochy:

Délka: cca 1000 m

Šířka: 2,5 - 3,2 m

Plocha chodníku: cca 3 200 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav chodníkových ploch:

- Odstranění stávajícího povrchu

- Pokládka nového povrchu z betonové dlažby

Požadovaná životnost opravy: 20 let