|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | Kód: | | |  |  |  |  | 2024-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | KSO: | | |  |  |  |  | 801 9 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  | Mladá Boleslav | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 9. 2. 2024 | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 00874680 | | |  | |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 05291411 | | |  | |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | CZ05291411 | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 67422942 | | |  | |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxx | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZxxxxxxxxxxxx |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 085 527,34** | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | |  |  | |
|  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | |  |  | |
|  |  |  | snížená | | | |  |  | 12,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **4 085 527,34** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **490 263,28** | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 575 790,62** | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 2024-4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| Místo: | | |  |  |  |  |  |  | **Mladá Boleslav** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 9. 2. 2024 | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | | |  | |
| Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | xxxxxxx |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | Typ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 085 527,34** | | | | | | | **4 575 790,62** | |  | |
|  | **2024-4-1** | | | | |  | **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000,00 | | | | | | | 84 000,00 | | **STA** | |
|  | **2024-4-2** | | | | |  | **STAVEBNÍ PRÁCE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 126 158,98 | | | | | | | 2 381 298,06 | | **STA** | |
|  | **2024-4-3** | | | | |  | **ZDRAVOTNÍ TECH...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 466 611,29 | | | | | | | 522 604,64 | | **STA** | |
|  | **2024-4-4** | | | | |  | **VZDUCHOTECHNIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 543,75 | | | | | | | 224 609,00 | | **STA** | |
|  | **2024-4-5** | | | | |  | **ELEKTROTECHNIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 753,85 | | | | | | | 1 001 004,31 | | **STA** | |
|  | **2024-4-6** | | | | |  | **VYTÁPĚNÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 323 459,47 | | | | | | | 362 274,61 | | **STA** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 67422942 |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: | CZxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 62 000,00 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  | **75 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 75 000,00 |  |  | 12,00% |  | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  | **84 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  | **62 000,00** | **13 000,00** | **75 000,00** |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  | 62 000,00 | 13 000,00 | 75 000,00 |  |
|  | VRN2 - Příprava staveniště | | |  |  | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  | 55 000,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |  |
|  | VRN9 - Ostatní náklady | | |  |  | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **75 000,00** |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  |  | 9 000,00 |  |
| 2 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kus | 1,000 | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Vlastní |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 58 000,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 55 000,00 | 3 000,00 | 58 000,00 | Vlastní |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 8 000,00 |  |
| 4 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | kus | 1,000 | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2024-4-2 - STAVEBNÍ PRÁCE** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO: | | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
| Místo: | | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  | ANARKADA s.r.o. | | | | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 67422942 |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: | CZxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiál |  |  |  |  |  | 1 136 481,34 |  |
|  | Montáž |  |  |  |  |  | 989 677,67 |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  | **2 126 158,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
| DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  | snížená | 2 126 158,98 |  |  | 12,00% |  | 255 139,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  | **2 381 298,06** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-2 - STAVEBNÍ PRÁCE** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  | **#########** | **989 677,67** | **2 126 158,98** |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  | 450 065,52 | 429 374,55 | 879 440,06 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  | 92 566,98 | 36 772,38 | 129 339,36 |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  | 355 264,34 | 319 100,04 | 674 364,37 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  | 2 234,20 | 27 927,50 | 30 161,70 |  |
|  | 998 - Přesun hmot | | |  |  | 0,00 | 45 574,63 | 45 574,63 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  | 686 415,82 | 560 303,12 | 1 246 718,92 |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  | 65 772,85 | 40 506,70 | 106 279,55 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  | 39 131,21 | 20 274,52 | 59 405,73 |  |
|  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | |  |  | 3 300,00 | 572,36 | 3 872,36 |  |
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  | 92 023,54 | 98 803,00 | 190 826,54 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  | 92 793,10 | 14 090,29 | 106 883,39 |  |
|  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  | 206 015,65 | 165 952,44 | 371 968,08 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové | | |  |  | 14 528,29 | 4 107,97 | 18 636,26 |  |
|  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | |  |  | 134 828,56 | 142 751,89 | 277 580,45 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  | 831,55 | 2 920,09 | 3 751,64 |  |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  | 37 191,07 | 70 323,86 | 107 514,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-2 - STAVEBNÍ PRÁCE** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **2 126 158,98** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 879 440,06 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 129 339,36 |  |
| 43 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 1,000 | 186,00 | 124,00 | 310,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317168011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168011) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 42 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 3,000 | 244,00 | 166,00 | 1 230,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317168012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 91 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0,029 | 36 200,00 | 16 500,00 | 1 528,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317944321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 40/40/5\_(2,97kg/m) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,2\*2\*0,001)\*2,97\*3+(1,3\*2\*0,001)\*2,97 |  | 0,029 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,029 |  |  |  |  |
| 46 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 1,604 | 310,00 | 285,00 | 954,38 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/340239211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*(1,8+0,04+0,165) |  | 1,604 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,604 |  |  |  |  |
| 47 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 7,006 | 590,00 | 315,00 | 6 340,43 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/340239212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39\*(2,055+0,165) |  | 3,086 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9\*(2,03+0,18) |  | 1,989 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,935\*(2,075-0,01) |  | 1,931 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,006 |  |  |  |  |
| 11 | K | 342241162 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm | m2 | 12,464 | 2 650,00 | 310,00 | 36 893,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/342241162*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342241162) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.03\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*3,995 |  | 12,464 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,464 |  |  |  |  |
| 8 | K | 342244201.WNR | Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 17,834 | 635,00 | 290,00 | 16 496,45 | Vlastní |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*(0,708+0,665+0,92) |  | 7,154 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\*3,12+1,97\*3,12-0,8\*(2,05+0,165) |  | 7,494 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*3,12-0,7\*(1,97+0,165) |  | 3,186 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,834 |  |  |  |  |
| 9 | K | 342244211.WNR | Příčka z cihel Porotherm 11,5 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 75,331 | 550,00 | 315,00 | 65 161,32 | Vlastní |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*(4,28+3,1+2,65+3,08+2,65+1,135)-0,9\*(1,97+0,165) |  | 50,791 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*1,855-0,8\*(1,97+0,165) |  | 4,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*(1,15+1,54) |  | 8,393 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*1,28-0,8\*(1,97+0,165) |  | 2,286 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*2,49 |  | 7,769 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nadezdívka nad stávající wc prádelna |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-2,1)\*(1,015+1,38) |  | 2,012 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 75,331 |  |  |  |  |
| 10 | K | 346244351 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu M 5, tl. 65 mm | m2 | 0,552 | 330,00 | 440,00 | 425,04 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346244351*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244351) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,165+0,18)\*0,8\*2 |  | 0,552 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,552 |  |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 674 364,37 |  |
| 121 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 5,790 | 225,00 | 74,00 | 1 731,21 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/611325422*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325422) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,93\*3 |  | 5,790 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,790 |  |  |  |  |
| 64 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 675,840 | 108,00 | 119,00 | 153 415,68 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612142001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nová omítka-nové konstrukce vápenocementová |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 111,827 |  | 111,827 |  |  |  |  |
|  | VV |  | opravované-ponechané omítky |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 374,270 |  | 374,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | omítka cementová pod obklady |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 161,344 |  | 161,344 |  |  |  |  |
|  | VV |  | v rozsahu odstraněného heraklitu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,399 |  | 28,399 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 675,840 |  |  |  |  |
| 65 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 469,226 | 30,00 | 115,00 | 68 037,77 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612311131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_02 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84\*(2,855\*2+1,38\*2)-0,9\*1,97-0,8\*1,97-1,38\*2,5+0,22\*(2,5\*2+1,38) |  | 18,659 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84\*(3,115\*2+3,995\*2)-1,8\*1,44-0,8\*1,97+0,12\*(1+2,1\*2)+0,15\*(1,8+1,44\*2) |  | 37,543 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7\*(4,27\*2+(1,38+2,585+8,505)\*2+2,82\*2)-0,8\*1,97\*7-0,9\*1,97\*2-0,6\*1,97+0,14\*(1+2,1\*2)-1,5\*(1,02+1,49) |  | 86,827 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(2,49\*2+1,5\*2+1,28\*2+1,38)+0,14\*(0,955+0,1\*2) |  | 8,506 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(2,495\*2-0,2+2,09\*2-0,99) |  | 5,586 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(2,405\*2+1,93\*2)+0,12\*(0,1\*2+1,15) |  | 6,231 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7\*(3\*2+1,93\*2)-0,79\*1,84+0,235\*(1,15+2,1\*2) |  | 26,426 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(1,97\*2+1,4\*2+2,495\*2+1,97\*2+1+0,8)-0,9\*0,54+0,13\*(0,9+0,54\*2) |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84\*(3,97\*2+5,125\*2)-1,5\*1,655-0,8\*1,97-0,89\*1,49-0,89\*1,47+0,13\*(1,49\*2+1,47\*2+0,89\*2) |  | 45,968 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2\*(1,41\*2+1,54\*2)-0,6\*0,5 |  | 6,780 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84\*(6,92\*2+3,95\*2+4,02\*2+3,03\*2)-2,28\*2,635\*2-2,58\*2,635\*2+0,26\*(2,28+2,635\*2+2,58+2,635\*2) |  | 80,177 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(1,8\*1,45+1,78\*1,45+1,1\*2,03-0,9\*1,97)-1,5\*(0,245+1,05+0,525)+0,13\*(1,8+1,45\*2+1,78+1,45\*2) |  | -7,162 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84\*(6,995\*4+3,99\*2+2,47\*2)-0,8\*1,97-0,9\*1,97-1,1\*2,03-1,79\*1,44-1,79\*1,435-2,86\*2,34\*2+0,13\*(1,79\*2+1,44\*2+1,435\*2)+0,27\*(2,86+2,34\*2+0,955\*2,34) |  | 95,895 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,85\*0,54+0,16\*(1,1+2,1\*2)-0,955\*2,34\*2 |  | -4,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84\*(2,535\*2+3,08\*2+1,135\*2)-0,895\*0,505+0,13\*(0,895+0,505\*2)+0,21\*1,32 |  | 11,413 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84\*(2,65+2,15+3,1+0,708\*2+1,708+0,115+1,957+3,58+0,975+0,1+0,56\*2+0,665+1,025+1,325+3,1\*2) |  | 23,592 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,49\*0,895+1,785\*0,485)+0,13\*(1,785+0,895+0,49\*2+0,485\*2) |  | -0,702 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84\*(3,31\*2+0,305) |  | 5,817 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84\*(3,96\*2-1+2,47\*2)-0,515\*0,9+0,13\*(0,9+0,515\*2) |  | 9,750 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 469,226 |  |  |  |  |
| 61 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 111,827 | 72,00 | 169,00 | 26 950,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612321121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nové stěny |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955\*3,995 |  | 11,805 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955\*1,855-0,8\*1,97+2,955\*1,28-0,8\*1,97+0,935\*2 |  | 7,982 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 nad obkladem |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(2,49\*2+1,5+1,28+1,385) |  | 6,402 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(0,1\*2+0,955) |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(2,09-1,015+2,495-0,11) |  | 2,422 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad cem omítka |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | oprava omítky |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*1,28 |  | 0,896 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(1,97\*2+1\*2+0,1) |  | 4,228 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39\*2,055+0,79\*1,8+2,955\*1,855-0,8\*1,97+2,955\*(1,15+1,655)-1,5\*1,655+1,935\*(2,06+1,925+0,81)-0,89\*0,9+0,13\*0,9\*2 |  | 22,702 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(1,035+1,54) |  | 1,803 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39\*2,055 |  | 2,856 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,635\*0,26+2,955\*4,02+0,155\*2,635 |  | 12,973 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9\*2,03+0,26\*2,03\*2 |  | 2,883 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9\*2,03+0,16\*(1,1+2,1) |  | 2,339 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)\*(2,535\*2+1,135\*2+0,115+3,08) |  | 10,061 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)\*(2,65+1,025+0,665+0,1+0,56+0,92) |  | 5,654 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)\*(0,115+3,1\*2+1,708+1,957+0,708\*2+0,1) |  | 10,979 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)\*(3,31) |  | 3,161 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)\*(2,535+0,115) |  | 2,531 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 111,827 |  |  |  |  |
| 63 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 374,270 | 64,00 | 147,00 | 78 970,97 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612325412*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325412) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_02 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955\*(2,855\*2+1,38\*2)-0,8\*1,97-0,9\*1,97-1,38\*2,5+0,22\*(1,38+2,5\*2)-0,6\*0,6 |  | 19,273 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955\*(3,115\*2+3,995)-(1,8\*1,44-0,8\*1,97)+0,16\*(1+2,1\*2)+0,13\*(1,8+1,44\*2) |  | 30,639 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,78\*(1,38+4,27\*2+2,585+1,33+2,115+0,35\*2+2,26+1,49\*2+4,27+1,33+8,505+1,97-1,28)-0,9\*1,97\*2-0,8\*1,97\*4-0,935\*2-0,8\*1,97-0,6\*1,97 |  | 87,506 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,5\*(1,02+1,49)+0,15\*(0,97+2,1\*2) |  | -2,990 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*1,5+0,7\*1,28 |  | 1,946 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7\*(2,09+2,495) |  | 3,210 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,78\*(2,05\*2+2,405\*2) |  | 6,950 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7\*(3\*2+1,93\*2)-0,8\*1,82+0,12\*(2,1\*2+1,15) |  | 25,808 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,7-1,47)\*(1,4\*2+1,97-1,28+2,495\*2-0,1+1,97)-0,9\*1,08+0,13\*(0,9+1,08\*2) |  | 12,156 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*(5,125\*2+3,97\*2)-0,89\*1,47-0,89\*1,49-1,5\*1,655+0,13\*(0,89+1,47\*2)+0,13\*(0,89+0,59\*2) |  | 49,129 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nová omítka |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -22,702 |  | -22,702 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,78\*(1,41+1,54)-0,6\*1,97 |  | 7,019 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-1,2)\*(6,92\*2+3,95\*2+3,03\*2+4,02)-1,8\*(1,45+1,035-1,2)-1,78\*(1,45+1,055-1,2)-2,28\*2,635\*2-1,39\*(2,055-1,2)-0,9\*0,77+1,2\*3,95 |  | 41,574 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2\*2,03-2,58\*2,63+0,13\*(1,305\*2+1,78+1,8+1,285\*2) |  | -9,707 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*(6,995\*4+3,99\*2+2,47\*2)-2,86\*2,34\*2-0,955\*2,34-2\*2,03-0,9\*1,97-0,8\*1,97-0,85\*0,54-1,79\*1,44-1,79\*1,435 |  | 91,612 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,27\*(2,84+0,955+2,34\*4)+0,13\*(1,79+1,44\*2+1,79+1,435\*2) |  | 4,765 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*(3,08-0,115)-0,905\*1,47-1,32\*1,995+0,21\*(1,955\*2+1,32) |  | 5,852 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-1,2)\*(2,15+3,1-0,1)-1,785\*1,285-0,895\*1,29+0,13\*(0,895+1,785+1,285\*2+1,29\*2+0,67) |  | 6,618 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*(0,56+1,325)-0,9\*1,97 |  | 3,769 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-2)\*(3,31+0,305) |  | 3,398 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-2)\*(3,96+0,31+2,47\*2)-0,9\*0,515+0,13\*(0,9+0,515\*2) |  | 8,445 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 374,270 |  |  |  |  |
| 62 | K | 612331101 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá nezatřená stěn | m2 | 161,344 | 124,00 | 142,00 | 42 917,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612331101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612331101) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod obklady na nových stěnách |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez obkladu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kuch kout na stávající zdi |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(1,02+1,49) |  | 3,765 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,49\*2+1,5\*2-0,8+0,16\*2-0,7+1,38+1,28\*2-0,7) |  | 20,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,495+2,09)-0,8\*1,97 |  | 7,594 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,405\*2+2,05\*2-0,8) |  | 16,220 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,47\*(1,28-0,8+1,97\*2-0,8\*2+1,4\*2+2,495\*2-0,1+1,97)-0,9\*0,41+0,13\*(0,41\*2) |  | 18,083 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*1,655 |  | 2,483 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(1,54+1,035) |  | 3,863 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | oprava |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez obkladu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,535\*2+3,08-0,9+1,135\*2+0,115) |  | 19,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,65-0,9+0,708\*2+0,1+1,708+3,1\*2+0,115+2,197+0,92+0,56+0,1+0,665+1,025) |  | 33,512 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(3,31\*2+0,305) |  | 13,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(3,96\*2-1+2,47\*2)-0,9\*0,995-0,85\*0,54+0,13\*(0,995\*2) |  | 22,624 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 161,344 |  |  |  |  |
| 66 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 2,095 | 298,00 | 211,00 | 1 066,36 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/632450122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450122) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapety |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*1,8 |  | 0,234 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(0,89\*2) |  | 0,231 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(1,8+1,78) |  | 0,465 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(1,79+1,79) |  | 0,465 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*0,905 |  | 0,118 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(0,895+1,785) |  | 0,348 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,095 |  |  |  |  |
| 69 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 14,000 | 20,00 | 383,00 | 5 642,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/642942111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 600\_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 700\_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 800\_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 900\_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |  |
| *70* | *M* | *55331480* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *1 500,00* |  | *1 500,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| *71* | *M* | *55331481* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *1 510,00* |  | *1 510,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| *72* | *M* | *55331482* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *8,000* | *1 570,00* |  | *12 560,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |  |
| *73* | *M* | *55331483* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *4,000* | *1 590,00* |  | *6 360,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 58 | K | R612000001 | Omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně do 10mm | m2 | 28,399 | 95,00 | 110,00 | 5 821,80 | Vlastní |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2\*(2,135+0,1+3,015+0,115)-(1,2-1,035)\*1,785-(1,2-1,03)\*0,895+0,15\*0,17\*2+0,165\*0,15\*2 |  | 6,092 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2\*(0,315+0,56)+2\*(0,63+0,26) |  | 2,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,12\*(3,03+4,02+0,75\*2+0,26+3,95+1,25+4,28-0,9) |  | 19,477 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,399 |  |  |  |  |
| 60 | K | R612000002 | Příplatek k podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně | m2 | 113,596 | 0,00 | 79,00 | 8 974,08 | Vlastní |
|  | VV |  | 28,399\*4 |  | 113,596 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 113,596 |  |  |  |  |
| 4 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 14,518 | 3 370,00 | 1 090,00 | 64 750,28 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631311115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | PODLAHOVÝ BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36\*0,065 |  | 14,518 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,518 |  |  |  |  |
| 2 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 12,761 | 3 610,00 | 1 010,00 | 58 955,82 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631311125*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI - PODKLADNÍ BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 127,61\*0,1 |  | 12,761 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,761 |  |  |  |  |
| 5 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 14,518 | 0,00 | 311,00 | 4 515,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319171*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,518 |  | 14,518 |  |  |  |  |
| 3 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 12,761 | 0,00 | 187,00 | 2 386,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319173*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,761 |  | 12,761 |  |  |  |  |
| 6 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2,003 | 28 750,00 | 5 630,00 | 68 863,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | PODKLADNÍ BETON 100/6-100/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 127,61\*1,1\*0,001\*4,44\*2 |  | 1,246 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PODLAHOVÝ BETON 100/5-100/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36\*3,08\*0,001\*1,1 |  | 0,757 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,003 |  |  |  |  |
| 44 | K | 632450131 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 98,530 | 202,00 | 143,00 | 33 992,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/632450131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450131) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | V ROZSAHU PONECHANÉ PODKLADNÍ MAZANINY |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 98,53 |  | 98,530 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 98,530 |  |  |  |  |
| 52 | K | 632451105 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm | m2 | 12,560 | 644,00 | 129,00 | 9 708,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/632451105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451105) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod vinyl 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |  |
| 1 | K | 635111215 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku | m3 | 12,761 | 688,00 | 545,00 | 15 734,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/635111215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 127,61\*0,1 |  | 12,761 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,761 |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 30 161,70 |  |
| 120 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 223,420 | 10,00 | 125,00 | 30 161,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,42 |  | 223,420 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,420 |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 45 574,63 |  |
| 98 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m | t | 131,339 | 0,00 | 347,00 | 45 574,63 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998011001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 246 718,92 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 106 279,55 |  |
| 12 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 228,010 | 0,00 | 10,60 | 2 416,91 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
| *13* | *M* | *11163153* | *emulze asfaltová penetrační* | *litr* | *91,204* | *59,60* |  | *5 435,76* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 228,01\*0,4 |  | 91,204 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 91,204 |  |  |  |  |
| 14 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 456,020 | 0,00 | 79,30 | 36 162,39 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711141559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | GLASTEK |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | KRYCÍ BITAGIT |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 456,020 |  |  |  |  |
| *15* | *M* | *62853004* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm* | *m2* | *265,746* | *179,00* |  | *47 568,53* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 265,746 |  |  |  |  |
| *45* | *M* | *62821109* | *asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R* | *m2* | *228,010* | *56,00* |  | *12 768,56* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 228,010 |  |  |  |  |
| 99 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 2,095 | 0,00 | 920,00 | 1 927,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998711101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 59 405,73 |  |
| 16 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 223,360 | 0,00 | 50,70 | 11 324,35 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/713121111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
| *17* | *M* | *R141000001* | *Tepelná izolace EPS Grey 150 tl.80mm* | *m2* | *223,360* | *152,00* |  | *33 950,72* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
| 18 | K | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE | m2 | 223,360 | 0,00 | 12,20 | 2 724,99 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/713191132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *R713000001* | *Separační folie PE* | *m2* | *260,326* | *19,90* |  | *5 180,49* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 260,326 |  |  |  |  |
| 100 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 4,511 | 0,00 | 1 380,00 | 6 225,18 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998713101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 3 872,36 |  |
| 112 | K | 725291668 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného | kus | 1,000 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725291668*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668) |  |  |  |  |  |  |
| *113* | *M* | *55147052* | *madlo invalidní rovné smaltované bílé 500mm* | *kus* | *1,000* | *620,00* |  | *620,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 114 | K | 725291669 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového | kus | 1,000 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725291669*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669) |  |  |  |  |  |  |
| *115* | *M* | *R551000001* | *madlo invalidní krakorcové bílé* | *kus* | *1,000* | *945,00* |  | *945,00* | *Vlastní* |
| 116 | K | 725291670 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 1,000 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725291670*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670) |  |  |  |  |  |  |
| *117* | *M* | *R551000002* | *madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé* | *kus* | *1,000* | *1 250,00* |  | *1 250,00* | *Vlastní* |
| 111 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,003 | 0,00 | 785,00 | 2,36 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998725101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101) |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | R725000001 | Odpadkový koš nerez | kus | 1,000 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | Vlastní |
|  | VV |  | wc |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 190 826,54 |  |
| 50 | K | 763131411.KNF | SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 153,550 | 375,00 | 400,00 | 119 001,25 | Vlastní |
|  | VV |  | 153,55 |  | 153,550 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 153,550 |  |  |  |  |
| 51 | K | 763131451.KNF | SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 58,930 | 405,00 | 400,00 | 47 438,65 | Vlastní |
|  | VV |  | 58,93 |  | 58,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 58,930 |  |  |  |  |
| 118 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 58,930 | 0,00 | 55,00 | 3 241,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763131751*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58,93 |  | 58,930 |  |  |  |  |
| *119* | *M* | *28329274* | *fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2* | *m2* | *66,208* | *24,10* |  | *1 595,61* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 58,93 |  | 58,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58,93\*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66,208 |  |  |  |  |
| 48 | K | R763121465.KNF.1 | SDK stěna předsazená W 626 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x Green(H2) 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 | m2 | 13,565 | 662,00 | 505,00 | 15 830,36 | Vlastní |
|  | P |  | *Poznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:\_x000D\_ včetně konzol pro zařizovací předměty* |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,24\*2\*2,7 |  | 1,296 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,24\*2\*2,94 |  | 1,411 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*1,38 |  | 4,306 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12\*(1+0,2) |  | 3,744 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9\*3,12 |  | 2,808 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,565 |  |  |  |  |
| 101 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 2,952 | 0,00 | 1 260,00 | 3 719,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998763301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 106 883,39 |  |
| 78 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 10,000 | 0,00 | 580,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 600\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 700\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 800\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |  |
| *79* | *M* | *R611000001* | *dveře jednokřídlé plné 600x1970mm vč. kování + větrací mřížka* | *kus* | *1,000* | *2 700,00* |  | *2 700,00* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| *80* | *M* | *R611000002* | *dveře jednokřídlé plné 700x1970mm vč. kování + větrací mřížka* | *kus* | *1,000* | *2 700,00* |  | *2 700,00* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| *81* | *M* | *R611000003* | *dveře jednokřídlé plné 800x1970mm vč. kování + větrací mřížka* | *kus* | *5,000* | *2 700,00* |  | *13 500,00* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |  |
| *84* | *M* | *R611000004* | *dveře jednokřídlé plné 800x1970mm vč. kování* | *kus* | *3,000* | *2 560,00* |  | *7 680,00* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 82 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 4,000 | 0,00 | 660,00 | 2 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 900\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| *83* | *M* | *R611000005* | *dveře jednokřídlé plné 900x1970mm vč. kování + větrací mřížka* | *kus* | *1,000* | *2 980,00* |  | *2 980,00* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| *85* | *M* | *R611000006* | *dveře jednokřídlé plné 900x1970mm vč. kování* | *kus* | *3,000* | *2 840,00* |  | *8 520,00* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 67 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 10,740 | 0,00 | 169,00 | 1 815,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766694116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8 |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,89\*2 |  | 1,780 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8+1,78 |  | 3,580 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,79\*2 |  | 3,580 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,740 |  |  |  |  |
| *68* | *M* | *60794100* | *parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm* | *m* | *10,740* | *315,00* |  | *3 383,10* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 10,74 |  | 10,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,740 |  |  |  |  |
| 86 | K | R766000002 | Montáž+dodávka skříně (kotel+zásobník) | kus | 1,000 | 18 000,00 | 1 200,00 | 19 200,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 89 | K | R766000003 | Montáž a dodávka posuvných dveří na stěnu 1100x2023mm | kus | 1,000 | 16 500,00 | 1 350,00 | 17 850,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 90 | K | R766000004 | Montáž a dodávka dvířek a obložení ostění vydávací okénko 850x540mm | kus | 1,000 | 16 830,00 | 870,00 | 17 700,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 102 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 064,681 | 0,00 | 0,39 | 415,23 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998766201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 371 968,08 |  |
| 20 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 210,850 | 34,00 | 28,00 | 13 072,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210,85 |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 210,850 |  |  |  |  |
| *26* | *M* | *R771000001* | *Keramická dlažba protiskluz (dle výběru investora)* | *m2* | *221,393* | *552,00* |  | *122 208,94* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 210,85 |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210,85\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 221,393 |  |  |  |  |
| 27 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 119,685 | 0,00 | 142,00 | 16 995,27 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771474113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.02\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075\*2+1,38-0,9-0,8 |  | 5,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.03\_vinyl |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.04\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,27\*2+0,13\*2-0,8\*3+12,47\*2-0,9-0,6-0,8\*3-0,9+1,68+0,35+1,49\*2+1,33-0,8 |  | 32,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.05-1.07\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.08+1.10\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,125\*2+3,97\*2-0,79-0,8+3\*2+2,165\*2-0,79-1,655 |  | 24,485 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.09+1.11\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.12\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,69-1,1+6,92-0,9+8,23+0,75\*2+3,03+4,28+0,785 |  | 25,435 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.13\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,995-0,8+2,455+1,25+0,27+1,25+4,15\*2-1,1+6,995-0,9+1\*2+0,27+2,47+0,93\*2+0,27\*2 |  | 31,855 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.14-1.17\_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 119,685 |  |  |  |  |
| *28* | *M* | *R771000002* | *Keramický sokl výšky 80mm* | *m* | *122,079* | *215,00* |  | *26 246,99* | *Vlastní* |
|  | VV |  | 119,685 |  | 119,685 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 119,685 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 119,685\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 122,079 |  |  |  |  |
| 25 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 210,850 | 0,00 | 570,00 | 120 184,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771574436*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574436) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210,85 |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 210,850 |  |  |  |  |
| 21 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 68,410 | 238,00 | 140,00 | 25 858,98 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14-17\_1\_07,1\_09,1\_11,1\_05-1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 68,41 |  | 68,410 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 68,410 |  |  |  |  |
| 23 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 59,000 | 166,00 | 30,00 | 11 564,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 59,000 |  |  |  |  |
| 24 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 37,000 | 169,00 | 30,00 | 7 363,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591242*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |  |
| 22 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 104,406 | 173,00 | 36,00 | 21 820,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591264*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1\*2+1,5\*2+1,28\*2-0,8-0,7\*2 |  | 11,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,495\*2+2,09\*2-0,8 |  | 8,370 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,405\*2+2,05\*2-0,8 |  | 8,110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,11\*2+1,97\*2+1,97\*2+0,8\*2-0,8\*3 |  | 15,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,41\*2+1,54\*2-0,6 |  | 5,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,145\*2+2,535\*2+1,135\*2+0,21\*2-1,32-0,9 |  | 11,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,65+5,315+0,708\*2+3,1\*2+0,67+4,02+0,26+1,335+0,56\*2+1,94-0,9+1,025 |  | 25,051 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,375\*2+0,305 |  | 7,055 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,96\*2+2,455\*2-1 |  | 11,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 104,406 |  |  |  |  |
| 103 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 8,930 | 0,00 | 745,00 | 6 652,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998771101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 18 636,26 |  |
| 53 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 12,560 | 6,00 | 32,00 | 477,28 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776121112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |  |
| 54 | K | 776241121 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných | m2 | 12,560 | 0,00 | 192,00 | 2 411,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776241121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776241121) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
| *55* | *M* | *28411081* | *vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB* | *m2* | *13,816* | *915,00* |  | *12 641,64* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,816 |  |  |  |  |
| 56 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 13,660 | 0,00 | 93,00 | 1 270,38 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776411112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411112) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,115\*2+3,115\*2-0,8 |  | 13,660 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,660 |  |  |  |  |
| *57* | *M* | *28411010* | *lišta soklová PVC 20x100mm* | *m* | *13,933* | *130,00* |  | *1 811,29* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,660 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,66\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,933 |  |  |  |  |
| 105 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,035 | 0,00 | 690,00 | 24,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998776101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | 277 580,45 |  |
| 29 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 209,736 | 32,00 | 25,00 | 11 954,95 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(1,02+1,49) |  | 3,765 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(4,1\*2-0,1\*2+1,5\*2+1,28\*2-0,8-0,7\*2) |  | 22,720 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,09\*2+2,495\*2-0,8) |  | 16,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,05\*2+2,405\*2-0,8) |  | 16,220 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(1,97\*2+4,11\*2-0,1\*2\*2+1,97\*2+0,8\*2-0,8\*3)-(2-1,06)\*0,9 |  | 28,954 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(0,94\*2) |  | 0,244 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,655\*1,5 |  | 2,483 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(1,41\*2+1,54\*2-0,6) |  | 7,950 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(0,245+1,015+0,525) |  | 2,678 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(0,21\*2+3,08\*2+2,535\*2+1,135\*2-1,32)-0,905\*(2-1,03) |  | 24,322 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(2-1,03)\*2 |  | 0,252 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*0,895 |  | 0,116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(2,65-0,9+5,25+0,708\*2+4,02+3,1\*2+0,67+0,26+1,335+0,56\*2+1,99+1,025-0,9)-0,895\*(2-1,035)-1,785\*(2-1,04) |  | 45,695 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(2-1,035)\*2+0,15\*(2-1,04)\*2 |  | 0,539 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(0,895+1,785) |  | 0,348 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(3,31\*2+0,305) |  | 13,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*(3,96\*2+2,47\*2-1)-0,9\*(2-1,02)-0,85\*0,54 |  | 22,379 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*(2-1,05)\*2 |  | 0,247 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13\*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 209,736 |  |  |  |  |
| 32 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18,515 | 242,00 | 195,00 | 8 091,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(4,1\*2+1,5\*2+1,28\*2-0,7\*2-0,8) |  | 1,734 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(2,495\*2+2,09\*2-0,8) |  | 1,256 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(2,05\*2+2,405\*2-0,8) |  | 1,217 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(1,97\*2+1,97\*2+0,8\*2+4,11\*2-0,8\*3) |  | 2,295 |  |  |  |  |
|  | VV |  | sprcha |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*(0,8\*2) |  | 2,960 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(1,54\*2+1,5\*2-0,6) |  | 0,822 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(3,145\*2+2,535\*2+1,135\*2+0,21\*2-0,9-1,32) |  | 1,775 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(2,65+5,315+0,708\*2+4,02+0,67+0,26+3,1\*2-0,9+1,335+0,56\*2+1,94+1,025-0,9) |  | 3,623 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(3,375\*2+0,305) |  | 1,058 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(3,96\*2-1+2,455\*2) |  | 1,775 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,515 |  |  |  |  |
| 33 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 18,700 | 331,00 | 36,00 | 6 862,90 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781131232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*16 |  | 2,400 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*8 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*8 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*18+1,85\*2 |  | 6,400 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*6 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*12 |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*24 |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*2 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*6 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,700 |  |  |  |  |
| 30 | K | 781472219 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 207,756 | 0,00 | 515,00 | 106 994,34 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781472219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 209,736 |  | 209,736 |  |  |  |  |
|  | VV |  | opočet ostění+parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,247 |  | -0,247 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,539 |  | -0,539 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,252 |  | -0,252 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,244 |  | -0,244 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapety |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,117 |  | -0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,116 |  | -0,116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,348 |  | -0,348 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,117 |  | -0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 207,756 |  |  |  |  |
| 34 | K | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm | m | 9,670 | 0,00 | 220,00 | 2 127,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781571131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,06)\*2 |  | 1,880 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,035)\*2 |  | 1,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,03)\*2 |  | 1,940 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,035)\*2 |  | 1,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,005)\*2 |  | 1,990 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,670 |  |  |  |  |
| 35 | K | 781674112 | Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm | m | 5,385 | 0,00 | 105,00 | 565,43 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781674112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674112) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,905 |  | 0,905 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,895+1,785 |  | 2,680 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,385 |  |  |  |  |
| *31* | *M* | *59761704* | *obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *228,532* | *488,00* |  | *111 523,62* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 207,756 |  | 207,756 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 207,756 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 207,756\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 228,532 |  |  |  |  |
| 40 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 64,555 | 0,00 | 135,00 | 8 714,93 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781492211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*2+(2-1,06)\*2+0,9 |  | 6,780 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*4+(2-1,035)\*2+0,905 |  | 10,835 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*10+(2-1,03)\*2+(2-1,035)\*2+1,785+0,895 |  | 26,550 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*2+(2-1,005)\*2+0,9 |  | 6,890 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,555 |  |  |  |  |
| *41* | *M* | *28342001* | *lišta ukončovací z PVC 8mm* | *m* | *67,783* | *32,00* |  | *2 169,06* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 64,555 |  | 64,555 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,555 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 64,555\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67,783 |  |  |  |  |
| 36 | K | 781492221 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem vanového | m | 1,600 | 0,00 | 185,00 | 296,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781492221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492221) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*2 |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |  |  |
| *37* | *M* | *R283000001* | *lišta vanová z PVC* | *m* | *1,680* | *105,00* |  | *176,40* |  |
|  | VV |  | 1,6 |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,680 |  |  |  |  |
| 38 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 106,476 | 0,00 | 112,00 | 11 925,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781492251*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1\*2+1,5\*2+1,28\*2-0,8-0,7\*2-0,1\*2 |  | 11,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,09\*2+2,495\*2-0,8 |  | 8,370 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,05\*2+2,405\*2-0,8 |  | 8,110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,11\*2-0,1\*2+1,97\*2-0,8\*2+1,97\*2+0,8\*2-0,8-0,9+0,13\*2 |  | 14,460 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5+1,655 |  | 3,155 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,4\*2+1,54\*2-0,6 |  | 5,280 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,245+1,015+0,525 |  | 1,785 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez obkladu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,535\*2+3,08\*2+1,135\*2+0,21\*2-1,32-0,905+0,13\*2-0,9 |  | 11,055 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,65-0,9+5,25+0,708\*2-1,785-0,895+0,13\*4+4,02+3,1\*2+0,67+0,26+1,335+0,56\*2+1,99+1,025-0,9 |  | 21,976 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,31\*2+0,305 |  | 6,925 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,96\*2+2,47\*2-1-0,9+0,13\*2+0,85\*2+0,54\*2 |  | 14,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 106,476 |  |  |  |  |
| *39* | *M* | *28342001* | *lišta ukončovací z PVC 8mm* | *m* | *111,800* | *32,00* |  | *3 577,60* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 106,476 |  | 106,476 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 106,476 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 106,476\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111,800 |  |  |  |  |
| 104 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 3,854 | 0,00 | 675,00 | 2 601,45 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998781101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 3 751,64 |  |
| 74 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1,568 | 23,00 | 100,00 | 192,86 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783314101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,04\*4\*(1,2\*2\*3+1,3\*2) |  | 1,568 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,568 |  |  |  |  |
| 75 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 13,956 | 27,00 | 96,00 | 1 716,59 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783315101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21\*(0,6+1,97\*2)\*1 |  | 0,953 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21\*(0,7+1,97\*2)\*1 |  | 0,974 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21\*(0,8+1,97\*2)\*8 |  | 7,963 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21\*(0,9+1,97\*2)\*4 |  | 4,066 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,956 |  |  |  |  |
| 76 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 13,956 | 30,00 | 102,00 | 1 842,19 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783317101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zárubně |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,956 |  | 13,956 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,956 |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 107 514,92 |  |
| 92 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 374,270 | 0,00 | 35,50 | 13 286,59 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784121001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz oprava omítky |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 374,27 |  | 374,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 374,270 |  |  |  |  |
| 93 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 374,270 | 3,00 | 12,00 | 5 614,05 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 374,27 |  | 374,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 374,270 |  |  |  |  |
| 94 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 715,428 | 6,00 | 13,80 | 14 165,47 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sdk |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 159,34+38,94 |  | 198,280 |  |  |  |  |
|  | VV |  | štuk |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 469,226 |  | 469,226 |  |  |  |  |
|  | VV |  | metodika výpočtu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_02 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*1,97+1,38\*2,5+0,9\*1,97 |  | 6,799 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8\*1,44+0,8\*1,97 |  | 4,168 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*1,97\*7+0,6\*1,97+0,98\*1,97\*2 |  | 16,075 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*1,97+0,89\*1,47+0,89\*1,49 |  | 4,210 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6\*0,5 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8\*1,45+1,78\*1,45+0,9\*1,97 |  | 6,964 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,79\*1,44+1,79\*1,435+0,8\*1,97+0,85\*0,54 |  | 7,181 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,905\*(1,47+1,035-2) |  | 0,457 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,895\*(1,46+1,03-2)+1,785\*(1,45+1,035-2) |  | 1,304 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9\*(1,51+1,005-2) |  | 0,464 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 715,428 |  |  |  |  |
| 95 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 628,835 | 38,00 | 50,00 | 55 337,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784211101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 715,428 |  | 715,428 |  |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet nátěr jídelna |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -86,593 |  | -86,593 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 628,835 |  |  |  |  |
| 96 | K | 784211151 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | m2 | 628,835 | 0,00 | 10,70 | 6 728,53 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784211151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211151) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 628,835 |  | 628,835 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 628,835 |  |  |  |  |
| 97 | K | 784351031 | Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 86,593 | 91,00 | 52,00 | 12 382,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784351031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784351031) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jídelna |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(1,59+6,92-0,9+8,23+0,75\*2+3,03+4,28+0,785) |  | 38,153 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5-(1,8\*0,465)+0,5-(1,78\*0,445) |  | -0,629 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1\_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*(6,995\*2-0,8+2,455+1,25\*2+0,27+1,25+4,15-1,1-0,9+4,15+1\*2+0,27+2,47+0,93\*2+0,27\*2) |  | 49,658 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5-(1,79\*0,455)+0,5-(1,78\*0,435) |  | -0,589 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 86,593 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-3 - ZDRAVOTNÍ TECH...** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | ONDŘEJ HYHLÍK | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 261 165,70 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 205 445,59 |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  | **466 611,29** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 466 611,29 |  |  | 12,00% |  | 55 993,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  | **522 604,64** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-3 - ZDRAVOTNÍ TECH...** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | ONDŘEJ HYHLÍK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  | **261 165,70** | **205 445,59** | **466 611,29** |  |
|  | D1 - 721: Ostatní | | |  |  | 1 000,00 | 12 500,00 | 13 500,00 |  |
|  | D2 - 721: Vnitřní kanalizace | | |  |  | 64 352,20 | 57 353,68 | 121 705,88 |  |
|  | D3 - 722: Vnitřní vodovod | | |  |  | 63 248,50 | 114 013,14 | 177 261,64 |  |
|  | D4 - 725: Zařizovací předměty | | |  |  | 109 138,00 | 18 375,98 | 127 513,98 |  |
|  | D5 - 723: Vnitřní plynovod | | |  |  | 23 427,00 | 3 202,79 | 26 629,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-3 - ZDRAVOTNÍ TECH...** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | ONDŘEJ HYHLÍK |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **466 611,29** |  |
|  | D | D1 | 721: Ostatní |  |  |  |  | 13 500,00 |  |
| 1 | K | 721000000 | Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky, jádrové prostupy apod. (nezahrnuto ve stavařské části) | % | 1,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Vlastní |
| 2 | K | 721000000.1 | Dokumentace skutečného provedení ZTI | soubor | 1,000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Vlastní |
| 3 | K | 721000000.2 | Likvidace odpadů (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Vlastní |
| 4 | K | 721000000.3 | Revize (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|  | D | D2 | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 121 705,88 |  |
| 1 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 12,000 | 217,00 | 190,00 | 4 884,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721173401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 40,000 | 332,00 | 205,00 | 21 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721173402*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 3,000 | 155,00 | 415,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721174024*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 28,000 | 255,00 | 435,00 | 19 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721174025*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 8,000 | 124,00 | 365,00 | 3 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721174042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 135,00 | 410,00 | 3 270,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721174043*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 4,000 | 330,00 | 460,00 | 3 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721174045*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 28612145 | hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 19/26mm | m | 2,000 | 54,60 | 0,00 | 109,20 | Vlastní |
| 9 | K | HLE.HL900N | Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou | kus | 4,000 | 1 590,00 | 0,00 | 6 360,00 | Vlastní |
| 10 | K | 721173606.GBT | Potrubí kanalizační svodné Geberit PE DN 100 | m | 40,000 | 517,00 | 355,00 | 34 880,00 | Vlastní |
| 11 | K | 721173723.GBT | Potrubí kanalizační připojovací Geberit PE DN 50 | m | 10,000 | 170,00 | 230,00 | 4 000,00 | Vlastní |
| 12 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 151,000 | 0,00 | 27,80 | 4 197,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721290111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 7,000 | 0,00 | 91,20 | 638,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721194104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 11,000 | 0,00 | 101,00 | 1 111,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721194105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 4,000 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721194109*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 721211421.HLE | Vpusť podlahová HL 310N se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 4,000 | 1 535,00 | 270,00 | 7 220,00 | Vlastní |
| 19 | K | 722181116 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 | m | 16,000 | 172,00 | 62,00 | 3 744,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181116) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 205,960 | 0,00 | 0,92 | 1 109,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998721201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 177 261,64 |  |
| 1 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 130,000 | 75,00 | 300,00 | 48 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 40,000 | 100,00 | 325,00 | 17 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 15,000 | 140,00 | 355,00 | 7 425,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174024*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174024) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 30,000 | 200,00 | 410,00 | 18 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174025*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174025) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 | m | 15,000 | 310,00 | 500,00 | 12 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174026*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174026) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 722174008 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,3 | m | 10,000 | 650,00 | 535,00 | 11 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174008*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174008) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 78,000 | 22,00 | 51,00 | 5 694,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 42,500 | 30,00 | 51,00 | 3 442,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 722181233 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 15,000 | 56,00 | 54,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181233*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181233) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 52,000 | 53,00 | 56,00 | 5 668,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 42,500 | 75,00 | 57,00 | 5 610,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181242*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | m | 7,000 | 120,00 | 12,00 | 924,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722182016*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182016) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 221,000 | 12,00 | 37,00 | 10 829,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722290226*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 221,000 | 12,00 | 40,00 | 11 492,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722290234*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 2,000 | 1 290,00 | 235,00 | 3 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722232048*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232048) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 722262165 | Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 40 x 300 mm Qn 10 | kus | 1,000 | 11 750,00 | 690,00 | 12 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722262165*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262165) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 762,745 | 0,00 | 0,56 | 987,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998722201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | 725: Zařizovací předměty |  |  |  |  | 127 513,98 |  |
| 1 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 4,000 | 3 610,00 | 510,00 | 16 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725211602*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211602) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 725211703 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm | soubor | 1,000 | 7 620,00 | 510,00 | 8 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725211703*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 725822632 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti | soubor | 5,000 | 690,00 | 120,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725822632*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822632) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 725000000 | Umyvadlo, 1 otvor pro armaturu propíchnutý, 60 x 55 cm, bílé 23136000002, Umyvadlo Imobil | soubor | 1,000 | 1 640,00 | 510,00 | 2 150,00 | Vlastní |
| 5 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 2,000 | 4 980,00 | 600,00 | 11 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725112022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 725000000.1 | Ovládací tlačítko plast alpská bílá | soubor | 3,000 | 530,00 | 110,00 | 1 920,00 | Vlastní |
| 7 | K | 725000000.2 | ZÁVĚSNÝ KLOZET, PRODLOUŽENÁ DÉLKA, HORIZONTÁLNÍ ODPAD + oddálené splachovací tlačítko | soubor | 1,000 | 8 130,00 | 625,00 | 8 755,00 | Vlastní |
| 8 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 3 570,00 | 1 250,00 | 4 820,00 | Vlastní |
| 9 | K | 725244812 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm | kus | 1,000 | 9 450,00 | 2 250,00 | 11 700,00 |  |
| 10 | K | 725841332 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem | soubor | 1,000 | 2 330,00 | 290,00 | 2 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725841332*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841332) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 725200000 | Ventil rohový, G 3/4" | kus | 1,000 | 98,00 | 102,00 | 200,00 | Vlastní |
| 12 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | KUS | 2,000 | 420,00 | 102,00 | 1 044,00 | Vlastní |
| 13 | K | 725813111 | rohový ventil bez filtru 1/2"X 3/8" | kus | 26,000 | 155,00 | 102,00 | 6 682,00 |  |
| 14 | K | 725861102.HLE | Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40 | kus | 6,000 | 297,00 | 66,00 | 2 178,00 | Vlastní |
| 15 | K | 725865311.HLE | Zápachová uzávěrka HL514 sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 1,000 | 648,00 | 196,00 | 844,00 | Vlastní |
| 16 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 2,000 | 8 470,00 | 1 380,00 | 19 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/726131041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 1,000 | 18 420,00 | 1 750,00 | 20 170,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/726131043*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 725000000.3 | Podpěrné madlo U 900 mm hladké | soubor | 2,000 | 2 100,00 | 260,00 | 4 720,00 | Vlastní |
| 19 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 273,230 | 0,00 | 0,15 | 190,98 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998725201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | 723: Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 26 629,79 |  |
| 1 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 40,00 | 497,00 | 537,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/723160334*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723160334) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 723181024 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5 | m | 15,000 | 880,00 | 122,00 | 15 030,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/723181024*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723181024) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 723230124 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 pojistné vsuvky vnitřní a vnější závit G 1" FM | kus | 1,000 | 1 162,00 | 110,00 | 1 272,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/723230124*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723230124) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 723230152.IVR | Rohový uzávěr PN 4 G 1/2" s bajonetovým připojením a FIREBAG provozní pojistkou | kus | 1,000 | 1 314,00 | 89,00 | 1 403,00 | Vlastní |
| 5 | K | 723230153 | Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice pro bajonetové uzávěry na plyn PN 1, délky 500 mm | kus | 1,000 | 1 692,00 | 82,00 | 1 774,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/723230153*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723230153) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 723230232 | Armatury se dvěma závity kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního přetlaku a zkoušku těsnosti G 1" FF | kus | 2,000 | 1 761,00 | 139,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/723230232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723230232) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 132100JC | Plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G4 / G6, PN 0,05MPa, rozteč 250 | kus | 1,000 | 2 497,00 | 165,00 | 2 662,00 | Vlastní |
| 8 | K | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 266,298 | 0,00 | 0,57 | 151,79 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-4 - VZDUCHOTECHNIKA** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | | Mladá bolelsva |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxx | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 156 850,00 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 43 693,75 |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  | **200 543,75** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 200 543,75 |  |  | 12,00% |  | 24 065,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  | **224 609,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-4 - VZDUCHOTECHNIKA** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá bolelsva |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  | **156 850,00** | **43 693,75** | **200 543,75** |  |
|  | D1 - 751: Ostatní | | |  |  | 1 000,00 | 11 500,00 | 12 500,00 |  |
|  | D2 - 751: Vzduchotechnika | | |  |  | 155 850,00 | 32 193,75 | 188 043,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-4 - VZDUCHOTECHNIKA** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá bolelsva |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **200 543,75** |  |
|  | D | D1 | 751: Ostatní |  |  |  |  | 12 500,00 |  |
| 1 | K | 721000000 | Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky, jádrové prostupy apod. (nezahrnuto ve stavařské části) | % | 1,000 | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | Vlastní |
| 2 | K | 721000000.1 | Dokumentace skutečného provedení VZT | soubor | 1,000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Vlastní |
| 3 | K | 721000000.2 | Likvidace odpadů (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Vlastní |
| 4 | K | 721000000.3 | Revize (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|  | D | D2 | 751: Vzduchotechnika |  |  |  |  | 188 043,75 |  |
| 1 | K | 751000000 | Rekuperační jednotka do objemu vzduchu 1500m3/h, EC ventilátory, deskový výměník,směšovací klapky, el. Ohřívač vzduchu, filtry, autonomní regulace | soubor | 1,000 | 29 860,00 | 2 800,00 | 32 660,00 | Vlastní |
| 2 | K | 42958004 | zákryt akumulační nástěnný (digestoř-skŕíň) nerez, 70x60x45cm | m | 1,000 | 24 690,00 | 2 390,00 | 27 080,00 | Vlastní |
| 3 | K | 751000000.1 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu., d100 a d125 | m | 10,000 | 380,00 | 80,00 | 4 600,00 | Vlastní |
| 4 | K | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 8,000 | 2 330,00 | 320,00 | 21 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751510013*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510013) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 65,000 | 590,00 | 220,00 | 52 650,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751510042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 20,000 | 930,00 | 240,00 | 23 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751510043*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 42973009 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x75mm | m | 1,000 | 260,00 | 110,00 | 370,00 | Vlastní |
| 8 | K | 42973010 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x100mm | m | 3,000 | 320,00 | 110,00 | 1 290,00 | Vlastní |
| 9 | K | 42973015 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 400x100mm | m | 2,000 | 465,00 | 125,00 | 1 180,00 | Vlastní |
| 10 | K | 42973034 | výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x75mm 200x75mm | m | 3,000 | 380,00 | 150,00 | 1 590,00 | Vlastní |
| 11 | K | 42973035 | výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x100mm | m | 5,000 | 400,00 | 150,00 | 2 750,00 | Vlastní |
| 12 | K | 751000000.2 | Potrubní ventilátory do kruhového potrubí určené k odvětrání RN 200 NK | kus | 1,000 | 3 780,00 | 270,00 | 4 050,00 | Vlastní |
| 13 | K | 751000000.3 | malý, odtahový ventilátor -plastový, se zpětnou klapkou - doběh 1-30min - 230V, 15W, průtok max. 95m3/h | kus | 2,000 | 810,00 | 180,00 | 1 980,00 | Vlastní |
| 14 | K | 751000000.4 | malý, odtahový ventilátor -plastový, se zpětnou klapkou - doběh 1-30min - 230V, 20W, průtok max. 185m3/ | kus | 4,000 | 1 150,00 | 220,00 | 5 480,00 | Vlastní |
| 15 | K | 751000000.5 | Protidešťová, výfuková mřížka d125, plechová | kus | 2,000 | 110,00 | 60,00 | 340,00 | Vlastní |
| 16 | K | 751000000.6 | Protidešťová stříška, d200, pozinkovaná ocel | kus | 1,000 | 180,00 | 60,00 | 240,00 | Vlastní |
| 17 | K | 42976209 | tlumič hluku kruhový Pz, D 280mm, l=600mm | kus | 2,000 | 3 110,00 | 210,00 | 6 640,00 | Vlastní |
| 18 | K | 998751000 | Přesun hmot procentní pro VZT v objektech v do 6 m | % | 1 875,000 | 0,00 | 0,29 | 543,75 | Vlastní |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-5 - ELEKTROTECHNIKA** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 62010093 |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 482 350,35 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 411 403,50 |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  | **893 753,85** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 893 753,85 |  |  | 12,00% |  | 107 250,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  | **1 001 004,31** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-5 - ELEKTROTECHNIKA** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  | **482 350,35** | **411 403,50** | **893 753,85** |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  | 482 350,35 | 383 511,50 | 865 861,85 |  |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  | 359 470,75 | 216 986,30 | 576 457,05 |  |
|  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | |  |  | 122 879,60 | 166 525,20 | 289 404,80 |  |
|  | M - Práce a dodávky M | | |  |  | 0,00 | 27 892,00 | 27 892,00 |  |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | |  |  | 0,00 | 27 892,00 | 27 892,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-5 - ELEKTROTECHNIKA** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **893 753,85** |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 865 861,85 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 576 457,05 |  |
| 26 | K | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 20,000 | 0,00 | 48,50 | 970,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741110042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042) |  |  |  |  |  |  |
| *27* | *M* | *34571156* | *trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm* | *m* | *21,000* | *40,40* |  | *848,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 20\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 28 | K | 741110062 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 65,000 | 0,00 | 41,60 | 2 704,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741110062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062) |  |  |  |  |  |  |
| *29* | *M* | *34571156* | *trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm* | *m* | *68,250* | *40,40* |  | *2 757,30* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 65\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68,250 |  |  |  |  |
| 30 | K | 741110441 | Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm | m | 30,000 | 0,00 | 40,70 | 1 221,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741110441*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110441) |  |  |  |  |  |  |
| *31* | *M* | *R1301626* | *OCHRANNA HADICE POLYAMID SEDA* | *m* | *30,000* | *82,00* |  | *2 460,00* | *vlastní* |
| 32 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 85,000 | 0,00 | 41,60 | 3 536,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061) |  |  |  |  |  |  |
| *33* | *M* | *34571451* | *krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká* | *kus* | *85,000* | *30,50* |  | *2 592,50* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 34 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 20,000 | 0,00 | 183,00 | 3 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101) |  |  |  |  |  |  |
| *35* | *M* | *34571563* | *krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí* | *kus* | *20,000* | *149,00* |  | *2 980,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 36 | K | 741112103 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 20,000 | 0,00 | 198,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112103) |  |  |  |  |  |  |
| *37* | *M* | *34571459* | *krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem* | *kus* | *20,000* | *77,80* |  | *1 556,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 38 | K | 741112111 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2 | kus | 20,000 | 0,00 | 305,00 | 6 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112111) |  |  |  |  |  |  |
| *39* | *M* | *34571479* | *krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm* | *kus* | *20,000* | *92,20* |  | *1 844,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 40 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 170,000 | 0,00 | 33,90 | 5 763,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741120001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120001) |  |  |  |  |  |  |
| *41* | *M* | *34141026* | *vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2* | *m* | *46,000* | *13,20* |  | *607,20* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 40\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |  |
| *42* | *M* | *34141027* | *vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2* | *m* | *149,500* | *19,90* |  | *2 975,05* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 130\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149,500 |  |  |  |  |
| 47 | K | 741120005 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 30,000 | 0,00 | 38,70 | 1 161,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741120005*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120005) |  |  |  |  |  |  |
| *48* | *M* | *34141031* | *vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2* | *m* | *34,500* | *113,00* |  | *3 898,50* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 30\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,500 |  |  |  |  |
| 57 | K | 741120501 | Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 | m | 55,000 | 0,00 | 27,00 | 1 485,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741120501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501) |  |  |  |  |  |  |
| *58* | *M* | *34113258* | *kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2* | *m* | *46,000* | *43,40* |  | *1 996,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 40\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |  |
| *59* | *M* | *34113280* | *kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2* | *m* | *11,500* | *150,00* |  | *1 725,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 10\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,500 |  |  |  |  |
| 43 | K | 741122011 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 195,000 | 0,00 | 35,80 | 6 981,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122011) |  |  |  |  |  |  |
| *44* | *M* | *34111005* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2* | *m* | *224,250* | *11,80* |  | *2 646,15* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 195\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224,250 |  |  |  |  |
| 45 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 560,000 | 0,00 | 39,70 | 22 232,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122015*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015) |  |  |  |  |  |  |
| *46* | *M* | *34111030* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2* | *m* | *644,000* | *16,10* |  | *10 368,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 560\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 644,000 |  |  |  |  |
| 49 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 1 225,000 | 0,00 | 41,60 | 50 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122016*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016) |  |  |  |  |  |  |
| *50* | *M* | *34111036* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2* | *m* | *1 408,750* | *25,60* |  | *36 064,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 1225\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 408,750 |  |  |  |  |
| 53 | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 45,000 | 0,00 | 55,10 | 2 479,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122032*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032) |  |  |  |  |  |  |
| *54* | *M* | *34111100* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2* | *m* | *51,750* | *101,00* |  | *5 226,75* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 45\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51,750 |  |  |  |  |
| 191 | K | 741122134 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 30,000 | 0,00 | 75,30 | 2 259,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122134*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122134) |  |  |  |  |  |  |
| *193* | *M* | *34111610* | *kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2* | *m* | *34,500* | *342,00* |  | *11 799,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 55 | K | 741122137 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2 | m | 40,000 | 0,00 | 101,00 | 4 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122137*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122137) |  |  |  |  |  |  |
| *56* | *M* | *34111637* | *kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm2* | *m* | *46,000* | *615,00* |  | *28 290,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 40\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |  |
| 61 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 565,000 | 0,00 | 26,00 | 14 690,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 10,000 | 0,00 | 34,70 | 347,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 741130008 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 24,000 | 0,00 | 96,00 | 2 304,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130008*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130008) |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 741130011 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 8,000 | 0,00 | 117,00 | 936,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130011) |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 242,000 | 0,00 | 28,10 | 6 800,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021) |  |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 741130115 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 | kus | 22,000 | 0,00 | 118,00 | 2 596,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115) |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 741130145 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | kus | 2,000 | 0,00 | 208,00 | 416,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741130145*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130145) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741210001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001) |  |  |  |  |  |  |
| *25* | *M* | *R11025* | *ROZVADĚČ RH úprava rozvaděče pole R5.4 vč. zapojení, zámečnických úprav, demontáží a kompletní náplně - přesná specifikace dle výkresu D1.4.4-1* | *kus* | *1,000* | *24 850,00* |  | *24 850,00* | *vlastní* |
| 22 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 0,00 | 502,00 | 502,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741210002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002) |  |  |  |  |  |  |
| *23* | *M* | *R1000756* | *ROZVADĚČ R1 vč. zapojení a kompletní náplně - přesná specifikace dle výkresu D1.4.4-2* | *kus* | *1,000* | *18 900,00* |  | *18 900,00* | *vlastní* |
| 68 | K | 741240022 | Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením | kus | 1,000 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741240022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741240022) |  |  |  |  |  |  |
| *69* | *M* | *35442238* | *bezpečnostní tabulka samolepící (A5)* | *kus* | *1,000* | *32,10* |  | *32,10* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 70 | K | 741310031 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 4,000 | 0,00 | 178,00 | 712,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031) |  |  |  |  |  |  |
| *71* | *M* | *34535071* | *spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky* | *kus* | *4,000* | *141,00* |  | *564,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 82 | K | 741310031 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 1,000 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031) |  |  |  |  |  |  |
| *83* | *M* | *34535037* | *ovládač nástěnný tlačítkový zapínací, řazení 1/0, Al, IP66, šroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *573,00* |  | *573,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 72 | K | 741310042 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 4,000 | 0,00 | 188,00 | 752,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310042) |  |  |  |  |  |  |
| *73* | *M* | *34535074* | *přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, bezšroubové svorky* | *kus* | *4,000* | *149,00* |  | *596,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 74 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 7,000 | 0,00 | 61,20 | 428,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101) |  |  |  |  |  |  |
| *75* | *M* | *34539015* | *přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky* | *kus* | *7,000* | *127,00* |  | *889,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 76 | K | 741310102 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopólových se signální doutnavkou | kus | 1,000 | 0,00 | 70,40 | 70,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310102) |  |  |  |  |  |  |
| *77* | *M* | *34539015* | *přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *127,00* |  | *127,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 78 | K | 741310112 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 12,000 | 0,00 | 61,20 | 734,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310112) |  |  |  |  |  |  |
| *79* | *M* | *34539021* | *přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky* | *kus* | *12,000* | *120,00* |  | *1 440,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 80 | K | 741310121 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 1,000 | 0,00 | 70,40 | 70,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310121) |  |  |  |  |  |  |
| *81* | *M* | *34539012* | *přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *146,00* |  | *146,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 88 | K | 741310412 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A | kus | 1,000 | 0,00 | 343,00 | 343,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310412*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310412) |  |  |  |  |  |  |
| *89* | *M* | *34535110* | *spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A* | *kus* | *1,000* | *1 040,00* |  | *1 040,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 90 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 8,000 | 0,00 | 61,20 | 489,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741311003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311003) |  |  |  |  |  |  |
| *91* | *M* | *R8500430856* | *Čidlo pohybové vestavné do instal. krabice, bílá, IP 20, 180 °* | *kus* | *8,000* | *482,00* |  | *3 856,00* | *vlastní* |
| 92 | K | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 11,000 | 0,00 | 114,00 | 1 254,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741313001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001) |  |  |  |  |  |  |
| *93* | *M* | *34555241* | *přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky* | *kus* | *11,000* | *132,00* |  | *1 452,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 94 | K | 741313004 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 32,000 | 0,00 | 119,00 | 3 808,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741313004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004) |  |  |  |  |  |  |
| *95* | *M* | *34555242* | *zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky* | *kus* | *32,000* | *227,00* |  | *7 264,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 96 | K | 741313006 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 11,000 | 0,00 | 114,00 | 1 254,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741313006*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313006) |  |  |  |  |  |  |
| *97* | *M* | *34555246* | *zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky* | *kus* | *11,000* | *1 220,00* |  | *13 420,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 98 | K | 741313082 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE | kus | 14,000 | 0,00 | 212,00 | 2 968,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741313082*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313082) |  |  |  |  |  |  |
| *99* | *M* | *34555233* | *zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky* | *kus* | *14,000* | *132,00* |  | *1 848,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 100 | K | 741330651 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých | kus | 4,000 | 0,00 | 301,00 | 1 204,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741330651*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330651) |  |  |  |  |  |  |
| *101* | *M* | *R11091022* | *Relé 16A/230 impulsní pro LED zátěž, do instal. krabice* | *kus* | *4,000* | *382,00* |  | *1 528,00* | *vlastní* |
| 102 | K | 741330731 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových | kus | 6,000 | 0,00 | 183,00 | 1 098,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741330731*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330731) |  |  |  |  |  |  |
| *103* | *M* | *R1969346* | *DOBEHOVE RELE VENTILATORU* | *kus* | *6,000* | *452,00* |  | *2 712,00* | *vlastní* |
| 186 | K | 741331075 | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu | kus | 1,000 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741331075*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741331075) |  |  |  |  |  |  |
| *187* | *M* | *R1216992* | *TERMOSTAT PROSTOROVÝ PRO AKU. KAMNA* | *kus* | *1,000* | *717,00* |  | *717,00* | *vlastní* |
| 20 | K | 741372021 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 7,000 | 0,00 | 283,00 | 1 981,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372021) |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *M* | *R1000133* | *SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 11W/1HOD, IP40* | *kus* | *7,000* | *573,00* |  | *4 011,00* | *vlastní* |
| 5 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 9,000 | 0,00 | 341,00 | 3 069,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061) |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *M* | *R1966337* | *SVITIDLO TYP A* | *kus* | *9,000* | *1 280,00* |  | *11 520,00* | *vlastní* |
| 6 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 4,000 | 0,00 | 341,00 | 1 364,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061) |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *M* | *R1966338* | *SVITIDLO TYP E* | *kus* | *4,000* | *1 190,00* |  | *4 760,00* | *vlastní* |
| 12 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 2,000 | 0,00 | 341,00 | 682,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061) |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *M* | *R1966056* | *SVITIDLO TYP J* | *kus* | *2,000* | *1 790,00* |  | *3 580,00* | *vlastní* |
| 3 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 511,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062) |  |  |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *R1542019* | *SVITIDLO TYP D* | *kus* | *3,000* | *2 420,00* |  | *7 260,00* | *vlastní* |
| 8 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 23,000 | 0,00 | 511,00 | 11 753,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062) |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *M* | *R1507398* | *SVITIDLO TYP H* | *kus* | *23,000* | *2 910,00* |  | *66 930,00* | *vlastní* |
| 10 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 511,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062) |  |  |  |  |  |  |
| *11* | *M* | *R1743512* | *SVITIDLO TYP I* | *kus* | *3,000* | *4 420,00* |  | *13 260,00* | *vlastní* |
| 14 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 6,000 | 0,00 | 511,00 | 3 066,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062) |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *M* | *R1966114* | *SVITIDLO TYP N* | *kus* | *6,000* | *4 490,00* |  | *26 940,00* | *vlastní* |
| 16 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 511,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062) |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *M* | *R1966112* | *SVITIDLO TYP O* | *kus* | *3,000* | *4 560,00* |  | *13 680,00* | *vlastní* |
| 18 | K | 741372067 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem | kus | 3,000 | 0,00 | 399,00 | 1 197,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372067*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372067) |  |  |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *34835005* | *LED reflektor nástěnný 20-40W s integ. čidlem* | *kus* | *3,000* | *617,00* |  | *1 851,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 107 | K | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741810003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003) |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 1,000 | 0,00 | 5 070,00 | 5 070,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741820102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102) |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 741920302 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2 | kus | 1,000 | 1 300,00 | 510,00 | 1 810,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741920302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920302) |  |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 741920386 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 60% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 200 mm | kus | 1,000 | 1 790,00 | 210,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741920386*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920386) |  |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 741990062 | Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní | kus | 1,000 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741990062*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990062) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 289 404,80 |  |
| 109 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 800,000 | 0,00 | 54,20 | 43 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742110002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002) |  |  |  |  |  |  |
| *110* | *M* | *34571073* | *trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325* | *m* | *840,000* | *19,40* |  | *16 296,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 800\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 840,000 |  |  |  |  |
| 111 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 300,000 | 0,00 | 54,20 | 16 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742110002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002) |  |  |  |  |  |  |
| *112* | *M* | *34571074* | *trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332* | *m* | *315,000* | *24,50* |  | *7 717,50* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 300\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 315,000 |  |  |  |  |
| 113 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 20,000 | 0,00 | 39,50 | 790,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742110041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110041) |  |  |  |  |  |  |
| *114* | *M* | *34571007* | *lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm* | *m* | *21,000* | *39,00* |  | *819,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 20\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 115 | K | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 20,000 | 0,00 | 69,70 | 1 394,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742110504*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504) |  |  |  |  |  |  |
| *116* | *M* | *34571457* | *krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem* | *kus* | *20,000* | *13,40* |  | *268,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 117 | K | 742110506 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních | kus | 20,000 | 0,00 | 105,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742110506*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110506) |  |  |  |  |  |  |
| *118* | *M* | *34571458* | *krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem* | *kus* | *20,000* | *34,40* |  | *688,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 119 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 160,000 | 0,00 | 23,20 | 3 712,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742121001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001) |  |  |  |  |  |  |
| *120* | *M* | *34113150* | *kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2* | *m* | *192,000* | *18,20* |  | *3 494,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 160\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 192,000 |  |  |  |  |
| 123 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 80,000 | 0,00 | 23,20 | 1 856,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742121001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001) |  |  |  |  |  |  |
| *124* | *M* | *34121300* | *kabel koaxiální stíněný 1xAl a opletením z CuSn drátků 48x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1mm* | *m* | *96,000* | *12,40* |  | *1 190,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 80\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96,000 |  |  |  |  |
| 121 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 1,000 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742123001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742123001) |  |  |  |  |  |  |
| *122* | *M* | *35889541* | *svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu* | *kus* | *1,000* | *2 250,00* |  | *2 250,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 125 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 1 330,000 | 0,00 | 27,90 | 37 107,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742124002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002) |  |  |  |  |  |  |
| *126* | *M* | *34121263* | *kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6* | *m* | *1 596,000* | *12,40* |  | *19 790,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 1330\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 596,000 |  |  |  |  |
| 127 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 160,000 | 0,00 | 27,90 | 4 464,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742124002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002) |  |  |  |  |  |  |
| *128* | *M* | *34121267* | *kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6* | *m* | *192,000* | *17,10* |  | *3 283,20* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | VV |  | 160\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 192,000 |  |  |  |  |
| 129 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 21,000 | 0,00 | 113,00 | 2 373,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742124005*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005) |  |  |  |  |  |  |
| *130* | *M* | *37459030* | *konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný* | *kus* | *21,000* | *33,30* |  | *699,30* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 195 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů | kus | 1,000 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220031) |  |  |  |  |  |  |
| *199* | *M* | *R66019* | *zónový expandér v kovovém krytu* | *kus* | *1,000* | *847,00* |  | *847,00* | *vlastní* |
| 197 | K | 742220061 | Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici | kus | 1,000 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220061) |  |  |  |  |  |  |
| *198* | *M* | *40466041* | *rozbočovač sběrnice v krabici* | *kus* | *1,000* | *542,00* |  | *542,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 133 | K | 742220141 | Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 2,000 | 0,00 | 618,00 | 1 236,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220141) |  |  |  |  |  |  |
| *194* | *M* | *R1241864* | *OVLADACI KLAVESNICE TLAČÍTKOVÁ* | *kus* | *2,000* | *855,00* |  | *1 710,00* | *vlastní* |
| 137 | K | 742220181 | Montáž transformátoru pro ústřednu | kus | 1,000 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220181) |  |  |  |  |  |  |
| *138* | *M* | *40466054* | *transformátor ústředny EZS* | *kus* | *1,000* | *760,00* |  | *760,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 139 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 1,000 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220211) |  |  |  |  |  |  |
| *140* | *M* | *40463002* | *zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah* | *kus* | *1,000* | *1 335,00* |  | *1 335,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 141 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 11,000 | 0,00 | 473,00 | 5 203,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232) |  |  |  |  |  |  |
| *142* | *M* | *40461026* | *detektor pohybu, záclonová charakteristika, dosah 6m* | *kus* | *11,000* | *1 170,00* |  | *12 870,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 147 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 1,000 | 0,00 | 473,00 | 473,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232) |  |  |  |  |  |  |
| *148* | *M* | *R10041572* | *Detektor kouře optický* | *kus* | *1,000* | *895,00* |  | *895,00* | *vlastní* |
| 143 | K | 742220255 | Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu | kus | 1,000 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220255*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220255) |  |  |  |  |  |  |
| *144* | *M* | *40464000* | *siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 112 dB/1m, maják, záblesk červený* | *kus* | *1,000* | *857,00* |  | *857,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 149 | K | 742220401 | Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny | kus | 2,000 | 0,00 | 785,00 | 1 570,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220401) |  |  |  |  |  |  |
| 150 | K | 742220411 | Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor | kus | 12,000 | 0,00 | 46,20 | 554,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220411) |  |  |  |  |  |  |
| 151 | K | 742220511 | Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS | kus | 1,000 | 0,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742220511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220511) |  |  |  |  |  |  |
| 152 | K | 742310001 | Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu | kus | 1,000 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742310001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310001) |  |  |  |  |  |  |
| *153* | *M* | *38227040* | *zdroj napájecí domácího telefonu* | *kus* | *1,000* | *1 440,00* |  | *1 440,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 154 | K | 742310002 | Montáž domovního telefonu komunikačního tabla | kus | 2,000 | 0,00 | 1 310,00 | 2 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742310002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310002) |  |  |  |  |  |  |
| 200 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 2,000 | 0,00 | 295,00 | 590,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742310006*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310006) |  |  |  |  |  |  |
| *155* | *M* | *R26009* | *sestava domovního telefonu audio se 2 dom. telefony a 2 tably pro 2 účastníky* | *kus* | *1,000* | *2 466,00* |  | *2 466,00* | *vlastní* |
| 156 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 2,000 | 0,00 | 2 820,00 | 5 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742320012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320012) |  |  |  |  |  |  |
| *157* | *M* | *54978001* | *zámek elektrický s aretací* | *kus* | *2,000* | *653,00* |  | *1 306,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 158 | K | 742320051 | Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního | kus | 2,000 | 0,00 | 1 020,00 | 2 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742320051*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320051) |  |  |  |  |  |  |
| 159 | K | 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | kus | 1,000 | 0,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330001) |  |  |  |  |  |  |
| *160* | *M* | *35712002* | *rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 9U/400mm* | *kus* | *1,000* | *4 730,00* |  | *4 730,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 161 | K | 742330012 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 1,000 | 0,00 | 923,00 | 923,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330012) |  |  |  |  |  |  |
| *162* | *M* | *35712105* | *switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W* | *kus* | *1,000* | *15 500,00* |  | *15 500,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 163 | K | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 1,000 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330022) |  |  |  |  |  |  |
| *164* | *M* | *35712106* | *panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m* | *kus* | *1,000* | *1 460,00* |  | *1 460,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 165 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 1,000 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023) |  |  |  |  |  |  |
| *166* | *M* | *37451145* | *panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"* | *kus* | *1,000* | *166,00* |  | *166,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 167 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | kus | 1,000 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330024*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330024) |  |  |  |  |  |  |
| *168* | *M* | *37451110* | *patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP* | *kus* | *1,000* | *1 180,00* |  | *1 180,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 169 | K | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 11,000 | 0,00 | 115,00 | 1 265,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330044*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044) |  |  |  |  |  |  |
| *170* | *M* | *37451183* | *modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6* | *kus* | *11,000* | *61,40* |  | *675,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 171 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 23,000 | 0,00 | 16,60 | 381,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330051*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051) |  |  |  |  |  |  |
| 172 | K | 742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | kus | 23,000 | 0,00 | 139,00 | 3 197,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330052*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052) |  |  |  |  |  |  |
| 173 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 23,000 | 0,00 | 287,00 | 6 601,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742330101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101) |  |  |  |  |  |  |
| 174 | K | 742350001 | Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací | kus | 1,000 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742350001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350001) |  |  |  |  |  |  |
| *175* | *M* | *34535107* | *sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20* | *kus* | *1,000* | *8 700,00* |  | *8 700,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 176 | K | 742350003 | Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm | kus | 2,000 | 0,00 | 830,00 | 1 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742350003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350003) |  |  |  |  |  |  |
| *177* | *M* | *34535108* | *tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC* | *kus* | *2,000* | *1 730,00* |  | *3 460,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 178 | K | 742350004 | Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V | kus | 1,000 | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742350004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350004) |  |  |  |  |  |  |
| 183 | K | 742420051 | Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače | kus | 1,000 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742420051*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420051) |  |  |  |  |  |  |
| *185* | *M* | *37451003* | *zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432)* | *kus* | *2,000* | *2 400,00* |  | *4 800,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| *184* | *M* | *34539090* | *rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV* | *kus* | *1,000* | *193,00* |  | *193,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 179 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 1,000 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742420121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420121) |  |  |  |  |  |  |
| *180* | *M* | *37451028* | *zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB* | *kus* | *1,000* | *102,00* |  | *102,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| 181 | K | 742430031 | Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici | kus | 1,000 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742430031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742430031) |  |  |  |  |  |  |
| *182* | *M* | *34199010* | *kabel propojovací HDMI 2.0 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 10m* | *kus* | *1,000* | *389,00* |  | *389,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 27 892,00 |  |
|  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 27 892,00 |  |
| 188 | K | 468094112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm | kus | 165,000 | 0,00 | 36,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468094112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094112) |  |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 468101412 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 120,000 | 0,00 | 93,60 | 11 232,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468101412*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101412) |  |  |  |  |  |  |
| 190 | K | 468101424 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 80,000 | 0,00 | 134,00 | 10 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-6 - VYTÁPĚNÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | | | | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxx | |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 258 011,00 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 65 448,47 |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  | **323 459,47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 323 459,47 |  |  | 12,00% |  | 38 815,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  | **362 274,61** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-6 - VYTÁPĚNÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  | **258 011,00** | **65 448,47** | **323 459,47** |  |
|  | Kód - Popis | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D1 - D1 | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D2 - D1.4 - Ústřední vytápění | | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D3 - 731: Ostatní | | |  |  | 500,00 | 14 000,00 | 14 500,00 |  |
|  | D4 - 731: Ústřední vytápění\_Kotelny / Strojovny | | |  |  | 85 110,00 | 8 412,47 | 93 522,47 |  |
|  | D5 - 731: Ústřední vytápění\_Potrubí | | |  |  | 59 079,00 | 35 001,73 | 94 080,73 |  |
|  | D6 - 731: Ústřední vytápění\_Armatury | | |  |  | 20 084,00 | 3 885,46 | 23 969,46 |  |
|  | D7 - 731: Ústřední vytápění\_Optopná tělesa | | |  |  | 93 238,00 | 4 148,81 | 97 386,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | | | |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2024-4-6 - VYTÁPĚNÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | | | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **323 459,47** |  |
|  | D | Kód | Popis |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D1 | D1 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D2 | D1.4 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D3 | 731: Ostatní |  |  |  |  | 14 500,00 |  |
| 1 | K | 721000000 | Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky, jádrové prostupy apod. (nezahrnuto ve stavařské části) | % | 1,000 | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | Vlastní |
| 2 | K | 721000000.1 | Dokumentace skutečného provedení UT | soubor | 1,000 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Vlastní |
| 3 | K | 721000000.2 | Likvidace odpadů (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Vlastní |
| 4 | K | 721000000.3 | Revize (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|  | D | D4 | 731: Ústřední vytápění\_Kotelny / Strojovny | |  |  |  | 93 522,47 |  |
| 0 | K | 731244005.1 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 3,4-37,0 kW | soubor | 1,000 | 48 225,00 | 2 975,00 | 51 200,00 | Vlastní |
| 2 | K | 731810302.1 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm | soubor | 1,000 | 2 100,00 | 680,00 | 2 780,00 | Vlastní |
| 0 | K | 732211114 | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 1,45 m2 | soubor | 1,000 | 25 720,00 | 2 715,00 | 28 435,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/732211114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732211114) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1,000 | 3 745,00 | 315,00 | 4 060,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/732331616*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331616) |  |  |  |  |  |  |
| 0 | K | 732421201 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h | soubor | 1,000 | 5 320,00 | 300,00 | 5 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/732421201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421201) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | % | 920,950 | 0,00 | 1,55 | 1 427,47 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998731201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | 731: Ústřední vytápění\_Potrubí |  |  |  |  | 94 080,73 |  |
| 0 | K | 733122222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2 | m | 78,000 | 208,00 | 115,00 | 25 194,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733122222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122222) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 733122223 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2 | m | 44,000 | 227,00 | 118,00 | 15 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733122223*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122223) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 733122224 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5 | m | 19,000 | 280,00 | 122,00 | 7 638,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733122224*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122224) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 733122225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | m | 32,000 | 357,00 | 124,00 | 15 392,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733122225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122225) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 733122226 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 | m | 10,000 | 550,00 | 126,00 | 6 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733122226*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122226) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 183,000 | 0,00 | 12,00 | 2 196,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733190107*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190107) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 141,000 | 53,00 | 52,00 | 14 805,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733811241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 733811242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 42,000 | 75,00 | 52,00 | 5 334,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733811242*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811242) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 924,990 | 0,00 | 1,71 | 1 581,73 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998733201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | 731: Ústřední vytápění\_Armatury |  |  |  |  | 23 969,46 |  |
| 0 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 16,000 | 897,00 | 96,00 | 15 888,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/734261402*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 1,000 | 244,00 | 48,00 | 292,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/734291123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 734291123.1 | Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4,000 | 156,00 | 52,00 | 832,00 | Vlastní |
| 4 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 16,000 | 304,00 | 128,00 | 6 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/734221682*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 239,240 | 0,00 | 0,19 | 45,46 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998734201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734201) |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D7 | 731: Ústřední vytápění\_Optopná tělesa |  |  |  |  | 97 386,81 |  |
| 1 | K | 735152471 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W | kus | 2,000 | 3 454,00 | 136,00 | 7 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152471*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152471) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 735152474 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W | kus | 1,000 | 4 080,00 | 156,00 | 4 236,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152474*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152474) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 735152581 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W | kus | 5,000 | 6 910,00 | 206,00 | 35 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152581*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152581) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 735152575 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W | kus | 2,000 | 4 760,00 | 166,00 | 9 852,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152575*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152575) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 735152579 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W | kus | 1,000 | 5 730,00 | 186,00 | 5 916,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152579*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152579) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 735152594 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W | kus | 3,000 | 5 850,00 | 186,00 | 18 108,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152594*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152594) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 735152595 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W | kus | 1,000 | 6 210,00 | 196,00 | 6 406,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152595*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 735152695 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W | kus | 1,000 | 8 690,00 | 226,00 | 8 916,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152695*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 961,940 | 0,00 | 1,24 | 1 192,81 | CS ÚRS 2024 01 |