

# Popis vozidla

Verze: DACIA Nový Duster Journey TCe 130 4x2 Palivo: Benzín

Motor: TCe 130

Zdvihový objem (cm3): 1332

Typ převodovky: Manuální

 

 

# Opce a příslušenství

Čalounění Čalounění Journey

Kola

Disky kol z lehké slitiny 17" TERGAN

Jiné možnosti Rezervní kolo

Vyhřívaná přední sedadla

Barva

bílá glacier

# Standardní výbava

Aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdelovačem brzdných sil (EBD) a brzdovým asistentem (EBA)

Čelní a boční airbag řidiče a spolujezdce Deaktivace airbagu spolujezdce

Hlavové airbagy pro přední i zadní cestující Systém uchycení ISOFIX na bočních zadních sedadlech

Asistent rozjezdu do kopce Systém hlídání mrtvého úhlu

Viditelnost a osvětlení

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

Dešťový a světelný senzor

Přední mlhové světlomety Zatmavená zadní okna LED denní svícení

Řízení

Palubní počítač

Ukazovatel optimálního rychlostního stupně

Výškově a podélně nastavitelný volant Režim Eco

Tempomat s omezovačem rychlosti

Komfort

Elektrické ovládání zadních oken Zadní parkovací kamera

Elektrické ovládání předních oken, impulzní na straně řidiče

Posuvná středová loketní opěrka s úložným prostorem

Nastavitelná bederní opěrka řidiče

Volant čalounění umělou kůží

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním v klíči

Dělené opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 – 2/3

Centrální zamykání Zadní parkovací senzory Automatická klimatizace

Multimédia

Multimediální systém Media Nav Rozšířené mapové pokrytí Zrcadlení telefonu

Aktualizace mapových podkladů (6 aktualizací po dobu 3 let)

Vzhled

Modulární střešní lišty v barvě šedá Megalithe

Disky kol z lehké slitiny 17" TERGAN

Vnější zpětná zrcátka v barvě šedá Megalithe

Vnitřní vzhled Čalounění Journey

# Technické údaje

Objem kapalin

Objem palivové nádrže (l): 50

Spotřeba a emise (vin wltp)

WLTP Emise CO2 (g/km) - smíšený cyklus: 141

WLTP spotřeba - smíšený cyklus (l/100 km): 6.2

Výkony

Maximální rychlost (km/h): 174 Zrychlení 0-100 km/h (s): 10,6

Pohon Pohon: Přední

Karosářské provedení Typ karoserie: SUV Počet dveří: 5

Řízení

Průměr otáčení (m): 10,72

Kola a pneumatiky

Pneumatiky (přední/zadní): 215/60 R 17

Hmotnosti

Maximální dovolená hmotnost brzd. přívěsu: 1200

Užitečná hmotnost (kg): 404

Maximální dovolená celková hmotnost (kg): 1763 Pohotovostní hmotnost (kg): 1309

- 1387

Motor

Max. výkon kW (k): 96 (130)

Typ vstřikování: Přímé vstřikování paliva

Metodika NEDC=0 / Metodika WLTP =1: 1

Emisní norma: Euro 6

Metodika měření: WLTP Maximální točivý moment (Nm): 240

Zdvihový objem (cm3): 1332 Palivo: Benzín

Rozměry

Světlá výška (mm): 217 Šířka vozidla (mm): 1804

Šířka vozidla včetně zpětných

zrcátek (mm): 2052

Délka (mm): 4341

Rozvor (mm): 2673

Typ vozidla

Typ vozidla TVV: SRDHE2MF6UB350M000

Počet míst: 5

Převodovka

Typ převodovky: Manuální Počet rychlostí: 6

Aerodynamika

vnější hluk pohybujícího se vozidla dB(A): 69.0

Objem

Objem zavazadlového prostoru (dm3): 445

Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazených pneumatik. Konkrétní pneumatiku určí výrobní závod na základě dodavatelského řetězce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Další informace o vozidle a cenách najdete v ceníku nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.

**Štítky pneumatik identické pro přední i zadní nápravu**

\*Vzhledem ke speciﬁkům výroby vozidel vždy zobrazujeme více štítků.