**č. 1183/2024/1P-2024/K**

**Kupní smlouva**

**Smluvní strany:**

**Prodávající: AUDIOPRO s.r.o.**

Mladoboleslavská 1108, 197 00 Praha 9

zastoupená:

IČO: 26702371

DIČ: CZ26702371

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**a**

**Kupující: Hotelová škola a Gymnázium Radlická**

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

zastoupená:

IČO: 60446242

tel.: 251 172 112

bankovní spojení:

číslo účtu:

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **kupní smlouvu.**

**I.**

**Předmět smlouvy**

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikovaných movitých věcí, které jsou předmětem této smlouvy (dále též „předmět koupě“ nebo „zboží“) a že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy, že předmět koupě je bez právních vad. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

**Specifikace předmětu kupní smlouvy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stojanový rack 42U vč. Revidovaného rackového rozvaděče pro jištění použitých spotřebičů | Stojanový rack 42U vč. Revidovaného rackového rozvaděče pro jištění použitých spotřebičů, provedení musí odpovídat instalovaným zařízením vč. hloubky a hmotnosti | 1 | ks |
| MXE5 | zvuková matice, 12 mikrofonních vstupů a 8 výstupů analog symetrický, rozhraní Dante PRI/SEC, nezávislý řídicí port mimo DANTE IP, provozní signalizační relé, 8x GPI/GPO, interní 24x24 DANTE matice s možností loopback, dva režimy funkční topologie (pevný a volně editovatelný), display se zobrazením stavových informací a předvoleb, možnost ovládání ovládacími panely po síti i z aplikace (tablet, mobil, PC), latence analog-analog max 0,5ms, velikost 1U, uživatelská konfigurace zařízení a systému v ceně | 1 | ks |
| Ubiquiti U6-PRO - UniFi 6 PRro Access Point | Dvoupásmový Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem 2,4 i 5 GHz a přenosovou rychlostí až 5,3 Gbps, PoE+ napájení 802.3at, 4×4 MIMO, Izolace provozu hostů, krytí IP54, podpora WPA/WPA/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS | 1 | ks |
| WPN1-EU | ovládací panel s enkodérem pro ovládání zvukové matice, připojení po CAT5, velikost úhlopříčky barevného dipleje min. 1,7 palce, strukturované uživatelské rozhraní s podporou stránkování, možnost uzamčení přístupu heslem/kódem, napájení PoE, instalační hloubka do krabice max. 60mm, barva černá, kabeláž a instalační materiál v ceně | 1 | ks |
| TP-Link TL-SG1008MP 8xGb steel case rack switch 153W POE+ | Datový switch k montáži do racku, 8 portů 10/100/1000 RJ45 s PoE+, podpora 802.3at/af, PoE+, energetický budget min. 150 W | 2 | ks |
| RE3-ND86-5H | Sada ručního bezdrátového mikrofonu s přijímačem, anténní diverzita, přepínatelný vysílací výkon 10/50 mW, pracovní rozsah v pásmu 560-596 MHz, odnímatelné prutové půlvlnné antény s konektorem BNC, min. 8 předkoordinovaných RF skupin + 22 nosných, přenos provozního stavu baterie se zobrazením na display, synchronizace ultrazvukovým přenosem vč. a nastavení, napájecí zdroj součástí sady, ruční mikrofon s kovovoým tělem a odnímatelnou hlavou osazenou superkardioidní dynamickou vložkou | 2 | ks |
| Boční přípojný panel jeviště (2x XLRF, 2X RJ45, 1x 230V, HDMI) | Nástěnný přípojný panel jeviště (2x XLRF, 2X RJ45, 1x 230V, HDMI), pevná konstrukce (nesmí se při zasouvání konektoru prolamovat) | 2 | ks |
| Nástěnný přípojný panel FOH (4X RJ45, 2X XLRF, 2x 230V, HDMI) | Nástěnný přípojný panel FOH (4X RJ45, 2X XLRF, 2x 230V, HDMI), pevná konstrukce (nesmí se při zasouvání konektoru prolamovat) | 1 | kpl |
| HD400 | Dvojice izolačních transformátorů pro linkové signály (dva kanály) | 2 | ks |
| Přepojovací panel datový - 12x RJ45-neutrik + propojovací kabeláž | Kovový rackový přepojovací panel data, 1U, osazený 12X zodolněnou průchozí s datovou zásuvkou RJ45 s kovovým tělem typu D-size a kovovou aretační páčkou z čelní strany a RJ45 zásuvkou ze zadní strany | 1 | ks |
| Panel napájecí (zásuvková lišta) do 19" racku, 9x230V, 2m kabel | Panel napájecí (zásuvková lišta) do 19" racku, 9x230V, 2m kabel | 1 | ks |
| DSA 8212/ 230V | Dvoukanálový instalační výkonový zesilovač technologie class H, RMS 2x 1100W do 4 Ohmů, vestavěný low-cut filtr na 50Hz, ochranný limiter, tepelná ochrana, aktivná chlazení chlazení a chasis min. 2U, proudění chladicího vzduchu zepředu-dozadu, symetrické linkové vstupy, výkonové připojení standardními konektory Phoenix, přepínatelé odzemnění, zpožděné zapínání nastavitelné ve více krocích (alespoň 14 kroků, nejdelší alespoň 1,5s), stavový kontakt pro vzdálené zapínání, napájení kabelem typu IEC, kabeláž a instalace v ceně | 1 | ks |
| EVF-1122D/96-BLKE | Výkonný dvoupásmový reprobox osazený 12" hlubokotónovým reproduktorem s litým košem a 3" titanovým vysokotónovým měničem do otočného zvukovodu 90x60 stupňů, impedance 8 ohmů, kmitočtový rozsah min. 60Hz až 17kHz, zatižitelnost min 400W programový resp. 1600W špičkový výkon, rigidní dřevěná vícevrstvá konstrukce skříně, citlivost alespoň 96dB, připojení konektory Euroblock, montážní body na všech kromě čelní strany, možnost zavěšení do clusteru se subwooferem, barva černá, kabeláž a instalace v ceně | 2 | ks |
| EBK-M10-4PACK | Sada 4ks závěsných ok pro zavěšení preproboxů v předchozích položkách | 2 | set |
| Midas M32 LIVE | Digirální mixážní pult, 32 XLR vstupů a 16 XLR výstupů, 25 Mix sběrnic, 8 DCA podskupin a 6 Mute skupin, 8 stereo efektů, 25 motorizovaných 100 mm faderů, 7" barevný displej bezdotykový, USB audio rozhraní 32x32 kanálů, připojení další infrastruktury promocí dvojice rozhraní AES50 A a B, možnost použít pro dálkové ovládání DAW, možnost bezdrátového dálkového ovládání po síti z příslušné aplikace, interní nahrávání jednotlivých kanálů na SD karty, ergonomicky skloněná horní sekce v celé šíři zařízení alespoň 45 stupňů od roviny faderů, km. rozsah min. 15Hz-21kHz, výstupní impedance XLR max 50 ohm, maximální vstupní úroveň na TRS vstupech min +20dBu, rozměry max, 900 x 610 x 260 mm, hmotnost 22-25kg | 1 | ks |
| XLR-XLR kabel 7m (Gotham, Neutrik) | Kabel XLRM-XLRF délky 7m z kvalitního dvojitě plošně stíněného mikrofonního kabelu, osazený značkovými XLR konektory | 30 | ks |

**Nákup ozvučení školní auly:**

Celková kupní cena zboží bez DPH 543 220,- Kč

(slovy: pět set čtyřicet tři tisíc dvě stě dvacet korun českých)

DPH 21% 114 076,20 Kč

Celková kupní cena zboží vč. DPH 21% 657 296,20 Kč

(slovy: šest set padesát sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun českých dvacet haléřů)

Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zboží.

**II.**

**Finanční ujednání**

Touto smlouvou prodávající prodává předmět koupě do vlastnictví kupujícímu, který je do svého vlastnictví přijímá a kupuje za dohodnutou celkovou kupní cenu celkem 657 296,20 Kč vč. DPH (slovy: šest set padesát sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun českých dvacet haléřů) včetně daně z přidané hodnoty), kdy podrobný rozpis celkové kupní ceny je uveden v čl. I. výše.

Obě smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí fakturu nejpozději do 30 dnů po jejím převzetí bankovním převodem na účet prodávajícího při splnění podmínky předchozího řádného a včasného dodání předmětu koupě kupujícímu vč. uvedení do provozu. Uhrazením faktury se rozumí připsání celé uvedené částky na účet prodávajícího. Kupující uhradí tuto částku po řádném a včasném předání předmětu koupě potvrzeném kupujícím na dodacích listech vč. uvedení do provozu, potvrzeném kupujícím.

**Kupující neposkytuje žádné zálohové platby.**

Vlastnická práva přechází na stranu kupujícího dodáním předmětu koupě. Od data převzetí předmětu koupě odpovídá za případné škody na předmětu koupě kupující, s výjimkou doby uvádění předmětu koupě do provozu, kdy odpovídá prodávající.

**Ostatní práce zahrnuté v ceně s termínem plnění v den dodání**

* předání technických podkladů pro instalaci zařízení
* doprava zařízení na místo
* manipulace, rozbalení, ustavení

- připojení včetně montážního materiálu

- technické zaškolení a seznámení se správnou provozní údržbou

**III.**

**Termíny předání zboží**

Uvedené zboží bude dodáno nejpozději do30. 4. 2024. Dodáním zboží se rozumí jeho fyzické převzetí stranou kupující (stvrzené podepsaným dodacím listem) na adrese kupujícího, uvedené v záhlaví této smlouvy. Doprava zboží do sídla kupujícího je plně zahrnuta v kupní ceně zboží.

**IV.**

**Záruční a pozáruční podmínky, servis**

Záruka ve smyslu zákona na výše uvedený předmět smlouvy je **24 měsíců**. Záruka začíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu kupujícím.

Veškerý záruční servis bude zahájen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne oznámení závady. Reklamace uplatňuje kupující neprodleně písemnou formou u prodávajícího. Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněné reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

**V.**

**Smluvní sankce**

# Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% tj. 328,65Kč z celkové ceny díla vč. DPH z nedodaného předmětu plnění, a to za každý den prodlení.

Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% tj. 328,65 Kč

vč. DPH za pozdní záruční servis, a to za každý den prodlení. (viz čl. IV)

Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním, instalací zboží a/nebo s vyřízením reklamace delším než 30 dnů je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy z jiných, v zákoně uvedených důvodů.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah kupní smlouvy a že tuto kupní smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážené vůle. Na základě této skutečnosti připojují svoje podpisy.
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích - prodávající obdrží 1 paré a kupující 2 paré.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru) v platném znění zajistí Hotelová škola a Gymnázium Radlická bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.
6. Prodávající souhlasí s tím, že Hotelová škola a Gymnázium Radlická může o předmětné smlouvě poskytovat informace v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v plném znění s výjimkou cen jednotlivých položek v položkovém rozpočtu.

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – cenová nabídka

V Praze dne 18. 3. 2024 V Praze dne 26. 3. 2024

Kupující: Prodávající:

Hotelová škola a Gymnázium Radlická AUDIOPRO s.r.o.

Ing. Milan Novotný, ředitel Jana Hroncová, jednatelka

Kateřina Markupová

správce rozpočtu 6