**Rozpis techniky na akci 5. 9. 2024 – platforma 14|15 Zlín**

**STAGE**

- podium Nivtec 12x10m, výška 120cm (černá tkanina) + elevace pro filharmonii

- zábradlí po celém obvodě podia

- zastřešená monitorová přípravna pro zvukaře o rozměru 6x4m

- 2m schody po obou stranách podia

- konstrukce zastřešení Milos 13x11m, výška 7,5m, na motorech, veškeré bezpečnostní prvky, kotvení (zde pomocí IBC nádrží)

**OZVUČENÍ**

- zvukový závěsný systém L Acoustics KARA 18ks + 8ks SB28 + frontfill 2ks ARCS

- podiové monitory 8ks L Acoustics X12

- veškerá podiová technika (kabely, stativy, mikrofony)

- mixážní pult ALLEN HEATH

**OSVĚTLENÍ**

- 8ks LED WASH ROBE LED beam 350 – zadní truss

- 8ks Refugee 17R beam/spot – zadní truss

- 6ks LED WASH ROBE LED beam 350 – přední truss

- 4ks Refugee 17R beam/spot – přední truss

- 8ks PAR 56 - přední truss

- 4ks LED Blinder 400W – přední truss

- 4ks Refugee 17R beam/spot – podlaha

- světelný pult Chamsys MQ80

- případné doplnění o followspoty z FOH

**OSTATNÍ TECHNIKA**

- stánek na mixy do režie

- kabelové přejezdy

- přívodní silové kabely + rozvaděče

- černá tkanina po celém obvodu stage