Příloha č. 1 Dodatku č. 2 SOD 885/2023 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 08.03.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - soupis změn

Stavba: Olešnička v k.ú. Huntířov - vícepráce a méněpráce

Místo: VT Olešnička Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO2\_více SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce 106 202,34 128 504,83

SO2\_méne SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce -868,59 -1 050,99

SO3\_mene SO3 stabilizace objektu v úseku U3 - méněpráce -14 664,48 -17 744,02

SO3\_vice SO3 stabilizace objektu v úseku U3 - vícepráce 200 504,78 242 610,78

Celkem vícepráce: 306 707,12 371 115,61

Celkem méněpráce: -15 533,07 -18 795,01

Cena dodatečných stavebních prací: 291 174,05 352 320,60

Za objednatele:

Za protektanta:

Za zhotovitele:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 26353571

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 28364643

AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2024/01\_oles

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z

cenových a technických podmínek ÚRS.

105 333,75

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 105 333,75 22 120,09

12,00% 0,00 0,00

CZK 127 453,84

Strana 1 z 9

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/01\_oles

Stavba:

Místo: VT Olešnička Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1. 3. 2024

AV ProENVI, s.r.o.

-868,59 -1 050,99

SO2\_mén

e

SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce

105 333,75 127 453,84

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO2\_více SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce 106 202,34 128 504,83

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

Strana 2 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 26353571

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 28364643

AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 202,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 202,34 21,00% 22 302,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 504,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO2\_více - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce

Strana 3 z 9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 202,34

HSV - Práce a dodávky HSV 106 202,34

1 - Zemní práce 18 250,33

4 - Vodorovné konstrukce 75 214,54

998 - Přesun hmot 12 737,47

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO2\_více - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce

Strana 4 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 202,34

D HSV Práce a dodávky HSV 106 202,34

D 1 Zemní práce 18 250,33

2 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50

do 100 m3

m3 5,400 485,00 2 619,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/132251253

P

Poznámka k položce:

Hloubení pro zákaldy uvažováno pouze jako částečné po provedeném

bourání zdí cca 50%

VV

"hloubení počítáno z řezu pro úsek, rozměry odečteny z CAD\*

délka"

VV (4+11)\*0,6\*0,6 "pro základ břehových rovnanin pod úsekem" 5,400

43 K 166151101

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,400 148,00 799,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/166151101

VV

(4+11)\*0,6\*0,6 "pro základubřehových rovnanin pod úsekem

na terénní úpravy"

5,400

42 K 166151121

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy

těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 78,324 177,00 13 863,35 CS ÚRS 2021 02

PP

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti III,

skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/166151121

VV

26,108\*3 "postupné přehazování kamane pro stavbu rovnanin

korytem"

78,324

10 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

m2 35,400 7,10 251,34 CS ÚRS 2021 02

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/181411121

P

Poznámka k položce:

- za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku

VV

"ohumusování, dle D.4 a D.7, délka useku v řezu \*vztažná

délka mezi řezy"

VV 4\*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu LB" 4,800

VV (15+10,5)\*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu PB" 30,600

VV Součet 35,400

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,590 250,00 147,50 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní univerzál

P

Poznámka k položce:

cca 5 kg na 300 m2

tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV 35,4/300\*5 0,590

12 K 181006112

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a

ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

m2 35,400 16,10 569,94 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5,

tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/181006112

P

Poznámka k položce:

zeminy vhodné z provedného výkopku

VV

"ohumusování, dle D.4 a D.7, délka useku v řezu \*vztažná

délka mezi řezy"

VV 4\*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu LB" 4,800

VV (15+10,5)\*1,2 " nad novou rovninou a u přístupu PB" 30,600

VV Součet 35,400

D 4 Vodorovné konstrukce 75 214,54

27 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes

80 do 200 kg

m3 26,108 2 880,90 75 214,54 CS ÚRS 2021 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné

objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes

80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/463211152

P

Poznámka k položce:

- uvažován čedič dle dohody s AOPK

- obklad a rovnanina se líší pouze sklonem návodního líce, požadavky

na kvalitu výstavby a rovnání kamenů jsou obdobné,

- za rub obou konstrukcí je nutno provést filtr stejně jako pod konstrukce

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO2\_více - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - více práce

Strana 5 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prodloužené břehové opevnění v stavebních úsecích U2"

VV 4\*(2,2+1,8)\*0,55 "obdoba dle výkresu D.5a, řez C, L a PB" 8,800

VV 11\*2,2\*0,55 "obdoba dle výkresu D.5a, řez C, PB" 13,310

VV "doložení kamene na stávající rovnaniny"

VV 5,9\*(0,6+0,45)\*0,5 "v profilu řezu C " 3,098

VV 4,5\*0,4\*0,5 "v profilu řezu E " 0,900

VV Součet 26,108

D 998 Přesun hmot 12 737,47

41 K 998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 48,248 264,00 12 737,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998332011

Strana 6 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 26353571

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 28364643

AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -868,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -868,59 21,00% -182,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 050,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO2\_méne - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce

Strana 7 z 9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -868,59

HSV - Práce a dodávky HSV -868,59

4 - Vodorovné konstrukce -666,10

998 - Přesun hmot -202,49

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO2\_méne - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce

Strana 8 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -868,59

D HSV Práce a dodávky HSV -868,59

D 4 Vodorovné konstrukce -666,10

26 K 462512270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých

kamenů do 200 kg

m3 -0,315 2 114,60 -666,10 CS ÚRS 2021 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s

proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/462512270

P

Poznámka k položce:

- za použití kamene okolo 80-100 kg - čedič

- proštěrkováním se rozumí požadované prosypání konstrukce fr. 16-

32mm

VV

"přechod z břehového opevnění na stávající koryto v

stavebních úsecích U2"

VV 2\*0,45\*0,35\*(-1) "dle výkresu D.5a, řez A pod řezem B" -0,315

VV Součet -0,315

D 998 Přesun hmot -202,49

41 K 998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t -0,767 264,00 -202,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998332011

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO2\_méne - SO2 stabilizace koryta v úseku U2 - méně práce

Strana 9 z 9

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 263 535 71

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 28364643

AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 224 866,76

21,00% 185 840,30 39 026,46

12,00% 0,00 0,00

202312\_oles(1)

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z

cenových a technických podmínek ÚRS.

185 840,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 9

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202312\_oles(1)

Stavba:

Místo: VT Olešnička Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO3\_vice SO3 stabilizace objektu v úseku U3 200 504,78 242 610,78

185 840,30 224 866,76

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-14 664,48 -17 744,02

SO3\_men

e

SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

6. 12. 2021

AV ProENVI, s.r.o.

Strana 2 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 263 535 71

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 28364643

AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 664,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -14 664,48 21,00% -3 079,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -17 744,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO3\_mene - SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Strana 3 z 9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 664,48

HSV - Práce a dodávky HSV -14 664,48

2 - Zakládání -9 632,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce -4 772,80

998 - Přesun hmot -258,72

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO3\_mene - SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Strana 4 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -14 664,48

D HSV Práce a dodávky HSV -14 664,48

D 2 Zakládání -9 632,96

7 K 274315412

Základové konstrukce z betonu pasy prostého se

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 -0,304 4 020,00 -1 222,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na

prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/274315412

P

Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF3, S3 kamenivo frakce 0/22

VV

1,15\*0,8\*0,33\*(-1) "zmenšení základu stupně dle výkresu

D.6a, řez A a G"

-0,304

8 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

zřízení ploc

m2 -4,125 1 540,00 -6 352,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/321351010

P

Poznámka k položce:

líc nadzákladu tvoří kamenné zdivo , slouží jako ztracené bednění

VV 1,1\*0,8\*2\*(-1) "zkrácení základu stupně" -1,760

VV 1,1\*2,15\*(-1) "zkrácení rubu nadzákladu" -2,365

VV Součet -4,125

9 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

odstranění p

m2 -4,125 499,00 -2 058,38 CS ÚRS 2021 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/321352010

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 772,80

11 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních

staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní

stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene

lomařsky upraven

m3 -0,304 9 150,00 -2 781,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na

cementovou maltu MC25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/321213345

P

Poznámka k položce:

- za použití čediče

- zdící a spárovací malta MC25

VV (0,8\*1,15\*0,33)\*(-1) "zkrácení nadzákladu stupně" -0,304

14 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 -0,304 6 550,00 -1 991,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/321321115

VV 0,8\*1,15\*0,33\*(-1) "zkrácení nadzákladu stupně" -0,304

D 998 Přesun hmot -258,72

30 K 998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t -0,980 264,00 -258,72 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998332011

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO3\_mene - SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Strana 5 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 263 535 71

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 28364643

AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 504,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 504,78 21,00% 42 106,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 610,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO3\_vice - SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Strana 6 z 9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 504,78

HSV - Práce a dodávky HSV 200 504,78

1 - Zemní práce 38 041,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 220,00

4 - Vodorovné konstrukce 60 268,28

998 - Přesun hmot 24 974,66

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO3\_vice - SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Strana 7 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VT Olešnička Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 504,78

D HSV Práce a dodávky HSV 200 504,78

D 1 Zemní práce 38 041,84

31 K 151101201

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo

vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2 25,519 117,00 2 985,72 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné,

hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/151101201

VV "započteno změnešení konstrukce

VV

6,0\*0,8\*2+0,8\*0,75\*2 "základ stupně dle výkresu D.6a, řez A a

G"

10,800

VV

6,0\*1,15+1,27\*1.85\*2+2,4\*0,65\*2 "pro rub a boky nadzákladu

stupně dle výkresu D.6a, řez A a G"

14,719

VV Součet 25,519

32 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 25,519 34,70 885,51 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/151101211

33 K 151101301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním při pažení příložném,

hloubky do 4 m

m3 29,934 63,80 1 909,79 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním

při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/151101301

VV 6\*1,25\*0,9 "základ stupně dle výkresu D.6a, řez A a G" 6,750

VV

8,4\*1,15\*2,4 "pro rub a boky nadzákladu stupně dle výkresu

D.6a, řez A a G"

23,184

VV Součet 29,934

34 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu

pažení příložného, hloubky do 4 m

m3 1,000 13,90 13,90 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost

do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/151101311

6 K R 02

Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení

(poplatku) dle platné legislativy

t 51,145 630,50 32 246,92

PP

Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

P

Poznámka k položce:

uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima

VV 27,646\*1,85 "zvodněla zemina, nadbytečný výkop" 51,145

VV Součet 51,145

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 220,00

13 K 321312112

Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad,

jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních

konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opra

m3 11,000 7 020,00 77 220,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží

a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních

konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3

m3 jednotlivě prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/321312112

P

Poznámka k položce:

provedení napojení bude odsouhlaseno TDI stavby

dle dodáků

VV "13.10.2023 podbetonování betonového objektu U3"

VV 1,5+0,5 2,000

VV "16.10.2023 podbetonování betonového objektu U3"

VV 0,5 0,500

VV "17.10.2023 podbetonování betonového objektu U3"

VV 6 6,000

VV "1.11.2023 podbetonování betonového objektu U3"

VV 2,5 2,500

VV Součet 11,000

D 4 Vodorovné konstrukce 60 268,28

22 K 462512270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých

kamenů do 200 kg

m3 27,646 2 180,00 60 268,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s

proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/462512270

Olešnička v k.ú. Huntířov – vice a mene prace

SO3\_vice - SO3 stabilizace objektu v úseku U3

Strana 8 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- za použití kamene okolo 80-100 kg - čedič

- proštěrkováním se rozumí požadované prosypání konstrukce fr. 16-

32mm

VV

"Těžký kamenný zához pod rovnaninu U3, dodání na stavbu \_

dle vážních lístků/mh objektu"

VV "3.11.2023"

VV 16,18/2,434 6,647

VV "6.11.2023"

VV 17,89/2,434 7,350

VV "7.11.2023"

VV 17,83/2,434 7,325

VV "9.11.2023"

VV 18,13/2,434 7,449

VV "Odpočet z původního rozpočtu"

VV -1,125 -1,125

VV Součet 27,646

D 998 Přesun hmot 24 974,66

30 K 998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 94,601 264,00 24 974,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998332011

Strana 9 z 9