|  |
| --- |
| VÝKAZ VÝMĚR - soupis prací |
| oddíl | č-pol | VOst | poloika | materiál/popis |  | rozměr v mm |  |  |  |  | J poznámka |
| A | n | *r* |  |  |  |
|  | 1 | 19.1 | Panel pro informace o V - 21 m2 | Dtd 15 mm, dfevěný rám, broušené. tmelené, nátěr dle RAL ♦ polička z mdf - dle výkresu | 7000 | 2900 | 260 |  | 1 ks | 20000.00 K | 20000,00 | 1 |
|  | 1.1 | 18.1 | Pane! pro Informace o V - 21 m2 | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL \* polička z mdí - dle výkresu | 7000 | 2900 | 260 |  | 1 ks | 13 000.00 | 13 000,00 |  |
| L | 2 | 20.2 | Panel s mapou V \* boční “uši" • 18 m2 | Dtd 16 mm. dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 3200 | 3500 | 76 |  | ks | 13 000.00 K | 13 000,00 |  |
| >- | 2.1 | 20,21 | Panel s mapou V \* boční "uši" - 1B m2 | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, brouíeně. tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 3100 | 3500 | 76 |  | ks | 9 000,00 K | i 9 000,00 |  |
| 1. | 3 | 22,23 | vstupní brána | Dtd a mdf 16 mm. dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL-dle výkresu | 7000 | 3500 | 250 |  | ks | 50000,00 K | 500CO.0OK |  |
| I- | 3.1 | 22,23 | vstupní brána | MONTÁŽ - Dtd a mdf 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 7000 | 3500 | 250 |  | ks | 19 000,00 K | 19 000,00 K |  |
| •- | 4 | 24 | Konstrukce pro zavěšení Sál | kovová kosntrukce jekl 50x50x3 mm. nástřik dle RAL - dle výkresu | 11850 | 3500 | 1 400 |  | ks | 20 000,00 K | 20000,00 K |  |
| >■ | 4.1 | 24 | Konstrukce pro zavěšení Sál | MONTÁŽ - kovová kosntrukce jekl 50x50x3 mm. nástřik dle RAL - dle výkresu | 11850 | 3500 | 400 |  | ks | 10000,00 Kč | 10000,00 K |  |
|  | 4.2 | 25 | tisk Sál | stuhy / šerpy s potiskem - dle výkresu, zapošltl. instalace 85 ks | 100 | 2500 | 1 | 212, | bm | 100,00 Kč | 2125O.CX) K |  |
|  | 4.3 | 25 | tisk šál | MONTÁŽ-stuhy / šerpy s potiskem-dle výkresu, zápolili, instalace 85 ks | 100 | 2500 | » | 212,5 | bm | 30,00 Kč | 6 375,00 K |  |
| 1. | 5 | 30 o 35 | Dům číslo 1. stěna s paneláli v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlcním | Dtd 16 mm. dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 3 mm. Integrované LED osvětlení, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | 2500 | 3500 | 600 |  |  | 21000,00 Kč | 21000.00 Kč |  |
| >■ | 5.1 | 30a 35 | Dům číslo 1. stěna s panelářív podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlcním | MONTÁŽ • Dtd 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm. integrované LED osvětleni, nátěr dle RAL - dle výkresu - ber skla a LEO pásku | 2500 | 3500 | 6C0 |  | ks | 15000,00 Kč | 15 000,00 Kč |  |
| I- | 5.2 | 30 a35 | Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.1 včetně Supliku na sorbční | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené. nátěr dle RAL • dle výkresu | 1200 | 1200 | 600 | 1 | ks | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |  |
|  | 5.3 | 30 a 35 | Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.l včetně Supliku na sorbční | MONTÁŽ - Dtd 16 mm. dřevěný rám, broušené, tmelené. nátěr dle RAL - dle výkresu | 1200 | 1200 | 600 | 1 | ks | 5 000,00 Kč | 5 000.00 Kč |  |
|  | 5.4 | 30 a35 | Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.2 včetně Supliku na sorbční kazety. | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, metené . nátěr dle RAL - dle výkresu | 700 | 1200 | 600 | 1 | ks | 4 000,00 Kč | 4 000.00 Kč |  |
|  | 5.5 | 30 a 35 | Dům číslo 1. integrovaná vitrína č.2 včetně Supliku na sorbční | MONTÁŽ - Dtd 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmelené, idtěr dle RAL - dle výkresu | 700 | 1200 | 600 | 1 | ks | 4 000.00 Kč | 4 000.00 Kč |  |
| 1- | 5.S | 30 a35 | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 8 mm k Integrované vitríně č.1 | iezpečnostní sklo 8 mm VSG 4/4/1, hrany broušené včetně vrtáni | 1200 | 1200 | 8 | 1 | ks | 2 500.00 Kč | 2 5CO.OOKČ |  |
| 1. | 5.7 | 30 a35 | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 3 mm k Integrované vitríně č.l | vtONTÁŽ - Bezpečnostní sklo 6 mm VSG 4/4/1, hrany broušené včetně vrtáni | 1200 | 1200 | 8 | 1 | ks | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| I- | 5.8 | 30 a35 | Dům číslo 1. Bezpečnostní sklo 3 nm k Integrované vitríně č.2 |  | 700 | 1200 | 8 | 1 | ks | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| «• | 5.9 | 30 a 35 | >ům číslo i. Bezpečnostní sklo 8 nm k integrované vitríně č.2 |  | 700 | 1200 | 8 | 1 | ks | 1 500.00 Kč | 1500,00 Kč |  |
| >• | 5.10 | 30 a35 | ům číslo 1. AL profil pro LED světleni 45’ k integrované vitríně 1 | L profil rohový pro upevnění LEO pásku pod ůhledm 45\*. rotil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz ýkres. | 1200 | 30 | 30 | 1.2 | bm | 300,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| 1. | 5.11 |  | ům číslo 1. AL profil pro LED světleni45\* k integrované vitríně 1 | AONTÁŽ - AL prolil rohový pro upevněni LEO pásku pod hledrn 45\*. profil bude nalepen, nebo našroubován do tríny - viz výkres. | 1200 | 30 | 30 |  | bm | 100,00 Kč | 120.00 Kč |  |
| 1 | 5.12 | 30a35 | ům číslo 1. AL profil pro LED světlení 45\* k Integrované vitríně i | L profil rohový pro upevněni LEO pásku pod ůhledm 45\*, rofil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz ýkres. | 700 | 30 | 30 | 0.7 | bm | 300,00 Kč | 210,00 Kč |  |
| I- | 5.13 | 30 a35 | ům číslo 1. AL profil pro LED světlení 45\* k integrované vitríně 2 | 4ONTÁŽ - AL profil rohový pro upevněni LEO pásku pod hledrn 45\*. profil bude nalepen, nebo našroubován do tríny-viz výkres. | 700 | 30 | 30 | 0.7 | m | 100,00 Kč | 70.00 Kč |  |
|  | 5.14 | 6-28,29a i34 s | ům číslo 1. AL zasklívací profil k tegrované vitríně č.l včetně ( sojovacího materiálu | sklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován vitríny • viz výkres. | 1300 | 1300 |  | 5,2 | m | 850,00 Kč | 4 420,00 Kč |  |
|  | 5.15 | 30a °35 í | ům číslo L AI zasklívací profil k tegrované vitríně č.l včetně (ojovaciho materiálu | ONTÁŽ • zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo ašroubován do vitríny • viz výkres. | 1300 | 1300 |  | 5.2 | m | 400.00 Kč | 2 020.00 Kč |  |
| I- | 5.16 | s | um číslo 1. AL zasklívací profil k \* tegrované vitríně č.l včetně { >ojovaciho materiálu | sklívací p-'ofil, profil bude nalepen, nebo našroubován vitríny - viz výkres. | 300 | 1300 |  | 4.2 | m | 850,00 Kč | 3 570,00 Kč |  |
|  | 5.1, | 0 0a .35 s | um číslo 1. AL zasklívací profil k egrované vitríně č.l včetně ojovaciho materiálu | ONTÁŽ - zasklívací profil. profil bude nalepen, nebo šroubován do vitríny - viz výkres. | 800 | 1300 |  | 4,2 |  | 400,00 Kč | 2 680,00 Kč |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.18 | 30 > 35 | S < it§ I Í! a S | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K • viz výkres. | 1200 |  |  |  | bm | 200,00 Kč | 240.00 Kč |  |
|  | 5.19 | 30 a35 | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitriné č.l | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | 1200 |  |  | 1.2 | bm | 100.00 Kč | 120,00 Kč |  |
| I. | 520 | 30 a35 | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitriné č.2 | LEO pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | 700 |  |  | 0,7 | bm | 200,00 Kč | 140.00 Kč |  |
| I. | 5.21 | 30435 | Dům číslo 1. LED pásek k integrované vitríně č.2 | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - víz výkres. | • |  |  | »•’ | bm | 100.00 Kč | 70.00 Kč |  |
| 1. | 5.22 | ... 35 | Dům číslo 1. Trafo 12V ■ 60W pro LEO pásek k integrované vitríně | Trafo pro LED pásek 12V - 60W |  |  |  | 2 | ks | 650,00 Kč | 1 300,00 Kč |  |
| 1. | 5.23 | 30 a35 | Dům číslo 1. Trafo 12V - 60W pro LEO pásek k integrované vitriné č.1 a 2 | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 60W |  |  |  | 2 | ks | 250.00 Kč | 500.00 Kč |  |
| «• | 5M | 30 a35 | Dům číslo 1. LED DIMERT 12Vpro LED pásek k integrované vitríně č. ... | LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně |  |  |  |  | ks | 250.00 Kč | 500,00 Kč |  |
|  |  | 30 a35 | Dům čisto 1. LED DIMERT 12V pro LEO pásek k integrované vitríně č. Ia2 | MONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně |  |  |  | 2 | ks | 150,00 Kč | 300.00 Kč |  |
|  | 526 | 31a 35 | Dům číslo 2. stěna s pancláii v podobě domů s integrovaným, vitrínami s osétlenim | Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LEO osvětleni, nátěr dle RAL - dle výkresu • bez skla a LED pásku | 2000 | 3100 | =00 | 1 | •« | 18000,00 Kč | 0,00 Kč |  |
| L | 5.27 | 31a35 | Dům číslo 2. stěna s paneláii v podobě domů s integrovaným, vitrínami s osé tlením | MONTÁŽ - Old 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 3 mm. integrované LED osvětleni. nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | 2000 | 3100 | 600 | 1 | ks | 11500,00 Kč | 11500,00 Kč |  |
|  | 5.28 | 31a 35 | Dům číslo 2. inegrovaná vitrína č.l včetně Supliku na sorbční kasety. | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm. dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL • dle výkresu | 1700 | 1500 | 600 |  | ks | 7 200.00 Kč | 7 200.00 Kč |  |
|  | SJ9 | 31a 15 | Dům číslo 2. inegrovaná vitrína č.l včetně Supliku na sorbčni karety. | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené, nátěr dle RAL • dle výkresu | 1700 | 1500 | 600 |  |  | 7 200,00 Kč | 7 200.00 Kč |  |
| <• |  | ...35 | Dům číslo 2. Bezpečnostní sklo 3 mm k integrované vitríně č.l |  | 1700 | 1500 | 8 | l | \* | 4 150.00 Kč | 4 150.00 Kč |  |
| »• | 5.31 | 31a 35 | Dům číslo 2. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitriné č.l |  | 1700 | 1500 | 3 | 1 | ks | 3 850,00 Kč | 3 S50.00 Kč |  |
| « | 5.32 | 31a35 | Dům číslo 2. AI prolil pro LEO osvětleni 45' k integrované vitríně Č.1 | AL profil rohový pro upevněni LED pásku pod ůhledrn 45‘, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz | 1700 | 30 | 30 | W | bm | 300,00 Kč | 510,00 Kč |  |
| I | 5.33 | 31a 35 | Dům číslo 2. AL profil pro LEO osvětleni 45’ k integrované vitríně | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod ůhledrn 45\*. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz výkres. | 1700 | 30 | 30 | 1.7 | bm | 100,00 Kč | 170.00 Kč |  |
| • | 5.34 | 31a35 | •= ■?iíi < i E ili •í 1 i | zasklívací profil. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz výkres. | 1800 | 1600 | 50 | 6.8 | bm | 350.00 Kč | 5 780.00 Kč |  |
| I | 5.35 | ...35 | Dům čisto 2. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.1 včetně spojovacího materiálu | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | 1800 | 1600 | 50 | 6.8 | bm | 400.00 Kč | 2 720.00 Kč |  |
|  | 5.36 | 315 35 | Dům číslo 2. LED pásek k integrované vitríně č.l | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum -ICOOX - viz výkres. | 1700 |  |  | 1.7 | bm | 200.00 Kč | 340.00 Kč |  |
|  | 5.37 | 31a35 | Dům číslo 2. LED pásek k integrované vitríně č. 1 | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | 1700 |  |  | 1.7 | brr. | 100,00 Kč | 170,00 Kč |  |
| ■- | 5.38 | 31a 35 | Dům číslo 2. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l | Trafo pro LED pásek 12V - 60W |  |  |  | 1 | ks | 650,00 Kč | 650,00 Kč |  |
| >■ | 5.39 | 31a 35 | Dům číslo 2. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně 1.1 | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V • 60W |  |  |  | 1 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |
|  | 540 | 31a 35 | Dům čisto 2. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č. 1 | LEO DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně |  |  |  | 1 | ks | 250.00 Kč | 250.00 Kč |  |
|  | ... | 31a35 | Dům číslo 2. LED DIMERT 12V pro LEO pásek k integrované vitriné č. 1 | MONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LEO pásek ve vitríně |  |  |  | 1 | ks | 150.00 Kč | 150.00 Kč |  |
|  | 5.42 | 32 a35 | Dům číslo 3. stěna s panelátl v podobě domů s integrovanými vitrínami s osřtlením | Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm. integrované LED osvětleni. nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | 2300 | 3300 | 600 | 1 | ks | 31000,00 Kč | 31000.00 Kč |  |
|  | 5.43 | 32 a35 | Dům číslo 3. stěna s paneláží v podobě domů s integrovanými vitrínami s osžtlemm | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm. Integrované LED osvětleni .nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | 2300 | 3300 | 600 | 1 | ks | 15000,00 Kč | 15000,00 Kč |  |
|  | 5.44 | 32 a35 | Dům číslo 3. inegrovaná vitrína ti a 2 včetné Supliku na sorbční kazety. | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1000 | 1600 | 600 | 2 | ks | 6 800,00 Kč | 13 600,00 Kč |  |
| •• | 5.45 | 32 a35 | Dům číslo 3. inegrovaná vitrína č.l a 2 včetně šuplíku na sorbčni kazety. | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené. nátěr dle RAL - dle výkresu | 1000 | 1600 | 600 | 2 | ks | 5 500.00 Kč | 11 000,00 Kč |  |
| L | 5.46 | 32 a35 | Dům číslo 3. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrovsné vitríně č.l a 2 |  | 1000 | 1EC0 | 8 | 2 | ks | 5 500.00 Kč | 11 000.00 Kč |  |
| «• | 5.47 | 32 a35 | Dům číslo 3. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l a 2 |  | 1000 | 1GC0 | 8 | 2 | ks | 5 000,00 Kč | 10 000.00 KČ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.JS | 3235 | Dům čisto 3. At prof;! pro LED osvětleni 45' k integrované vitrir Í.13 2 | AL profil rohový pro upevněni LED pásku ped úhledm 45" prolil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz | 2000 | 30 | 30 |  | 2 bm | 300,00 K | 600,00 | č |
| <■ | 5.49 | 3235 | Dům číslo 3. AL profil pro LED osvětleni 45' k integrované vitrín | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevněni LED pásku pod úhledm 45". profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | 2CCO | 30 | 30 |  | bm | 100.00 | 200,00 | č |
|  | 5.50 | 32 a35 | Dům číslo 3. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l a 2 včetně spojovacího materiálu | zasklívací profil. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz výkres. | 2100 | 1700 | 50 |  | bm | 850.00 K | 9 350,00 | č |
| I- | 5.51 | 32 a35 | Dům čisto 3. AL zasklívací profil k integrované vitríně Č.1 a 2 včetně spojovacího materiálu | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - vit výkres. | 2100 | 1700 | 50 | 1 | bm | 400.00 K | 4 400,00 |  |
|  | 5.52 | 32 a35 | Dům čislo 3. LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4C0CK - viz výkres. | 2000 |  |  |  | bm | 206.00 K | J 400.00 |  |
|  | 5.53 | 32 a35 | □úm čislo 3. LED pásek k integrované vitríně či a 2 | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - viz výkres. | 2000 |  |  |  | bm | 100.00 K | 200,00 K |  |
|  | 5.54 | 32 a35 | Dům čislo 3. Trafo 12V - 60W pro LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | Trafo pro LED pásek 12V • 50W |  |  |  |  | ks | 650,00 K | 1 300,00 K |  |
| 1. | 5.55 | 32 a35 | Dům čislo 3. Trafo 12V - 60W pro LEO pásek k integrované vitríně ČI a 2 | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 60W |  |  |  |  | ks | 250,00 K | 500,00 K |  |
| 1. | 5.56 | 32 a 35 | loům čisto 3. LED OIMERT 12Vpro LED pásek k integrované vitríně č. Ia2 | LED DIMER 12V pro LED pásek ve vitríně |  |  |  |  | ks | 250,00 Kč | 500,00 K |  |
| '• | 5.57 | 32 a35 | Dům čisto 3. LEO DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č. lal | MONTÁŽ • LED DIMER 12V pro LEO pásek ve vitríně |  |  |  |  | k» | 150.00 Kč | 300.00 K |  |
|  | 5 58 | 33a 35 | Dům čislo 4. stěna s pandáží v podobá domů s integrovanými vitrínami s osětlenim | Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětleni, nátěr dle RAL - dle výkresu - bez skla a LED pásku | 1800 | 3100 | 500 |  | ks | 22 000.00 Kč | 22 COC.OO K |  |
| '■ | 5.59 | 33 a35 | Dům číslo 4. stěna s panelálí v podobě domů s integrovanými vitrínami s osětlenim | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené, vsazeno bezpečnostní sklo 8 mm, integrované LED osvětleni. nátér dle RAL- dle výkresu - bet skla a LEO pásku | 1800 | 3100 | 500 | 1 | ks | 12 500,00 Kč | 12 500.60 Kč |  |
| 1 | 5.60 | 33 a35 | Dům čislo 4. inegrovaná vitrína £1 včetně Supliku na sorbčni karety. | KONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1500 | 1500 | 500 | 1 | ks | 9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč |  |
| '• | 5.61 | 33 a 35 | Oům čisto 4. inegrovaná vitrína čl včetně šuplíku na sorbčni karety. | MONTÁŽ - Dtd 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmelené. nátěr dle RAL - dle výkresu | 1500 | 1500 | SCO | 1 | ks | 6 500.00 Kč | 6 500.00 Kč |  |
| I- | 5.62 | 33 a35 | Dům čisto 4. Bezpečnostní sklo 3 mm k integrované vitríně čl |  | 1500 | 1500 | 8 | 1 | ks | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |  |
| t | 5.63 | 33 a 35 | Oům čisto 4. Bezpečnostní sklo 3 mm k integrované vitríně čl |  | 1500 | 1500 | 8 | 1 | ks | 5 500.00 Kč | 5 500,00 Kč |  |
| ». | 5.64 | 33 a35 | Dům číslo 4. AL profil pro LED osvětleni 45" k integrované vitríně čl | AL prolil rohový pro upevněni LED pásku pod úhledm 45', profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - vit výkres. | 1500 | 30 | 30 | 1,5 | bm | 300,00 Kč | 450,00 Kč |  |
| »• | 5.65 | 33 a35 | 3ům čisto 4. AL profil pro LED osvětlení 45" k integrované vitríně čl | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevněni LEO pásku pod úhledm 45\*. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - víz výkres. | 1500 | 30 | 30 | 1.5 | bm | 100,00 Kč | 150,00 Kč |  |
|  | 5.66 | 33 a35 | Dům číslo 4. AL zasklívací profil k ntegrované vitríně č.l včetně spojovacího materiálu | zasklívací profil. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | 1603 | 1600 | 50 | 6.4 | bm | 850,00 Kč | 5 440.00 Kč |  |
| L | 5.67 | 33 a35 | 3ům čisto 4. AL zasklívací profil k ntegrované vilrině čl včetně pojovaciho materiálu | MONTÁŽ - zasklívací profil, profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz výkres. | 1600 | 1600 | 50 | 5.4 | bm | 400.00 Kč | 2 550,00 Kč |  |
| •• | 5.68 | 33 a35 | Dům číslo 4. LEO pásek k ntegrované vitríně čl | ED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 4000K - viz výkres. | 1500 |  |  | 1.5 | bm | 200,00 Kč | 300,00 KČ |  |
| «• | 5.69 | 33 a 35 | Dům čisto 4. LEO pásek k ntegrované vitríně č.l | MONTÁŽ - LED pásek 12 V • viz výkres. | 1500 |  |  | 1,5 | xn | 100,00 Kč | 150.00 Kč |  |
|  | 5.70 |  | Dům číslo 4. Trafo 12V • 60W pro ED pásek k integrované vitríně \_1 | rafo pro LED pásek 12V - 60W |  |  |  | 1 | *s* | 650,00 Kč | 650.00 Kč |  |
|  | 5.71 |  | ům čisto 4. Trafo 12V - 60W pro ED pásek k integrované vitríně .1 | tONTÁŽ - Trafo pro LEO pásek 12V - 60W |  |  |  |  |  | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |
| 1. | 5.72 |  | ům čisto 4. LED OIMERT 12Vpro ED pásek k integrované vitríně £ | ED DIMER 12V pro LEO pásek ve vitríně |  |  |  | 1 |  | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |
| I- | 5.73 |  | ům číslo 4. LEO OIMERT 12 V pro ED pásek k integrované vitríně č. | AONTÁŽ - LED DIMER 12V pro LEO pásek ve vitríně |  |  |  |  |  | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |
|  | 5.74 | ! | ům čisto 5. stěna s paneláíi v odobé domů s integrovanými trínami s osětlenim | td 16 mm. dřevěný rám. broušené, tmeleno, vsazeno ezpečnostnf sklo 8 mm. integrované LED osvětleni, nátěr e RAL - dle výkresu - bez skla a LEO pásku | 2500 | 3500 | 700 | 1 |  | 36000.00 Kč | 36 000,00 Kč] |  |
|  | 5.75 | .. | ům čisto 5. stěna s paneláh’ v 1 odobé domů s Integrovanými trínami s osětlenim | 4ONTÁŽ • Dtd 16 mm, dřevěný rám. broušené, tmelené, azeno bezpečnostní sklo 8 mm. Integrované LEO světleni, nátér dle RAL - dle výkresu ■ bez skla a LED ásku | 2500 | 3500 | 70C | 1 |  | 25000,00 Kč | 25 000,00 Kč |  |
|  | 5.76 | -j | ům čislo 5. integrovaná vitrína1 a 2 včetně Supliku na sorbčni , azety. | ONSTRUKCE - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, neleně. nátěr dle RAL - dle výkresu | 950 | 1100 | 700 | 2 |  | 5 500,00 Kč | 11060.00 Kč |  |
| 1. | 1.77 |  | ům čislo 5. integrovaná vitrínaL a 2 včetně Supliku na sorbčni f | ONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené, atěr dle RAL ■ dle výkresu | | 950 | 1100 | 700 | 2 |  | 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5.78 | 34 a 35 | Dům Cisto 5. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l a 2 |  | 950 | 1100 | 8 |  | ks | 3 500,00 Kč | 7 000.00 Kč |  |
|  | 5.79 | 34 a 35 | Dům čisto 5. Bezpečnostní sklo 8 mm k integrované vitríně č.l □ 2 |  | 950 | noo | 8 | 2 |  | 3 200,00 Kč | 6 400,00 Kč |  |
| t | 5.80 | 34 a 35 | Dům číslo 5. AL profil pro LED osvětleni 45‘ k ntegrcvané vitríně č.l a 2 | AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45", profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz | 950 | 30 | 30 | 2 | bm | 300,00 Kč | 600.00 Kč |  |
| I- | 5.81 | 34 a35 | Dům číslo 5. AI prohí pro LED osvětleni 45" k integrované vitríně č.la2 | MONTÁŽ - AL profil rohový pro upevnění LED pásku pod úhledm 45", profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny • viz výkres. | 950 | 30 | 30 | 2 | bm | 100,00 Kč | 200.CO Kč |  |
| I- | 5.82 | 34 a35 | Dům číslo 5. AL zasklívací profil k integrované vitríně č.l a 2 včetně spojovacího materiálu | zasklívací profil. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | 1050 | 1200 | 50 |  | bm | 850.00 Kč | 7 650.00 Kč |  |
| I. | 5.83 | 34a 35 | □ům číslo 5. AL zasklívací profil k integrované vitríně či a 2 včetně spojovacího materiálu | MONTÁŽ - zasklívací profil. profil bude nalepen, nebo našroubován do vitríny - viz výkres. | 1050 | 1200 | - | S | bm | 400,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |
| '• | 5.84 | 34 a 35 | Dům číslo 5. LED pásek k integrované vitríně Č.l a 2 | LED pásek 12 V barva světla bílá, spektrum 400QK - viz výkres. | 950 |  |  | 1,9 | bm | 200,00 Kč | 380.00 Kč |  |
| >• | s.as | 34 a 35 | Dům číslo 5. LED pásek k integrované vitríně č.l a 2 | MONTÁŽ - LED pásek 12 V - vit výkres. | 950 |  |  | 1.9 | bm | 100,00 Kč | 190,00 Kč |  |
|  | 5.86 | 34 a 35 | Dům číslo 5. Trafo 12V - 60W pro LíD oásek k integrované vitríně č.l a 2 | Train pro LED pásek 12V ■ GOW |  |  |  | 2 | ks | 650.00 Kč | 1 300.00 Kč |  |
| «■ | 5.87 | 34a 35 | Dům číslo 5. Tra.to 12 V - 60W pro LEO pásek k integrované vitríně č.1 a 2 | MONTÁŽ - Trafo pro LED pásek 12V - 60W |  |  |  | 2 | ks | 250.00 Kč | 500.00 Kč |  |
| I- | 5.88 | 34 a 35 | □ům číslo 5. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č la2 | LED DIMMER 12Vpro LED pásek ve vitríně |  |  |  |  | ks | 250.00 Kč | 500.00 Kč |  |
|  | 5.39 | 34 a 35 | □ům číslo 5. LED DIMERT 12V pro LED pásek k integrované vitríně č. Ia2 | MONTÁŽ - LED DIMMER 12V pro LED pásek ve vitríně |  |  |  | ! | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |
|  | 5.90 |  | KabelJt pro vitríny v domech čisto Laž5. | Kabel CYKY 2,5/ 3> 1.3 rozvedený od zásuvek |  |  |  | ICO | bm | 25.OOKČ | 2 500.00 Kč |  |
| 1. | 5.91 |  | Kabeláž pro vitríny v domech číslo laj 5. | Instalace - Kabel CYKY 2.5/ 3x1.3 rozvedený od zásuvek |  |  |  | 100 | bm | 35,00 Kč | 3 500.00 Kč |  |
| •• | 5.92 |  | Koncovka pro clektro kabclář k | Zástrčka ke každému přívodu k vitríně |  |  |  | « |  | 150,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |
| 1. | 5.93 |  | Koncovka pro elektro kabelář k vitrínám | Instalace - Zástrčka ke každému přívodu k vitriné |  |  |  | 3 | ks | 150.00 Kč | 1 20C.C0 Kč |  |
| >■ | 5.94 |  | Panel se servisními dvířky | Dtd 16 mm. dřevěný rám, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle výkresu | 800 | 2400 |  |  | ks | 6 000,00 Kč | 6 000.00 Kč |  |
| I. | 5.95 | 36 | Panel se servisními dvířky | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, dřevěný rám, broušené, tmelené , nátěr dle RAL - dle výkresu | 800 | 2400 | 60 | > | KS | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |  |
|  | 5.96 | 37 | cedule Č1A na dům či | Mdl 16 mm. dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1800 | 300 | 16 | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
|  | $.97 | 37 | cedule Č1A na dům č.l | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle HAL - dle výkresu | 1ECO | 300 | 16 | 1 | ks | 1 000,00 Kč | 1000.00 Kč |  |
| «• | 593 | 37 | cedule č.10 na dům ČI | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 300 | 5C0 | 16 | 1 | ks | 2000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
|  | 5.99 | 37 | cedule člB na dům č.l | MONTÁŽ • Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL- dle výkresu | 300 | 900 | 16 | 1 | ks | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |  |
| I- | 5.100 | 37 | cedule na dům č.2 | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1000 | 400 | 16 | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 OOO.CO Kč |  |
| '■ | 5.101 | 37 | cedule na dům č.2 | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1000 | 400 | 16 | 1 | ks | 1000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |
| L | 5.102 | 37 | cedule na dům Č.3 | *Mdl 16 mm. dřevěný* rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 2000 | 400 | 16 | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
| L | 5.103 | 3- | cedule na dům č.3 | MONTÁŽ - Mdf 16 mm. dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 2000 | 400 | 16 | I | ks | i 000,00 Kč | 1000,00 Kč |  |
| L | 5.104 | 37 | cedule Č4A na dům č.4 | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1500 | ISO | 16 | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
| I- | 5.105 | 37 | cedule Č4A na dům č4 | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1500 | 150 | 16 | 1 | ks | 1000.00 Kč | 1000,00 Kč |  |
| L | 5.106 | 37 | cedule č.43 na dům Č.4 | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 400 | 1000 | 16 | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 OOO.CO Kč |  |
| I- | $.107 | 37 | cedule č.4B na dům č4 | MONTÁŽ • Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkresu | 400 | 1000 | 16 | 1 |  | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 5.1C | 37 | cedulí na dům Č.5 | Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL - dle výkres | 1900 | 300 | 16 |  | 1 ks | 2 000,00 | 2 000,00 | č |
|  | 5.101 | 37 | cedule na dům Č5 | MONTÁŽ - Mdf 16 mm, dřevěný rámeček, nátěr dle RAL dle výkresu | 1900 | 300 | 16 |  | 1 ks | 1000,00 | 1000.00 | *t* |
|  | 5.11 | 38 | pergoly na domy | Mdf 16 mm, nátěr dle RAL- dle výkresu | 2400 | 400 | ISO |  | 2 ks | 2 000,00 K | 4 000.00 | *č* |
|  | 5.11 | 38 | pergoly na domy | MONTÁŽ ■ Mdf 16 mm, nátěr dle RAL- dle výkresu | 2400 | 400 | 150 |  | ks | 1 500,00 K | 3 000,00 |  |
|  | 5.11 | 39 | Polička $1 pro vitríny a instalační prvky | sklo čiré 6 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 1190 | 300 | 6 |  | ks | 500.00 K | 2 000.00 |  |
|  | 5.113 | 39 | Polička 51 pro vitríny a Instalační prvky | MONÁŽ - sklo čiré 6 mm Hrany broušené a leštěné • dle výkresu | 1190 | 300 | 6 |  | ks | 250,00 K | 1000.00 K |  |
|  | 5.114 | 39 | Polička 52 pro vitríny a instalační prvky | sklo čiré 6 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 690 | 1300 | 6 |  | ks | 400,00 K | 800.00 K |  |
| «• | 5.115 | 39 | Polička 52 pro vitríny a instalační prvky | MONÁŽ ■ sklo čiré 6 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 690 | 300 | 6 |  | ks | 250,00 KČ | 500,00 K |  |
|  | 5.116 | 39 | Polička S3 pro vitríny a instalační prvky | sklo čiré 6 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 14S0 | 300 | 6 |  | ks | 800.00 Kč | 800,00 K |  |
| 1. | 5.117 | 39 | Polička S3 pro vitríny a instalační prvky | MONÁŽ - sklo čiré 6 mm a plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle | 1490 | 300 | 6 |  | ks | 250,00 Kč | 250,00 K |  |
| 1. | 5.118 | 39 | plexi Pl pro Instalaci grafických listů | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné • dle výkresu | 590 | 400 | 5 |  | ks | 500,00 Kč | 2 000,00 K |  |
| 1. | 5.119 | 39 | plexl Pl pro instalaci grafických listů | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně Instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 590 | 400 | 5 |  | ks | 250.00 Kč | 1000,00 Kc |  |
| t | 5.120 | 39 | plexi P2 pro instalaci grafických listů | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné ■ dle výkresu | 320 | 400 | 5 |  | ks | 500,00 Kč | 1000.00 Kč |  |
| '• | 5.121 | 39 | plexi P2 pro instalaci grafických listů | MONTÁŽ ■ plexl čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 320 | 400 | 5 | 2 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |
|  | 5.122 | 39 | plexi P3 pro instalaci grafických listů | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 750 | SCO | 5 | 2 | ks | 650,00 Kč | 1 300,00 Kč |  |
| I. | 5.123 | 39 | plexi P3 pro instalaci grafických listů | MONTÁŽ ■ plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu.Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 750 | 500 | 5 | 2 | ks | 250.00 Kč | 500.00 Kč |  |
| I. | 5.124 | 39 | plexi P4 pro instalaci grafických istů | plexi čiré 5 mm včetně Instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 280 | 3S0 | 5 | 4 | ks | 500.00 Kč | 2 000.00 Kč |  |
| t | 5.125 | 39 | plexl P4 pro instalaci grafických istů | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 280 | 350 | 5 | 4 | ks | 250.00 Kč | 1000,00 Kč |  |
| >• | 5.126 | 39 | plexi PS pro instalaci grafických istů | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné • dle výkresu | SCO | 650 | 5 | 2 | ks | 550.00 Kč | 1 300.00 Kč |  |
| »■ | 5.127 | 39 | pfexi PS pro instalaci grafických istů | MONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | SCO | 650 | 5 | 2 | ks | 250,00 Kč | 500.00 Kč |  |
| >. | 5.12S | » | plexl P6 pro instalaci grafických istů | plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné • dle výkresu | 290 | 370 | 5 | 2 | ks | 450.00 Kč | 900,00 Kč |  |
| I. | 5.129 | 39 | lexl P6 pro instated grafických stů | AONTÁŽ - plexi čiré 5 mm včetně instalačního materiálu. Hrany broušené a leštěné - dle výkresu | 290 | 370 | 5 |  | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |
| I. | 6. | 40,41 | anel pro historii V | KVH. Dtd 16 mm. kov, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- Ic výkresu | 1000 | 1500 | 100 | 5 | «s | 2000,00 Kč | 10 000.00 Kč |  |
| *I-* | 6.1 | 0. 41 | anel pro historii V | MONTÁŽ - KVH, Dtd 16 mm, kov, broušené, tmelené, átěr dle RAL - dle výkresu | 1000 | 1500 | 100 | •3 | s | 1000,00 Kč | 5 000,00 Kč |  |
| *'■* | 6.2 | 1.42 | lodstavcc č.l pro panel historie V | 4df 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle rýkresu | 1000 | 1000 | 448 | 2 |  | 3 500,00 Kč | 7 000,00 Kč |  |
| *t* | 6.3 | 1.42 | odstavec č.l pro panel historie V | dONTÁŽ - Mdf 16 mm. broušené, tmelené, nátěr dle RAL dle výkresu | 1000 | 1000 | 4.18 | *2* |  | 3000.00KČ | 5 000,00 Kč |  |
|  | 6.4 | 1.42 | odstavec č.2 pro panel historie V | rfdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL - dle ■ýkresu | 1200 | 1200 | 664 | *2* |  | 4 000,00 Kč | 8 000.00 Kč |  |
| L | 6.5 | 1.42 | odstavec č.2 pro panel historie V | 4ONTÁŽ - Mdf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL dle výkresu | 1200 | 1200 | 664 | 2 |  | 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |  |
| I- | 6.6 | 1.42 p | odstavec Č.3 pro panel historie V J | ildf 16 mm, broušené, tmelené, nátěr dle RAL-dle ýkresu | 10CO | 1COO | 448 | 1 |  | 3 500.00 Kč | 3 500,00 Kč |  |
| •• | 6.7 | 1.42 p | odstavec č.3 pro panel historie V | ONTÁŽ - Mdf 16 mm. broušené, tmelené, nátěr dle RAL dle výkresu | 1000 | i 000 | 448 | 1 |  | 3000,00 Kč | 3 000,00 Kč! |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8 | 40. | Ocelová noho pro panel pro histrorii V | Kiulatina d> 20 mm. ocelový plochá! 4 mm. včetně spojovacího materiálu, nátěr dle RAL | 700 | 300 | 20 | 5 | ks | 500.00 Kč | 2500,00 Kč |  |
|  | 6.9 | 40. i Ocelová noha pro panel pro 4],42|histrariiV | MONTÁŽ - Kiulatina d= 20 mm, ocelový plocháč 4 mm. včetně spojovacího materiálu, nátěr dle HAL | 700 | 300 | 20 | 5 | ks | 500.00 Kč | 2 500.00 Kč |  |
| '■ | 7. | 43 | Panel na grafické tisky 6.2 m2 | Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené. tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 2050 | 3100 | 500 | 1 | ks | 10 000.00 Kč | 10 000,00 Kc |  |
|  | 7.1 |  | Panel na grafické tisky 6.2 m2 | MONTÁŽ • Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr die RAL- dle výkresu | 2050 | 3100 | 500 | 1 | ks | 10 000.00 Kč | 10000.00 Kč |  |
| 1. | a. | 44.45 | Panel pro fotografie / plakáty 13 m2 | Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 4000 | 2900 | 250 | 1 | ks | 18 000,00 Kč | 13000.00 Kč |  |
| 1. | 8.1 | 44. 45 | Panel pro fotografie/plakáty 13 m2 | MONTÁŽ - Old 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 40CO | 2900 | 250 | 1 | ks | 15 000.00 Kč | 15000,00 Kč |  |
| II. | 9. | 47.48 | Panel s integrovanou vitrínou | Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu - dopasování na vitrínu letech | 2000 | 3200 | 700 | 5 | ks | dodá NM |  | Vitrína není součástí dodávky. |
| II | 9.1 | 46.47.48 | Panel s integrovanou vitrínou | MONTÁŽ • Otd 15 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu - dopasování na viirinu Lotech | 2000 | 3200 | 700 | 5 | ks | 20000,00 Kč | 100 000.00 Kč |  |
| II. | 9.2 |  | Kabelál pro vitríny lotech | Kabel CIKY 2,5/311.3 rozvedený cd zásuvek |  |  |  | ISO | bm | 25,00 Kč | 3 750,00 Kč |  |
| II. | 9.3 |  | Kabela! pro vitríny lotech | Instalace • Kabel CIKY 2,5/ 3x1,3 rozvedený od zásuvek |  |  |  | ISO | bm | 35,00 Kč | 5 250.00 Kč |  |
| II. | 9.4 |  | Koncovka pro elektro kabclář k vitrínám lotech | Zástrčka ke kaidému přívodu k vitríně |  |  |  | 5 | ks | 150.00 Kč | 750.00 Kč |  |
| II. | 9.5 |  | Koncovka pro elektro kabelář k vitrínám lotech | Instalace - Zástrčka ke kaldému přívodu k vitríně |  |  |  | 5 | ks | 150.00 Kč | 750,00 Kč |  |
| II. | 10 | 46.49 | Panel plochý | Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 2000 | 3200 | 60 | 6 | ks | 18 000.00 Kč | 103 000,00 Kč |  |
| II. | 10.1 | 46.49 | Panel plochý | MONTÁŽ - Ctd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle HAL- dle výkresu | 2000 | 3200 | 60 |  | v | 13000.00 Kč | 103 COO.ÚO Kč |  |
| II. | 11 | SO | Panel plochý se uráčenými dvířky | Otd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL-dle výkresu | 800 | 3200 | 60 | 2 | ks | 13 000.00 Kč | 26 000,00 Kč |  |
| II. | 11.1 | so | Panel plochý se ztracenými dvířky | MONTÁŽ - Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | SCO | 3200 | 60 | 1 | ks | 13 000,00 Kč | 26 000.00 Kč |  |
| II. | 110 | 51 | Pult pro dotykovou obrazovku | Mdf mm. nátěr die RAL. úhlopříčka obrazovky cca 24 palců -dle výkresu |  |  |  | 1 | ks | 20 000,00 Kč | 20 000.00 Kč |  |
| II. | 110.1 | 51 | Pult pro dotykovou obrazovku | MONTÁŽ - Mdf mm, nátěr dle RAL, úhlopříčka obrazovky cca 24 palců - dle výkresu |  |  |  | 1 | ks | 5000,00 Kč | 5 000.00 Kč |  |
| II. | 12 | 52.53. 54 | Projekční pavilon | Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle HAL—dle výkresu | 2600 | 3500 | 2600 | 1 | ks | 95 000.00 Kč | 95 G00.00 Kč |  |
| II. | 12.1 | 52.53, 54 | ’rojekčni pavilon | MONTÁŽ - Dtd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle HAL- dle výkresu | 2600 | 3500 | 2600 | 1 | ks | 75 000,00 Kč | 75 000.00 Kč |  |
| III. | 13 | 55 | Konstrukce pokrytá plachtovinou | smrkové hranolky, plachtovina | 15000 | 2800 | 60 | 42 | m2 | 1 250,00 Kč | 52 500.00 Kč |  |
| III. | 13.1 | 55 | Construkce pokrytá plachtovinou | MONTÁŽ - smrkové hranolky, plachtovina | 15000 | 2000 | 60 | 1 | set | 25 000.00 Kč | 25 -000,00 Kč |  |
| III. |  | 56.1. 58,59
 | Pavilon pro videoprojekce | Otd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAL- dle výkresu | 11500 | 4450 | 2300 | 1 | ks | 85 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |  |
| III. | 14.1 | 56.57.58,59 | Pavilon pro videoprojekce | MONTÁŽ - Otd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle HAL- dle výkresu | 11500 | 4450 | 2S00 | 1 | ks | 95 000.00 Kč | 95 000.00 Kč |  |
| III. | 14.2 | 60 | obklad stěn projekční místnosti | laťová konstrukce, molino, 2530 x 1980 x 48 mm • 4 ks, 2530 x 980 x 48 mm - Iks - dle výkresu |  |  |  | 23 | m2 | 1 500,00 Kč | 34 500.00 Kč |  |
| III. | 14.3 | 60 | obklad stěn projekční místností | MONTÁŽ - laťová kosntrukce, molino, 2530 x 1980 x 48 mm• 4ks. 2530 x 980 x 43mm • Iks- -díevýkresu |  |  |  | 1 | set | 20000,00 Kč | 20 000,00 Kč |  |
| III. | 14.4 | 61 | koberec do projekční místnosti | černý koberec typu Rambo IS |  |  |  | 14 | m2 | 200,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |
| III. | 14.5 | 61 | koberec do projekční místnosti | POKLÁDKA - černý koberec typu Rambo 15 |  |  |  | 14 | m2 | 200,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |
| III. | 14.6 | 62 | avička do projekční místnosti | Mdf 22 mm, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1500 | 450 | 450 | 2 | ks | 12 500,00 Kč | 25 000.00 Kč |  |
| III. | 14.7 | - | avička do projekční místnosti | MONTÁŽ • mdf 22 mm, nátěr dle RAL - dle výkresu | 1500 | 450 | 450 | 2 | ks | 2 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. | 14.8 | 63 | Pavilon - cedule | Mdf 16 mm, dřevěný rámeíek, nátír dle RAl - dle výkres |  |  |  | 5. | m2 | 1 600,00 K | i 9120.00 |  |
| III. | 14.9 | 63 | Pavilon - cedule | MONTÁŽ - mdf 16 mm, dřevěný rámeíek. nátěr dle RAL- dle výkresu |  |  |  |  | set | 5 000.00 K | 5 000,00 |  |
|  | 14.10 | SS | ovládací pane! | mdf 5 mm, vložená tlačítka, v rorích šroubovaný k panelu | 150 | 300 | 5 |  | ks | 500,00 K | 3 500.00 K |  |
|  | »“ | 68 | ovládací panel | MONTÁŽ ■ otvory pro talčitka, montáž tlačítek, panelu ke stěně - v součinnosti s IT oddělením NM | 150 | 300 | [ 5 |  | ks | 250.00 K | i 750.00 K |  |
| III. | 15 | 54.65 | Sudka stereotypů | Otd 16 mm, vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAl- dle výkresu | 2300 | 2800 | 2300 |  | ks | 27 000.00 Kč | 27 000.00 K |  |
| III. | 15.1 | 64.65 | Budka stereotypů | Montáž - dtd 16 mm. vnitřní konstrukce, broušené, tmelené, nátěr dle RAl- dle výkresu | 2300 | 2800 | 2300 |  | ks | 15 000,00 Kč | 15 000.00 K |  |
| II.-III. | xl | £9 | Držáky AV techniky | výrobky dle specifikace |  |  |  | 12 | ks | 1200,00 Kč | 14 400.00 K |  |
|  | xl.l | 59 | Orlíky AV techniky | MONTÁŽ • dodáni. Instalace |  |  |  |  | set | 10 000.00 Kč | 10000.00 Kc |  |
| I.-III. | «2 | 70 | Elcklropráce a instalace AV techniky • dle popisu | přivedeni 230 V ke 23 odběrovým místům, cca 200 bm kabelu, součinnost s IT při instalaci kabelů, tlačítek ovladačů |  |  |  | 1 | set | 20000,00 Kč | 20 COO.OO Kč |  |
| 1. - III. |  | X. | nslalační materiál AV technika | Nákup dle požadavků IT odděleni, součinnost při instalaci - kovová tlačítka 63 ks |  |  |  | 63 | ks | 100,00 Kč | 6 300,00 Kč |  |
| 1- • III. | x4 | 70 | nstalační materiál AV technika | Nákup dle požadavků IT oddělení, datový kabel - součinnost při instalaci - vit soupis |  |  |  | 300 |  | 18.00 Kč | 5 400.00 Kč |  |
|  | xS | 70 | nstalační matená! AV technika | Nákup dle požadavků IT oddělení, pohybové čidlo • součinnost při instalaci • vit soupis |  |  |  | 1 | ks | 2 000.00 Kč | 2 000.00 Kč |  |
| 1. - III. | x6 | 70 | evite elektroinstalace | výchoti clcktro revíre, včetně výkresu skutečného provedeni a revite spotřebičů |  |  |  |  | KS | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |  |
| 1. - III. | x7 | 71 | Grafika - plotr | plotrová samolepicí grafika včetně řetání, separace a nstalace na místě dle specifikace |  |  |  | 40 | m2 | 1 000,00 Kč | 40000,00 Kč |  |
| 1. ■ III. | x8 | 71 | Grafika - celoplošný tisk | liS o | Á.*i* t2 5 1 |  |  |  | 30 | m2 | 1 500.00 Kč | 45000.00 Kč |  |
| 1. ■ III. | x9 | 71 | rafika ■ popisky | isk na karton, kartičky dle specifikace |  |  |  | 200 | ks ’ | 200.00 Kč | 40 000.00 KČ |  |
| 1, - III. | xlO | 72 | ckvizity a dekorace ve vystává | ákup a instalace dekoračních předmětů v cenové výši 0.000 Kč - nákup oroveden architektem |  |  |  |  | et | 30 000,00 Kč | 30 000.00 Kč |  |
| 1. ■ III. | xlO.l | 72 | ekvízity a dekorace ve vystaví | nstalace rekvizit, 2 pracovníci jeden den |  |  |  |  | lovékoden | 6 000.00 Kč | 12 000,00 Kč |  |
|  | xll |  | □svícení výstavy | eodborná pomoc při nasviccni výstavy, součinnost s rchitektem |  |  |  |  | lověkoden i | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |  |
|  | xl2 | it | oprava a přesun hmot |  |  |  |  |  | e: | 44 465,00 KČ | 44 465,00 Kč |  |
|   | xl3 | ■ | statní náklady neuvedené v abulce potřebné k realizaci |  |  |  |  | 1 | et í | 50 000,00 Kč | 50 000.00 Kč | Uchazeč doplní náklady na položky terč jsou dle jeho názoru nezbytné k dokončeni zakázky a nejsou součásti lAl |

**Celkem bez DPH: sazba DPH: 2 108 000,00 Kč**

**DPH: 21% 442 680,00 Kč**

**Celkem s DPH: 2 550 680,00 Kč**