**Smlouva o dílo**

Smluvní strany

**město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO: 00242098

DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)

zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram

č. účtu: 27-521732389/0800

kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, e‑mail: [samcova@mestodobris.cz](mailto:samcova@mestodobris.cz), tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

**MC Invest Czech s.r.o.**

se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4

korespondenční adresa: Únorová 63/11, 103 00 Praha 10

IČO: 03813622

DIČ: CZ 03813622 (je plátcem DPH)

zastoupení: Miloslavem Černým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městksým soudem v Praze oddíl C, vložka 237984

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 268760406/0300

kontaktní osoby: Miloslav Černý, jednatel +420 732 915 348 , cerny@washing.cz

na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

**smlouvu o dílo na stavební práce**

**Název stavby: „Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC – PS Dobříš“**

**I.  
Předmět díla**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem „Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC“, projekčně zpracované Ing. Ondřejem Nerglem, NeOn projekting, s. r. o. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.
2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.
5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby v elektronické podobě se řídí [obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení technické mapy města Dobříše](https://mestodobris.cz/obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D5%2D2021/d-484207/p1=71977).
6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších a ostatních nákladů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

**II.   
Doklady pro uzavření smlouvy**

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:

1. projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC“, zpracovanou Ing. Ondřejem Nerglem, NeOn projekting, s.r.o.
2. soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

**III.  
Vymezení lhůt plnění díla**

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **nejpozději do 10 dnů** po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak **nejpozději do 02.04.2024**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději **do 31.07.2024**.
4. Zhotovitel je **do 5 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

**IV.  
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Celková cena veřejné zakázky:**

* Cena bez DPH: 803 235,81 Kč (slovy: osmsettřitisícedvěstětřicetpětkorunčeskýc, osmdesátjeden haléř)
* DPH ve výši 21% 168 679,52 Kč (slovy: jednostošedesátosmtisícšestsetsedmdesátdevětkorunčeských padesátdva haléřů)
* Cena včetně DPH **971 915,33 Kč** (slovy:devětsetsedmdesátjednatisícdevětsetpatnáctkorunčeskýchtřicettřihaléřů)

1. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
2. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
4. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z ­přidané hodnoty, v platném znění.[[1]](#footnote-1) Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
8. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
9. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
10. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.
11. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

**V.  
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod.
12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je povinen dodržovat omezení stanovená v [obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky](https://mestodobris.cz/obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D12%2D2021/d-484753/p1=71977).

**VI.  
Vedení stavebního deníku**

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,

c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,

e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

f) přehled všech provedených zkoušek.

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

**VII.  
Předání a převzetí díla**

* + - 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
      2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
      3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
      4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

c) soupis příloh,

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

* + - 1. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
      2. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
      3. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do 31.07.2024.
      4. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději do 31.07.2024.

**VIII.  
Odpovědnost zhotovitele za vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
4. v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak,
5. v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
6. bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
7. v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

**IX.  
Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
2. v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,
3. v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů uvedených v předložené nabídce.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

**X.  
Ukončení smluvního vztahu**

* + - 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
      2. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
      3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
      4. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
      5. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

**XI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 26.3.2024 usnesením č. 15/43/2024.
8. Přílohy této smlouvy tvoří:
9. č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
10. č. 2 – Schválený harmonogram prací

V Dobříši V Praze dne 12.3.2024

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda Miloslav Černý

starosta města jednatel

Přílohy: 1. Výkaz výměr - soupis prací

2. Harmonogram prací

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC | | | |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Dobříš |  |  | Datum: | 11. 10. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 002 42 098 |  |
|  |  |  | Město Dobříš | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 03813622 |  |
|  |  |  | MC Invest Czech s.r.o. | | | | DIČ: | CZ03813622 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: | 09324992 |  |
|  |  |  | NeOn projekting s.r.o. | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 251 93 147 |  |
|  |  |  | Dussen, spol. s r.o. | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | |  |  |  | **803 235,81** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 803 235,81 |  |  | 21,00% | 168 679,52 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | **v** | **CZK** |  | **971 915,33** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | | | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | | | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | | | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Dobříš |  |  | Datum: | 11. 10. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Dobříš |  |  | Projektant: | NeOn projekting s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | | | MC Invest Czech s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Dussen, spol. s r.o. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **803 235,81** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 136 821,05 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 24 494,47 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 34 191,72 |  |
|  |  | 61 - Úprava povrchů vnitřních | | |  |  |  | 2 435,16 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 30 727,97 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | 40 910,69 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 4 061,04 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 543 414,76 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 61 815,15 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | |  |  |  | 40 080,08 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | |  |  |  | 72 448,11 |  |
|  |  | 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | | |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  |  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | |  |  |  | 24 914,96 |  |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury | | |  |  |  | 1 128,00 |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | |  |  |  | 17 067,85 |  |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 40 128,00 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  | 12 297,43 |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  |  | 18 703,44 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 22 162,39 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 72 230,50 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | |  |  |  | 136 875,03 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 1 086,00 |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 10 477,82 |  |
|  |  | N00 - Nepojmenované práce | | |  |  |  | 68 000,00 |  |
|  |  | N01 - Nepojmenovaný díl | | |  |  |  | 68 000,00 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 55 000,00 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | VRN6 - Územní vlivy | | |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Dobříš |  |  | Datum: | 11. 10. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Dobříš |  |  | Projektant: | NeOn projekting s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | | | MC Invest Czech s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Dussen, spol. s r.o. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **803 235,81** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 136 821,05 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 24 494,47 |  |
|  | 226 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,113 | 11 200,00 | 1 265,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/317941123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘEKLAD NOVÝ OTVOR |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4x IPE 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*18,8\*4/1000 |  | 0,113 |  |  |  |
|  | *227* | *M* | *13010754* | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220* | *t* | *0,192* | *34 200,00* | *6 566,40* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,113\*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,192 |  |  |  |
|  | 149 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 9,666 | 542,00 | 5 238,97 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/342272225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘÍČKA MEZI 101 A 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,03+0,06+0,03+2,8)\*(1,293) |  | 3,776 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ZAZDĚNÍ OTVORU |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9)\*(2,1+0,03+0,06+0,03) |  | 1,998 |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘÍČKA MEZI 103 A 104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,753)\*(2,1+0,03+0,06+0,03) |  | 3,892 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,666 |  |  |  |
|  | 150 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 5,485 | 1 020,00 | 5 594,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/342272245*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ZAZDĚNÍ OTVORU NA CHODBU |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*(2,02+0,03+0,06+0,03) |  | 1,926 |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘEDSTĚNY WC |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,079\*1,5 |  | 1,619 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,293\*1,5 |  | 1,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,485 |  |  |  |
|  | 21 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 25,000 | 133,00 | 3 325,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/342291121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÍ PŘÍČEK TL. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘÍČKA MEZI 101 A 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,03+0,06+0,03+2,8)\*2 |  | 5,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ZAZDĚNÍ OTVORU |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*(2,1+0,03+0,06+0,03) |  | 4,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘÍČKA MEZI 103 A 104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*(2,1+0,03+0,06+0,03) |  | 4,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÍ PŘÍČEK TL. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ZAZDĚNÍ OTVORU NA CHODBU |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*(2,02+0,03+0,06+0,03) |  | 4,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘEDSTĚNY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 220 | K | 346244354 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic | m2 | 2,600 | 963,00 | 2 503,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/346244354*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244354) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OBEZDÍVKA VANY VČETNĚ ÚPRAVY - VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO PODEZDĚNÍ PRO POHYB ZVEDACÍHO SEDÁKU POD VANU DLE PD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+0,8)\*1 |  | 2,600 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 34 191,72 |  |
|  | 22 | K | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 57,143 | 200,00 | 11 428,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612322141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612322141) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,293+1,293)\*2,8 |  | 17,203 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*(2,8-2) |  | 4,709 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*(2,8-2) |  | 4,531 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*(2,8-2) |  | 5,845 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*(2,8-2,4) |  | 4,964 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2,8 |  | 19,891 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,143 |  |  |  |
|  | 23 | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 58,276 | 120,00 | 6 993,12 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612325402*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325402) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VYROVNÁNÍ STĚN PO VYBOURÁNÍ OBKLADŮ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,527+1,527+1,753)\*2 |  | 9,614 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,753+1,532+1,532)\*2 |  | 9,634 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2 |  | 14,208 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2 |  | 24,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 58,276 |  |  |  |
|  | 242 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1,344 | 4 000,00 | 5 376,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/631311214*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311214) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ZPĚTNÉ ZAROVNÁNÍ PODLAHOVÉ VRSTVY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62\*0,06 |  | 0,157 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01\*0,06 |  | 0,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91\*0,06 |  | 0,115 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33\*0,06 |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23\*0,06 |  | 0,554 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29\*0,06 |  | 0,197 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,344 |  |  |  |
|  | 25 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 4,000 | 526,00 | 2 104,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/642942611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | DVEŘE š. 700 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | DVEŘE š. 800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "DVEŘE š. 900 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | *26* | *M* | *55331486* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm* | *kus* | *2,000* | *2 070,00* | *4 140,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
|  | *27* | *M* | *55331487* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *2 050,00* | *2 050,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
|  | *28* | *M* | *55331488* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *2 100,00* | *2 100,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 2 435,16 |  |
|  | 29 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10,920 | 223,00 | 2 435,16 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/619995001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ZAČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ OTVORU |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,12+2,17+2,17)\*2 |  | 10,920 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 30 727,97 |  |
|  | 30 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 22,390 | 64,80 | 1 450,87 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 31 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 22,390 | 145,00 | 3 246,55 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 1 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 9,830 | 151,00 | 1 484,33 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/962031133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | BOURÁNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,283+0,11+1,753)\*(2,8+0,12) |  | 9,186 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ROZŠÍŘENÍ OTVORU U PŘEKLADU R2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,95-0,85)\*1,97 |  | 0,197 |  |  |  |
|  |  | VV |  | PROSTOR PRO PŘEKLAD R2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,25)\*0,2 |  | 0,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ROZŠÍŘENÍ ZRCÁTKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1\*1,97 |  | 0,197 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,830 |  |  |  |
|  | 240 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1,398 | 2 000,00 | 2 796,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/965042141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | DEMONTÁŽ PODLAHY PODKLADU |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 1"5,2\*0,06 |  | 0,312 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 2"5,2\*0,06 |  | 0,312 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,6\*0,06 |  | 0,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "MYCÍ PROSTOR"9,3\*0,06 |  | 0,558 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,398 |  |  |  |
|  | 4 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4,728 | 261,00 | 1 234,01 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/968062455*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*1,97\*3 |  | 4,728 |  |  |  |
|  | 19 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1,202 | 1 530,00 | 1 839,06 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/971033651*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | NOVÝ PROSTUP V NOSNÉ STĚNĚ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,12\*2,17\*0,45 |  | 1,094 |  |  |  |
|  |  | VV |  | KAPSA PRO PŘEKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2\*1,2\*0,45 |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,202 |  |  |  |
|  | 5 | K | 973031336 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm | kus | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/973031336*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031336) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SEKÁNÍ PRO ELEKTRO |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 974032164 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm | m | 30,000 | 194,00 | 5 820,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/974032164*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032164) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SEKÁNÍ ŠLICŮ PRO ELEKTRO |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SEKÁNÍ PRO ZTI |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 38 | K | 974042564 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm | m | 30,000 | 250,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/974042564*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042564) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SEKÁNÍ PRO LEŽATÉ ROZVODY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 57,143 | 50,00 | 2 857,15 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/978013191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,293+1,293)\*2,8 |  | 17,203 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*(2,8-2) |  | 4,709 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*(2,8-2) |  | 4,531 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*(2,8-2) |  | 5,845 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*(2,8-2,4) |  | 4,964 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2,8 |  | 19,891 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 57,143 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 40 910,69 |  |
|  | 233 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 17,940 | 52,10 | 934,67 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997006511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006511) |  |  |  |  |  |
|  | 234 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 17,940 | 171,00 | 3 067,74 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997006512*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512) |  |  |  |  |  |
|  | 235 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 17,940 | 14,50 | 260,13 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997006519*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519) |  |  |  |  |  |
|  | 236 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 17,535 | 2 090,00 | 36 648,15 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 061,04 |  |
|  | 231 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 6,529 | 398,00 | 2 598,54 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998011001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001) |  |  |  |  |  |
|  | 232 | K | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m | t | 6,529 | 224,00 | 1 462,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998011014*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011014) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 543 414,76 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 61 815,15 |  |
|  | 44 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 20,000 | 189,00 | 3 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721140802*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802) |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 | m | 15,000 | 914,00 | 13 710,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721174006*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174006) |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 20,000 | 733,00 | 14 660,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721174025*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025) |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 10,000 | 633,00 | 6 330,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721174044*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044) |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 6,000 | 806,00 | 4 836,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721174045*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045) |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 6,000 | 123,00 | 738,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721194107*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194107) |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 3,000 | 150,00 | 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721194109*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109) |  |  |  |  |  |
|  | 243 | K | 721212128 | Odtokový sprchový žlab délky 1050 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 3,000 | 5 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721212128*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212128) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ATIPICKÝ ODTOKOVÝ ŽLAB SPRCHY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 54 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 51,000 | 28,70 | 1 463,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721290111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15+20+10+6 |  | 51,000 |  |  |  |
|  | 245 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 609,677 | 0,92 | 560,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998721201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201) |  |  |  |  |  |
|  | 246 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 609,677 | 0,47 | 286,55 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998721292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721292) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 40 080,08 |  |
|  | 56 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 40,000 | 79,10 | 3 164,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722130801*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801) |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 50,000 | 395,00 | 19 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722174022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022) |  |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 50,000 | 111,00 | 5 550,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722181241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241) |  |  |  |  |  |
|  | 247 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 11,000 | 247,00 | 2 717,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722190401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401) |  |  |  |  |  |
|  | *248* | *M* | *GBO.955V* | *ROHOVÉ ŠROUBENÍ 90° F/F PLOCHÉ TĚSNĚNÍ 3/4" POZINK* | *kus* | *11,000* | *162,24* | *1 784,64* |  |
|  |  | PP |  | ROHOVÉ ŠROUBENÍ 90° F/F PLOCHÉ TĚSNĚNÍ 3/4" POZINK |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 6,000 | 523,00 | 3 138,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722220121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121) |  |  |  |  |  |
|  | 60 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722290226*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226) |  |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 50,000 | 52,30 | 2 615,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722290234*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234) |  |  |  |  |  |
|  | 249 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 397,186 | 0,56 | 222,42 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998722201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201) |  |  |  |  |  |
|  | 250 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 397,186 | 0,35 | 139,02 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998722292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722292) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 72 448,11 |  |
|  | 63 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725110811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811) |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 3,000 | 1 030,00 | 3 090,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725119122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119122) |  |  |  |  |  |
|  | *65* | *M* | *64232051* | *klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm* | *kus* | *3,000* | *3 000,00* | *9 000,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm |  |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3,000 | 165,00 | 495,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725210821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821) |  |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725219102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102) |  |  |  |  |  |
|  | *72* | *M* | *64211005* | *umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm* | *kus* | *4,000* | *2 000,00* | *8 000,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘESNÝ TYP DLE INVESTORA A MOŽNOSTÍ PROSTOR |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 225 | K | 725220851 | Demontáž van akrylátových | soubor | 1,000 | 184,00 | 184,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž van akrylátových |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725220851*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220851) |  |  |  |  |  |
|  | 219 | K | 725222169 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm | soubor | 1,000 | 7 140,00 | 7 140,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1800x800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725222169*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725222169) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VANA |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | REF. https://www.siko.cz/obdelnikova-vana-laguna-nora-plus-180x80-cm-akrylat-leva-i-prava-no1800plus/p/NO1800PLUS |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 209 | K | 725244907 | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout) |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725244907*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244907) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DL. 1,1 + 1,8 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | *210* | *M* | *55495027* | *zástěna sprchového koutu dvoudílná čelní polorámová skleněná tl 6mm s jedním otvíravým dílem na vaničku š 1200mm* | *kus* | *1,000* | *15 100,00* | *15 100,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | zástěna sprchového koutu dvoudílná čelní polorámová skleněná tl 6mm s jedním otvíravým dílem na vaničku š 1200mm |  |  |  |  |  |
|  | 211 | K | 725291111 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm | soubor | 3,000 | 1 580,00 | 4 740,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291111) |  |  |  |  |  |
|  | 213 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511) |  |  |  |  |  |
|  | 214 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | 4,000 | 1 450,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621) |  |  |  |  |  |
|  | 215 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 4,000 | 1 450,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631) |  |  |  |  |  |
|  | 216 | K | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | soubor | 1,000 | 1 450,00 | 1 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291641*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291641) |  |  |  |  |  |
|  | 217 | K | 725291642 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291642*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291642) |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725330820*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330820) |  |  |  |  |  |
|  | 221 | K | 725330821 | Zarážka dveří D+M | soubor | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |  |
|  |  | PP |  | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových |  |  |  |  |  |
|  | 222 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 722,890 | 0,15 | 108,43 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998725201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201) |  |  |  |  |  |
|  | 223 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % | 723,974 | 0,07 | 50,68 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998725292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725292) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  | 224 | K | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 3,000 | 4 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/726111031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 24 914,96 |  |
|  | 261 | K | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 25,000 | 851,00 | 21 275,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/733223105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223105) |  |  |  |  |  |
|  | 262 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 25,000 | 24,40 | 610,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/733291101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101) |  |  |  |  |  |
|  | 263 | K | 733811232 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm | m | 25,000 | 103,00 | 2 575,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/733811232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811232) |  |  |  |  |  |
|  | 264 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | % | 244,600 | 1,86 | 454,96 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998733202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 1 128,00 |  |
|  | 77 | K | 734221531 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 3,000 | 376,00 | 1 128,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/734221531*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221531) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 17 067,85 |  |
|  | 78 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 2,000 | 41,80 | 83,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž otopných těles ocelových článkových |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/735121810*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735121810) |  |  |  |  |  |
|  | 265 | K | 735151197 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 875 W | kus | 1,000 | 3 030,00 | 3 030,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 875 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/735151197*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151197) |  |  |  |  |  |
|  | *266* | *M* | *48457298* | *těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm 2776W* | *kus* | *1,000* | *6 670,00* | *6 670,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm 2776W |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KONKRÉTNÍ TYP TĚLESA DLE VÝKONU STÁVAJÍCÍHO TĚLESA A DLE SCHVÁLENÍ INVESTORA - JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK! |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 268 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm | kus | 2,000 | 333,00 | 666,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/735164511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164511) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KONKRÉTNÍ TYP TĚLESA DLE VÝKONU STÁVAJÍCÍHO TĚLESA A DLE SCHVÁLENÍ INVESTORA - JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK! |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *269* | *M* | *54153038* | *těleso trubkové prohnuté přímotopné 1220x595mm 300W* | *kus* | *2,000* | *3 150,00* | *6 300,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | těleso trubkové prohnuté přímotopné 1220x595mm 300W |  |  |  |  |  |
|  | 270 | K | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 167,496 | 1,24 | 207,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998735201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735201) |  |  |  |  |  |
|  | 271 | K | 998735293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m | % | 167,496 | 0,66 | 110,55 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998735293*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735293) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 40 128,00 |  |
|  | 182 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 20,000 | 36,60 | 732,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741110061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110061) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VEDENÍ V SDK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | *183* | *M* | *34571150* | *trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm* | *m* | *21,000* | *19,50* | *409,50* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 184 | K | 741110311 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně | m | 10,000 | 53,00 | 530,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741110311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110311) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VEDENÍ DO RO |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | *185* | *M* | *34571360* | *trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm* | *m* | *10,500* | *35,00* | *367,50* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,500 |  |  |  |
|  | 186 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 100,000 | 39,70 | 3 970,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741122015*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015) |  |  |  |  |  |
|  | *187* | *M* | *34111030* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2* | *m* | *115,000* | *16,10* | *1 851,50* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 100\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115,000 |  |  |  |
|  | 188 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 50,000 | 41,60 | 2 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741122016*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016) |  |  |  |  |  |
|  | *189* | *M* | *34111036* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2* | *m* | *57,500* | *25,60* | *1 472,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57,500 |  |  |  |
|  | 190 | K | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) | m | 50,000 | 57,10 | 2 855,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741122033*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122033) |  |  |  |  |  |
|  | *191* | *M* | *34113034* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2* | *m* | *57,500* | *165,00* | *9 487,50* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57,500 |  |  |  |
|  | 192 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20,000 | 26,00 | 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741130001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001) |  |  |  |  |  |
|  | 193 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 1,000 | 46,90 | 46,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741130005*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005) |  |  |  |  |  |
|  | 194 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,000 | 294,00 | 294,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741210001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001) |  |  |  |  |  |
|  | *195* | *M* | *35711001* | *rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 18 modulárních jednotek, vč. N/pE* | *kus* | *1,000* | *717,00* | *717,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 18 modulárních jednotek, vč. N/pE |  |  |  |  |  |
|  | 196 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 31,60 | 31,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741231003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231003) |  |  |  |  |  |
|  | 197 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 7,000 | 140,00 | 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741310001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001) |  |  |  |  |  |
|  | *199* | *M* | *34535008* | *ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky* | *kus* | *7,000* | *72,50* | *507,50* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky |  |  |  |  |  |
|  | 200 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 114,00 | 114,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741313001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001) |  |  |  |  |  |
|  | *201* | *M* | *34555201* | *zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *111,00* | *111,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky |  |  |  |  |  |
|  | 202 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 10,000 | 176,00 | 1 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741320105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105) |  |  |  |  |  |
|  | *203* | *M* | *35822111* | *jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA* | *kus* | *10,000* | *113,00* | *1 130,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA |  |  |  |  |  |
|  | 204 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 222,00 | 222,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741321003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321003) |  |  |  |  |  |
|  | *205* | *M* | *35889206* | *chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A* | *kus* | *1,000* | *848,00* | *848,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A |  |  |  |  |  |
|  | 206 | K | 741370002 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 9,000 | 184,00 | 1 656,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741370002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370002) |  |  |  |  |  |
|  | *207* | *M* | *34825001* | *svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm* | *kus* | *9,000* | *715,00* | *6 435,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm |  |  |  |  |  |
|  | 208 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741810001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 12 297,43 |  |
|  | 251 | K | 751111051 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm | kus | 3,000 | 226,00 | 678,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751111051*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111051) |  |  |  |  |  |
|  | *252* | *M* | *42914502* | *ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm* | *kus* | *3,000* | *1 000,00* | *3 000,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm |  |  |  |  |  |
|  | 253 | K | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus | 3,000 | 193,00 | 579,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751322012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012) |  |  |  |  |  |
|  | *254* | *M* | *42972202* | *ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm* | *kus* | *3,000* | *227,00* | *681,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm |  |  |  |  |  |
|  | 255 | K | 751398034 | Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751398034*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398034) |  |  |  |  |  |
|  | *256* | *M* | *42972113* | *mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm* | *kus* | *4,000* | *316,00* | *1 264,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm |  |  |  |  |  |
|  | 102 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 6,000 | 874,00 | 5 244,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751510042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042) |  |  |  |  |  |
|  | 257 | K | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % | 122,460 | 0,29 | 35,51 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998751201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201) |  |  |  |  |  |
|  | 258 | K | 998751291 | Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m | % | 122,460 | 0,13 | 15,92 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998751291*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751291) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 18 703,44 |  |
|  | 228 | K | 763121426 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 5,119 | 731,00 | 3 741,99 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763121426*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121426) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PŘEDSTĚNA DO M.Č. 104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,753\*(2,8+0,03+0,03+0,06) |  | 5,119 |  |  |  |
|  | 260 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 22,390 | 600,00 | 13 434,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 106 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 22,390 | 57,50 | 1 287,43 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131751*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 229 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 184,634 | 0,78 | 144,01 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401) |  |  |  |  |  |
|  | 230 | K | 998763491 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 184,634 | 0,52 | 96,01 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763491*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763491) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 22 162,39 |  |
|  | 108 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3,000 | 858,00 | 2 574,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001) |  |  |  |  |  |
|  | *110* | *M* | *61160051* | *dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 700x1970mm* | *kus* | *2,000* | *3 170,00* | *6 340,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 700x1970mm |  |  |  |  |  |
|  | *111* | *M* | *61160052* | *dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm* | *kus* | *1,000* | *3 170,00* | *3 170,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm |  |  |  |  |  |
|  | 112 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 931,00 | 1 862,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002) |  |  |  |  |  |
|  | *113* | *M* | *61160053* | *dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm* | *kus* | *2,000* | *3 190,00* | *6 380,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm |  |  |  |  |  |
|  | 114 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 5,000 | 121,00 | 605,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660728*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728) |  |  |  |  |  |
|  | *115* | *M* | *54924001* | *zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm* | *kus* | *5,000* | *205,00* | *1 025,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm |  |  |  |  |  |
|  | 273 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 219,560 | 0,41 | 90,02 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201) |  |  |  |  |  |
|  | 274 | K | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 219,560 | 0,53 | 116,37 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766292) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 72 230,50 |  |
|  | 275 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 22,390 | 16,10 | 360,48 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771111011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 121 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 22,390 | 62,80 | 1 406,09 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 122 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 22,390 | 200,00 | 4 478,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771151012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 276 | K | 771471112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných kladených do malty v přes 65 do 90 mm | m | 13,228 | 217,00 | 2 870,48 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky přes 65 do 90 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771471112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771471112) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,283+1,283) |  | 6,124 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23) |  | 7,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,228 |  |  |  |
|  | *277* | *M* | *597613120* | *sokl keramický dle investora* | *m* | *13,889* | *650,00* | *9 027,85* |  |
|  |  | PP |  | sokl keramický TAURUS |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,283+1,283) |  | 6,124 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23) |  | 7,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,228 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,228\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,889 |  |  |  |
|  | 11 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 23,300 | 109,00 | 2 539,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771573810*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 1"5,2 |  | 5,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 2"5,2 |  | 5,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,6 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "MYCÍ PROSTOR"9,3 |  | 9,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 23,300 |  |  |  |
|  | 278 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 22,390 | 423,00 | 9 470,97 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771574113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574113) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | *279* | *M* | *597614090* | *dlažba keramická dle investora* | *m2* | *23,510* | *950,00* | *22 334,50* | *CS ÚRS 2015 01* |
|  |  | PP |  | obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Extra White S (cen.skup. 86) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KONKRÉTNÍ DLAŽBA BUDE SCHVÁLENÁ INVESTOREM A TDI |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,39\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,510 |  |  |  |
|  | 280 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 22,390 | 65,00 | 1 455,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771577114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577114) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 281 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 22,390 | 210,00 | 4 701,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | 126 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 31,266 | 45,90 | 1 435,11 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35) |  | 5,886 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079) |  | 5,664 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753) |  | 7,306 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23) |  | 12,410 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,266 |  |  |  |
|  | 283 | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 19,000 | 218,00 | 4 142,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241) |  |  |  |  |  |
|  | 300 | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 3,000 | 209,00 | 627,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591242*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242) |  |  |  |  |  |
|  | 284 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 31,266 | 150,00 | 4 689,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591264*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35) |  | 5,886 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079) |  | 5,664 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753) |  | 7,306 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23) |  | 12,410 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,266 |  |  |  |
|  | 301 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 695,393 | 3,01 | 2 093,13 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998771201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201) |  |  |  |  |  |
|  | 302 | K | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 695,393 | 0,86 | 598,04 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998771292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771292) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 136 875,03 |  |
|  | 128 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 67,496 | 7,65 | 516,34 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781111011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*2 |  | 11,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*2 |  | 11,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*2 |  | 14,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2,4 |  | 29,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,496 |  |  |  |
|  | 129 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 67,496 | 62,80 | 4 238,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*2 |  | 11,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*2 |  | 11,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*2 |  | 14,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2,4 |  | 29,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,496 |  |  |  |
|  | 289 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 67,496 | 150,00 | 10 124,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*2 |  | 11,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*2 |  | 11,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*2 |  | 14,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2,4 |  | 29,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,496 |  |  |  |
|  | 290 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 67,496 | 100,00 | 6 749,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781151031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*2 |  | 11,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*2 |  | 11,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*2 |  | 14,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2,4 |  | 29,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,496 |  |  |  |
|  | 13 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 70,420 | 87,80 | 6 182,88 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781473810*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,527+1,527+1,753+1,753+1,283)\*2 |  | 15,686 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,753+1,753+1,532+1,532+1,283)\*2 |  | 15,706 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2 |  | 14,208 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2 |  | 24,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 70,420 |  |  |  |
|  | 291 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 67,496 | 550,00 | 37 122,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781474113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*2 |  | 11,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*2 |  | 11,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*2 |  | 14,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2,4 |  | 29,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,496 |  |  |  |
|  | *292* | *M* | *59761026* | *obklad keramický hladký do 12ks/m2* | *m2* | *70,871* | *950,00* | *67 327,45* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*2 |  | 11,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,753+1,079+1,079)\*2 |  | 11,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753+1,753)\*2 |  | 14,612 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*2,4 |  | 29,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,496 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 67,496\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70,871 |  |  |  |
|  | 294 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 20,000 | 83,20 | 1 664,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781495142*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142) |  |  |  |  |  |
|  | 295 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 3,000 | 97,10 | 291,30 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781495143*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143) |  |  |  |  |  |
|  | 303 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 1 342,175 | 1,54 | 2 066,95 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998781201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781201) |  |  |  |  |  |
|  | 304 | K | 998781292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 1 342,175 | 0,44 | 590,56 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998781292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781292) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 086,00 |  |
|  | 239 | K | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3,000 | 168,00 | 504,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783334201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783334201) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 238 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3,000 | 194,00 | 582,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783337101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783337101) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 10 477,82 |  |
|  | 134 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 50,718 | 37,80 | 1 917,14 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784121001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | OMÍTKA NAD OBKLADEM A V MÍSTECH KDE NENÍ OBKLAD - PŮVODNÍ STĚNY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,293)\*2,8 |  | 13,583 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*(2,8-2) |  | 4,709 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,079+1,079)\*(2,8-2) |  | 3,129 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753)\*(2,8-2) |  | 4,442 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*(2,8-2,4) |  | 4,964 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2,8 |  | 19,891 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 50,718 |  |  |  |
|  | 296 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 22,390 | 6,12 | 137,03 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784171101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,390 |  |  |  |
|  | *297* | *M* | *581248440* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *20,000* | *3,37* | *67,40* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |  |
|  | 298 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,108 | 19,60 | 1 432,92 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784181101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | MALBY STĚN |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,293)\*2,8 |  | 13,583 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*(2,8-2) |  | 4,709 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,079+1,079)\*(2,8-2) |  | 3,129 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753)\*(2,8-2) |  | 4,442 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*(2,8-2,4) |  | 4,964 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2,8 |  | 19,891 |  |  |  |
|  |  | VV |  | STROP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 73,108 |  |  |  |
|  | 299 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,108 | 94,70 | 6 923,33 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784211101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | MALBY STĚN |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"(1,779+1,779+1,293)\*2,8 |  | 13,583 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"(1,3+1,3+1,293+1,293+0,35+0,35)\*(2,8-2) |  | 4,709 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"(1,753+1,079+1,079)\*(2,8-2) |  | 3,129 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"(1,9+1,9+1,753)\*(2,8-2) |  | 4,442 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"(3,975+3,975+2,23+2,23)\*(2,8-2,4) |  | 4,964 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"(1,322+1,322+2,23+2,23)\*2,8 |  | 19,891 |  |  |  |
|  |  | VV |  | STROP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "101 WC PŘEDSÍŇ"2,62 |  | 2,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "102 WC ZAMĚSTNANCI 2"2,01 |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "103 WC ZAMĚSTNANCI 1"1,91 |  | 1,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104 WC INVALIDÉ"3,33 |  | 3,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "105 MYCÍ PROSTOR"9,23 |  | 9,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "106 PŘEVLÉKACÍ PROSTOR"3,29 |  | 3,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 73,108 |  |  |  |
|  |  | D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 68 000,00 |  |
|  |  | D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 68 000,00 |  |
|  | 307 | K | 10 | Koordinace dodavatele při kolaudaci | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 237 | K | 1a | Slaboproudé rozvody - zvonek vyvedený do kanceláře ředitele, světelná signalizace na chodbě, zabezpečovací systém | … | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Příprava staveniště |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 2 | Demontáž stávajícího elektra včetně přesunu a zapravení po původním RO-S | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 3 | Demontáž rozvodů ZTI ostatní neuvedených | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 4 | Napojení nových rozvodů na stávající rozvody objektu | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 5 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů a vybavení neuvedených | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 218 | K | 6 | Mobilní zvedací systém se sedačkou | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 259 | K | 7 | Demontáž a trasování stávajících rozvodů odvětrání + napojení na stávající systém odvětrání | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 272 | K | 8 | Demontáž a trasování stávajících rozvodů vytápění + napojení na stávající topný systém | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  | 306 | K | 9 | Madla dle PD | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Hydrant |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 55 000,00 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 136 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 141 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | … | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Související práce pro zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/031002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031002000) |  |  |  |  |  |
|  | 142 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě | … | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Připojení staveniště na inženýrské sítě |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/033002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 144 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 305 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | … | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Provoz investora, třetích osob |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/071002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000) |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 145 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení | … | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | PP |  | Ostatní náklady bez rozlišení |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/091003000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Popis** | **měsíc** | **duben** | | | | | **květen** | | | | **červen** | | | | **červenec** | | | | |
| **týden** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** | **19.** | **20.** | **21.** | **22.** | **23.** | **24.** | **25.** | **26.** | **27.** | **28.** | **29.** | **30.** | **31.** |
| **od-do** | **1.4.-7.4.** | **8.4.-14.4.** | **15.4.-21.4.** | **22.4.-28.4.** | **29.4.-5.5.** | **6.5.-12.5.** | **13.5.-19.5.** | **20.5.-26.5** | **27.5.-2.6.** | **3.6.-9.6.** | **10.6.-16.6.** | **17.6.-23.6.** | **24.6.-30.6.** | **1.7.-7.7.** | **8.7.-14.7.** | **15.7.-21.7.** | **22.7.-28.7.** | **29.7.-4.8.** |
| **1.** | Bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Hydroizolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Tepelné a zvukové izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Úpravy povrchů podlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Okna, dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Truhlářské vybavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | Protiradonová opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele. [↑](#footnote-ref-1)