Příloha č. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cesta** | **Povrch** | **Délka [m]** | **Šířka [m]** | **sklon [%]** | **Plocha [m2]** | **Poznámka** | **DTR** |
| k vodárně, Kedléty | HC1a | Asfalt | 580,4 | 5,0 | 5,9% | 3 773 |  | ANO |
| Klín | HC3 | Asfalt | 1 052,2 | 4,0 | 11,3% | 5 787 |  | ANO |
| Damborský kopec | HC4 | Asfalt | 1 164,2 | 4,0 | 4,8% | 6 403 | cesta zkrácena po hranici obvodu | ANO |
| pod Dřínovým kopcem | HC5 | Asfalt | 1 849,3 | 4,0 | 15,0% | 10 171 |  | ANO |
| Na předních | HC6 | Asfalt | 1 017,0 | 4,0 | 7,5% | 5 594 |  | ANO |
| Urbanec, Klín | HC7 | Asfalt | 2 213,0 | 4,0 |   | 12 172 |  | ANO |
| pod Polámanky | VC3a | Asfalt | 331,9 | 4,0 | 2,0% | 1 825 |  | ANO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **celkem** | **8 208** | m |  |
|  |  |  |  |  |  | 83 | jednotek |  |