N24-0240

**kancelář**

**ADORN, s.r.o.**

Legionářů 378

P říbram

261 01

tel.: 318 624 695

mobil:

e-mail: prendky@adorn.cz

**Bankovní spo jení:**

č.ú.:

IČ: 27453642 DIČ: CZ27453642

**Nabídka: N24-0240**

Objednatel:

**Mě sto Příbram**

Zimní stadion / p. Valčík

Adresa stavby:

IČ:

00243132

DIČ:

CZ00243132

Zást upce:

Cena celkem:

Cena bez DPH:

179 593,00 Kč

tel.:

fax:

DPH[21%]:

37 714,53 Kč

e-mail:

**Ce na s DPH:**

**217 308,00 Kč**

Adresa:

Tyršova 108

Dokončení výrob y:

P říbram

Termín realizace:

261 01

Výrobní rozměry dodal:

Zprac ován o dne: 20.3.2024

Zpracoval: Prendký Martin 775 580 716

**Vážený zákazníku,**

děkujeme za Vaši poptávku na produkty ADORN s.r.o. Cenová

nabídka je platná 1 měsíc od vyhotovení. Termín dodání je

v závislosti na typu a barvě profilu 10 - 16 týdnů od složení zálohy.

Před zahájením výroby požadujeme od zákazníka 50% zálohu

na základě domluvy. Je možné vypracovat smlouvu o dílo a upravit

platební podmínky dle domluvy.

Záruční doba na PVC okna a dveře je 5 let při odborné montáži.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřebu.

8

:29:30 20.3.2024

Zpracováno systémem MISOFT - [w ww .misoft.cz (](www.misoft.cz)Licence 1275)

1 / 3



N24-0240

**Pozice: 1/: Se sta va**

Rozměry rámu: 12051,0 x 2950,0 mm

Stavební otvor: 12071,0 x 3000,0 mm

Pozice: 1a

Základní cena:Trojdílné okno se 2-m a

poutci

3000,0x2950,0 mm 1 ks

Barva (ext/i nt): 0003 - Bílá

20 707,00 Kč Sklo: XP111 Hladká výplň 24 mm

202,00 Kč

202,00 Kč

bílá

Barva (ext/int): 0003 - Bílá

S24F4-16A-4 Planitherm

Ultra N U=1.1

7531 - 69/76 Vision AD

7125 - 94/76 standard Vision AD

FIX - FIX

Sklo:

XP111 Hladká výplň 24 mm

bílá

202,00 Kč

Rám :

S24F4-16A-4 Planitherm

Ultra N U=1.1

202,00 Kč Sloupek:

Křídlo:

Rám :

Sloupek:

Křídlo:

7531 - 69/76 Vision AD

7125 - 94/76 standard Vision AD

FIX - FIX

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

5 komor+tep. izolace

Pevné příčky: 85/80 do křídla, standard

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

komor+tep. izolace

Pevné příčky: 85/80 do křídla, standard

Klika: žád ná - ŽÁDNÁ

Klika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozice: 1d 3000,0x2950,0 mm 1 ks

žád ná - ŽÁDNÁ

5

Základní cena:Trojdílné okno se 2-m a

poutci

20 707,00 Kč

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozice: 1b

3000,0x2950,0 mm 1 ks

Barva (ext/i nt): 0003 - Bílá

Základní cena:Trojdílné okno se 2-m a

poutci

Barva (ext/int): 0003 - Bílá

20 707,00 Kč Sklo:

XP111 Hladká výplň 24 mm

bílá

S24F4-16A-4 Planitherm

Ultra N U=1.1

7531 - 69/76 Vision AD

7125 - 94/76 standard Vision AD

FIX - FIX

202,00 Kč

202,00 Kč

Sklo:

XP111 Hladká výplň 24 mm

bílá

202,00 Kč

Rám :

202,00 Kč Sloupek:

Křídlo:

S24F4-16A-4 Planitherm

Ultra N U=1.1

Rám :

Sloupek:

Křídlo:

7531 - 69/76 Vision AD

7125 - 94/76 standard Vision AD

FIX - FIX

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

5 komor+tep. izolace

Pevné příčky: 85/80 do křídla, standard

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

komor+tep. izolace

Pevné příčky: 85/80 do křídla, standard

Klika: žád ná - ŽÁDNÁ

Klika:

žád ná - ŽÁDNÁ

5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spoje:

celkem

4 415,00 Kč

ZMKP spoj. profil kuplung 17m m

ZMKP spoj. profil kuplung 17m m

ZMKP spoj. profil kuplung 17m m

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozice: 1c

3000,0x2950,0 mm 1 ks

Základní cena:Trojdílné okno se 2-m a

poutci

20 707,00 Kč

**Množství: 1**

**Cena za ks: 88 859,00 Kč**

**Celkem:**

**88 859,00 Kč**

**Pozice: 2/: Se sta va**

Rozměry rámu: 3004,0 x 2952, 0 mm

Stavební otvor: 3024,0 x 3002,0 mm

Pozice: 2a

950,0x2100,0 mm 1 ks

Barva (ext/i nt): 0003 - Bílá

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): 0003 - Bílá

5 032,00 Kč Sklo:

XP111 Hladká výplň 24 mm

bílá

120,00 Kč

Sklo:

XP111 Hladká výplň 24 mm

120,00 Kč

S24F4-16A-4 Planitherm Ultra N U=1.

bílá

1

S24F4-16A-4 Planitherm Ultra N U=1.

1

7531 - 69/76 Vision AD

7125 - 94/76 standard Vision AD

FIX - FIX

Rám :

Sloupek:

Křídlo:

7531 - 69/76 Vision AD

7125 - 94/76 standard Vision AD

FIX - FIX

Rám :

Sloupek:

Křídlo:

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

5 komor+tep. izolace

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

komor+tep. izolace

žád ná - ŽÁDNÁ

Klika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozice: 2d 3000,0x835,0 mm 1 ks

žád ná - ŽÁDNÁ

5

Klika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Základní cena:Jednodílné okno

6 275,00 Kč

Pozice: 2b

1070,0x2100,0 mm 1 ks

Barva (ext/i nt): 0003 - Bílá

19 906,00 Kč Sklo: F4-16A-4 Planitherm Ultra N U=1.1

Základní cena:Jednodílné vchodové dveře

Barva (ext/int): 0601 - 601 Bílá / bílá

Rám :

85,00 Kč Křídlo:

7531 - 69/76 Vision AD

FIX - FIX

Sklo:

Rám :

XP111 Hladká výplň 24 mm

bílá

S24F4-16A-4 Planitherm Ultra N U=1.

1

Podklad.profil:14569 - 30 standard Prestige

5 komor+tep. izolace

Klika:

žád ná - ŽÁDNÁ

5102 - 84/76 6komor

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3

-těsnění

Spoje:

celkem

3 449,00 Kč

Práh:

Křídlo:

A1716 0 - AL práh nízký

5115 - VD Elegante

ZMKP spoj. profil kuplung 17m m

ZMKP spoj. profil kuplung 17m m

ZMKP spoj. profil kuplung 17m m

Podklad.profil:žád ná - ŽÁDNÁ

Pevné příčky: 85/80 do křídla, standard

Klika:

BEZ KLIKY - BEZ KLIKY

Výš ka kliky:

Popis:

od kraje křídla A:1041

Oboustranné madlo greenteQ nerez /

zavír ač GEZE TS 2000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozice: 2c

950,0x2100,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 032,00 Kč

**Množství: 1**

**Cena za ks: 40 019,00 Kč**

**Celkem:**

**40 019,00 Kč**

8

:29:30 20.3.2024

Zpracováno systémem MISOFT - w [ww .misoft.cz (](www.misoft.cz)Licence 1275)

2 / 3



N24-0240

**Cenová rekapitulace**

Položek: 2 cena:

119 073,00 Kč

-5 954,00 Kč

Sleva

5,0%

-

----------

Cena po slevě

113 119,00 Kč

Doplňující profily

Příplatek za sklo

Zavírač GE ZE TS 2000

Oboustranné madlo greenteQ nerez

Demontáž

7 864,00 Kč

1 941,00 Kč

2 085,00 Kč

3 490,00 Kč

17 300,00 Kč

17 943,00 Kč

15 551,00 Kč

300,00 Kč

1,00 jm

1,00 jm

1,00 jm

59,81 m

59,81 m

Montáž

Zednické začištění

Doprava

**Součet:**

**179 593,00 Kč**

**DP H[21%]:**

**37 714,53 Kč**

**Celkem:**

**217 308,00 Kč**

**Záloha:**

**0,00 Kč**

Na ostatní sortiment (vrata, žaluzie, rolety, parapety, sítě proti hmyzu atd.) poskytujeme záruku dle zákona tj.

2 roky.

Montážní spáru mezi ostěním a rámem okna, doporučujeme osadit parotěsnou a paropropustnou zábranou

(dle ČSN 730540 - 2 tepelná ochrana budov).

Její cena není součástí cenové nabídky. Na vyžádání provedeme kalkulaci.

Cena běžného metru včetně montáže se pohybuje v závislosti na ostění od 80 - 150 Kč/bm

Od 1.1.2012 vstoupila v platnost úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnut stavebních nebo

montážních prací dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Režim přenesení daňové povinnosti "tzv. vnitrostátní revers charge" spočívá v tom, že povinnost přiznat a

zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění je přenesena na příjemce plnění.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije jen mezi plátci DPH.

Plátce DPH - DIČ:

Použití pro ekonomickou činnost:

ano

ne

**Datum:**

**Datum:**

**Podpis objednatele:**

**Podpis obchodníka:**

8

:29:30 20.3.2024

Zpracováno systémem MISOFT - [w ww .misoft.cz (](www.misoft.cz)Licence 1275)

3 / 3

