**Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla**

Brokování cementobetonového krytu vozovky ve Strahovském tunelu v obou směrech. Délka jednoho úseků je 2 000 metrů a šířka je 7 metrů.

Dílčí částí Díla pro účely fakturace se rozumí provedení brokování v jednom směru.