|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VZMR/201/2024 |  |

**FORMULÁŘ**

**specifikace automobilu**

veřejné zakázky malého rozsahu

**„Nákup automobilu“**

Automobil typu MPV (kategorie M1).

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabízený automobil** |  |
| * značka | **RENAULT** |
| * model | **TRAFIC L2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní požadované technické parametry** | | | **vyplní účastník** |
| * kategorie | **M1** | *A/N* | **A** |
| * druh karosérie | **MPV – L2 (prodloužené)** | *A/N* | **A** |
| * palivo | **nafta, benzín** | *hodnota* | **NAFTA** |
| * převodovka | manuální | *A/N* | **A** |
| * zdvihový objem | min. 1800 cm3 / 2000 | *hodnota* | **1997** |
| * výkon | min. 80 kW | *hodnota* | **81** |
| * emisní norma | EURO 6 | *A/N* | **A** |
| * počet sedadel | 9 míst /včetně řidiče/ | *A/N* | **A** |
| * počet dveří | 4 - posuvné na jedné straně, 5 – posuvné na obou stranách | *hodnota* | **4** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |
| **Minimální požadovaná výbava** | | | **vyplní účastník** |
| * ABS (proti blokovací brzdový systém) | | *A/N* | A |
| * ESP (elektronický stabilizující systém) | | *A/N* | A |
| * airbag řidiče a spolujezdce | | *A/N* | A |
| * nastavitelné sedadlo řidiče | | *A/N* | A |
| * samostatná sklopná sedadla v 2. řadě | | *A/N* | A |
| * elektricky ovládaná okna vpředu | | *A/N* | A |
| * vnější zrcátka – elektricky ovládaná, vyhřívaná * ghmnhtght | | *A/N* | A |
| * klimatizace | | *A/N* | A |
| * palubní počítač | | *A/N* | A |
| * volant s možností nastavení výšky | | *A/N* | A |
| * audio, reproduktory | | *A/N* | A |
| * přední a zadní parkovací senzory | | *A/N* | A |
| * denní svícení, mlhová světla | | *A/N* | A |
| * Hagusy a příčníky (střešní zahrádka) | | *A/N* | A |
| * dálkové centrální zamykání | | *A/N* | A |
| * plnohodnotné rezervní kolo | | *A/N* | A |
| * 16“ litá kola s letními pneumatikami + sada kompletních zimních kol | | *A/N* | A |
| * povinná výbava dle příslušných právních předpisů | | *A/N* | A |
| * záruka na technický stav vozidla min. 3 roky/100.000 km | | *A/N* | A |
| * tažné zařízení | | *A/N* | A |