|  |
| --- |
| **ZL13 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |
| **Úprava sanačního souvrství omítek 1.PP** |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** |

 |
|  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |
|  | Pobřežní 249/46 |
|  | 186 00 Praha 8 |
|  | IČ: 24247677 |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |   |   |   | **-XXXXXX** |
|   | **1** | **Odpočet** |   |   |   | **- XXXXX**  |
|   | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |   |   |   | **- XXXXX**  |
| 120 | 612433324RT6 | Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm sanační podhoz+sanační tepel. izol. Omítka + sanační štuk | m2 | -566,736 | XXXXXX | -XXXXXX |
|   |  | *654,331 (původní výměra)-87,595 (již odpočítávaná výměra ze ZL 10)* |  |  |  |   |
| 121 | 612433324RT6 | Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm -sanační podhoz+sanační tepel.izol.omítka+sanační štuk -ostění | m2 | -17,350 | XXXXX | -XXXXXX |
|  |  |  |  |  |  |   |
|   | **1** | **Přípočet** |   |   |   |  **XXXXXX**  |
|   | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |   |   |   |  **XXXXXXX**  |
|   | 612131151.BMT.001 | Sanační postřik Baumit SanovaPre vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 584,086 | XXXXX | XXXXX |
|   |   |   |   |   |   |   |