|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL13 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | | |
| **Úprava sanačního souvrství omítek 1.PP** | | | | | | | |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | | |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** | |  |  |  | **-XXXXXX** |
|  | **1** | **Odpočet** | |  |  |  | **- XXXXX** |
|  | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |  |  |  | **- XXXXX** |
| 120 | 612433324RT6 | Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm sanační podhoz+sanační tepel. izol. Omítka + sanační štuk | | m2 | -566,736 | XXXXXX | -XXXXXX |
|  |  | *654,331 (původní výměra)-87,595 (již odpočítávaná výměra ze ZL 10)* | |  |  |  |  |
| 121 | 612433324RT6 | Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm -sanační podhoz+sanační tepel.izol.omítka+sanační štuk -ostění | | m2 | -17,350 | XXXXX | -XXXXXX |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **1** | **Přípočet** | |  |  |  | **XXXXXX** |
|  | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | 612131151.BMT.001 | Sanační postřik Baumit SanovaPre vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | | m2 | 584,086 | XXXXX | XXXXX |
|  |  |  | |  |  |  |  |