|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL15 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |  |  |  |  |
| **Změna způsobu opravy vnitnřích omítek a materiálového řešení** |  |  |  |  |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |  |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 |  |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 |  |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 |  |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** | Vznik ceny |  |  |  |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |  |
|   | **1** | **Odpočet** |   |   |   | **- XXXXXXX**  |  |  |  |  |
|   | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |   |   |   | **- XXXXXXX**  |  |  |  |  |
| 292 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % -dle pozn.06 | m2 | 2 204,861 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 119 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená -pod obklady | m2 | 122,108 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 122 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 2 210,455 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 123 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových -ostění | m2 | 177,332 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 124 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 47,438 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 125 | 612451081R00 | Zatření spár vnitřního zdiva z tvárnic nebo desek | m2 | 52,760 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 126 | 612472181R00 | Omítka stěn vnitřní, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 921,190 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 127 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 1 623,127 | XXXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
| 128 | 612474410R00 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk -ostění | m2 | 124,132 | XXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
|   | **2** | **Přípočet** |   |   |   |  **XXXXXX**  |  |  |  |  |
|   | **97** | **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** |   |   |   |  **XXXXXXX**  |  |  |  |  |
| 294 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle pozn.06 | m2 | 2 462,000 | XXXXX | XXXXX | SoD |  |  |  |
|   | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |   |   |   |  **XXXXX**  |  |  |  |  |
|   | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 492,400 | XXXXX | XXXXX | URS I/2024 - 7,25% |  | XXXX | XXXXX |
|   |  | *Položka v množství 20% celkové plochy z důvodu nutné vyrovnávky stávajícího zdiva, 20% z 2462 m2 = 492,4* |  |   |  |  |  |  |
|   | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 2 462,000 | XXXXX | XXXXX | URS I/2024 - 7,25% |  | XXXX | XXXXX |
|   |  | *Tloušťka nové omítky do 10 mm* |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | 612341391 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 4 924,000 | XXXXX | XXXXX | URS I/2024 - 7,25% |  | XXXXX | XXXXX |
|   |   | *Příplatek za každách dalších 5 mm, počítáno s celkovou tloušťkou 20 mm, výměra tak 2x2462 = 4924 m2* |   |   |   |   |  |  |  |  |