Dobrý den pane XXX,

děkujeme, že se na nás opět obracíte s poptávkou na nacenění komplexního ošetření podlahových krytin ve Vašich prostorách Domu dětí a mládeže Modřany.

Zasíláme cenovou nabídku s popisem materiálu, postupu prací a podmínek při ošetření, která je pro Vás připravená přímo na míru na základě předchozích realizací i aktuálně provedené osobní prohlídky prostor. Doporučené materiály s přísadou DURO Plus jsou navrženy vzhledem k velkému mechanickému zatížení podlahových krytin.

V příloze najdete informační leták, technické a bezpečnostní listy materiálu.

Termín realizace je závislý na objednávce prací, předpokládáme realizaci do konce roku 2023.

Cenová nabídka je pouze orientační, kalkulována je na minimální výměru 1000 m2. Upřesněna bude po zadání celkové výměry, ev.počtu etap a požadovaném termínu realizace.

Pro případné dotazy a upřesnění jsem Vám ochotně k dispozici na tel.: XXX.

krásný den Vám přeje za firmu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktní údaje: | Kontaktní osoba | Zodpovědná osobaprosím doplnit v objednávce | Fakturační údajeprosím doplnit v objednávce | Místo realizaceprosím doplnit v objednávce |
| Organizace | DDM Modřany |  | DDM Modřany | DDM Modřany |
| Jméno | **XXX** | **XXX** |  | - |
| Příjmení | XXX | XXX |  | - |
| Titul | XXX | XXX |  | - |
| Funkce | statutární zástupce ředitelky | viz. kontaktní osoba |  | - |
| Mobil | *XXX* | viz. kontaktní osoba | *XXX* | - |
| Email | XXX | viz. kontaktní osoba | XXX |  |
| www |  | - | XXX | - |
| Telefon | - | - | - | - |
| Email 2 |  | - |  | - |
| Ulice | Herrmannova | - | Herrmannova | Herrmannova |
| Číslo popisné | 2016/24 | - | 2016/24 | 2016/24 |
| PSČ | 143 00 | - | 143 00 | 143 00 |
| Obec | Praha 4 Modřany | - | Praha 4Modřany | Praha 4 Modřany |
| IČ | 45241295 | - | 45241295 | 45241295 |
| DIČ |  | - |  | - |

|  |
| --- |
| Specifikace podlahových krytin: |
| **Popis prostor:** | dle dřívějších dispozic | místnosti, chodby, schodiště |  |
| Sokly, délka a výška soklů: | ano | prosím upřesnit v objednávce |
| Schodiště, šikmé plochy, aj.: | ano |  |
| Stabilní vybavení, fixní nábytek: | plochy bez mobilníhonábytku, vyklizené objednatelem, částečně stacionární nábytek | v případě stacionárníhonábytku není jeho plochaodečítána z plochy místnosti |
| **Druh krytiny, materiál:** | marmoleum |  |
| Stáří: | neznámé |  |
| Původní ošetření: | PU |  |
| **Plocha:** | **cca 1000 m2** | bude zaměřeno při realizaci |
| Rozdělení do etap: | bude upřesněno přiobjednávce (předpoklad 2 etapy) | doba realizace 1 etapy 1-2 dny+ schnutí cca 12 hodin a zrání povrchu dle podmínek |
| **Další důležité informace:** | doporučeno PU +přísada DURO PLUS | z důvodu vysoké zátěže krytiny |
| Doporučené řešení pro Vaše specifické potřeby:**ošetření dvousložkovým polyuretanovým nátěrem s přísadou DURO PLUS:***Popis materiálu POLYURETANOVÝ nátěr:*U této metody se jedná o permanentní úpravu povrchu, kdy se aplikovaný nátěr stává nedílnou součástí podlahoviny. Po hloubkovém čištění se na čistý, suchý a speciálně mechanicky připravený povrch se aplikuje 2-komponentní polyuretanový nátěr CC-PU-ochranná vrstva matná. Pro běžné denní čištění se v tomto případě používá produkt pro polyuretanové povrchy CC-PU-čistič. Životnost tohoto nátěru je v běžném provozu cca 4-5 let. Poté lze nátěr jednoduše a rychle sanovat a tím opět nastavit jeho dlouhou životnost a extrémní odolnost vůči mechanickému zatížení. Přísada DURO PLUS – významně zvýšená odolnost povrchu proti škrábancům a otěru, více v příloze, doporučujeme pro všechny prostory Vaší budovy.*Popis prací, specifikace ceny:***základní hloubkové čištění, neutralizace a mikrozábrus podlahové krytiny + 2x aplikace 2K ochranný polyuretanový nátěr CC-PU EXTRA MAT + přísada DURO PLUS: ceníková cena: 195,- Kč/m2 + DPH + 20 Kč/m2 za přísadu DURO PLUS****Zvýhodněná cena pro Vás při ploše cca 1000 m2: 160,- Kč/m2 + 15 Kč/m2 za přísadu DURO PLUS, CELKEM 175,- Kč/m2 + DPH.** |

# CENA DOPRAVY:

Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací je cena dopravy maximálně zvýhodněna. V případě dělení prací do etap menších než 500 m**2** je cena dopravy **2000 Kč + DPH/etapu,** pro etapy větší než než 500 m**2** je cena dopravy **0 Kč.** Cena dopravy zahrnuje přesuny materiálu v případě objednávky min. 4 týdny před požadovanou realizací.

# NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA:

Pro zachování maximální funkčnosti aplikované ochranné vrstvy doporučujeme pro další údržbu používat CC- PU čistič (balení 750 ml, 5l, 10l), který má vysokou čistící schopnost. Již při nízké koncentraci (750 ml až na 1500 m2) velmi účinně rozpouští nečistoty a tuky. Nabízíme Vám dodání 10 l balení CC-PU čističe za zvýhodněnou cenu 1250,- Kč + DPH, možno dodat také dávkovací pumpičku na kanystry za 150 Kč + DPH. Doporučujeme objednat a dodat při realizaci prací.

# TERMÍN REALIZACE:

Konkrétní termín bude upřesněn po obdržení závazné objednávky. Předpokládaný termín: do konce roku 2019

# PODMÍNKY REALIZACE:

* platba fakturou se 14ti denní splatností

# závazná písemná objednávka s uvedením fakturačních údajů a specifikace ploch

* ev.objednávka čist.prostředků
* **schválení cenové nabídky a** dohodnutého **termínu** provedení prací

# PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAJISTIT:

* **vyklizení všech mobilních zařízení**, nábytku apod. (holá podlahová plocha zbavená hrubých nečistot, stacionární vybavení)
* zajištění **teploty** vzduchu min. **20st.C** (podlahové topení musí být cca 2 hod. před, v době realizace a při zasychání vypnuté)
* zajištění dostatečného **osvětlení** všech ošetřovaných prostor
* přístup k **el.energii** (220 V), **vodě** a **výlevce**

# zajištění uzavření prostor pro vstup všech osob po celou dobu čištění, aplikace a zasychání povrchu

**-** min. po dobu 12 hod. od aplikace poslední vrstvy nátěru

* zajištění ochrany ošetřeného povrchu do dobu potřebnou k plnému vyzrání nátěru dle tech.listu
* **převzetí** realizované **zakázky** zodpovědnou osobou a potvrzení Předávacího protokolu, převzetí Pokynů k údržbě

# GARANTUJEME:

Garantujeme Vám, že Vaší krytině věnujeme 100% našich sil, znalostí a zkušeností za použití vysoce kvalitních a prověřených materiálů. Pro veškeré realizace používáme výhradně léty i certifikáty prověřenou, vysoce kvalitní chemii německé firmy Dr. Schutz a Finalit, práce provádíme předepsaným technologickým postupem a dle předpisu výrobce krytiny.

*Výše DPH pro firmy 21%, pro domácnosti-novostavby 15%. Cenová nabídka je platná 60 dní ode dne odeslání. Fakturační údaje:*

TOMÁŠ NOVÁK \* Maletín 72, 789 01 Zábřeh \* IČO 651 70 946 \* DIČ

