|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Statutární město Pardubice | |
|  | | Městský obvod Pardubice V | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Statutární město Pardubice | ARBO-Linné, s.r.o. |
| Městský obvod Pardubice V | Luční 174/3 |
| Češkova 22 | 50003 Hradec Králové |
| 53002 Pardubice | IČO: 26021854 |
| IČO: 00274046 | DIČ: CZ26021854 |
| Číslo účtu: 181568024/0300 ČSOB Pardubice |  |
|  | |

**OBJEDNÁVKA č: OBJ\_UMO5/00080/24**

**VÝSADBA ROSTLIN do rabátek v ulici K Višňovce – úsek ulice mezi ul. Jana Palacha a Železničního Pluku**



Výsadbový materiál nakombinovat:

**A: půdokryvné rostliny** – levá strana ulice od J. Palacha dle zákresu – na okraj rabátek – celkově nakombinovat **100 ks rostlin** – kombinace z rostlin (minim. 4 druhy použít) – např.: Thymus serpyllum / Achillea millefolium ('Desert Eve Deep Rose') tj. nízký kultivar / Hypericum calycinum / Aster dumosus ('Alice Haslam') tj. nízký kultivar /Ajuga tenorii 'Mauro' / Helianthemum 'Watergate Orange' /Acaena microphylla 'Kupferteppich'

**B: ostatní výsadbové rostliny –** levá strana ulice od J. Palacha – do střední části rabátek celkově **nakombinovat 60 ks rostlin** - – kombinace z rostlin (minim. 4 druhy použít) – např.: (u jednotlivých kultivarů s ohledem na výšku v dospělosti do max. cca 70 – 80 cm) Hemerocallis 'Bonanza' / Achillea millefolium 'Kirschkönigin' / Lonicera nitida 'Scoop' ('Chalons') / Euonymus fortunei 'Green Carpet' / Lavandula angustifolia 'Munstead Strain' / Gaura lindheimeri 'Gambit Rose' /Verbena bonariensis 'Lollipop' /Euphorbia myrsinites / Euphorbia polychroma 'Senior' /Výsadbová velikost rostlin min. 20+

**C: traviny** - pravá strana ulice od J. Palacha + na levé straně dle zákresukonkrétně – viz CP - nakombinovat po skupinkách dochany – **Pennisetum alopecuroides** - např. (Pennisetum alopecuroides 'Hameln'; Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty') – vždy minim. 3 ks do skupinky stejného kultivaru k sobě; celkově použít; tj. max. dospělá výška do cca 60 cm; **celkem 90 ks rostlin**

**+ ostatní rostliny** (1. a 2. rabátko – viz CP zákres – celkem **3 ks - Hypericum 'Hidcote'** /Výsadbová velikost rostlin min. 30+

Výsadby budou zamulčovány mulčovací kůrou nebo štěpkou – celkově se bude jednat o plochu cca 350 m2 ve vrstvě cca 10 cm, tj. o mulčovací kůru/štěpku o objemu do cca 4 m3.

*Před výsadbou bude provedena příprava rabátek – v místě výsadeb bude stržen vrchní travnatý drn.* *Levá strana ulice – rabátko č.1 a 2. – konkrétně dle zákresu CP; ostatní rabátka až do konce ulice (K Žel. Pluku) – každé rabátko plně (mimo obrázek se stále parkující dodávkou) odstranit drn trávy – provést výsadbu z A: půdokryvných rostlin na okraji rabátka a vyšších rostlin uvnitř rabátka (v daném úseku jsou i rabátka se soukromou výsadbou rostlin – tuto respektovat – tj. do těchto rabátek nezasahovat), výsadbu se zamulčováním; okolo stávajících vysazených dřevin – vytvořit mulčovací mísu* // *Pravá strana – vždy - pouze v části rabátka provést odstranění drnu a následně zde provést nahusto výsadbu travin (okolo stromu vytvořit mulčovací mísu) se zamulčováním nově upraveného prostoru; prostor rozdělit tak, aby v budoucnu mohla být prováděna bez problému na ostatní části rabátka pouze s trávou údržba = seč trávy pojezdovou sekačkou* /*U výsadeb travin – po skupinkách tyto vysadit do vyznačené části rabátka = tak, aby v dospělosti dochany ne příliš zasahovaly do parkovacích míst a na chodník;)*

Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.  Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou.

* Pro veškeré rostliny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu  se 50% výměnou, stěny výsadbové jámy/ záhon pro výsadbu - budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou , výsadby budou přihnojeny, bude použit hydrogel ke kořenovému systému;
* Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb
* U výsadby bude prováděna zhotovitelem **následná péče** – u veškerých trvalkových výsadeb a travin **tři roky**, tj. pletí a údržba mís/záhonů rostlin a travin pro zálivku, doplňování mulčovacího materiálu; zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – u trvalkových záhonů bude zároveň prováděna zhotovitelem odborná pravidelná údržba sestávající - na jaře dle potřeby sestřih suchých částí, minim. **4 x** ročně pletí včetně odstraňování suchých částí rostlin a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách, na podzim dle potřeby svázání okrasných travin – na jaře jejich ostříhání, apod.
* V případě úhynu výsadbového materiálu (travin i trvalek) po dobu následné péče bude tento zhotovitelem nahrazen
* Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním. Následná péče bude s Úřadem městského obvodu Pardubice V protokolárně zkontrolována vždy minimálně po jednom roce.
* (Cena zakázky dle přiložené cenové nabídky – v ceně mj. rostl. materiál, hnojení, hydrogel, mulčování, borka, doprava, dosetí trav. ploch, trav. osivo, odvoz a likvidace odpadu, zálivka a její dovoz, a všechny práce spojené s výsadbou a úpravou rabátek dle zadání v ceně dále **následná péče a údržba záhonů dle CP v době trvání 3 roky po výsadbě –** viz výše
* CENA CELKEM za zakázku 63 300,- Kč
* **Cena celkem s DPH 76 593,- Kč**
* **Termín plnění – jaro 2024 – po převzetí objednávky do max. 6 týdnů**

|  |  |
| --- | --- |
| Poznámka: | Akceptací této objednávky dodavatel souhlasí s tím, že když v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění bude o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. pozd. předpisu, bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně příslušnému správci dani dodavatele. Nakládání se vzniklými odpady: Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jejich likvidaci je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.. o odpadech v platném znění. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Pardubicích dne: | 14.3.2024 | |
|  | | |
| Správce rozpočtu Ing. Kotyková | | Příkazce operace Bc. Klátilová |
| Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky, včetně výše uvedených podmínek. | | |

|  |
| --- |
|  |
| jose |