Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/24/6000/019

**Specifikace Díla:**

Předmětem plnění je oprava chodníkových ploch z litého asfaltu. V rámci akce dojde k odstranění stávajících asfaltových ploch, které budou nahrazeny mozaikovou dlažbou. Dojde i k odstranění květníků.

Je nutná koordinace se společností Pražská Plynárenská Distribuce a.s. (PPD).

Rozsah akce: oprava povrchu cca 350 m x cca proměnná šířka mezi 3,0 – 4,0 m

Chodníkové plochy:

Délka: cca 350 m

Šířka: 3,0 – 4,0 m

Plocha chodníku: cca 1 400 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav chodníkových ploch:

- Odstranění stávajícího povrchu z litého asfaltu

- Pokládka nového povrchu z mozaikové dlažby

- Odstranění stávajících truhlíků

Požadovaná životnost opravy: 20 let