**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

X01

**Stavba:**

**DDH Příbram výkaz výměr**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**7 697 769,70**

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

**7 697 769,70**

**0,00**

Výše daně

**1 616 531,64**

**0,00**

DPH základní

snížená


**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**9 314 301,34**

Strana 1 z 20



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

X01

**Stavba:**

**DDH Příbram výkaz výměr**

Místo:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

**Náklady stavby celkem**

**7 697 769,70**

**9 314 301,34**

**SO 101**

**SO 102**

**SO 401**

**VON**

**Komunikace a zpevněné plochy**

**Oplocení**

**Technologie SSZ**

**Vedlejší a ostatní náklady**

3 658 309,60

554 106,02

3 221 953,85

263 400,23

4 426 554,62

670 468,28

3 898 564,16

318 714,28

**STA**

**STA**

**STA**

**STA**

Strana 2 z 20



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 658 309,60**

Základ daně

3 658 309,60

0,00

Sazba daně

Výše daně

768 245,02

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**4 426 554,62**

Strana 3 z 20



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**3**

**658 309,60**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

3 658 309,60

1

Zemní práce

1 006 096,65

1

2

3

K

113107222

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2

m2

m2

1 212,900

48,20

58 461,78 CS ÚRS 2024 01

49 971,48 CS ÚRS 2024 01

308 076,60 CS ÚRS 2024 01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113107222*

"pod zpevněnými povrchy. Tl. 0.15m" 1212.9

Součet

PP

Online PSC

VV

VV

1 212,900

1 212,900

K

113107241

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2

1 212,900

41,20

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113107241*

"asfaltovoá vozovka, tl. 0,05 m" 1212.9

Součet

PP

Online PSC

VV

VV

1 212,900

1 212,900

K

113107232

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2

1 212,900

254,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

PP

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113107232*

VV

VV

"pod asfaltovou vozovkou, tl. 0,1 m"1212.9

Součet

1 212,900

1 212,900

4

5

K

113201111

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

m

536,000

122,00

852,00

65 392,00 CS ÚRS 2024 01

165 799,20 Cena pro projekt

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

chodníkových ležatých

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113201111*

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do

PP

Online PSC

K

122102201R

m3

194,600

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 až 4

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na

dopravní prostředek v horninách tř. 1 až 4

PP

6

7

K

122202209R

162351103

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1 až 4 za lepivost

m3

m3

194,600

194,600

45,66

85,20

8 885,44 Cena pro projekt

16 579,92 CS ÚRS 2024 01

PP

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1 až 4 za lepivost

K

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162351103*

PP

Online PSC

8

K

162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3

171,900

304,00

52 257,60 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez


rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751117*

PP

Online PSC

Strana 4 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

859,500

J.cena [CZK]

23,10

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

9

K

162751119

19 854,45 CS ÚRS 2024 01

přes 10000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751119*

PP

Online PSC

VV

VV

171.9\*5 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

859,500

859,500

10

K

167101101R

Nakládání, skládání a překládání ornice

m3

7,600

385,00

2 926,00 Cena pro projekt

PP

Nakládání, skládání a překládání ornice

*11*

*M*

*103641010*

*zemina pro terénní úpravy - ornice*

*t*

*14,060*

*956,00*

*13 441,36 CS ÚRS 2024 01*

PP

zemina pro terénní úpravy - ornice

"dodávka 7,6 m3 ornice" 7.6\*1,85

Součet

VV

VV

14,060

14,060

1

1

2

K

171201221

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

t

327,500

380,00

21,40

124 450,00 CS ÚRS 2024 01

7 357,32 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171201221*

"Podklad z kameniva - ŠD" 327.5

Součet

VV

VV

327,500

327,500

3

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

343,800

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171251201*

171,9\*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

VV

VV

343,800

343,800

1

4

5

K

181311103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

m2

m2

*kg*

75,600

75,600

*1,134*

270,00

35,20

20 412,00 CS ÚRS 2024 01

2 661,12 CS ÚRS 2024 01

*285,77 CS ÚRS 2024 01*

PP

Online PSC

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181311103*

1

K

181411131

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

PP

Online PSC

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181411131*

*16*

*M*

*005724100*

*osivo směs travní parková*

*252,00*

PP

osivo směs travní parková

VV

VV

75.6\*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

1,134

1,134

17

K

181912112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně

m2

1 677,000

52,50

88 042,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181912112*

Online PSC

VV

VV

"celková plocha nově navržených vozovek a chodníků s přesahem pro založení obrub" 1677

Součet

1 677,000

1 677,000

1

8

9

K

183403161

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

m2

m2

75,600

3,58

270,65 CS ÚRS 2024 01

971,46 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/183403161*

1

K

184853511

Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

75,600

12,85

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko

v rovině nebo na svahu do 1:5

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/184853511*

PP

Online PSC

D

5

Komunikace pozemní

1 857 825,16

20

21

22

K

564861115

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm

m2

m2

m2

1 215,200

310,000

319,00

205,00

23,05

387 648,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/564861115*

K

564851111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

63 550,00 CS ÚRS 2024 01

28 010,36 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/564851111*

K

573231106

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

1 215,200

Strana 5 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/573231106*

2

3

4

K

573191111

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2

m2

m2

1 215,200

1 215,200

37,46

45 521,39 CS ÚRS 2024 01

562 309,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/573191111*

2

K

577143111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

462,73

467,87

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.

PP

Online PSC

50 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/577143111*

2

5

6

K

577155112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

m2

1 215,200

310,000

568 555,62 CS ÚRS 2024 01

119 350,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/577155112*

2

K

596211112

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

385,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do

PP

Online PSC

300 m2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/596211112*

*2*

*7*

*8*

*M*

*59245006*

*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*

*m2*

*m2*

*24,926*

*510,11*

*240,52*

*12 715,00 CS ÚRS 2024 01*

*70 164,49 CS ÚRS 2024 01*

PP

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

24,2\*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

VV

VV

24,926

24,926

*2*

*M*

*59245018*

*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*

*291,720*

PP

VV

VV

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

286\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

291,720

291,720

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

371 671,70

29

K

916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m

660,000

344,52

227 383,20 CS ÚRS 2024 01

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z

betonu prostého, do lože z betonu prostého

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/916231213*

PP

Online PSC

*30*

*M*

*59217018*

*obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 1000x80x200mm*

*m*

*660,000*

*92,85*

*61 281,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 1000x80x200mm

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční

opěrou z betonu prostého tř. C 25/30

31

K

916331112R

m

250,000

243,82

60 955,00 Cena pro projekt

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C

PP

25/30

*32*

*M*

*59217002*

*obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm*

*m*

*250,000*

*88,21*

*22 052,50 CS ÚRS 2024 01*

PP

obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm

D

997

Přesun sutě

422 716,09

3

3

4

K

997013601

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t

382,000

410,00

156 620,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013601*

"Obruby betonové" 139.4

"Podkladní beton" 242.6

Součet

VV

VV

VV

139,400

242,600

382,000

3

K

997013645

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t

112,200

510,00

57 222,00 CS ÚRS 2024 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17

PP

03 02

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013645*

VV

VV


"Bourání asfaltu" 112.2

Součet

112,200

112,200

Strana 6 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

MJ

t

Množství

327,500

J.cena [CZK]

52,33

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

35

36

37

K

997221551

17 138,08 CS ÚRS 2024 01

56 854,00 CS ÚRS 2024 01

29 577,87 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221551*

K

997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

t

t

4 585,000

494,200

12,40

59,85

PP

Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221559*

K

997221561

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221561*

"Podkladní beton" 242.6

"Bourání asfaltu" 112.2

"Obruby betonové" 139.4

Součet

VV

VV

VV

VV

242,600

112,200

139,400

494,200

38

K

997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

t

6 918,800

15,22

105 304,14 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221569*

"Podkladní beton" 242.6\*14

"Bourání asfaltu" 112.2\*14

"Obruby betonové" 139.4\*14

Součet

VV

VV

VV

VV

3 396,400

1 570,800

1 951,600

6 918,800

Strana 7 z 20



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**SO 102 - Oplocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**554 106,02**

Základ daně

554 106,02

0,00

Sazba daně

Výše daně

116 362,26

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**670 468,28**

Strana 8 z 20



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**SO 102 - Oplocení**

Místo:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**554 106,02**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

513 685,24

1

Zemní práce

26 792,40

1

2

K

131213702

Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3

m3

3,200

1 310,00

109,50

4 192,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/131213702*

K

162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

3,200

350,40 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162251102*

PP

Online PSC

3

4

K

181152302

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním

m2

m2

100,000

100,000

68,50

6 850,00 CS ÚRS 2024 01

15 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181152302*

K

182112121

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

154,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/182112121*

PP

Online PSC

D

2

Zakládání

33 788,80

5

K

275313611

Základové patky z betonu tř. C 16/20

m3

3,200

5 214,00

16 684,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/275313611*

*6*

*M*

*58932563*

*beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8*

*m3*

*3,200*

*5 345,00*

*17 104,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

439 636,00

7

K

338171113

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním

kus

110,000

410,00

45 100,00 CS ÚRS 2024 01

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/338171113*

PP

Online PSC

*8*

*9*

*M*

*55342251-R*

*sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm*

*kus*

*kus*

*kus*

kus

*100,000*

*10,000*

*25,000*

1,000

*392,27*

*465,00*

*88,00*

*39 227,00*

PP

sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm

*M*

*55342272-R*

*55342202*

*vzpěra plotová včetně krytky s uchem 1600 - 1800 mm*

*4 650,00*

PP

vzpěra plotová včetně krytky s uchem 1600 - 1800 mm

*10*

*M*

*objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm*

*2 200,00 CS ÚRS 2024 01*

5 482,00 CS ÚRS 2024 01

PP

objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm

11


K

348172111

Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl do 2 m2

5 482,00

Strana 9 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy do 2 m2

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/348172111*

*12*

*M*

*55342334*

*branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou*

*kus*

*1,000*

*7 400,00*

*7 400,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou

13

K

348172213

Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 3 m2 do 5 m2

kus

1,000

8 965,00

8 965,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/348172213*

*1*

*4*

*M*

*55342349*

*brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou*

*kus*

m

*1,000*

200,000

*100,000*

*16 800,00*

312,00

*16 800,00 CS ÚRS 2024 01*

62 400,00

PP

brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou

1

5

K

348262404-R

Montáž betonové podhrabové desky

PP

Montáž betonové podhrabové desky

*16*

*M*

*59232544-R*

*betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně příslušenství*

*kus*

*889,00*

*88 900,00*

PP

betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně příslušenství

*Poznámka k položce:*

*Příslušenství:*

*koncový držák*

*průběžný držák*

P

*držák vzpěry k betonové podhrabové desce*

*šroub k držáku podhrabové desky*

*šroub k držáku vzpěry na podhrabovou desku*

17

K

348401153

Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m

m

200,000

389,00

77 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/348401153*

*18*

*M*

*31324812-R*

*svařovaný plotový panel 3D šířky 2,50 m, výšky do 2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a komaxit*

*kus*

*80,000*

*1 008,90*

*80 712,00*

PP

svařovaný plotový panel 3D šířky 2,50 m, výšky do 2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a komaxit

76,1904761904762\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

VV

80,000

D

998

Přesun hmot

13 468,04

19

K

998232110

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m

t

55,884

241,00

13 468,04 CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998232110*

PP

Online PSC

D

OST

Ostatní

40 420,78

2

0

1

K

0002

Mimostaveništní doprava

kpl

kpl

6 626,357

6 626,357

3,60

2,50

23 854,89

PP

Mimostaveništní doprava

2

K

0003

Ostatní materiál - drobný montážní mteriál

16 565,89

PP

Ostatní materiál

Strana 10 z 20



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**SO 401 - Technologie SSZ**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 221 953,85**

Základ daně

3 221 953,85

0,00

Sazba daně

Výše daně

676 610,31

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 898 564,16**

Strana 11 z 20



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**SO 401 - Technologie SSZ**

Místo:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**3**

**221 953,85**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

376 095,33

1

Zemní práce

14 414,39

1

2

K

162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3

m3

22,920

97,40

2 232,41 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162351103*

PP

Online PSC

K

162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

22,920

349,20

8 003,66 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751117*

PP

Online PSC

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

přes 10000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751119*

3

4

K

162751119

m3

m3

114,600

45,840

26,70

24,40

3 059,82 CS ÚRS 2024 01

1 118,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

PP

Online PSC

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171251201*

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

361 680,94

5

6

K

966006132

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

kus

kus

32,000

83,000

503,40

316,70

16 108,80 CS ÚRS 2024 01

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/966006132*

PP

Online PSC

K

914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

26 286,10 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/914111111*

*7*

*8*

9

*M*

*404454990-R*

*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost*

*kus*

*kus*

kus

*83,000*

*83,000*

69,000

*883,90*

*123,00*

409,50

*73 363,70 Cena pro projekt*

*10 209,00 Cena pro projekt*

28 255,50 CS ÚRS 2024 01

PP

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, zmenšená velikost

*M*

*40412032-R*

*objímka pro uchycení dopravní značky*

PP

objímka pro uchycení dopravní značky

K

914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem

PP

Online PSC

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/914511111*

*1*

*0*

*M*

*404452250-R*

*sloupek Zn 63/3 - 250*

*kus*

*kus*

*65,000*

*4,000*

*1 160,00*

*1 392,00*

*75 400,00 Cena pro projekt*

*5 568,00 Cena pro projekt*

PP

sloupek Zn 63/3 - 250

*11*

*M*

*404452251-R*

*sloupek Zn 63/3 - 300*

Strana 12 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

sloupek Zn 63/3 - 300

*12*

*M*

*404452400-R*

*patka pro sloupek SDZ*

*kus*

*69,000*

*1 276,00*

*88 044,00 Cena pro projekt*

PP

patka pro sloupek SDZ

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé

základní

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné

1

3

4

K

915231111-R

m2

91,800

91,800

378,20

34 718,76 Cena pro projekt

PP

1

K

915621111-R

m2

40,60

3 727,08 Cena pro projekt

(šipky, symboly, nápisy)

PP

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné (šipky, symboly, nápisy)

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

376 691,00

741

Elektroinstalace - silnoproud

189 964,00

15

K

741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná včetně podstavce

kus

1,000

6 822,00

6 822,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných včetně podstavce

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741210006*

*1*

*6*

*7*

*M*

*7412100060-R*

*Elektrorozvaděč ER1 na podstavci(komplet) - MAXIPOL 773*

*kus*

*kus*

kus

*1,000*

*1,000*

1,000

*56 840,00*

*18 560,00*

6 822,00

*56 840,00 Cena pro projekt*

*18 560,00 Cena pro projekt*

6 822,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Elektrorozvaděč ER1 na podstavci(komplet) - MAXIPOL 773

*1*

*M*

*7412100061-R*

*Podstavec pro elektrorozvaděč ER1 - MAXIPOL 247*

PP

Podstavec pro elektrorozvaděč ER1 - MAXIPOL 247

1

8

K

741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná včetně podstavce

PP

Online PSC

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných včetně podstavce

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741210006*

*19*

*20*

*21*

*M*

*7412100062-R*

*Elektrorozvaděč KB na podstavci(komplet) - MAXIPOL 553*

*kus*

*kus*

*kpl*

*1,000*

*1,000*

*2,000*

*34 800,00*

*15 080,00*

*25 520,00*

*34 800,00 Cena pro projekt*

*15 080,00 Cena pro projekt*

*51 040,00 Cena pro projekt*

PP

Elektrorozvaděč KB na podstavci(komplet) - MAXIPOL 553

*M*

*7412100063-R*

*7412100064-R*

*Podstavec pro elektrorozvaděč KB - MAXIPOL 246*

PP

Podstavec pro elektrorozvaděč KB - MAXIPOL 246

*M*

*Vybavení elektrorozvaděčů*

PP

Vybavení elektrorozvaděčů

D

742

Elektroinstalace - slaboproud

186 727,00

22

K

742124010

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody pevně

m

275,000

67,30

18 507,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody pevně

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742124010*

*23*

*M*

*34121273-R*

*kabel síťový měděný UTP CAT6 4x2x0,55, stíněný*

*m*

*275,000*

*20,90*

*5 747,50 Cena pro projekt*

PP

kabel síťový měděný UTP CAT6 4x2x0,55, stíněný

24

K

742230003

Montáž venkovní kamery

kus

2,000

4 293,20

8 586,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž kamerového systému venkovní kamery

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742230003*

*25*

*M*

*742230003-R*

*Otočná PTZ kamera pro venkovní pozžití, PoE*

*kus*

*2,000*

*76 942,80*

*153 885,60 Cena pro projekt*

PP

Otočná PTZ kamera pro venkovní pozžití, PoE

D

D

M

Práce a dodávky M

2 469 167,52

21-M

Elektromontáže

607 707,30

26

27

28

29

K

21010001-R

Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž

kus

kus

kus

kus

8,000

4,000

6,000

4,000

2 549,70

1 274,80

947,70

20 397,60 Cena pro projekt

PP

Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž

K

21010002-R

21010003-R

21010004-R

Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž

5 099,20 Cena pro projekt

5 686,20 Cena pro projekt

6 064,40 Cena pro projekt

PP

Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu do 3x2,5, dodávka a montáž

PP

Ukončení kabelu do 3x2,5, dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž

1 516,10

Strana 13 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Ukončení kabelu do 3x4, dodávka a montáž

30

31

32

33

34

35

36

K

21010005-R

21010051-R

21010052-R

21010041-R

21010042-R

21010043-R

210203901

Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

2,000

2 273,60

3 789,70

3 789,70

189,10

4 547,20 Cena pro projekt

30 317,60 Cena pro projekt

30 317,60 Cena pro projekt

756,40 Cena pro projekt

37 896,00 Cena pro projekt

3 025,60 Cena pro projekt

9 552,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž

8,000

8,000

PP

Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž

PP

Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž

4,000

PP

Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž

30,000

8,000

1 263,20

378,20

PP

Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž

K

Ukončení kabelu UTP kabelu CAT6 dodávka a montáž

PP

Ukončení kabelu UTP kabelu CAT6 dodávka a montáž

K

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

15,000

636,80

PP

Online PSC

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210203901*

*37*

*M*

*2209600-P4-R*

*Svítidlo VO - LED IZYLUM VO - 30W*

*kus*

*15,000*

*9 860,00*

*147 900,00 Cena pro projekt*

PP

Svítidlo VO - LED IZYLUM VO - 30W

38

K

210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m

kus

12,000

3 456,80

41 481,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210204011*

*39*

*M*

*20601146-R*

*sloup VO bezpatkový 6000*

*kus*

*12,000*

*10 572,20*

*126 866,40 Cena pro projekt*

PP

sloup VO bezpatkový 6000

40

K

210204109

Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných

kus

1,000

3 525,20

3 525,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210204109*

*41*

*M*

*14100014-R*

*Výložník VO - 4 ramenný - 1m*

*kus*

*1,000*

*6 478,60*

*6 478,60 Cena pro projekt*

PP

Výložník VO - 4 ramenný - 1m

42

K

210220452

Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně

m

360,000

71,90

25 884,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210220452*

Online PSC

*Poznámka k položce:*

P

*Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně*

*43*

*M*

*35441072*

*drát D 8mm FeZn pro hromosvod*

*kg*

*144,000*

*62,60*

*9 014,40 CS ÚRS 2024 01*

PP

drát D 8mm FeZn pro hromosvod

*Poznámka k položce:*

*drát D 8mm FeZn pro hromosvod*

P

44

K

210220301

Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby

kus

50,000

142,70

7 135,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210220301*

*Poznámka k položce:*

Online PSC

P

*Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby*

*45*

*M*

*35441885*

*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*

*kus*

*50,000*

*15,10*

*755,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

svorka spojovací pro lano D 8-10mm

*Poznámka k položce:*

*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*

P

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM,

NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 10 x 1,5 mm2

46

K

210810018R

m

25,000

34,80

870,00 Cena pro projekt

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a

průřezu žil 10 x 1,5 mm2

PP

*47*

*M*

*341111100R*

*kabel silový s Cu jádrem CYKY 10x1,5 mm2*

*m*

*25,000*

*111,40*

*2 785,00 Cena pro projekt*

PP

kabel silový s Cu jádrem CYKY 10x1,5 mm2

Strana 14 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m

Množství

85,000

J.cena [CZK]

31,30

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

48

K

210812011

2 660,50 CS ÚRS 2024 01

volně nebo v liště

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210812011*

PP

Online PSC

*49*

*M*

*34111036*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*

*m*

*85,000*

*29,00*

*2 465,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

VV

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

73,9130434782609\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

85,000

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

volně nebo v liště

50

K

210812011

m

24,000

31,30

751,20 CS ÚRS 2024 01

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210812011*

PP

Online PSC

*51*

*M*

*34111042*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2*

*m*

*24,000*

*49,90*

*1 197,60 CS ÚRS 2024 01*

PP

VV

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2

20,8695652173913\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

24,000

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

volně nebo v liště

52

K

210812033

m

315,000

34,80

10 962,00 CS ÚRS 2024 01

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210812033*

PP

Online PSC

*53*

*M*

*34111076*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*

*m*

*315,000*

*141,50*

*44 572,50 CS ÚRS 2024 01*

PP

VV

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

273,913043478261\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

volně nebo v liště

315,000

7,000

54

K

210812081

m

34,80

243,60 CS ÚRS 2024 01

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210812081*

PP

Online PSC

*55*

*M*

*34111130*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2*

*m*

*7,000*

*84,70*

*592,90 CS ÚRS 2024 01*

PP

VV

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2

6,08695652173913\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

7,000

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

volně nebo v liště

56

K

210812082

m

54,000

39,40

2 127,60 CS ÚRS 2024 01

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 12x2,5 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210812082*

PP

Online PSC

*57*

*M*

*34111134*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2*

*m*

*54,000*

*131,10*

*7 079,40 CS ÚRS 2024 01*

PP

VV

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2

46,9565217391304\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

54,000

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení

uloženého volně nebo v liště

58

K

210812101

m

50,000

39,40

1 970,00 CS ÚRS 2024 01

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v

liště počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/210812101*

PP

Online PSC

*59*

*M*

*34111150*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2*

*m*

*50,000*

*134,60*

*6 730,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2

43,4782608695652\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

VV

50,000

D

22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Montáž šnůry volně uložené CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2

1 348 831,82

60

K

220271106

m

30,000

26,70

801,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž šňůry volně uložené včetně rozvinutí šňůry, odříznutí na potřebnou délku a prozvonění CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm2

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220271106*

*61*

*M*

*341111650R*

*kabel silový s Cu jádrem CYSY 2x0,75 mm2*

*m*

*30,000*

*10,40*

*312,00 Cena pro projekt*

PP

kabel silový s Cu jádrem CYSY 2x0,75 mm2

62

K

220731507

Montáž stožáru volně stojícího se základem výšky přes 8 do 10 m

kus

2,000

18 718,90

37 437,80 CS ÚRS 2024 01

Strana 15 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Montáž stožáru pro kamery volně stojícího se základem, výšky do 10 m

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220731507*

*63*

*M*

*12100015-R*

*sloup CCTV bezpatkový 6000 (Kooperativa typ KAM 5 - 159/114/89)*

*kus*

*2,000*

*14 918,80*

*29 837,60 Cena pro projekt*

PP

sloup CCTV bezpatkový 6000 (Kooperativa typ KAM 5 - 159/114/89)

64

K

220860075

Montáž plastového výstražníku s jedním výstražníkem

kus

2,000

11 116,30

22 232,60 CS ÚRS 2024 01

Montáž výstražníku včetně usazení betonového základu, smontování kompletního výstražníku, propojení a postavení na základ, zatažení

kabelu, opravy nátěru s jedním výstražníkem

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220860075*

PP

Online PSC

*65*

*M*

*404000R04*

*návěstidlo železniční*

*kus*

*2,000*

*31 320,00*

*62 640,00 Cena pro projekt*

PP

návěstidlo železniční

66

K

220860205

Montáž parkovištní závory

kus

2,000

14 670,50

29 341,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220860205*

*67*

*M*

*404000R07*

*silniční závora včetně základu*

*kus*

*2,000*

*75 168,00*

*150 336,00 Cena pro projekt*

PP

silniční závora včetně základu

68

K

220860310

Montáž venkovní rozvodné skříně pro ovládací prvky

kus

1,000

3 174,90

3 174,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž venkovní rozvodné skříně včetně kotvení a usazení pro ovládací prvky

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220860310*

*6*

*9*

*0*

*M*

*370000R01*

*výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+*

*kus*

*kus*

kus

*1,000*

*1,000*

7,000

*187 920,00*

*6 264,00*

9 732,40

*187 920,00 Cena pro projekt*

*6 264,00 Cena pro projekt*

68 126,80 CS ÚRS 2024 01

PP

výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+

*7*

*M*

*31600001-R*

*patkový sloup zkrácený pro řadič*

PP

patkový sloup zkrácený pro řadič

7

1

K

220960002

Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu,

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960002*

PP

Online PSC

*72*

*M*

*31600003-R*

*sloup SSZ patkový, včetně základového rámu, velikost 2750mm*

*kus*

*6,000*

*13 207,80*

*79 246,80 Cena pro projekt*

PP

sloup SSZ patkový, včetně základového rámu, velikost 2750mm

73

K

220960036

Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár

kus

8,000

2 584,50

20 676,00 CS ÚRS 2024 01

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo

PP

Online PSC

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na

stožár

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960036*

*7*

*7*

*7*

*7*

*7*

*4*

*5*

*6*

*7*

*8*

*M*

*404135599*

*Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (komplet)*

*kus*

*kus*

*kus*

*kus*

*pár*

kus

*8,000*

*8,000*

*8,000*

*16,000*

*8,000*

4,000

*7 491,30*

*169,40*

*169,40*

*672,80*

*534,80*

2 744,60

*59 930,40 Cena pro projekt*

*1 355,20 Cena pro projekt*

*1 355,20 Cena pro projekt*

*10 764,80 Cena pro projekt*

*4 278,40 Cena pro projekt*

10 978,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (komplet)

*M*

*404135560*

*404135561*

*404135571*

*404613021-R*

220960041

*Symbol stojící chodec - signály pro chodce*

PP

Symbol stojící chodec - signály pro chodce

*M*

*Symbol kráčející chodec - signály pro chodce*

PP

Symbol kráčející chodec - signály pro chodce

*M*

*Držák návěstidla (AL) - chodecká*

PP

Držák návěstidla (AL) - chodecká

*M*

*Upevnění se šroubením pro L a T kus*

PP

Upevnění se šroubením pro L a T kus

7

9

K

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo

PP

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na

stožár

Online PSC

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960041*

80

K

220960042

Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník

kus

4,000

4 593,60

18 374,40 CS ÚRS 2024 01

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo

PP

Online PSC

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na

výložník

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960042*

Strana 16 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

*8,000*

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*81*

*82*

*83*

*84*

*85*

*86*

*87*

*M*

*404135562*

*Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED (komplet)*

*kus*

*9 616,40*

*76 931,20 Cena pro projekt*

*1 382,40 Cena pro projekt*

*1 382,40 Cena pro projekt*

*1 382,40 Cena pro projekt*

*10 764,80 Cena pro projekt*

*4 278,40 Cena pro projekt*

*1 335,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED (komplet)

*M*

*404611007-R*

*404611008-R*

*404611009-R*

*404135572*

*Symbol červené šipky (vlevo/rovně+vpravo)*

*kus*

*kus*

*kus*

*kus*

*pár*

*m*

*8,000*

*8,000*

*172,80*

*172,80*

*172,80*

*672,80*

*534,80*

*53,40*

PP

Symbol červené šipky (vlevo/rovně+vpravo)

*M*

*Symbol žluté šipky (vlevo/rovně+vpravo)*

PP

Symbol žluté šipky (vlevo/rovně+vpravo)

*M*

*Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo)*

*8,000*

PP

Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo)

*M*

*Držák návěstidla (AL) - vozidlová*

*16,000*

*8,000*

PP

Držák návěstidla (AL) - vozidlová

*M*

*404613021-R*

*40445260*

*Upevnění se šroubením pro L a T kus*

PP

Upevnění se šroubením pro L a T kus

*M*

*páska upínací 12,7x0,75mm*

*25,000*

PP

páska upínací 12,7x0,75mm

*1*

*kus*

*00*

*8*

*8*

*9*

*M*

*40445261*

*spona upínací 12,7mm*

*0,300*

*1 061,40*

*318,42 CS ÚRS 2024 01*

PP

spona upínací 12,7mm

*8*

*M*

*404451648*

*Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO, CCTV)*

*kus*

*19,000*

*2 871,00*

*54 549,00 Cena pro projekt*

PP

Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO, CCTV)

90

91

92

K

220960021

Montáž svorkovnice stožárové

kus

kus

kus

19,000

439,60

8 352,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960021*

K

220960134

Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

19,000

8,000

2 396,60

871,20

45 535,40 CS ÚRS 2024 01

6 969,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960134*

K

220960126

Montáž tlačítka pro chodce na stožár

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače,

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960126*

PP

Online PSC

*9*

*3*

*M*

*404611501*

*Tlačítko pro chodce*

*kus*

kus

kus

*8,000*

1,000

1,000

*6 264,00*

34 800,00

42 355,10

*50 112,00 Cena pro projekt*

34 800,00 Cena pro projekt

42 355,10 CS ÚRS 2024 01

PP

Tlačítko pro chodce

9

4

5

K

225412111-R

220960182

Práce montážní plošiny

PP

Práce montážní plošiny

9

K

Montáž řadiče přes šest světelných skupin

PP

Online PSC

Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960182*

9

6

7

K

220960192

Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

kus

kus

1,000

4,000

34 800,00

4 640,00

34 800,00 CS ÚRS 2024 01

18 560,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960192*

9

K

220960199

Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

PP

Online PSC

Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/220960199*

9

8

9

K

22032001-R

Oživení systému SSZ

kus

kus

kus

kus

1,000

1,000

1,000

1,000

34 800,00

23 200,00

22 040,00

29 000,00

34 800,00 Cena pro projekt

23 200,00 Cena pro projekt

22 040,00 Cena pro projekt

29 000,00 Cena pro projekt

PP

Oživení systému SSZ

9

K

22032002-R

22032021-R

22032022-R

Komplexní zkoušky zapojení SSZ

PP

Komplexní zkoušky zapojení SSZ

1

00

01

K

Komplexní zkoušky zapojení VO

PP

Komplexní zkoušky zapojení VO

1

K

Komplexní zkoušky zapojení CCTV

PP

Komplexní zkoušky zapojení CCTV

Strana 17 z 20



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

1,000

J.cena [CZK]

17 400,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

1

02

03

K

22032023-R

Komplexní zkoušky zapojení Inforadaru

kus

17 400,00 Cena pro projekt

23 200,00 Cena pro projekt

PP

Komplexní zkoušky zapojení Inforadaru

1

K

22032004-R

Revize SSZ, VO, CCTV, inforadaru

kus

1,000

23 200,00

PP

Revize SSZ, VO, CCTV, inforadaru

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

512 628,40

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo

naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na

rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, v hornině 3

104

105

106

107

K

460050001R

kus

m

92,000

450,000

450,000

470,000

1 856,00

193,70

155,40

58,00

170 752,00 Cena pro projekt

PP

K

460171422

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3

87 165,00 CS ÚRS 2024 01

69 930,00 CS ÚRS 2024 01

27 260,00 CS ÚRS 2024 01

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s

naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460171422*

PP

Online PSC

K

460431442

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3

m

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu

šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460431442*

PP

Online PSC

K

460520173

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m

PP

Online PSC

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460520173*

*1*

*08*

*M*

*34571352*

*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*

*m*

m

*m*

m

*470,000*

18,000

*18,000*

110,000

*34,80*

189,10

*643,80*

66,10

*16 356,00 CS ÚRS 2024 01*

3 403,80 Cena pro projekt

*11 588,40 Cena pro projekt*

7 271,00 CS ÚRS 2024 01

PP

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

1

09

K

460520166R

*2861212R01*

460520174

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 220 mm uložených do základů

PP

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 220 mm uložených do základů

*110*

*M*

*trubka PVC, průměr 220 mm*

PP

trubka PVC, průměr 220 mm

1

11

K

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm

PP

Online PSC

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460520174*

*112*

*M*

*34571355*

*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*

*m*

*110,000*

*67,30*

*7 403,00 CS ÚRS 2024 01*

PP

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

1

13

14

K

460620007

Zatravnění včetně zalití vodou na rovině

m2

450,000

19,70

8 865,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460620007*

1

K

460641125

Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí

m3

m

18,600

4 872,00

26,70

90 619,20 CS ÚRS 2024 01

12 015,00 CS ÚRS 2024 01

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C

PP

Online PSC

25/30

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460641125*

115

K

460671114

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm

450,000

PP

Online PSC

Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm

*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460671114*

Strana 18 z 20



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**263 400,23**

Základ daně

263 400,23

0,00

Sazba daně

Výše daně

55 314,05

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**318 714,28**

Strana 19 z 20



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

DDH Příbram výkaz výměr

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

18.04.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

kpl

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**263 400,23**

D

D1

Zařízení staveniště

97 500,23

Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které

1

K

ZS\_01

1,000

97 500,23

97 500,23

nejsou uvedeny zvlášť

PP

Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť

D

D2

Projektové práce

52 200,00

2

3

K

PP\_01

Dopracování realizační dokumentace

kus

kus

1,000

1,000

23 200,00

29 000,00

23 200,00

PP

Dopracování realizační dokumentace

K

PP\_02

Dokumentace skutečného provedení stavby

29 000,00

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

D

D3

Geodetické práce

113 700,00

4

5

6

K

GP\_01

Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

1,000

57 600,00

27 500,00

28 600,00

57 600,00

PP

Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele

K

GP\_02

GP\_03

Vytýčení inženýrských sítí

27 500,00

28 600,00

PP

Vytýčení inženýrských sítí

K

Zaměření skutečného provedení stavby

PP

Zaměření skutečného provedení stavby

Strana 20 z 20

