č. smlouvy objednatele: 14/2024
Smlouva o dílo
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Objednatel:
Zhotovitel:
Domov pro seniory Světlo
Drhovle 44
397 01 Drhovle
IČO: 70869812
Zastoupený: PhDr. Šárkou Nováčkovou, ředitelkou DS
Radek Kolář – truhlářství
Malá Turná 31, Osek,
IČO: 16822269
1.
Předmět smlouvy
1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo Opravu dřevěných madel výměnou v celém areálu zámku v Drhovli tak, jak je uvedeno v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2.	Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. Ii této
smlouvy.
11
Cena Díla a způsob její úhrady
1.	Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 233.000,- Kč s DPH. Cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH.
2.	Cena díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 154062159/0600 vedený u Moneta Money Bank a.s. Písek.
Cenu	za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury, která bude mít všechny náležitosti v souladu s účetními předpisy. Faktura bude vystavena po provedení a převzetí dokončených prací. Splatnost faktury 14 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.
Pokud dojde ze strany objednatele ke změně technických podmínek z důvodů, jež nebyly v době uzavírání této smlouvy účastným stranám známy, bude se záležitost řešit písemným dodatkem ke smlouvě, který se pak stává její nedílnou součástí.
III. Doba a místo plnění
Zhotovitel provede dílo nejpozději do: 31.10.2024, místem plnění je OS Světlo, Drhovle čp.44 oddělení DZR. Přesná technická specifikace madel určených k opravě v objektu je součástí smEouvy. Termín zahájení montáže bude sdělen telefonicky vedoucímu provozu Drhovle min. 2 dny před započetím pracI.

	
V Písku: 19.4.2024
2
IV. Předání a převzetí díla
Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.
Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protoko obsahující výčet těchto vad a nedodělků a Ihůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen předat dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.
V. Práva a povinnosti stran
Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu, technickou specifikací a obecně závaznými právními předpisy jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými právním předpisy zejména občanským zákoníkem.
VI. Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,1% z ceny díla za každý den prodlení s platbou ceny díla.
Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlevy s platbou ceny díla.
VII. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajernství.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této srnlouvy.
V Písku dne:	12.4.2024

	
Příloha č. 1
Technická specifikace:
Oprava dřevěného zábradlí výměnou v objektu DS v celém areálu zámku v Drhovli v celkové délce 205 bm.
98 ks samostatných, tvarovaných dřevěných madel včetně dřevěného upevnění na zdi, shodného tvarově se stávajícím
. Vše v materiálu BUK.
Povrchová úprava: tvrdý podlahový vosk .
Madla šroubovaná, vruty zapuštěné a ukončené dřevěnou krytkou.
J
J
a
./
V