

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

 **O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-181

**Strana:** 1 z 3

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



28855868

Jilemnice
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ28855868

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Bavlnářská 360 SEMILY

Česká republika

**Evidenční číslo:**
**Zástupce dodavatele:**
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 04.04.2024

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 04.04.2024

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



 **O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-181

**Strana:** 2 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Napojení SV - PV - Nový pavilón během přestavby - Bílého pavilónu



Potrubí - PPR - PN 16 - DN 90 mm 1 m

Potrubí - PPR - PN 16 - DN 75 mm 2 m

Kulový uzávěr s ucpávkou - DN 3" , DN 2 1/2" 2 kpl.



Kulový uzávěr s ucpávkou - DN 5/4" 2 kpl.

Elektro koleno PPR - DN 75 mm / 90° 10 kpl.

Elektro koleno PPR - DN 90 mm / 90° 1 kpl.

Elektro nátrubek PPR - DN 75 mm 5 kpl.

Elektro nátrubek PPR - DN 90 mm 3 kpl.

Lemový nákružek + příruba otočná - DN 90 mm 2 kpl.



PPR přechod - DN 75 / 2 1/2" - vnější závit 2 kpl.



TéKus - mosazný - DN 2 1/2" / 2 1/2" / 2 1/2" 2 kpl.

Redukce - Mosaz - DN 3" / 2 1/2" 1 kpl.

Redukce - Mosaz - DN 2 1/2" / 2" / 1" 3 kpl.

Redukční ventil - 6 atm / 3 atm - DN 2" 1 kpl.

Filtr - Mosaz - DN 2 1/2" 1 kpl.

Koleno - Mosaz - DN 2 1/2" 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| kpl.  |  |



Dvojvsuvka - Mosaz - DN 2 1/2" 4 kpl.

DMT , Montáž , Napojení SV a PV z hydr. systému 90 mm , přepojení - Odpolední a Noční směna

 cca 1 kpl.



Napuštění , tlaková zkouška , zprovoznění - Noční směna 1 kpl.





Drobný režijní materiál 1 kpl.

Celkem pro základ DPH























Režijní náklady , rezerva Doprava Ostatní 1 kpl.





Celkem bez DPH



Celková částka pro základ DPH Přenesená daň Kč

Objednávka celkem 95 830,00 CZK 0,000 kg

Pokračování na další straně.



 **O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-181

**Strana:** 3 z 3 

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:** **E-mail:**  |  |



Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)