SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen ,,OZ“), v platném znění,
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel,
Město Humpolec, IČ 248266, zástupci:
starosta města  Jiří Kučera a místostarosta Květoslav Namyslo
sídlo: Městský úřad Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec
Bankovní spojení: xxxxxx
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednateVj
a
zhotovitel,
TREBILIFT, s.r.o	IČ: 255 05 734
Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč	DIČ: CZ25505734
zástupce:
Roman Němec, jednatel
zmocněnec zhotovitele oprávněný ke všem jednáním týkajících se smlouvy a technického řešení Vlastimil Němec, vedoucí úseku realizací
zmocněnec zhotovitele oprávněný ke všem jednáním týkajících se technického řešení Bankovní spojení: xxxxxx Tel./fax: 568 820 150
Společnost zapsána v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 28624
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
takto:
I
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele modernizaci výtahu na akci „Modernizace výtahu v objektu LTRN, Jihlavská 803, Humpolec“, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě, dle nabídky č. 113/17. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít dle čl. V a zaplatit za jeho zhotovení cenu dle čl. III této smlouvy.

II
Popis díla
Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Druh:
Typ výtahu:
Nosnost:
Prac. zdvih:
Jmenovitá rychlost: Počet stanic/nástupišť:

trakční osobo nákladní invalidní
TON VI 1600/0,63
1600 kg
10,4 m
0,63 m/s
4/5 PRŮCHOZÍ

Rozměr kabiny:

šířka 1 660 mm hloubka 2 130 mm výška 2 200 mm

Rozměr šachty: šířka	2 350	mm
(vnitřní rozměr) hloubka	2 680 mm
hlava	3 900 mm
prohlubeň	1 200 mm
Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového bateriového zdroje UPS a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu).
Umístění stroje a rozváděče: ve stávající strojovně
Systém pohonu: nejnovější převodový stroj trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením
Provedení šachty: stávající betonová nebo zděná
Rozváděč - mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Součástí rozváděče
je mimo jiné nouzový pohon se záložním zdrojem UPS pro nouzový posuv klecí - vyproštění osob z
klece výtahu při výpadku dodávky el. energie.
Součástí je také dálkový monitoring výtahu - Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou - zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací. Výtah má svou SIM kartu (identifikace komunikace), kterou dodáme a budeme provozovat - nedoplácíte žádné poplatky.
Elektroinstalace - hlavní vypínač, osvětlení šachty, elektroinstalace bez PO, v PVC instalačních žlabech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda.
Klec výtahu - kabina - nehořlavá. Stěny v barevném provedení dle výběru. Boční stěna osazena zrcadlem (cca 800x900 mm), v blízkosti ovladačové kombinace madlo a sklopné sedátko, okopové nerez plechy. Osvětlení klece ve stropu LED světla. Povrch podlahy klece opatřen protiskluzovým trvanlivým Altrem dle výběru. Na střeše klece revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám klece osazen certifíkovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje přetěžování klece.
Vstupy do klece opatřeny celoplošnou optozávorou.
Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal v NEREZ panelu. Obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klečových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace (zabezpečené proti
neoprávněnému používání přepravovanými osobami), hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece.
Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Bradlovým písmem a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace, indukční smyčka.

Přivolávači tlačítka - umístěna v zárubních šachetních dveří, provedení antivandal v nerez štítku, se směrovou a polohovou signalizací ve všech stanicích, ovladač s LED diodou pro potvrzení volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.
Klečové dveře - automatické teleskopické dvoudílné 1100/2000 mm, křídla barevném provedení dle výběru, standardní prahy AI.
Šachetní dveře - automatické teleskopické dvoudílné 1100/2000 mm, zárubně a křídla barevném provedení dle výběru, požární odolnost EW 30, standardní prahy AI.
Demontáž, stavební zapravení, úklid a likvidace odpadu
Demontáž komponent stávajícího výtahu a jeho odstranění. Dle potřeby úprava otvorů pro nosná lana, prostupy v podlaze mezi strojovnou a šachtou výtahu budou opatřeny olemováním. Demontáž stáv. šachetních dveří, po osazení nových šachetních dveří provedení zapravení dotčených částí stěn, prahů a výmalba (bílá) dotčených částí, odvoz sutě a ostatního odpadu, na vyžádání předložení kopie dokladu o likvidaci odpadů. FAB do dveří strojovny s trvalým klíčem dle normy je součástí.
Úklid pracoviště včetně schodiště průběžně po celou dobu realizace.
Součástí je také
Blokování přivolávače v určených nástupištích
- ve dvoře a ve stanici l.PP - pomocí čtečky - čtečka čipů + čipy na ovládání u ovladače v těchto stanicích bude čtecí slot, ovladač bude blokován, přivolání výtahu bude možné jen pomocí přístupového čipu. Součástí dodávky je 30 ks čipů, další možno dokoupit.
Další možné verze blokování výtahu nutno blíže specifikovat a následně můžeme ocenit.
Automatické šachetní dveře nelze uzamykat.
Součástí dodávky výtahu je kompletní dokumentace výtahu, která bude schválena autorizovanou osobou, včetně všech certifikátu bezpečnostních komponent. Po montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a následně úřední zkouška autorizovanou osobou, a vystaveny zápisy z těchto zkoušek, předání prohlášení o shodě, proškolení obsluhy. Požárně bezpečnostní řešení.
Navíc bude součástí výtahu - nový systém s režimem spánku - Start Stop - systém pro energeticky úsporné výtahy s rozváděči - verze HW3. V době, kdy výtah nebude používán (převážná část doby), snížíme spotřebu výtahu na minimum.
III
Cena
Cena díla popsaného v čl. II a v přílohách této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 949.000 Kč slovy devětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých bez DPH.
DPH bude řešena dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v den uskutečnění zdanitelného plnění. Rozpočet:
Výtah - demontáž, dodávka, montáž bez DPH:	949.000 Kč
StartStop bez DPH:	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	949.000 Kč
Jedná se o stavební práce oddílu 43 CZ-CPA a bude uplatněno přenesení daňové povinnosti. Uplatňovaná DPH 21%.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s komplexní realizací výše popsaného díla. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s projekcí, výrobou, dopravou, demontáží, montáží a zkouškami výtahu, jakož i stavební a související práce výše jmenované. Cena bude dodržena po celou dobu vlastní realizace. Případné vícepráce budou oceněny samostatně a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.                                                        
                                                                                   IV
Platební podmínky
1.	Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
2.	Nebudou poskytovány zálohy. Po předání díla zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu ve výši ceny díla, splatnost faktury 30 dnů.
3.	Všechny faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Za provedenou úhradu se považuje připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
V
Doba plnění
1.	Předpoklad realizace:	1.11.- 30.11. 2017
2.	Termíny předmětu plnění platí za předpokladu, že objednatel odsouhlasí a doručí tuto smlouvu zhotoviteli. Termínem dodávky se rozumí dodání technologie výtahu do místa montáže.
Termínem předání se rozumí předání díla - výtahu objednateli, včetně zkoušky po montáži
a úřední zkoušky za účasti autorizované osoby a podepsaného předávacího protokolu smluvními stranami.
3.	Smluvní strany se dohodly, že dohodnutý termín předání je nejpozdějším termínem pro předání a převzetí výtahu. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a po provedení výše uvedených zkoušek a revizí odevzdat objednateli. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4.	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
VI
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví
1.	Vady díla - smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 2615 - 2619 OZ. Vadu je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile ji objednatel zjistil, resp. při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
2.	Záruka za jakost - záruční doba komponent výtahu byla mezi smluvními stranami sjednána takto:
2.1.	65 měsíců záruka na prvky, jako jsou ocelové nepohyblivé díly dveří, portály, klece, závaží, rošt stroje.
2.2.	36 měsíců na brzdové obložení a pružné elementy spojky stroje.
2.3.	36 měsíců na pohon výtahu - elektromotor a stroj.
2.4.	36 měsíců na chemické vlastnosti mazacích náplní strojů.
2.5.	65 měsíců na kluzné vyložení vodících čelistí klece a vyvažovacího závaží.
2.6.	24 měsíců na nosná lana výtahu.
2.7.	24 měsíců na lana ostatních konstrukcí výtahů a lana omezovače rychlosti.
2.8.	48 měsíců na pohyblivé části šachetních a klečových dveří, elektromotor klečových dveří.
2.9.	48 měsíců na rozvaděč výtahu, nouzové baterie a elektronické prvky, řízení, signalizace vč. displejů, hlasové komunikace, ovladače.
2.10.	24 měsíců na stavební a dokončovací práce, výmalba, omítky, betonové povrchy, nátěry povrchů a materiálů na místě, obklady a madla, požární hlásiče - detektory, čidla.
2.11.	24 měsíců na obousměrný zachycovač a omezovač rychlosti
2.12.	24 měsíců na korpus a napájecí zařízení osvětlovacích těles.
Záruční doba počíná běžet předáním díla.
Zhotovitel si vyhrazuje právo, že montážní a servisní práce budou provedeny zhotovitelem nebo jím určenou (po dohodě s objednatelem) montážní a servisní firmou.
Reklamaci vady komponenty, na kterou se vztahuje záruka za jakost je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně s popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.
3.	Riziko vzniku škody na prováděném díle a vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.
VII
Závazky objednatele a zhotovitele
1.	Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla a plnění smluvních podmínek.
2.	Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu a zařízení zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště - montáže.
3.	Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.
4.	Zhotovitel není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem
na předmětné stavbě třetím stranám.
5.	Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi - místu montáže vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistí, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření.
6.	Zhotovitel povede záznam o stavbě - montážní deník, v němž bude zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité (zejména je povinen zapisovat údaje o: stavu pracoviště, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo
překážkách majících vliv na provádění díla), pro řádné provádění díla. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro postup montáže pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí záznamu o stavbě. Záznam bude uložen u vedoucího montéra a objednatel nebojím pověřený dozor má právo kdykoli do něj nahlížet a zapisovat. Originál záznamu o stavbě je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
VIII
Splnění závazku zhotovitele
1.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem Zápisu o předání díla, kdy nejpozději je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Součástí splnění smlouvy je předání dokumentace výtahu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
2.	O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis - Zápis o předání díla. Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Případné výhrady se uvedou v předávacím protokolu.
IX
Smluvní pokuta
1.	V případě prodlení objednatele splacením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2.	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každý den prodlení s odstraněním každé vady smluvní pokutu ve výši 800 Kč.
4.	Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném ve smlouvě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díla. Za každý další započatý kalendářní den bude účtována smluvní pokuta ve výši 4000 Kč.
5.	Jiné náhrady mezi smluvními stranami nejsou sjednány.
X
Změny smlouvy, odstoupení
1.	Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2.	Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany ze zákonných důvodů, v souladu s § 2001 - 2005 OZ.
3.	Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy:
-	zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem,
-	zhotovitel se dostane do prodlení s dokončováním jednotlivých etap díla podle čl. V, této smlouvy nebo s předáním díla a toto prodlení je větší než 21 dnů,
- na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.

4.	Zhotovitel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
5.	V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
6.	Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
7.	Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že dílo nebude moci být předáno a převzato/uvedeno
do provozu, řádně a včas z důvodu nedostatečné právní úpravy a/či výkonu státní správy ve smyslu směrnice 2014/33/ES, včetně pozdního potvrzení oznámených subjektů pro výkon činností podle směrnice 2014/33/EU Evropskou komisí, či nedostatečného počtu oznámených subjektů na území ČR, nebude zhotovitel v prodlení, a za takto vyvolaný stav nenese odpovědnost včetně sankčních a náhradových nároků.
Smluvní strany podpisem smlouvy bez výhrad potvrzují, že tuto smlouvu o dílo uzavírají, s ohledem na specifikaci díla a jeho ocenění tak, že v době jeho předání a převzetí, odzkoušení a uvedení do provozu, budou závazné předpisy a technické normy tytéž, jako v době uzavření této smlouvy.
V opačném případě se zavazují tímto smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy o dílo, ve kterém upraví přiměřeně a v nezbytném rozsahu, ke splnění účelu smlouvy o dílo, specifikaci díla, termín a cenu díla.
XI
Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře
a zhotovitel jeden exemplář.
2.	Přílohami této smlouvy jsou:
- Nabídka č. 113/17.
Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
3.	Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
4.	V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoliv ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem v případě vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména živelné události.
5.	Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
6.	Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro

případ, že nedojde ke shodě, si smluvní strany dohodly jako soud první instance místně příslušný soud.
7.	Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
8.	Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
9.	Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10.	Zhotovitel má od roku 2004 zavedený systém kvality a je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009, č. Q 1284, vydaný AUDISO s.r.o., pro oblasti výroba, montáž, servis, revize a zkoušky výtahů a zdvihacích zařízení
11.	Tato smlouvaje platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Humpolci dne 29.6.2017
Jiří Kučera, starosta                                                                          Roman Němec, jednatel Trebilift
Květoslav Namyslo,místostarosta