**Zhotovitel:**

1/5

**SIMACEK-STAVBY, spol. s r.o. ,**

IČ: 25220560, DIČ: CZ 25220560,

Zapsána: V obchodním rejstříku u KS v Plzni v oddílu C , vložka 9906,

Se sídlem: Točník 106, 339 01 Klatovy,

Zastoupena: jednatelkou paní Ditou Svobodovou, dále jako zhotovitel na straně jedné Zmocněné osoby k jednání:

ve věcech technických : Pavel Brůžek, tel. 601 154 377, [email: brůzek@simacek-stavby.cz](mailto:br%C5%AFzek@simacek-stavby.cz) ve věcech obchodních: Dita Svobodová tel. 602 192 556, [email: obchod@simacek-stavby.cz](mailto:obchod@simacek-stavby.cz)

a

**Objednatel:**

**Dům dětí a mládeže**

IČ:, 69459096

se sídlem: u1.5.května 109, Klatovy 339 01 zapsána v obchodním rejstříku:

zastoupena: Jarmilou Javorskou

rozhodly se dnes uzavřít tuto

**smlouvu o dílo**

I.
  
Předmět pinění

Předmětem pinění této smlouvy je

**Stavební úpravy vstupu do sálu DDM**

Na stavební úpravy vstupu byl vypracován projekt projektovou a znaleckou kanceláří Ing. Václav Vlček s.r.o., Denisova 93/I, Klatovy 33901, z měsíce 06/2017 v rozsahu: Dokumentace prováděcí

Na základě tohoto projektu bylo vydáno stavební povolení Odborem výstavby a územního plánování Mú v Klatovech ze dne , ě j

Zhotovitel zavazuje se pro objednatele v rámci stavebních úprav provést následující práce :

- Odstranění zámkové dlažby, vybourání opěrné stěny a přidružené zemní práce. - Provedení nové boční opěry z tvárnic BEST Luneta vč. základu.

- Provedení nové komunikace ze zámkové dlažby (předpokládá se využití stávající dlažby —případné dopinění bude účtováno dodatečně) a schodišt'ových stupňů BEST Faldo (betonové prvky v barvě přírodní)

- Opravy omítek v průchodu a na stávající opěrné stěně + oprava oplechování + malby. - Drobné úpravy elektroinstalace v průchodu a dešťové kanalizace (nutné upřesnit po podrobném zjištění)

- Ubourání stávajícího pilíře a podtažení překladu ocelovými profily - dle projektové dokumentace.

- Výměna vchodových dveří do budovy za plastové dvoukřídlé - tato cena může být upřesněna po zaměření dodavatelskou firmou.