Příloha rámcové dohody č. SML/0176/24 – jednotkové ceny jednotlivých položek

Cena jednotlivých položek dodavatele č. 1 **COLAS CZ, a.s.** za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Vsetín v roce 2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. pol. | Kódpoložky | Název položky  | jednotka  | jednotkovácena Kč bez DPH |
| ***SO 000 Ostatní a vedlejší náklady*** |
|  | **0** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |
| 1 | 027200000 | Zajištění dopravního opatřeníNávrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce | kpl | 10 246,00 |
| 2 | 12303000 | Geodetické práce po výstavběGeodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy | KPL | 11 629,00 |
| 3 | 025200000 | Zkoušky materiáluZkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.  | kpl | 14 945,00 |
| ***SO 101 Komunikace*** |
|  | **1** | **Zemní práce** |  |  |
| 1 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 48,62 |
| 2 | 113154234 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 97,24 |
|  | **5** | **Komunikace** |  |  |
| 3 | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 12,87 |
| 4 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 320,22 |
| 5 | 565131111 | Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACO 11+ nebo ACL 16+ | T | 1 249,80 |
|  | **8** | **Potrubí**  |  |  |
| 6 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu | KUS | 2 433,12 |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |
| 7 | 913121111R | Provizorní dopravní značeníMontáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemisťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření" | SOUBOR | 20 270,01 |
| 8 | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 559,88 |
| 9 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s | M | 64,40 |
| 10 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 69,18 |
| 11 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | T | 0,61 |
| 12 | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | T | 161,60 |
| 13 | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | T | 161,60 |

Ve Zlíně, dne 6. 5. 2024 V Ostravě, dne 16. 4. 2024

……………………………… ……………………………

za objednatele: za dodavatele:

Ing. Bronislav Malý, ředitel Ing. Libor Navrátil,

ředitel oblasti Východ, na základě plné moci