Příloha č. 1

 Aktuální skladba chladicích systémů umístěných v budovách Úřadu průmyslového vlastnictví - rok 2024

|  |
| --- |
| **Chladicí systémy - komfortní (kanceláře, jednací místnosti a vstupní hala), Praha Bubeneč** |
| číslo pořadové | typ zařízení (venkovní jednotka) | značka / výrobní číslo | chladivo | množství chladiva v Kg | aktuální četnost | **počet vnitřních jednotek** | **agregát** | aktivní doba plnění |
| servis za rok | revize za rok |
| 1 | MMY - MUP 1801 HT8P | TOSHIBA 23000016 | R - 410 a | 26 | 1 | 2 | 10 | Klima 1 | duben - říjen |
| 2 | MMY - MUP 1401 HT8P - E | TOSHIBA 12800019 | R - 410 a | 19,8 | 1 | 1 | 15 | Klima 2 | duben - říjen |
| 3 | MMY - MUP 1801 HT8P - E | TOSHIBA 12100024 | R - 410 a | 37,5 | 1 | 2 | 20 | Klima 3,4 | duben - říjen |
| 4 | MMY - MUP 2001 HT8P | TOSHIBA 22800071 | R - 410 a | 27,8 | 1 | 2 | 15 | Klima 5 | duben - říjen |
| 5 | MMY - MUP 2001 HT8P | TOSHIBA 22800028 | R - 410 a | 28,5 | 1 | 2 | 21 | Klima 6 a 8 | duben - říjen |
| 6 | MAR - C104 M8 - PE | TOSHIBA 04780002 | R - 407 c | 23,0 | 1 | 1 | 10 | Klima 7 | duben - říjen |
| 7 | MMY - MUP 1601 HT8P | TOSHIBA 23100008 | R - 410 a | 22,5 | 1 | 1 | 12 | Klima 9 | duben - říjen |
| 8 | MMY - MAP 0801 T8 | TOSHIBA 60870001 | R - 410 a | 22,5 | 1 | 1 | 12 | Klima 10,11 | duben - říjen |
| 9 | MMY - MAP 0801 T8 | TOSHIBA 60870004 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | SPOLEČNÉ s 10 |
| 10 | MM - A 0224 CT | TOSHIBA 34680010 | R - 407 c | 21,2 | 1 | 1 | 8 | Klima 12 | duben - říjen |
| 11 | MM - A 0280 CT | TOSHIBA 44680005 | R - 407 c | 23,5 | 1 | 1 | 10 | Klima 13 | duben - říjen |
| 12 | MM - A 0224 CT | TOSHIBA 54580001 | R - 407 c | 23,0 | 1 | 1 | 11 | Klima 14,15 | duben - říjen |
| 13 | MM - A 0160 CX | TOSHIBA 45280007 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | SPOLEČNÉ se 14 |
| 14 | RAV - 264 AH8 - PE | TOSHIBA 24280118 | R - 407 c | 1,9 | 1 | 0 | 1 | Klima 17 | duben - říjen |
| 15 | R 60F7 W1 | DAIKIN 1903084 | R - 22 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | Klima 18 | duben - říjen |
| 16 | RAV - SM 1104 UTP | TOSHIBA 73100312 | R - 410 a | 2,8 | 1 | 1 | 1 | Klima 19 | duben - říjen |
| 17 | RAV - SM 1104 UTP | TOSHIBA 73100215 | R - 410 a | 2,8 | 1 | 1 | 1 | Klima 46 | duben - říjen |
| 18 | RAV - SM 1104 UTP | TOSHIBA 73100217 | R - 410 a | 2,8 | 1 | 1 | 1 | Klima 47 | duben - říjen |
| 19 | RAS - 4M27 YAV - E | TOSHIBA 209N0021 | R - 410 a | 2,4 | 1 | 1 | 3 | Klima 21 | duben - říjen |
| 20 | RAS - 4M27 YAV - E | TOSHIBA 305N0141 | R - 410 a | 2,4 | 1 | 1 | 4 | Klima 22 | duben - říjen |
| 21 | RAS - 4M27 YAV - E | TOSHIBA 305N0079 | R - 410 a | 2,4 | 1 | 1 | 4 | Klima 23 | duben - říjen |
| 22 | RAS - 4M27 YAV - E | TOSHIBA 305N0138 | R - 410 a | 2,4 | 1 | 1 | 4 | Klima 24 | duben - říjen |
| 23 | RAS - 10G AV - E2 | TOSHIBA 62300866 | R - 410 a | 0,64 | 1 | 0 | 1 | Klima 25 | duben - říjen |
| 24 | RAS - 10J AUP - E | TOSHIBA 403P0379 | R - 410 a | 0,9 | 1 | 0 | 1 | Klima 26 | duben - říjen |
| 25 | RAS - MA84 ACV - E | TOSHIBA 403P0554 | R - 410 a | 1,15 | 1 | 0 | 2 | Klima 27 | duben - říjen |
| 26 | RAV - SM 1400 AT - E | TOSHIBA 311B0268 | R - 410 a | 2,3 | 1 | 0 | 2 | Klima 28 | duben - říjen |
| 27 | RAV - SM 1400 AT - E | TOSHIBA 311B0266 | R - 410 a | 2,3 | 1 | 0 | 2 | Klima 29 | duben - říjen |
| 28 | RAS - 24UA - ES3 | TOSHIBA 42300173 | R - 410 a | 1,6 | 1 | 0 | 1 | Klima 30 | duben - říjen |
| 29 | RAS - 24UA - ES3 | TOSHIBA 42300176 | R - 410 a | 1,6 | 1 | 0 | 1 | Klima 31 | duben - říjen |
| 30 | RAS - 4M27 ACV - E | TOSHIBA 404N0330 | R - 410 a | 2,2 | 1 | 0 | 4 | Klima 32 | duben - říjen |
| 31 | RAS - 4M27 4ACV - E | TOSHIBA 404N0123 | R - 410 a | 2,2 | 1 | 0 | 4 | Klima 33 | duben - říjen |
| 32 | RAS - 4M27 ACV - E | TOSHIBA 405N0142 | R - 410 a | 2,2 | 1 | 0 | 4 | Klima 34 | duben - říjen |
| 33 | RAS - 4M27 ACV - E | TOSHIBA 403N0012 | R - 410 a | 2,2 | 1 | 0 | 4 | Klima 35 | duben - říjen |
| 34 | RAS - 4M27 4ACV | TOSHIBA 207N0043 | R - 410 a | 2,2 | 1 | 0 | 3 | Klima 37 | duben - říjen |
| 35 | RAS - 4M27 4ACV - E | TOSHIBA 207N0044 | R - 410 a | 2,2 | 1 | 0 | 3 | Klima 38 | duben - říjen |
| 36 | RAS - 10J AVP - E | TOSHIBA 403P0384 | R - 410 a | 0,9 | 1 | 0 | 1 | Klima 40 | duben - říjen |
| 37 | RAV - SM 801 AT - E | TOSHIBA 50420058 | R - 410 a | 1,7 | 1 | 0 | 1 | Klima 45 | duben - říjen |
| 38 M | MOBILNÍ do 5 kW | RKL 460 | R - 407 c | 0,89 | 1 | 0 | - | Klima 48 | duben - říjen |
| 39 M | MOBILNÍ do 5 kW | SINCLAIR AMC - 14 an | R - 410 a | 0,49 | 1 | 0 | - | Klima 49 | duben - říjen |
|  | **Ročně celkem:** |  |  |  | **39** | **25** | **198** |  |  |

|  |
| --- |
| **Chladicí systémy - serverovny a telefonní ústředna, Praha - Bubeneč** |
| číslo pořadové | typ zařízení (venkovní jednotka) | značka / výrobní číslo | chladivo | množství chladiva v Kg | aktuální četnost | **počet vnitřních jednotek** | **agregát** | aktivní doba plnění |
| servis za rok | revize za rok |
| 1 | AOY25EPA3L | FUJITSU T002692 | R - 407 c | 2,1 | 2 | - | 1 | Klima 16 | celoročně |
| 2 | RAV - SM 801 AT - E | TOSHIBA 50520376 | R - 410 a | 1,7 | 2 | - | 1 | Klima 20 | celoročně |
| 3 | RAV - SM 802 AT - E | TOSHIBA 609N1183 | R - 410 a | 1,7 | 2 | - | 1 | Klima 36 | celoročně |
| 4 | RAV - SM 1403 AT - E | TOSHIBA 90920300 | R - 410 a | 2,8 | 2 | 1 | 1 | Klima 41 | celoročně |
| 5 | RAV - SM 1403 AT - E | TOSHIBA 906E0464 | R - 410 a | 2,8 | 2 | 1 | 1 | Klima 42 | celoročně |
| 6 | RAV - SM 1403 AT - E | TOSHIBA 906E0335 | R - 410 a | 2,8 | 2 | 1 | 1 | Klima 43 | celoročně |
| 7 | RAV - SM 802 AT - E | TOSHIBA 609N1177 | R - 410 a | 1,7 | 2 | - | 1 | Klima 44 | celoročně |
| 8 | RAV - GM 562 ATP - E | TOSHIBA 32700105 | R - 410 a | 0,9 | 2 |  | 1 | Klima 39 | celoročně |
|  | **Ročně celkem:** |  |  |  | **16** | **3** | **8** |  |  |

|  |
| --- |
| **Chladicí systémy - serverovna, Ujkovice čp. 66** |
| číslo pořadové | typ zařízení (venkovní jednotka) | značka / výrobní číslo | chladivo | množství chladiva v Kg | aktuální četnost | **počet vnitřních jednotek** | **agregát** | aktivní doba plnění |
| servis za rok | revize za rok |
| 1 | RAV - SM 565 ATP - E | TOSHIBA | R - 410 a | 1,2 | 2 | 0 | 1 | Klima 46 | celoročně |
|  | **Ročně celkem:** |  |  |  | **2** | **0** | **1** |  |  |