KAS – OKNA, s.r.o.		tř. Krále Jiřího 301 
PRODEJ A MONTÁŽ 		281 01  Velim
PLASTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH 		IČO 28389875  DIČ CZ28389875
A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ	              	E-mail: pa.kasal@seznam.cz
                                                    Tel: 724 057 426

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku plastových oken dle Vaší specifikace.
Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den.

Cenová nabídka: 01R3314				Zadavatel:	Mgr. Jindřich Synek
ze dne: 08. 04. 2024						        SOŠ stavební a SOU stavební Kolín II,
                                                                           Pražská 112  

							                      Tel: 326 653 911    
             						               Email: synek@stavebnikolin.cz

STAVBA:   Objekt SOŠ a SOU stavební Kolín

.

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

1
1 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	2 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	2 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1880mm x 1050mm
Hmotnost:	80 Kg
17.730,00
17.730,00
- Klika okenní bílá

 
2
1 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné levé
Krytky:          Bílé
Výplň:	4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1150mm x 1720mm
Hmotnost:	74 Kg
13.653,00
13.653,00
 
3
2 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	FIB, 2 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	pevně v rámu
	2	otevíravé levé
	3	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	3 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1170mm x 1830mm
Hmotnost:	88 Kg
20.367,00
40.734,00
- Klika okenní bílá

 
Cenová nabídka: 01R3314 (KAMA) ze dne 08.04.2024 strana č. 1 / 5

72.117,00

Mezisoučet :

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

4
5 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76 (sestava)
Profil:	76MD
Rám:	2 x 76171MD rám OK
Křídlo:	6 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé sklopné pravé
	3	sklopné klika nahoře
	4	sklopné klika nahoře
	5	otevíravé sklopné pravé
	6	sklopné klika nahoře
Krytky:          Bílé
Krytky:         Bílé
Krytky:         Bílé
Krytky:          Bílé
Krytky:         Bílé
Výplň:	6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Spoj:	H profil 76605 s dilatací + výz. V331
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	2890mm x 1980mm
Hmotnost:	239 Kg
52.101,00
260.505,00
- Klika okenní bílá

 
5
2 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	3 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé levé
	3	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	3 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	2300mm x 1690mm
Hmotnost:	155 Kg
31.703,00
63.406,00
- Klika okenní bílá

 
Cenová nabídka: 01R3314 (KAMA) ze dne 08.04.2024 strana č. 2 / 5

396.028,00

Mezisoučet :

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

6
1 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	3 x FIB, 3 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	pevně v rámu
	2	pevně v rámu
	3	pevně v rámu
	4	otevíravé sklopné levé
	5	otevíravé pravé
	6	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Krytky:          Bílé
Výplň:	6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	2450mm x 1690mm
Hmotnost:	168 Kg
37.597,00
37.597,00
- Klika okenní bílá

 
6A
1 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	FIB, 2 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	pevně v rámu
	2	otevíravé sklopné levé
	3	otevíravé pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	3 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1300mm x 1690mm
Hmotnost:	89 Kg
20.478,00
20.478,00
- Klika okenní bílá

 
Cenová nabídka: 01R3314 (KAMA) ze dne 08.04.2024 strana č. 3 / 5

454.103,00

Mezisoučet :

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

7
1 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	3 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé pravé
	3	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Krytky:          Bílé
Výplň:	3 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1775mm x 1380mm
Hmotnost:	104 Kg
24.399,00
24.399,00
 
8
4 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76 (sestava)
Profil:	76MD
Rám:	2 x 76171MD rám OK
Křídlo:	6 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé sklopné pravé
	3	sklopné klika nahoře
	4	sklopné klika nahoře
	5	otevíravé sklopné pravé
	6	sklopné klika nahoře
Krytky:          Bílé
Krytky:         Bílé
Krytky:         Bílé
Krytky:          Bílé
Krytky:         Bílé
Výplň:	6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Spoj:	H profil 76605 s dilatací + výz. V331
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	2890mm x 1980mm
Hmotnost:	239 Kg
52.101,00
208.404,00
- Klika okenní bílá

 
Cenová nabídka: 01R3314 (KAMA) ze dne 08.04.2024 strana č. 4 / 5

686.906,00

Mezisoučet :

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

9
1 ks
IntNr:

Typ:	Plastové okno 76 (sestava)
Profil:	76MD
Rám:	2 x 76171MD rám OK
Křídlo:	6 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	Pole:	Otvírka:
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé sklopné pravé
	3	sklopné klika nahoře
	4	sklopné klika nahoře
	5	otevíravé sklopné pravé
	6	sklopné klika nahoře
Krytky:          Bílé
Krytky:         Bílé
Krytky:         Bílé
Krytky:          Bílé
Krytky:         Bílé
Výplň:	6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
Spoj:	6mm 76604
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	2655mm x 1980mm
Hmotnost:	217 Kg
48.919,00
48.919,00
- Klika okenní bílá

 

Celková cena

735.825,00 Kč
Sleva

-307.234,00 Kč
Celková cena bez DPH
428.591,00 Kč
DPH 21%
21,00 %
90.004,11 Kč

Celková cena

518.595,11 Kč
Cenová nabídka: 01R3314 (KAMA) ze dne 08.04.2024 strana č. 5 / 5